**3D胸腹腔镜镜头参数**

1. **配合卡尔史托斯全高清3D摄像系统使用；（数量：两根）**
2. **一体镜包含3D摄像头和3D腹腔镜镜头；**

1.3D摄像头根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光，至少2种腔镜光谱分析处理表模式，提高对血管的辨识度。

2.电子镜头端的两个全高清图像传感器可以模仿视觉成像，提供真实立体效果，采集像素≥1920 x 1080。

3.3D/2D模式间轻松一键切换，且都呈现出色的全高清画面质量。

4.30°镜实现180度翻转，最大景深≥200㎜，免调焦设计。

5.消毒方式：支持高温高压灭菌。

6.具有防雾功能，有效防止镜面起雾。

7.实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

8.摄像头3 个按键可设置≥4 种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印，调节白平衡、亮度。

9.电气安全：CF I 类。