{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价清单"],"not_rendered":{"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价清单","index":0,"n_rows":191,"n_cols":8,"rows_kept":191,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[7,2,8,2],[7,3,8,3],[7,4,8,4],[26,0,27,0],[26,1,27,1],[26,2,27,2],[26,3,27,3],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[26,6,27,6],[26,7,27,7],[34,0,34,7],[38,0,38,1],[39,0,39,7],[40,2,41,2],[40,3,41,3],[40,4,41,4],[40,5,41,5],[40,6,41,6],[40,7,41,7],[56,0,56,2],[102,0,102,1],[103,0,103,7],[125,0,125,1],[126,0,126,7],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[127,2,128,2],[127,3,128,3],[127,4,128,4],[136,4,137,4],[149,0,149,2],[167,0,167,2],[168,0,170,0],[168,1,170,1],[171,0,172,0],[171,1,172,1],[173,0,177,0],[173,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[181,0,188,0],[181,1,188,1],[189,0,189,1],[190,0,190,1]]}
["台前县滨湖学校清单"]
["序号","名称","技术规格","单位","数量","品牌","型号","备注"]
["安防监控"]
[1,"红外枪型摄像机\n（核心产品）","最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n• 支持SmartIR，防止夜间红外过曝\n• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态\n• 支持人形检测\n• 支持ROI感兴趣区域增强编码\n• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议\n• 智能补光，可切换白光灯、红外灯，红外光最远可达50 m，暖光最远可达30 m\n• 不少于1个内置麦克风，高清拾音\n• 不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口\n• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高","台",133]
[2,"红外半球摄像机","最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像\n• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态\n• 支持人形检测\n• 支持ROI感兴趣区域增强编码\n• 支持开放型网络视频接口\n★• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m\n★不少于 1个内置麦克风，高清拾音\n• 符合IP67防尘防水设计，可靠性高。","台",108]
[3,"支架","壁装支架/白色/铝合金可伸缩，伸缩范围30CM-60CM","台",246]
[4,"智能云台球机"," 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪\n• 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150m\n• 内置加热玻璃，有效除雾\n• 支持超低照度，0.005Lux@F1.6(彩色)，0.001Lux@F1.6(黑白)，0 Lux with IR\n• 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍\n• 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率\n• 支持3D数字降噪，支持120dB宽动态\n• 支持定时抓图与事件抓图功能\n• 支持定时任务，一键守望，一键巡航功能\n• 支持SDK，开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181，ISUP\n• 支持一进一出音频，最大支持256GB microSD卡存储\n• IP66，抗干扰能力强","台",5]
[5,"NVR硬盘录像机","类型：≧8个SATA接口\n最大容量：每个接口支持容量最大10TB的硬盘\n外部接口\n音频输出：≧1个，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）\n网络接口：≧2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口\n串行接口：≧2个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口\nUSB接口：≧3个\n报警输入：16路\n报警输出：4路\n电源：AC 220V\n风扇：单滚珠轴承风扇\n功耗(不含硬盘)：≤30W\n工作温度：-10℃--＋55℃\n工作湿度：10％--90％\n机箱：19英寸标准2U机箱\n尺寸：约445mm（宽）× 470mm（深）×90mm（高）\n重量（不含硬盘）：≤8Kg\n视音频输入\n网络视频输入：64路\n网络广播接入路数：8路\n拾音器接入路数：16路\nHDMI输出：HDMI1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz， 2K(2560×1440)/60Hz， 4K(3840×2160)/60Hz，4K(3840×2160)/30Hz HDMI2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1920×1080/60Hz\nVGA输出：2路，VGA1分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920×1080/60Hz，2K(2560×1440)/60Hz VGA2分辨率：1024×768/60Hz，1280×720/60Hz，1280×1024/60Hz\n音频输出：2路，RCA接口（线性电平，阻抗：1KΩ）\n预览分割：1/4/6/8/9/16/25/32/36/64画面\n视音频编解码\n录像分辨率：12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/2CIF/CIF/QCIF\n录像管理\n录像/抓图模式：手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图、动测或报警录像/抓图、动测和报警录像/抓图\n回放模式：即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、图片回放、外部文件回放\n备份模式：常规备份、事件备份、图片备份\n网络管理\n网络协议：UPnP（即插即用）、 SNMP（简单网络管理）、NTP（网络校时）、SADP（设备网络搜索）、SMTP（邮件服务）、 NFS（接入NAS）、iSCSI（IP SAN应用）、PPPoE（拨号上网）、DHCP（自动获取IP地址）\n阵列功能\nRAID类型：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10\n参数\n同步回放：16路\n","台",8]
[]
[6,"NVR硬盘录像机","音频解码格式：G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;AAC;MP2L2\n音频输出：1路，RCA接口\n语音对讲输入：1路，RCA接口\n盘位：≥8个SATA接口\n单盘容量：最大支持10TB\n网络协议：HTTPS, UPnP, SNMP, NTP, SADP, SMTP, PPPoE\n网络接口：≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口\n串行接口：1路，RS-232,2 路，RS-485串行接口（半双工）\nUSB接口：≥2个USB2.0（前置），1个USB3.0（后置）\n报警输入：16路，开关量（0~5V高低电平）\n报警输出：4路，继电器\n机箱类型：2U机箱\n装箱清单：主机 × 1,快速入门指南 × 1,电源线 × 2,网线 × 1,鼠标 × 1,钥匙 × 2,接线端子 × 若干,螺丝包 × 1\n指示灯：1×电源指示灯（蓝）、1×网络指示灯（蓝）、1×硬盘指示灯（蓝+红）\n功耗（不含硬盘）：≤50W\n工作温度：工作：-10℃～55℃\n工作湿度：10%～90%RH（无结冰、无凝露）\n机箱尺寸：约441mm（宽）×453mm（深）×91mm（高）\n重量（不含硬盘）：≤7kg\n视频接入路数：32路\n网络输入带宽：256Mbps\n网络输出带宽：160Mbps\n录像分辨率：8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF\n视频输出：1路HDMI，1路VGA；最大支持4K输出\nHDMI输出：HDMI：4K（3840×2160）/30Hz，2K（2560×1440）/60Hz，1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz\nVGA输出：VGA：1080P（1920×1080）/60Hz，UXGA（1600×1200）/60Hz，SXGA（1280×1024）/60Hz，720P（1280×720）/60Hz\n辅口分屏：VGA：1/2/4/6/8/9/16/25/32/36画面\n视频解码格式：H.265，Smart265，H.264，Smart264\n解码能力：12×1080P\n本地同步回放：最大16路\n","台",1]
[7,"监控存储硬盘","8TB监控级硬盘\n7*24小时稳定运行\n运用AllFrame™ 技术针对主流监控应用中典型的写入密集型、 低比特率、高流数工作负载进行了优化\n支持 ≥180 TB/年的工作负载率\n防锈蚀组件","块",80]
[8,"接入交换机","交换容量≥52Gbps\n包转发率≥38.69Mpps\n端口类型≥24*10/100/1000Mbps自适应电口交换机（支持PoE/PoE+，PoE功率370W）\n固化2个SFP千兆光口\n","台",26]
[9,"接入交换机","端口类型≥8个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）\n电口≥1个10/100/1000Mbps\n输出功率≤120W\n支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测支持EWEB/APP/MACC管理","台",3]
[10,"接入交换机","端口类型≥4个10/100/1000Mbps电口（支持PoE/PoE+）\n电口≥1个10/100/1000Mbps\n输出功率≤54W\n支持端口状态显示、端口流量统计、PoE端口输出功率状态、端口双工/协商速率配置、流控配置、PoE输出开关，支持广播风暴抑制、端口限速、端口隔离，支持端口镜像、环路保护、线缆检测，支持EWEB/APP/MACC管理","台",3]
[11,"核心交换机","全网管三层交换机，机架式，\n千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥2个；业务接口板插槽≥2个，电源模块槽位≥2个，风扇模块槽位≥2个；\n交换容量≥758Gbps/7.56Tbps\n包转发率≥252Mpps/396Mpps\n尺寸：约442mm x 460mm x 44mm\n工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗87W（单交流电源情况下）\n支持≥10KV业务端口防雷能力。","台",1]
[12,"光缆","室内12芯OS2单模光缆\n9/125μm\nLSZH\n工作温度为-20~60℃；\n光缆结构：GJPFJH\n护套类型：LSZH护套\n执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0\n衰减：≤0.4dB/km（1310nm）\n≤0.3dB/km（1550nm）；\n芯核直径：9±2.5μm；\n包层直径：125±2μm。","米",6000]
[13,"电缆","2芯RVV电源线（2.5mm2）\n无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。\n环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。\n线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。","米",13000]
[14,"网络电缆","6类网线,Cat6非屏蔽双绞线（蓝色）\n标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行6类线缆250MHz标准\n线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识 及电缆编码，有撕裂绳；","米",43000]
[15,"光收发器","\n最大传输距离3kM，非网管型光纤收发器，\n电口≧1个1个10/100/1000Mbps，≧1个1000Mbps SC光口电口；","对",23]
[16,"收发器机框","标准19英寸2U设计，14槽机架，可插入14台单口光纤收发器","个",3]
[17,"壁挂机柜","容量12U，标准符合ANSI/EIA 、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92\n标准；兼容ETSI标准。\n材料：冷轧钢板，前附钢化玻璃\n尺寸：板厚≥0.8 mm\n","个",21]
[18,"落地机柜","容量42U，标准符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494；PART7、GB/T3047.2- 92\n标准；兼容ETSI标准。\n材料：SPCC优质冷轧钢板\n尺寸：立柱2.0mm，安装梁1.5mm,其余1.2mm。门及门锁：前后网孔门，侧门两边各一块，可拆卸，前门门锁为月光锁。防护等级≥IP20\n机柜配置：功能固定板3块，电源排插1套，风扇2只，支撑地脚4只，重载脚轮4只，方螺母螺钉20套，承重净载约600KG","个",4]
[19,"监控杆","3.5米","个",12]
[20,"室外防水箱","防水箱大号（不锈钢）\n尺寸约30*40*17cm","个",4]
[21,"液晶监视器","显示尺寸：65\n屏幕可视区域：≥1428.48 (H) mm × 803.52 (V) mm\n物理分辨率：≥3840 × 2160 @ 60Hz\n背光源类型：D-LED\n像素间距：≥0.372 (H) mm × 0.372 (V) mm\n亮度：≥350 cd/m² (typ.)\n可视角：178° (H)/178° (V)\n色深度：≥8 bit\n对比度：≥1200 : 1 (typ.)\n响应时间：≤8 ms (typ.)\n刷新率：≥60 Hz\n雾度：1 %\n连续使用时间：≥7 × 18 H\n色域：72% NTSC\n外壳材料：塑胶\n装箱清单：安防显示器 × 1 , 遥控器 × 1 , 说明书（含合格证、保修卡、限制物质表）× 1 , 电池 × 2 , 底座 × 2 , HDMI线 × 1\n音视频输入接口：HDMI 1.4 × 1, HDMI2.0 × 1, VGA × 1, Audio in × 1\n音视频输出接口：≥Speaker (6Ω 7W) × 2\n数据传输接口：≥USB2.0 × 1\n控制接口：≥RS232(RJ45) input × 1\n功耗：≤190 W\n待机功耗：≤ 0.5 W\n工作温度：0℃ to 40 ℃\n工作湿度：20% to 80% RH(无冷凝水)\n存储温度：-20 ℃ to 60 ℃\n存储湿度：10% to 90% RH (无冷凝水)\n","台",3]
[22,"拼接屏系统","1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤1.7mm，物理分辨率达到1920×1080，响应时间≤8.5ms；\n2. LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，静态对比度达到3500：1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级为11级；\n3. 垂直可视视角≥178°，显示色彩≥16.7M。\n4. 平均无故障运行时间在30万小时。\n5. 用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO；定制开机LOGO下，用户可以任意定制LOGO而无需升级软件。\n6. 整机采用冷轧钢板材质具备防火功能，依据GB4943.1-2011标准，产品面板符合V-0级防火要求。\n7. 设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目。\n8. 支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示：图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。\n9. 屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。\n10. 拼接屏具备去蓝光护眼功能，蓝光辐射不超过RG1，符合IEC/TR62778-2014标准。\n11. 液晶显示单元支持U盘自动播放功能，开启状态下，自动读取U盘中的视频、图片或文本资源并播放。\n\n","块",9]
[23,"解码器","视频输入\n★支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频\n• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入\n视频输出\n★•  支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步\n•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出\n视频编解码\n•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码\n•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换\n•  最大支持3200w分辨率解码，具有160个解码通道，支持80路200W，或160路720P视频同时解码上墙\n•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示\n电视墙功能\n•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组\n•  支持RTP\\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙\n•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作\n★•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作\n视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG\n解码分辨率：≥3200W像素\n视频解码通道：160\n视频解码能力：H.264/H.265：支持5路3200 W，或5路2400 W，或10路1200 W，或20路800 W，或25路600W，或40路400 W，或80路1080P，或160路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 \n单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25\n场景数量：≥64 \n视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz\n视频输出接口类型：10路HDMI 1.4，支持4K \n视频输入分辨率：3840×2160@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、1920×1080@50Hz、1280×720@60Hz、1280×720@50Hz、1600×1200@60Hz、1280×960@60Hz、1680×1050@60Hz、1440×900@60Hz、1366×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz\n视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） \n音频输入接口：2路HDMI内嵌 \n音频输出接口：10路HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 \n音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM \n产品尺寸（宽x高x深）：440 mm × 88 mm × 321 mm\n机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应；报警输入*8；报警输出*8；232接口 *1；485接口*1；USB 2.0接口*2\n净重：≤ 6.40 Kg\n功耗：＜110 W ","台",1]
[]
[24,"电视墙","3*3组合屏边框","套",1]
[25,"操作台","三联操作台","组",1]
[26,"KVM切换器","8进1出 带桌面小键盘","台",1]
[27,"ODF光交箱","48芯四网合一分纤箱","个",2]
[28,"管理电脑","技术路线：Intel；\nCPU：I5-11400；\n内存：16GB；\n硬盘：256GB SSD+1TB HDD；\n显示器：23.8英寸；\n显卡：集显；\n操作系统：Windows10 IOT（含授权）","套",1]
[29]
["机房系统"]
[1,"机房装修静电地板","防静电地板600*600*35","套",1]
[2,"防雷接地","精密地板下敷设规格不低于600*600铜箔及编织铜带接铜牌接地","套",1]
[3,"空调50","制热量≥6300W\n制冷量≥5000W\n制冷功率≦1570W\n制热功率≦2100W\n扫风方式：上下/左右扫风\n内机最大噪音≦46dB\n外机最大噪音≦56dB","台",1]
["合计"]
["音乐教室专用器材"]
[1,"触控一体机","一、显示及触控参数要求：\n1.屏幕采用≥86英寸UHD 超高清液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度≥178°。\n2.为保证显示效果，交互平板屏幕色彩覆盖率NTSC标准下不低于96%。物理分辨率：≥3840×2160可无损播放4K片源。\n3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级,表面强度≥100Mpa。\n4.整机在Windows与Android系统下均支持不少于20点同时触控及书写，触控书写延迟＜20ms。\n二、嵌入式系统参数要求：\n1.内置嵌入式安卓系统版本不低于10.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。\n2.整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容。\n3.为方便老师使用，触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义。\n4.在同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。\n5.智能交互平板双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置快捷键的数量，可单侧显示或双侧显示。\n6.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。\n7.为方便教师使用，在双系统下提供悬浮菜单，可通过手势操作调出或隐藏，可按教师需求，自定义设置常用功能不少于30个。\n三、整机要求：\n1.前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，且盖板高度不小于4CM,保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏。\n2.为方便教师使用，常用按键均为前置设计，至少可以实现关闭窗口、截屏、录屏、恢复出厂设置等功能，为方便用户售后维修，前置按键面板具备前拆式结构\n3.为满足课堂视听需求，交互平板采用多声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz。\n4.为保证教室声学环境的扩声效果，距离平板扬声器10米处声压级≥80dB。\n5.交互平板具有前置笔槽结构，可便于用户存放粉笔等教学工具。\n6.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光。\n7.整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度和色温。\n8.通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。\n9.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：不少于1路标准HDMI接口、2路双通道USB3.0接口及1路USB Type-C接口。为方便用户售后维修，前置接口面板具备前拆式结构\n10.整机后置接口：≥1路HDMI输入接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA等。\n11.支持手势滑动操作，支持循环滑动切换主页、Windows桌面以及应用页；应用页可显示已安装应用及第三方合作应用，应用支持分类显示，分为课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源四类。\n12.通电关机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。\n13.交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备。\n14.整机前置内置无线网络与蓝牙模块，具备明显标识，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射；Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥10m。 \n15.为保证授课效率，开机速度不超过3s。\n16.智能交互平板须整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，整机功耗低于400W。\n17.交互平板板具有一体化2D降噪4K摄像头，像素不低于1300万，水平视角 120°，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 拾音单元有效保真拾音距离可达12米，全结构无外部连线与屏体齐平；高清摄像头模组支持远程巡课系统，并可对接人脸识别软件进行使用；\n四、内置电脑参数要求：\n1.采用插拔式模块化电脑，采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独连接线。\n内置电脑CPU不低于Intel 第八代i5；内存：≥8G DDR4;硬盘：≥256G固态硬盘。具备不少于5个USB接口。","台",1]
[]
[2,"钢琴","1、88键标配重锤，琴盖带缓降；\n2、中盘材料选用实木拼板结构,使其耐变形且减少杂音源；\n3、油漆黑色进口PE不饱和树脂漆,漆黑且清澈透亮,硬度2H以上,以保证耐磨耐用；\n4、音板:实木复合音板；\n5、桥码:A级榉木；\n6、钢板:用HT150材料铸造而成,承重力为16吨以上；\n7、琴弦:采用德国露丝劳琴弦,悬壁式结构,最大张力145KG以上,最小张力不小于50KG；\n8、击弦机:止音尼毡为进口尼毡,平音头毡密度为0.16-0.22MM，三角毡密度为0.25-0.30MM,色泽均匀一致,无分层,调整到位后,制音头离弦,贴弦一致,动手整齐有效；\n9、弦槌:红木榔头，毛毡采用进口呢，毡密度为0.4-0.9R的钢琴弦槌呢毡,色泽均匀一致,音色甜美,柔和,经久耐用；\n10、键盘:复合键盘,克服了变形的缺陷,耐磨耐用；\n11、配件：琴凳、琴罩、脚垫、键盘呢。","台",1]
[3,"手风琴","1、41个条形琴键，三排簧；\n2、键盘变音器不少于7个（带总变音器）；\n3、贝司变音器不少于3个；\n4、音域：f—a3；\n5、配件：琴包1个，背带1副。","架",1]
[4,"录音机","单卡，支持U盘、内存卡，可读光盘。","台",1]
[5,"音响系统","\n1.功放AC220V，有效输出功率≥50W+50W，扩音功率≥250W+250W。频响50HZ—15000HZ，信噪比：≥100db,4路话筒输入，≥4路线输入，2路线输出；\n2.卡座：单卡，带USB接口；\n3.音箱：有效功率≥100W+100W，峰值功率≥500W+500W，频响30HZ—100000HZ。","套",1]
[6,"指挥台（含指挥棒）","1、材质：上部为不锈钢支架，底部为实木；\n2、尺寸：长≥1000mm，宽度≥750mm，高度≥240mm；\n3、外观：表面平整平滑无毛刺，结构：不锈钢支架，各部件衔接牢固。","个",1]
[7,"合唱台","1、实木合唱台三层，约120-120-60cm(长宽高)层宽约40cm，层高约20cm； \n2、材质采用优质泰国进口橡胶木齿接板厚度≥18mm，硬度高不开裂特性，内部使用同等厚度板做龙骨支撑具有良好的静音和支撑能力，每层平面整体可承重500公斤以上，三层整体承重不得小于1500公斤；\n3、台阶整体式不可拆装，稳定性强，台阶边为圆边防磕碰，表面采用环保无味清漆喷涂原木色。","组",4]
[8,"音乐节拍器","1、节拍器摆杆左右摆动自然、顺畅，无大小、快慢、停顿等现象；\n2、节拍器外壳件光亮、整洁、色泽基本均匀，无明显的色差、损伤、斑痕等缺陷存在；\n3、透明罩脱卸方便，固定可靠，透明度高，无损伤；\n4、滑块上沿与刻字板上对应刻度线基本齐平，表面光亮耐磨，定位可靠，滑动顺畅；\n5、节拍器误差范围：（1）40拍±1拍、（2）80拍±2拍、（3）160拍±3拍；\n6.左右角度摆动偏差≤2度；\n7、铃声调节杆位于2、3、4、6档时铃声无偏差。","个",1]
[9,"音叉","1、频响≥440HZ，钢制，长约12.7cm，共振音叉,由叉股和手柄组成，手柄截面为圆形或方形,音叉表面平整光滑，叉股内侧平面与底部圆弧光滑相切。","个",1]
[10,"乐器储藏柜","1、规格：约850mm×390mm×1850mm；铁皮柜子构柜体。\n2、柜体分上、下两层，上层为玻璃对开门，内设位置可调节≥0.6mm厚钢制隔板2层，下层为全钢门，内设可调节≥0.6mm厚钢制隔板1层。\n3、采用金属双立柱调节隔板位置。\n4、板托的材质要求坚固。无抽屉","个",4]
[11,"音乐教育教学相关图书及杂志","音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及各种音乐专业杂志等。","套",20]
[12,"初中音乐教学挂图","铜版纸，应为国家正式出版物","套",1]
[13,"初中音乐教学软件","国家正版出版物，符合教学使用标准。","个",1]
[14,"初中音乐欣赏教学曲库","光盘一盘，国家正规音像出版物CD包含场景音乐、可爱动物、美丽大自然、多彩四季、有没旋律、活力舞曲、温馨家庭、有趣童话、伟大祖国、民间音乐等。","套",4]
[15,"初中音乐欣赏教学影像库","光盘一盘","套",1]
["学生音乐器材"]
[1,"钟琴","1.材质：优质钢铝；\n2.结构：音板、音锤、支架、琴包组成；由1个32音的裸琴和1副不锈钢制支架组合而成，琴片上刻有音阶，不锈钢制支架的至少3个分支架底部均有黑色橡胶垫保护，起到稳定、固定的作用；\n3.使用方法：演奏时将铝板琴放在组装好的支架上，然后左右手手持敲棒敲击琴片即可；","套",1]
[2,"沙锤","1、材质：桦木，沙粒\n2、规格：长度约为22CM，锤球直径约5CM3、结构：由2个椭圆带把沙锤组成，内装沙粒，两个为一付。3、柄由硬质桦木制成。制作精美，光洁，无毛刺。手柄与锤球用环保胶连接牢固，外表喷环保红颜色漆，表面光滑，锤球画花装饰，更为美观\n4、使用方法：演奏时左右手各握一个，双手交替上下摇动","对",6]
[3,"卡巴萨","1、外观构成：由木制手柄和木制“工”型框架，框架内部有金属包裹，外部由10多条电镀金属串珠构成；音质清晰，无杂音。珠子表面平整无划痕，无毛刺；手柄打磨光滑，安装结实；\n2.规格：头部木块直径约11.5CM，厚约0.95cm，锤头高约7.55cm，金属串珠区直径约10cm，金属串珠区高约5.5cm；手柄长约10.5cm，直径约2.1cm\n4.使用方法：使用时手持卡巴撒，转动或上下摇晃，通过金属串珠摩擦发出声响，可根据摩擦货摇晃的速度快慢来调整节奏；","个",6]
[4,"双响筒","筒体、手柄、击槌，筒体为原木色，筒体木质全长约20CM，外径约4CM，敲棒长约16CM，击槌用硬杂木制成，击槌两端呈球状。涂树脂清漆，表面光亮，均匀","副",6]
[5,"北梆子","硬木制，坚实无疤节或劈裂，外表光滑无毛刺。","副",1]
[6,"南梆子","南梆子：原木制、枣木或其他硬木制，坚实无疤节或劈裂。直径约2cm、长约19.8cm的圆柱形和长约20cm、宽约6cm、厚约4cm长方形为一副，外表光滑、圆弧和棱角适度。","副",1]
[7,"木鱼","木制，八音；色泽：红色，带敲击锤，八个一组。","套",1]
[8,"铃鼓","木框,铜钹,羊皮鼓面,鼓面直径约20cm，高约4.5CM.","个",2]
[9,"三角铁","白铜，漆金，由三角铁及击棒组成，三角铁为三边形，三边最长边分别不小于100,mm，120mm，150mm，170mm，190mm，240mm。击锤材质为黄铜，直径≥5mm，边长130，配击棒","套",1]
[10,"碰铃","1、材质：响铜制.\n2、规格：碰钟外直径约3cm.\n3、结构：由1根绳带连接2个碰钟组成，二个为一付，材质厚实，音质明亮.\n4、使用方法：手持碰撞发声。","副",2]
[11,"大军鼓","七层桦木，带铝合金背架，直径约570mm,高约350mm.","个",4]
[12,"小军鼓","约34cm×14cm（14in×5.5in）鼓腔：木质鼓腔鼓圈：合金压铸镀锌紧箍件：不少于6个精密紧箍件配有专业木制鼓棒及背带既可发声悦耳、宏亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。","个",8]
[13,"多音鼓","1、三联鼓，鼓腔：七层桦木；2、鼓圈：铝合金压铸超强铝合金背架，规格尺寸：10〃12〃13〃。","组",1]
[14,"竖笛","塑料材质高音6孔．长约32.5CM.音色纯正清丽，柔和轻盈。它由簧片振动发音，簧片永久性的固定在发音窗内，以自然呼吸的力度即可吹响，即使是初学者，也很容易获得美妙的乐音.","支",46]
[15,"陶笛","1、孔数：12孔；\n2、材质：ABS塑胶材质；\n3、中音C调。","个",46]
[16,"葫芦丝","B调，全长约43CM.色泽鲜明，圆润饱满！紫竹是经过高温烘烤挤压等特殊处理开口均由精密机器处理，不易变形、不易折断。","支",46]
[17,"吉它","1、约31寸，面板材质:云杉木/椴木；\n2、指板材质:玫瑰木；背侧板材质:椴木；\n3、品位:21；卷弦器:封闭旋钮。","把",10]
[18,"堂鼓","1、材质：木制、水牛皮鼓面，\n2、规格:鼓面直径约22CM，高度约33CM；\n3、结构：由木制鼓圈和水牛皮鼓面组成，带架。","个",1]
[19,"中虎音锣","响铜制作，直径：≥300mm，重量：约1.2kg，优质硬木锣锤，边缘无毛刺，锣面无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；音质无杂音。","个",1]
[20,"小锣","1、由铜锣及槌组成铜锣用优质响铜制作，圆形，直径≥215mm，厚度约2mm，厚薄均匀，平整，无毛刺，无裂缝，表面抛光氧化处理并涂油；\n2、槌用硬杂木制成，表面无疤痕。","个",1]
[21,"铙","1、材质：响铜；\n2、规格：镲直径：≧29CM，镲厚度≧0.8MM；\n3、结构：镲体为一圆形金属板，用响铜制成，中部隆起的半球形部分称“帽”，顶部钻有小孔，抛光打磨有光泽，音质响亮清脆；\n4、使用方法：演奏时左右手各握一个，互击发音。","副",1]
[22,"钹","1、材质尺寸要求：响铜，音色更高亢脆亮。抛光处理。制作精美，光洁，无毛刺。圆帽形，中间突起，钹体小而厚，钹面直径≥145㎜，厚度≥1mm；\n2、重量约：0.4kg，碗顶钻孔系以布绳，两面为一副；\n3、产品光滑，平整，无毛刺、裂缝，周边无棱角表面抛光氧化处理并涂防锈油；\n4、功能要求：声音判断：互击时声音洪亮而强烈，穿透力很强，能烘托气氛，强烈的气势，音色高亢脆亮。","副",1]
[23,"笛子","E调","支",2]
[24,"唢呐","乌木D调","支",1]
[25,"笙","21簧专业演奏扩音笙","支",1]
[26,"柳琴","琴头：吉祥如意头饰头背：造型流畅适应于手型琴轴：硬木原木枣核制作琴品：老竹手工制作面板：考泡桐木背板：优质硬木制作","把",1]
[27,"琵琶","材质：色木；面板：高级泡桐，无疤节；外观：胶合部位牢固、无开裂配件：琴包、指甲、胶布、合格证","把",2]
[28,"中阮","材质：色木琴轴：精品红木；骨花头饰面板：精品泡桐；配件：琴盒；","把",4]
[29,"筝","主要用料为桐木。面板和底板采用专业桐木，进口钢丝制作专业琴弦，经浸泡去渣，储藏风干，清水哑光制作等多道工序。附件：古筝包一个，琴码21个，清洁刷一根，高级指甲一付，调音扳手一个，说明书。","台",1]
[30,"二胡","材质：色木琴头：圆弧设计，红白两色搭配，美观大方，典雅高贵琴轴：六瓣琴轴，弦轴条纹分明，有利于调节琴弦松紧琴杆：椭圆形状琴筒:六瓣式机械音筒，采用野生优质莽皮琴托：流线型配件：1根琴弓，1块松香，1个黑色布盒子","把",4]
[31,"长笛","16孔，白铜，表面工艺：镀镍包装：皮盒C调配件：手套擦拭布螺丝刀长笛探杆","支",1]
[32,"双簧管","按键：镀镍\n材质：胶木；按键：镀镍\n乐器音调：半自动C调。\"","支",1]
[33,"单簧管","17孔，调性：降B调，材质：树脂，按键：白铜镀镍，音键：标准17键，弹簧：优质弹簧片，净重：约1KG，毛重：约3KG，适用：初学/考级/专业弹奏","支",1]
[34,"萨克斯","中音萨克斯，乐器本调降E，黄铜材质。","支",1]
[35,"圆号","1、材质：黄铜管；2、调性：降B调；3、音色强烈，明亮而锐利，极富光辉感；4、表面漆金处理。演奏性能：附管、调音管拉力不大于16N。配置：配有专用提箱、手套。","支",1]
[36,"小号","黄铜材质，漆金工艺，长约48cm,号口直径不小于12cm","支",2]
[37,"长号","1、调性：降B调，表面处理：漆金、镀银；\n2、材质：黄铜；号口直径约203mm。采用12平均律。小字一组a音440Hz；\n3、演奏性能：发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音，富有表现力。手感舒适，便于演奏。活塞运动灵敏，快速演奏时无阻滞现象和机械噪音。号嘴与产品等级相适应。调音管操作方便，润滑；\n4、活塞键钮除去外力时，能迅速复位。调音管、附管内外配合最大间隙0.15mm。","支",2]
[38,"爵士鼓","1、七鼓，架子鼓由低音大鼓、踩镲、小军鼓、桶子鼓（3～7个）、吊镲（2～4面）所组成；\n2、鼓的直径如下：大鼓：约22\"×16\"、落地鼓：约16\"×16\"、小军鼓：约14\"×5.5\"、中音鼓：约13\"×11\"、中音鼓：约12\"×10\"，高音鼓：约10\"×10\"、高音鼓：约8\"×10\"、镲片：踩镲约(12\"×2\")、吊镲：约(15\")、吊镲：约(16\")；\n3、质量要求：鼓腔:自然风干木材材质。鼓圈：镀黑镍合金压铸。金属腔和木腔镶接，超强圆柱鼓耳，正品鼓皮，手工镲片。","组",1]
[39,"马头琴","琴框硬杂木，两面蒙板，由共鸣箱、琴杆、琴头、弦轴、马子、琴弦和琴弓等部分组成。","把",4]
[40,"芦笙","6管，普及型","支",4]
[41,"松香","特级；增加马尾与琴弦的摩擦力，避免打滑，让琴弦振动发声更清晰、饱满","盒",4]
[42,"乐谱架","1、折叠型小谱架，塑料件均做加厚加粗处理；\n2、3段型高度调节管，最大高度可调至1.3m左右；\n3、橡胶底脚，三支脚均为圆角管；增大接地摩擦力，整体稳定性较好。","个",20]
[43,"排练椅","硬面椅，PP塑胶和钢管制作，座位底下加钢管支撑，可折叠。","个",40]
[44,"苫布","约1.8*4.8米。","块",2]
[45,"自制乐器材料","竹筒、皮筋、口杯等。","组",20]
["合计"]
["体育器材设施"]
[1,"中学用篮球架","1.7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm。\n2.球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。","付",5]
[2,"11人制足球门","1、中学足球门：1号足球门，11人制足球比赛用的矩形足球门，球门外形尺寸不小于长度*宽度*高度：约7320*2440*2400mm；\n2、足球门由立杆、横梁、两侧撑杆、两侧横杆和后侧横杆组成，球门立杆和横梁均采用直径不小于114mm*2.5mm（中学）的优质金属管材制成，上设网钩，置网方便，球网系线柱两侧撑杆采用直径约60*2.5mm的钢管制成，横梁和立杆上没有可能危害到运动员安全的链接物件露在外面；\n3、足球门应能承受的水平拉力为不小于1200N，足球门横梁能承受不小于3200N的静负荷，横梁不应出现断裂和明显的永久变形；\n4、球门组装完成后，立杆与地面垂直，横梁与立杆的夹角为90度，连接件周边处理圆滑，无棱角，表面抛丸喷砂，静电喷涂，整体结构稳固，安全性好；\n5、配足球网1副。","付",1]
[3,"乒乓球台","1、台面尺寸规格：2740mm-2745mm×1525mm,台高约760mm，配置铁制球网，高约150mm，长约1530mm，符合标准要求；\n2、球台台面采用SMC材料，厚约15mm；台面四周采用优质方管加固处理，台面与彩虹支腿连接处用20×30mm的方管加固框连接；\n3、能承受≥500N静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等,底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；\n4、底架采用彩虹腿设计结构，Φ60mm优质钢管，保证整体的稳定性；台腿外边距两端台边280mm，任何撑档离地大于230mm，保证使用者的运动安全；\n5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；\n6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。","张",10]
[4,"羽毛球柱","ABS移动网柱，釆用40nun经典喷涂铁管高度约155cm，底座重量约70kg，底座尺寸约550*250*100mm","付",3]
[5,"排球柱","1、移动式移动排球柱，网高调节范围1550～2430mm，可满足羽毛球、气排球、排球多功能使用；\n2、底座采用优质钢板折边焊接而成，底座带轮、移动方便；\n3、立柱采用优质钢管制作，外管直径约76mmx2.0mm，内管直径约60mm，钢管内立柱上下移动；\n4、紧线机构：一立柱上置有网钩，另一立柱上置有棘爪紧线锁紧机构，通过调节手柄调节钢丝绳的松紧，从而实现网的水平高度要求；\n5、外观质量：内管电镀，外管及底座箱体经抛丸除锈、酸洗、磷化等初级处理后，采用高温静电喷塑，色彩靓丽，表面无皱纹、无漏镀、脱镀、无漏喷、脱漆及明显划痕等缺陷；焊接严密牢固，无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；\n6、配架网一付。","付",1]
[6,"排球网","1.聚乙烯材质。\n2.无毛刺，带钢丝绳。\n3.四边。","个",1]
[7,"跳高架","1.跳高架由底座、立柱、横杆托架构成。\n2.固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，立柱高约1.45m，刻度900-2500mm。\n3.底座选用1mm厚铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀。底部设有4个滚轮，移动方便。\n4.跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。","付",4]
[8,"跳高横杆","1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。\n2.横杆采用直径约30mm的玻璃钢材料制作，总长为4000mm。","根",4]
[9,"撑杆跳软式撑杆","1.直径25mm～30mm；长2000mm。\n2.玻璃纤维杆体，外部覆软材料包裹。","根",4]
[10,"助跳板","1.助跳板长约1200mm，宽约600mm，高约240mm。\n2.上盖表层应有防滑层。\n3.S型铁质4簧，材质坚硬而富有弹性，表面漆层均匀光洁，木材无裂缝、疤痕、变形，并经脱脂干燥处理。","块",2]
[11,"山羊","1.山羊全高为1000mm至1300mm范围内可调。立轴升降间距50mm。\n2.山羊头长500-600mm；山羊头宽360±50mm；山羊头高260-330mm。\n3.山羊腿壁厚不小于2mm。\n4.山羊头面采用优质人造革，夹层采用海绵，以优质木板等材料粘合而成。","台",2]
[12,"起跑器","1.铝合金底座，长640±5mm、宽约100mm。\n2.脚踏底座为铝合金并附带橡胶层。\n3.脚踏底座距离可调、倾斜度可调，定位稍牢固。\n4.适用塑胶场地、混合场地等。\n5.所有钢制件均经除锈、磷化等金属表面处理。","把",8]
[13,"单杠","1、净高约2200mm,杠宽约为1200mm，横杠材料为直径为≤32mm的优质钢管，（横杠材料直径为≤32mm）立管直径约114mm，管壁厚约2.5mm，横杠与两端立柱穿插连接用不锈钢螺丝固定，带防盗帽，地埋深度350mm；\n2、表面静电喷塑。","付",3]
[14,"双杠","1、立管采用直径≥114×2.5mm优质钢管，净高约1300mm、杠面长度约3000mm，杠面截面长径约42mm、短径约40mm，两杠内侧距离390—520mm，地埋深度≥350mm。\n2、表面静电喷塑。","付",4]
[15,"可调节跨栏架","1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。\n2.栏板为ABS成型材料，其规格约为1200×70×18mm。\n3.跨栏架可调高度为550mm、650mm、760mm、840mm共四档。\n4.竖向立管为直径25mm-32mm圆管，底部方管40×40mm。\n5.竖向立管内置可调节高度，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，调高灵活，定位准确，锁紧可靠。\n6.铝合金材质。","付",24]
[16,"网球网柱","1.移动式，底座外壳ABS材质，外形尺寸约960x500x240mm，底座重量每付约320公斤，底座平稳无晃动。\n2.柱高约1070mm，使用直径约70x70mm钢管，壁厚不低于2.5mm。 \n3.支架顶端加一滑动凹槽，金属紧线器，金属摇把，轻松拉紧网绳，不会松动，内侧配有网花固定球网。 \n4.外表采用静电喷涂，硬度达到2H，确保户外长期使用。","副",1]
[17,"肋木架","1.三柱二间，使用宽度≥2000mm，立柱直径约114mm，壁厚约2.5mm。\n2.最高使用高度2500mm±100mm，横肋间距约300mm，握持直径约32mm。","间",2]
[18,"平行梯","1.室外地埋固定式，立柱地上高度约2200mm，平梯长约4000mm，平梯横杠内有效使用宽度约600mm。\n2.立柱采用直径约114mm×3.0mm优质圆钢管，梯面采用φ约60mm×2mm优质圆钢管，垂握持直径约32mm，纵向握持间距300mm-350mm之间。\n3.安装应采用直埋方式，立柱地埋深度不小于500mm。","架",1]
[19,"初中生用篮球","1.7号篮球；圆周长749～780mm；重量567g～650g；圆周差均需≤4.0mm。\n2.球体表面选用优质合成革材料。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于55g，含胶量不低于35%。","个",50]
[20,"篮球网","1.涤纶24交叉覆盖棉芯绳。\n2.高500mm～520mm，网口直径450mm±8mm，网底直径350mm±8mm。","付",10]
[21,"足球","1.5号机缝足球。\n2.圆周长680-700mm，圆周差≤5mm。重量410—450g。\n3.球面材料采用不低于1.2mm厚的合成革材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。\n4.球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度中学用足球1050—1450mm，小学用足球1100-1400mm。","个",50]
["合计"]
["美术专用教室"]
[1,"触控一体机","一、显示及触控参数要求：\n1.屏幕采用≥86英寸UHD 超高清液晶屏，显示比例16:9，具备防眩光效果，可视角度≥178°。\n2.为保证显示效果，交互平板屏幕色彩覆盖率NTSC标准下不低于96%。物理分辨率：≥3840×2160可无损播放4K片源。\n3.交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，硬度可达莫氏7级,表面强度≥100Mpa。\n4.整机在Windows与Android系统下均支持不少于20点同时触控及书写，触控书写延迟＜20ms。\n二、嵌入式系统参数要求：\n1.内置嵌入式安卓系统版本不低于10.0，内存≥2GB，存储空间≥8GB。\n2.整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容。\n3.为方便老师使用，触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义。\n4.在同一局域网环境下，支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。\n5.智能交互平板双侧快捷键支持自定义功能，并可根据用户的实际使用需求设置快捷键的数量，可单侧显示或双侧显示。\n6.为满足教学场景使用需求，支持不少于3种方式进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作。\n7.为方便教师使用，在双系统下提供悬浮菜单，可通过手势操作调出或隐藏，可按教师需求，自定义设置常用功能不少于30个。\n三、整机要求：\n1.前置接口采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，且盖板高度不小于4CM,保证用户使用安全的同时，也可防止前置接口粉尘堆积，避免造成损坏。\n2.为方便教师使用，常用按键均为前置设计，至少可以实现关闭窗口、截屏、录屏、恢复出厂设置等功能，为方便用户售后维修，前置按键面板具备前拆式结构\n3.为满足课堂视听需求，交互平板采用多声道组合音响，前置双扬声器功率不低于30W，且为保证高人声还原度，谐振频率低于300Hz。\n4.为保证教室声学环境的扩声效果，距离平板扬声器10米处声压级≥80dB。\n5.交互平板具有前置笔槽结构，可便于用户存放粉笔等教学工具。\n6.整机屏体无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光。\n7.整机具备智能护眼书写+护眼模式双重护眼功能，护眼时可做到屏幕书写过程中逐步降低整机背光亮度和色温。\n8.通过多指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。\n9.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需具有以下输入接口：不少于1路标准HDMI接口、2路双通道USB3.0接口及1路USB Type-C接口。为方便用户售后维修，前置接口面板具备前拆式结构\n10.整机后置接口：≥1路HDMI输入接口、≥1路音频输入接口、≥1路音频输出接口、≥1路USB Type-B触控接口、≥1路VGA等。\n11.支持手势滑动操作，支持循环滑动切换主页、Windows桌面以及应用页；应用页可显示已安装应用及第三方合作应用，应用支持分类显示，分为课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源四类。\n12.通电关机状态下交互平板与外接电脑、机顶盒等设备通过HDMI/VGA连接时，识别到外接设备的输入信号后自动开机。\n13.交互平板与外接电脑设备连接时，支持以一根USB线直接读取插在交互平板上的U盘，并识别连接至交互平板的翻页笔、无线键鼠等USB设备。\n14.整机前置内置无线网络与蓝牙模块，具备明显标识，PC 模块无任何外接或转接天线、网卡可实现 Wi-Fi 无线上网连接和 AP 无线热点发射；Wi-Fi 和 AP 热点均支持频2.4GHz/5GHz ，Wi-Fi 和 AP 热点工作距离≥10m。 \n15.为保证授课效率，开机速度不超过3s。\n16.智能交互平板须整机符合GB21520-2015的能源效率等级1级要求，整机功耗低于400W。\n17.交互平板板具有一体化2D降噪4K摄像头，像素不低于1300万，水平视角 120°，视角在120°的范围下，畸变不大于5%， 拾音单元有效保真拾音距离可达12米，全结构无外部连线与屏体齐平；高清摄像头模组支持远程巡课系统，并可对接人脸识别软件进行使用；\n四、内置电脑参数要求：\n1.采用插拔式模块化电脑，采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独连接线。\n内置电脑CPU不低于Intel 第八代i5；内存：≥8G DDR4;硬盘：≥256G固态硬盘。具备不少于5个USB接口。","台",1]
[]
[2,"衬布","约100cm×200cm；棉、麻、丝、绒","块",10]
[3,"写生凳","1.规格：凳面直径不低于300mm，升降高度480到650mm；\n2.材质：优质榉木；3.要求：升降式架构，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。","个",50]
[4,"写生灯","落地升降高度600mm-2400mm；1-3节升降杆,由三根直径分别为22mm、16mm、10mm钢管组成,升降固定钮用PCV压铸而成；\n2、落地配三角底座；\n3、聚光灯罩钢板喷塑,直径约260mm，配灯罩沿；\n4、三角支撑架用铝合金压铸而成,三角支撑杆用直径约16mm不锈钢管制成。","只",4]
[5,"工作台","1.规格：约180cm×80cm×74cm、橡胶木组装式结构，面板厚度不低于20mm，外围厚度不低于40mm。底部为不小于40mm×40mm实木方腿；表面五底三面处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。","个",8]
[6,"美术教学用品柜","1、规格：约1000mm×500mm×2000mm；\n2、柜体衬板：用厚度为16mm±0.3mm.灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用约1.5mm厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标应符合GB18580的要求；\n3、柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS专用连接件组装而成，保证连接牢固。前立柱.前横梁外径不小于25mm×30mm（误差≤±1mm），后立柱.后横梁外径为30mm×30mm（误差≤±1mm），铝合金管材的壁厚≥1.1mm（误差≤±0.15mm）。铝合金型材带凹槽，凹槽的宽度应与柜体衬板相匹配，凹槽的深度应足够，保证柜体衬板与铝型材之间接缝严密，无晃动现象，不发生脱落。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用；\n4、柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门，不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于1.0mm，安全、牢固、防腐、耐用；\n5、隔板：上柜设置2块活动隔板，下柜设置1块固定隔板。隔板所用的板材与柜体板材相同，厚度不小于16mm。隔板采用“［”型槽板包边（槽板材料为冷轧钢板，其尺寸为20mm×20mm，壁厚1.0mm，槽宽与隔板厚度匹配，表面需进行喷塑处理），槽板与隔板用万能胶固定；\n6、高度升降条：上部柜体内侧均应安装高度升降条（1.0mm冷轧钢板制作），每侧2根，至少带12个活动支撑座（位置可调）。高度升降条和支撑座表面应采用纯环氧树脂静电喷涂高温固化，具有较高耐蚀性能；\n7、支脚：采用直径不小于10mm的金属螺杆与ABS工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。","个",4]
[7,"静物台","1、台面：不小于600mm×600mm，带背板，双重折叠支撑架；\n2、优质木材；可折叠，支撑稳定，工艺精细，漆面均匀光亮。","个",4]
[8,"磁性白黑板","1.规格：约800mm×1200mm；\n2.材质：锌背白板，表面PET覆膜，优质加厚边框，ABS塑料包角；3.要求：两面用，带磁扣、板刷专用笔，易写易擦，不留痕迹。","块",1]
[9,"展示画框","1、学生用；\n2、尺寸：约59.5cm×44.5cm；\n3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成；\n4、透明塑料面板≥2㎜；\n5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。","个",10]
[10,"展示画框","1、教师用；\n2、尺寸：约59.5cm×89.5cm；\n3、由框架、透明塑料面板、底板、锁扣等组成；\n4、透明塑料面板≥2㎜；\n5、悬挂件牢固、可靠，能承受自身重力的2～3倍。","个"]
[11,"初中美术教学挂图","1、幅数58幅，纸张规格不低于128g铜版纸；\n2、符合新课标教学的要求。四色彩印。","套",2]
[12,"美术教学软件","1、支持画稿自定义预设功能，具备多种笔工具设置，包含12种基本笔工具、8种特殊笔工具设置、53种笔触形状、48种笔触纹理、47种背景纹理表现形式；\n2、可导入图片文件及PSD等多图层文件，支持多图层操作；丰富的素材资源；记录、重播绘画功能，与绘画教学网络云平台互联互通；支持信息化教学师生互动交互功能；支持创作过程记录与回放功能，支持作品网络上传、可评价可存储可管理；支持班级模型创建与座次设定，支持一键收发作业管理，瞬间了解收发状态；支持在线考试、电子考勤、电子举手与抢答；支持学生机教师端管理控制，可锁定并有记忆功能；支持分组教学管理；支持屏幕微课录制，可通过USB摄像头对教师上课的过程进行图像现场直播与录制；支持录制课件以及现有课件播放的功能；支持教学演示，可分全屏演示、演示区域、同步教学、课件演示、电子白板等功能；支持不低于60个学生端，可根据需求进行增加。","套",1]
[13,"美术教学网络系统","1、支持自定义画稿功能；\n2、具有铅笔、钢笔、毛笔、油画笔等20种笔工具设置、不少于50种笔触形状、100种笔触纹理与背景纹理表现形式；\n3、支持导入图片文件及PSD等多图层文件；\n4、支持线稿层、上色层、草稿层、背景层等分图层创作，并可随意增减；\n5、支持在原素材库基础上支持自由扩充，支持添加参照图临摹功能，并可根据需求调节透明度；\n6、具有绘画记录与回放，重播过程可有3级速度选择；\n7、支持绘画作品本地保存、网络上传、平台交流与可评价可存储可管理。","套",1]
[14,"影像资料","幻灯片、光盘、数字化美术教学资源库、虚拟美术博物馆、美术展等。","套",1]
[15,"写生画板","1、2#图板，规格约600mm×450mm；\n2、板面采用优质合板，木条框架，四周包边。","块",50]
[16,"人体结构活动模型","高不低于40cm，椴木、表面无毛刺、关节活动灵活。","个",4]
[17,"云台","1.材质：塑钢；\n2.规格：上盘面d约29.5cm，下盘面d约25cm，高h约16.5cm；\n3.特点：表面光洁、无毛刺，转动平稳灵活，可两面用。","台",50]
[18,"泥工工具","每套工具包括：1、拍板1件：木质，弧形背板；\n2、泥塑刀6件：黄杨木材质；\n3、环型刀3件；\n4、刮刀2件：环型刀头；\n5、型板1件：黄杨木型板；\n6、切割线1件；\n7、海绵1块；\n8、喷壶1件；\n9、刮板1件；中空吹塑包装。","套",50]
[19,"民间美术欣赏及写生样本","中国结、京剧脸谱、扎染、蜡染、皮影、年画、木板年画、剪纸、面具、泥塑、玩具、风车、纹样、风筝、唐三彩、彩陶器、瓷器。","套",1]
[20,"美术学具","毛笔、小剪刀、调色盘、笔洗、美工刀、水溶性油墨、黑色胶滚、毛毡、刻纸刀、水粉画笔、调色盒、直尺。","套",50]
[21,"电子绘画板","外观尺寸约215.3*162.53*12mm；工作区域≥147*100mm；支持左右手互换功能；电磁压感工作方式，≥2048级压感；支持±60°倾角；读取速度≥220点/秒，读取分辨率≥5080LPI；感应高度约10mm，精度±0.25mm；接口类型USB；","块",50]
["教具"]
[1,"写生画箱","1．材质：优质实木；\n2．支架高度不小于750mm，箱体不小于470mm×330mm×80mm；\n3．特点：便携式、木质箱，箱体分为上箱体和下箱体，可以打开闭合，并可以在0°-120°范围调节，铝合金腿、可伸缩、可折叠。","只",1]
[2,"写生教具（1）","石膏像：阿古力巴切面1件≥30cm，腊空半面1件≥30cm，太阳神头像1件≥38cm，海盗头像1件≥45cm，小大卫头像1件≥67cm，表面光洁，形态逼真，线条清晰。","套",1]
[3,"写生教具（2）","1、几何形体15件，高强度石膏浇制、洁白光滑、无裂痕、加厚形；\n2、圆切体，多面体,正六锥体,棱锥接棱柱,正八边棱柱,正方体,十字柱，圆球，正三角体,圆锥体,圆柱体,切面圆柱,圆锥接圆柱,正六边棱柱,正四面锥体。","套",1]
[4,"画架","尺寸：58x60x171cm（最大升高到235cm），可调节高度，直尺最大画框高度：123cm。材质：榉木材质，可以轻松实现前倾与后仰，手拿式行当，可放置颜料、画笔，经七次加工处理，打磨光滑，光泽明显。","个",1]
[5,"画板","1、2#图板，规格约600mm×450mm；\n2、板面采用优质合板，木条框架，四周包边。","块",1]
[6,"绘图工具","每套五件，由直尺、三角板、曲线板、圆规、蛇形尺尺长300mm、等组成，优质塑料盒。","套",1]
[7,"大圆规","1、演示用，由圆规脚、粉笔夹、紧固螺栓等组成；\n2、圆规脚用塑料制作，表面平整、挺直、无毛刺，没有流挂、针孔、起泡等缺陷；\n4、粉笔夹夹持粉笔方便，使用时粉笔不脱落；\n5、紧固螺栓调节方便，止紧可靠。","个",1]
[8,"丁字尺","有机玻璃1200mm。1、丁字头与丁字成直角固定中间。\n2、直尺边上印有刻线数码，有效示值全长为1200mm，最小刻度直尺为1mm，每10mm的刻度线上标有刻度数码。\n3、示值全长误差和任一中间分度至尺的零点的误差不超过±1mm。\n4、丁字直尺的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。\n5、厚度不得小于3.0mm。","只",1]
[9,"直尺","1.透明注塑。2.量程：500mm，尺宽约36mm。尺面两侧均有刻度，是测量面。尺面最小刻度1mm、刻线长度较短，每10mm一小格、刻线长度中等，每100mm一大格、刻线长度较长;","只",1]
[10,"曲线板","1、教师用；\n2、材质：有机玻璃；\n3、外形尺寸不小于250mm；\n4、板面平整、光洁、透明、无划痕、不变形。","块",1]
[11,"三角板","1、300mm；\n2、有机玻璃,厚度不得小于3.0mm；\n3、45°等腰、60°直角各1件。最小刻度为1mm。","付",1]
[12,"大三角板","1、演示用60°、45°各1块；\n2、木质；\n3、等腰直角三角形；\n4、三角板平面度误差不超过1mm，各边的直线度误差不超过1mm；\n5、三角板的刻度线应垂直达到尺边，刻线和数码应清晰、正确，不得有重线、断线、缺字。","付",1]
[13,"版画工具","每套工具包括：1、胶辊1件：纯天然硅胶材质、80mm，手柄102mm，支架金属镀烙；\n2、磨托1件：磨托头直径45mm，磨托手柄95mm，；\n3、笔刀1件：合金手柄118mm，；\n4、笔刀刀头4件：锰钢刀头35mm；\n5、木刻刀5件：刀头碳钢材质，平口、斜口、大圆、小圆、V型口各1件，木手柄98mm，；\n6、石刻刀1件：精钢材质，刀长135mm；\n7、油石1件：8、马莲1件：塑料材质，中空定位包装","套",1]
[14,"绘画工具","每套工具包括：\n1、水粉画笔1-12#各1支；\n2、油画笔1-12#各1支；\n3、毛笔8支：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云，花枝俏1支，小依纹1支；\n4、调色盒1件：24眼；\n5、调色板1件：17眼；中空吹塑包装。","套",1]
[15,"制作工具","美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1、刨子1把、盒尺1、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件，中空吹塑定位包装盒。","套",1]
[16,"国画和书法工具","1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约150mm、高度约50mm；\n2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm，高度约45mm；\n3、砚台1件：带盖石砚，直径约120mm；\n4、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云、花枝俏1枝，小依纹1枝；\n5、画毡1件：毛毡长宽厚：约500mm×500mm×1mm；\n6、调色盘1件：聚丙稀材质，13眼梅花型，直径约150mm；\n7、笔帘1件：竹制；\n8、镇尺一对：石质，黑色或灰色；\n9、墨块1块：长约95mm；\n10、印尼盒1件：直径约70mm；\n11、工具箱1件：中空吹塑包装。","套",1]
[17,"电子绘画板","外观尺寸≥330.1*201.1*9.3mm；感应区域≥254*152mm；感应方式：电磁感应压感级别：8192级，快捷键≥8个自定义按键可倾斜角度：支持±60°倾斜角读取速度≥266点/秒读取分辨率：5080LPI；感应高度：约10mm感应精度：±0.254mm接口类型：USB兼容系统：笔组：配备笔座，内含取笔器一个，备用笔芯10只","块",1]
["美术活动器材"]
[1,"版画","版画印刷机1台；微型版画机6台。","套",1]
[null,null,"1、⑴胶辊3件：大号滚筒100mm、手柄100mm，中号滚筒70mm、手柄100mm，小号滚筒50mm、手柄100mm，支架金属镀铬；\n⑵磨托1件：磨托头直径约45mm、磨托手柄约100mm；\n⑶笔刀1件：合金手柄约100mm；\n⑷笔刀刀头3件：猛钢刀头约35mm；\n⑸木刻刀5件：木手柄约100mm、刀头碳钢材质，\n⑹石刻刀1件：精钢材质，长度约140mm；\n⑺油石1件：双面，外观尺寸约140*60*25mm；\n⑻马莲1件：塑料材质，直径约100mm；\n（9）底纹笔木柄光滑、无毛刺、色泽均匀，刷头采用优质羊毛制成，毛质整齐均匀，长约180mm，毛长约30mm，宽约30mm；\n（10）电烙铁1件：外热式≥30W，长度约200mm,外接电源线长度约900mm；\n（11）素描铅笔2支；\n（12）油画刀3把：木质手柄，漆面处理，不锈钢刀头，长度约160mm。\n2、中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不串动，便于携带、存放。","套",10]
[null,null,"雪弗板1张、吹塑纸2张、300克白板纸2张、KT版1张、硫酸纸2张、印纸4张、色纸4张、生宣纸4张、海绵纸2张、大于等于190×270mm，橡皮图章1块≥100×50×8mm，水性油墨(黑、大红、湖蓝、柠檬黄、白色)≥30ml，油画棒≥12色，调墨板1块≥220×170mm","套",10]
[2,"剪纸与拼贴","小剪刀1把10cm、刻纸刀1把13cm、刀片3片、小A剪刀1把13cm、木垫板1块20×30cm、打孔器1件、打孔直径1mm、剪纸样稿5张。","套",10]
[null,null,"专用剪纸5张≥20×30（cm）、5色彩纸10张≥20×30（cm）、白板纸2张≥20×30（cm）、卡纸2张≥20×30（cm）、各色布料5块≥20×30（cm）、乳胶1瓶。","套",10]
[3,"书法与篆刻","1.书法教学挂图或书法名作欣赏挂图。\n2.国家正式出版物。\n3.36幅。","套",1]
[null,null,"一桌两凳，桌子不小于120cm*100cm，方凳30*30*45cm","套",10]
[null,null,"毛笔（斗笔、大白云、中白云、小白云、小狼毫、勾线笔）、毛毡、镇尺、笔洗、墨汁、调色盘、笔架、名家字帖。","套",50]
[null,null,"\"1.印床1个:优质木材制成，长*宽*高：（95*65*43）±1mm\n2.石刻刀3支：锰钢制成，长度：140±2mm,刀口分别为3mm、4mm、5mm；\n3.木刻刀5支:长度不小于130mm,木柄。\n4.印泥盒1个：陶瓷材质，直径不低于7.6mm，高度3.5mm\n5.铅笔2支:马利2B\n6.美工刀1把:塑料手柄，长度不小于130mm，\n7.勾线笔2支：优质狼毫笔头，竹制笔杆。\n8.油石1块：双面，外观尺寸不小于150*45*25mm。\n9.章料2块:优质石质，尺寸不小于20*20*40mm.  \n10.橡皮1块：4B橡皮，尺寸不小于：40*24*15mm。\n11.砂纸2张：\n12.板刷1把：木柄尼龙刷头，总长度不小135mm,刷头宽不小于23mm\n13.中空吹塑定位包装，所有产品均有单独卡槽定位于箱子内，不得串动，便于携带、存放。\"","套",50]
[null,null,"包含逼真的软、硬笔书写笔触及数字化纸张，支持集字临摹及录制、回放、批注、讲解功能，虚拟水墨、自由调整笔画及文字布局；含完整数字书法字帖、字体包含正楷、行楷等字库，书法动画资源，支持笔顺演示动态临摹功能。","套",1]
[4,"中国画","一桌两凳，桌子不小于120cm*100cm，方凳30*30*45cm","套",10]
[null,null,"1、笔洗1件：青花瓷材质，直径约150mm、高度约50mm；\n2、笔架1件：青花瓷材质，长度约130mm，高度约45mm；\n3、砚台1件：带盖石砚，直径约120mm；\n4、毛笔8件：加健毛笔，大、中、小提斗，大、中、小白云、花枝俏1枝，小依纹1枝；\n5、画毡1件：毛毡长宽厚：约500mm×500mm×1mm；\n6、调色盘1件：聚丙稀材质，13眼梅花型，直径约50mm；\n7、笔帘1件：竹制；\n8、镇尺一对：石质，黑色或灰色；\n9、墨块1块：长约95mm；\n10、印尼盒1件：直径约70mm；\n11、工具箱1件：中空吹塑包装。","套",50]
[null,null,"透图面、约420mm*300mm*7mm","台",1]
[5,"陶艺","电压220V,功率≥350W,转数0-300r/min，外形尺寸约460*340*320mm","台",6]
[null,null,"升降手轮最大提高度：6cm；手柄摇动最大工作行程：58cm。","台",1]
[null,null,"1、外形尺寸长宽高:约1220/500/800mm；\n2、主机功率≥1.5KW，真空泵功率≥550W；\n3、转速≥30转/分；\n4、出泥口径4/6/8公分可选；\n5、双轴自动推泥，采用摆线针减速机链条传动，动力强劲；\n6、含水率:19%/25%；\n7、产量:≥260kg/每小时。","台",1]
[null,null,"1.材质：塑钢；2.规格：上盘面d约29.5cm，下盘面d约25cm，高h约16.5cm；\n3.特点：表面光洁、无毛刺，转动平稳灵活，可两面用。","个",50]
[null,null,"规格:额定电压:AC220V,额定电流17A,额定功率:3740w,室内容积:约0.06立方米（0.35×0.35×0.46）,最高温度1260摄氏度.50Hz自动适应，电脑控温,数字显示温度控制仪，带有漏电保护装置;机械性能可靠,安全性好。","台",1]
[null,null,"泥塑刀1把、环形刀2把、拍板3个、辗滚3根、木条3套、刮板1件、型板1块、割线1件、陶针1个、海绵1块。","套",50]
[null,null,"规格：约160cm×80cm×74cm、实木组装式结构，面板厚度约20mm，外围厚度约40mm。底部为约50mm×50mm实木方腿；表面三底两面油漆处理，光滑无毛刺；漆面光滑有色泽。","个",6]
[null,null,"1、规格：约1200*400*800mm；\n2、材质约为20mm厚橡胶木指接板；\n3、指接无缝，内部含隔断，无毒、无异味、不开裂、指接无缝，材质密度好,木纹清晰，结构合理美观、牢固耐用，所有板边倒圆角、圆边，板面光滑，无毛刺。","个",2]
["合计"]
["总计"]