{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":20,"sheets":["目录","小学部精品录播教室","中学部精品录播教室","小学部计算机教室","中学部计算机教室","化学通风实验室","化学准备室","化学仪器药品室","初中化学教学仪器","生物综合实验室","生物准备室","生物仪器室","初中生物教学仪器","物理电学实验室","力学物理实验室","物理准备室仪器室","初中物理教学仪器","数学实验室","心理咨询室","会议室"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"目录","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[20,0,20,1]]}
["序号 ","名称","座位数","数量","单位 ","合计"]
[1,"小学部精品录播教室",48,1,"间"]
[2,"中学部精品录播室",48,1,"间"]
[3,"小学部计算机教室",56,1,"间"]
[4,"中学部计算机教室",56,1,"间"]
[5,"化学通风实验室",56,2,"间"]
[6,"化学准备室","/",1,"间"]
[7,"化学仪器药品室","/",1,"间"]
[8,"初中化学实验仪器","/",1,"套"]
[9,"生物综合实验室",56,2,"间"]
[10,"生物准备室","/",1,"间"]
[11,"生物仪器室","/",1,"间"]
[12,"初中生物实验仪器","/",1,"套"]
[13,"物理电学实验室",56,1,"间"]
[14,"物理力学实验室",56,1,"间"]
[15,"物理准备室仪器室","/",1,"间"]
[16,"初中物理实验仪器","/",1,"套"]
[17,"数学实验室","/",1,"间"]
[18,"心理咨询室","/",1,"间"]
[19,"会议室","/",1,"间"]
["总计",null," "," "," "]

{"sheet":"小学部精品录播教室","index":1,"n_rows":60,"n_cols":5,"rows_kept":60,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[25,0,25,4],[26,0,26,4],[58,0,58,4],[59,0,59,4]]}
["台前县滨湖学校智能互动精品录播系统和计算机教室建设方案"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
["智慧互动录播系统"]
[1,"智慧黑板\n（核心产品）","一、整体设计\n1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。\n2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。\n3.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。\n4.整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H或≥莫氏7级。\n5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。\n6.整机嵌入式系统版本≥Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。\n7.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。\n8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。\n9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。\n10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。\n11.整机内置摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。\n12.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。\n13.支持通过账号密码、手机扫码、人脸识别、声纹识别等多种方式进行整机账号登录，且打开教学软件无需二次登录操作。\n二、OPS电脑\n★1.采用不低于第12代酷睿系列i5处理器。\n2.运行内存不低于16GB。\n3.固态硬盘内存不低于512GB。\n三、备课授课软件\n1、支持为教师提供可扩展的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传文档、图片、音视频等资源。\n2、教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。\n3、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。\n4、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、等学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。\n5、支持与PPT文件的双向兼容：教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。也支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。\n6、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。\n7、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。\n8、具有文本工具、图形工具、图片工具、蒙层工具、动画、音视频播放组件、交互表格工具、学科思维导图工具、图表工具等基础工具可以制作互动式课件。\n9、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项和干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。\n10、语文方面提供覆盖高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍。","台",1]
[2,"视频展台","1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线。\n2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。\n3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。\n4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；\n5.摄像头支持自动对焦。","台",1]
[3,"智能讲台","1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。\n2.讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。\n3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。\n4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。\n5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。\n6.智能讲台支持通过触控屏幕对智慧黑板一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。\n7.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。\n8.智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制\n9.智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。\n10.智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。","台",1]
[4,"精品录播主机","1.★主机系统内存≥8GB，主机存储容量≥1TB，主机采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构，2颗协处理器均采用4核架构。\n2.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）\n3.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz。\n4.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。\n5.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面。\n6.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。\n7.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线路音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。\n8.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。\n9.主机采用≥13英寸触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080。\n10.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。","台",1]
[5,"主机导播系统","1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。\n2.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。\n3.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥100个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。\n4.录播画面比例支持16：9。支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。\n5.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。\n6.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。","套",1]
[6,"主机互动系统","1.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。\n2.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。\n3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。\n4.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机的一体化触控屏上显示主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。\n5.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机的一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。\n6.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。\n7.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。\n8.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。\n9.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。","套",1]
[7,"主机视频处理系统","1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。\n2.支持多种类型视频信号接入，可支持网络视频信号接入、高速数字信号HDMI接入。\n3.主机接入第三方摄像机视频流。\n4.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。\n5.支持POE摄像机接入。\n6.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。","套",1]
[8,"云台摄像机","1.采用1/1.8英寸CMOS传感器，传感器有效像素≥800万。\n2.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。\n3.支持不少于40倍变焦。\n4.支持自动白平衡，背光补偿，支持2D、3D数字降噪。\n5.水平视场角不小于60°。\n6.云台水平转动范围不小于±170°。\n8.云台垂直转动范围不小于±30°。\n9.预置位个数不小于255个。","台",4]
[9,"云台摄像机图像处理系统","1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。\n2.支持自动白平衡。\n3.支持背光补偿功能。\n4.支持2D、3D数字降噪。\n5.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n6.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n7.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。\n8.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。","套",4]
[10,"4K教师摄像机","1.镜头水平视场角≥40°，传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。\n2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。\n3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。\n4.全景画面支持畸变矫正功能。\n5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。\n6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面.","台",1]
[11,"教师摄像机图像处理系统","1.4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。\n2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。\n3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。","套",1]
[12,"4K学生摄像机","1.镜头水平视场角≥90°，传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。\n2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。\n3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。\n4.全景画面支持畸变矫正功能。\n5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。\n6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。","台",1]
[13,"学生摄像机图像处理系统","1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。\n2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。\n3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。","套",1]
[14,"远程互动助手","1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。\n2.支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。\n3.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研等活动；支持在课前设置录播机的录制画面、导播模式，在课中更改导播模式。\n4.支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。\n5.支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。\n6.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。\n7.可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。\n8.网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。\n9.软件具有多系统兼容性。除适配Windows操作系统外，至少能与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟、深度）其中一个适配并正常安装运行。","套",1]
[15,"阵列麦克风","1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。\n2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。\n3. 麦克风拾音半径≥8m。\n4. 麦克风信噪比≥68dB。\n5. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。\n6. 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。\n7. 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。\n8. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。\n9. 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。","对",3]
[16,"麦克风音频处理系统","1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。\n2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。\n3. 支持自动增益控制。\n4. 支持啸叫抑制。\n5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。\n6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。\n7. 支持音频参数调节。\n8. 支持波束成形。\n9. 支持远程OTA升级。\n10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。","套",3]
[17,"无线麦克风","1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。\n2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。\n3. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。\n4. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。\n5. 麦克风单体重量≤30g。\n6. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。\n7. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。\n8. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作","套",1]
[18,"无线麦克风音频处理系统","1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。\n2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。\n3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。\n4. 支持全频自适应降噪技术。\n5. 支持全频自适应降噪技术。\n6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。","套",1]
[19,"专业功放","1. 支持1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。\n2. 支持1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。\n3. 支持8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。\n4. 支持1个船型电源开关。\n5. 输出功率8Ω 150W*2；4Ω 300W*2。\n6. MIC输入灵敏度10mV。\n7. 音频信号输入灵敏度200mV。\n8. 信噪比≥90dBA。\n9. 声音分离度50dBA。\n10. 谐波互调失真<0.17%@1KHz 150mV。","台",1]
[20,"专业音箱","1. 单音柱具备≥2个喇叭单元。\n2. 标准阻抗：8Ω。\n3. 频率响应：20Hz～20kHz。\n4. 单音柱额定功率≥40W。\n5 灵敏度：95dB/1W/1M。\n6. 最大声压级：120dBSPL。\n7. 单音柱覆盖角度：水平120°、垂直120°。","台",1]
[21,"互动显示终端","1.屏幕物理尺寸≥55英吋，分辨率≥3840*2160，刷新率≥60Hz，可视角度≥±176度。\n2.整机功耗≤120W，待机功耗≤0.5W。\n3.内置喇叭个数≥2，喇叭总功率≥16W。\n4.USB通道支持不少于12种音视频文件格式，USB接口数量≥2。\n5.HDMI输入通道数量≥3、模拟RF接口≥1、AV接口≥1。\n6.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。\n7.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。","台",1]
[22,"课堂数据分析系统","1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况\n2.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置。\n3.在2D/3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。\n★4.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、师生对话、课堂互动三个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、所有提问、课堂互动评价、课堂互动建议。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告）\n5.在2D/3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。\n6.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。\n7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。\n8.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。\n9.系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师理答数量进行统计\n10.系统支持自动识别教师理答分类，可识别为简单肯定、针对肯定、激励、直接否定、重复问题或学生答案。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n11.系统支持自动识别教师提问后的等待回答时长,点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n12.系统支持自动识别学生回答时长，点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n13.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。\n14.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分\n15.系统支持以学校为单位，查阅本校设备报告录制情况，直接查阅每份报告，并能查阅部署设备数、昨日活跃设备数、报告生成数、昨日新增数、本校老师参与度、本校报告学科分布等数据；还能支持以教师的形式进行查阅。","套",1]
["本项合计"]
["观摩室设备"]
[23,"观摩教学显示终端","1.屏幕物理尺寸≥55英吋，分辨率≥3840*2160，刷新率≥60Hz，可视角度≥±176度。\n2.整机功耗≤120W，待机功耗≤0.5W。\n3.内置喇叭个数≥2，喇叭总功率≥16W。\n4.USB通道支持不少于12种音视频文件格式，USB接口数量≥2。\n5.HDMI输入通道数量≥3、模拟RF接口≥1、AV接口≥1。\n6.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。\n7.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。","台",2]
[24,"观摩音箱","1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。\n2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。\n3.输出额定功率≥2*15W。\n4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。\n5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。","对",1]
[25,"导播显示器","1.屏幕尺寸：≥23.8英寸\n2.分辨率：1920*1080\n3.VA屏幕比例：16:9\n4.接口：HDMI，VGA","台",1]
[26,"导播键盘","1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固。\n2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。\n3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。\n4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。","台",1]
[27,"导播控制台应用系统","1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。\n2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。\n3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。\n4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求；\n5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局。\n6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制。","套",1]
[28,"交换机","1.8个千兆网口+1个光口。\n2.支持8口满载POE供电。","套",1]
[29,"路由器","1.转发性能：1mpps\n2.具备防火墙\n3.内存：1G\n4.最大功耗：30W，电源：100Va.c-240Va.c","台",1]
[30,"操作电脑","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。\n2.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥8，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB。\n3.Intel集成显卡，GPU处理单元数≥48个，最大主频≥1.2GHz。\n4.内存：≥8GB  DDR4 3200MT/s。\n5.存储：≥512GB  SSD 硬盘。\n6.网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡。                                                                               \n7.USB≥5个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电，3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1。\n8.机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁。\n9.≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕比例16：9。","台",1]
[31,"资源管理平台","1.系统应采用模块化设计，便于运维管理，采用设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、实时巡课、名师示范课点播、用户管理等功能。\n2.系统应至少提供超级管理员、内容管理员、权限管理员、专递课堂管理员四种默认角色，分别具备不同模块的管理权限；在添加区域管理员时，可根据所属的行政地区，为不同层级的管理者设置所管辖的区域权限。\n3.系统应支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。\n4.教师应可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全区域的名师示范课等视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。\n5.录播主机录制的视频应可以自动上传至平台，支持本校教师或管理员可对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。\n6.在课程发布时，应可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。\n7.系统应支持区域管理员和学校管理员分别对所管辖区域范围内，教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。\n8.系统支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。\n9.系统应支持名师、名校、教研组等认证管理。\n10.通过认证的名师、教研组、名校，应可实时在认证列表中查看认证名师的示范课数、课程播放量、参加的教研活动数，名师教研组的参加人数、参加的教研活动数，及认证名校的教师人数、示范课数、课程播放量。\n11.平台应支持本地视频上传，对上传视频可进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。\n12.在添加课程计划、课程审核通过/被拒绝、认证成功、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。\n13.平台需实时显示学校内设备总数、在线设备总数、正在直播或录制的活跃设备数，实时呈现学校录播设备整体情况；\n14.学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。\n15.支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。\n16.平台应支持活动活动数据导出，支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。\n17.在直播开始后系统应支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。\n18.系统支持开启直播回放功能，开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。\n19.云主机漏洞扫描和木马查杀等","套",1]
[32,"本地存储服务器","1. 处理器：Intel E3-1245 内存类型：DDR4 内存空间：不小于 16GB  硬盘接口：SATA 硬盘类型：3.5 英吋 HDD 硬盘空间：物理空间不小于 25TB 设备高度：≤1U","台",1]
[33,"学生桌椅","1.桌面尺寸:长 60cm ；宽 40cm；厚度 1.5cm。面板材料为高密度多层高压板或模压板。  \n课桌钢架所用钢板厚度须达到 1.2mm。 3.学生椅子与课桌，采用一样的材质颜色， 椅面及靠背为弧形，座感舒适，符合人体工程学设计。","座",48]
[34,"导播间桌椅","采用联排一体化座椅，软包，材料及安装","座",8]
[35,"导播操作台及坐椅","含1.8米长导播台一台，椅子两把","套",1]
[36,"吊顶","轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标 38 轻钢龙骨，32 烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚 12mm。人工+工费","间",1]
[37,"自流平","辅料及人工费；","间",1]
[38,"木地板","采用木地板，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音，材料及人工费","间",1]
[39,"墙面隔音处理","墙面吸音处理；规格 1220*2420*12mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量须符合国家要求；工费+材料；","间",1]
[40,"踢角线","木塑踢脚线，辅料及人工；","间",1]
[41,"窗帘封堵","轻钢龙骨框架封堵，石膏板打底","间",1]
[42,"窗帘盒","实木欧松板定制","间",1]
[43,"窗帘","全遮光窗帘","间",1]
[44,"灯具","600*600mmLED 平板灯，色温 4000K；正白光","间",1]
[45,"开关插座","五孔插座及插排（开关插座 10 个左右）","批",1]
[46,"电路改造","教室电路强弱电改造：包含开槽，埋管，独立电箱控制，2.5 国标铜线 照明 插座；空调 4 平方国标铜线 6 平方主线 以及辅料；","间",1]
[47,"网络铺设","超六类网线，水晶头，光模块。材料及安装。 ","m",400]
[48,"高清视频线","HDMI 线缆","批",1]
[49,"密封条","门四周加密封条；工费+材料；","项",1]
[50,"轻钢龙骨隔墙（观摩墙）","轻钢龙骨支架，木工板衬底，石膏板饰面，内置隔音棉；辅料及人工费","间",1]
[51,"观摩室玻璃","钢化玻璃（4000*1200）单透玻璃；工费+材料；","套",1]
[52,"机柜","全钢落地机柜，600MM（宽）*950MM（深）*1200MM（高）","个",1]
[53,"录播设备安装调试","设备安装调试","项",1]
["合计："]
["本系统总计"]

{"sheet":"中学部精品录播教室","index":2,"n_rows":64,"n_cols":5,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,4],[2,0,2,4],[25,0,25,4],[26,0,26,4],[35,0,39,0],[35,1,39,1],[35,2,39,2],[35,3,39,3],[35,4,39,4],[62,0,62,4],[63,0,63,4]]}
["中学部录播"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
["智慧互动录播系统"]
[1,"智慧黑板\n（核心产品）","一、整体设计\n1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。\n2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。\n3.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。\n4.整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H或≥莫氏7级。\n5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。\n6.整机嵌入式系统版本≥Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。\n7.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。\n8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。\n9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。\n10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。\n11.整机内置摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。\n12.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。\n13.支持通过账号密码、手机扫码、人脸识别、声纹识别等多种方式进行整机账号登录，且打开教学软件无需二次登录操作。\n二、OPS电脑\n★1.采用不低于第12代酷睿系列i5处理器。\n2.运行内存不低于16GB。\n3.固态硬盘内存不低于512GB。\n三、备课授课软件\n1、支持为教师提供可扩展的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传文档、图片、音视频等资源。\n2、教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。\n3、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。\n4、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、等学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。\n5、支持与PPT文件的双向兼容：教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。也支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。\n6、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。\n7、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。\n8、具有文本工具、图形工具、图片工具、蒙层工具、动画、音视频播放组件、交互表格工具、学科思维导图工具、图表工具等基础工具可以制作互动式课件。\n9、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项和干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。\n10、语文方面提供覆盖高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍。","台",1]
[2,"视频展台","1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线。\n2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒。\n3.整机采用圆弧式设计，无锐角；托板可承重3kg，同时托板采用磁吸吸附式机构。\n4.展示托板正上方具备LED补光灯补光灯开关采用触摸按键设计，同时可通过视频展台软件直接控制开关；\n5.摄像头支持自动对焦。","台",1]
[3,"智能讲台","1.智能讲台结构：木结构部分均采用E0级木质板材结构，甲醛释放量≤0.05mg/m³，桌面防静电。\n2.讲台三面环抱式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品，讲台产品外观桌面平整，悬浮式设计，边缘光滑，无棱角处理，保护师生安全。\n3.智能讲台包含至少21.5英寸电容触摸屏幕，支持10点同时触摸。\n4.智能讲台屏幕采用防眩光全钢化防爆玻璃面板，厚度≥3mm。\n5.智能讲台触控屏幕稳定固定在讲台中，无突出边角，屏幕无法在没有工具的情况下拆除。\n6.智能讲台支持通过触控屏幕对智慧黑板一体机的画面进行控制，同时支持同步显示一体机画面，老师讲课无需转身背对学生，提高授课效率。\n7.智能讲台设置物理实体快捷按键，两侧按键共≥5个。\n8.智能讲台具备独立的快捷按键，用户可通过快捷按键对一体机进行进行一键熄屏、音量加控制、音量减控制\n9.智能讲台支持对自身智能讲台触控屏幕的一键息屏、一键开/关机的快捷控制。\n10.智能讲台至少具备1个可自定义功能按键，可通过软件设置选择按键功能，包括一键启动白板、一键启动视频展台，一键关闭当前应用程序选项功能。","台",1]
[4,"精品录播电脑主机","1.★主机系统内存≥8GB，主机存储容量≥1TB，主机采用≥3颗ARM架构处理器，主处理器采用8核架构，2颗协处理器均采用4核架构。\n2.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于20dB（A）\n3.支持≥2个HDMI高清采集接口，支持分辨率包含：3840×2160p@30Hz、1920×1080p@60Hz、1920×1080p@30Hz。\n4.支持录制倒计时，自定义设置≥4种倒计时时间。\n5.支持通过主机屏幕实现画面预监，可同时预监≥6路画面。\n6.主机内置扬声器，支持音频检测，通过主机内置扬声器可以播放测试音频，通过主机一体化屏幕进行视频预览时能够同步播放音频，且可控制播放音频音量大小。\n7.支持断电扩声，在主机完全断电的情况下，从主机线路音频通道上输入的音频可以从主机输出通道输出，且≥2个音频输入通道可以支持该功能。\n8.支持≥4路高清视频输出，4路视频输出可同一时间输出不同视频源，且输出最大分辨率均可达到4K，其中HDMI信号输出≥3路且UVC信号输出≥1路。\n9.主机采用≥13英寸触控屏，屏幕分辨率≥1920*1080。\n10.支持通过主机一体化触控屏幕，选择自动/手动导播模式。","台",1]
[5,"主机导播系统","1.在导播界面的预览窗口可实时观看教师全景/特写、学生全景/特写、多媒体电脑、板书画面共6路画面，点击可进行画面切换。预监画面可实时推流给资源平台，实现平台直播。\n2.支持电影模式和资源模式同步录制，可根据用户的不同需求选择录制模式。\n3.支持多种格式的字幕，可输入中文、英文、数字、特殊符号，数量≥100个字符；支持调节文字大小、文字透明度；支持≥5种文字颜色设置。\n4.录播画面比例支持16：9。支持多种画面模式，支持单画面、画中画、左右等分、三画面、四画面多种画面合成模式，支持自动导播、手动导播，可通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现模式选择。\n5.导播优先级可自定义设定，支持定时切换设置，可自由选择切换时间和切换画面，支持根据学生、老师行为状态实现画面智能切换。\n6.支持外接导播台，可通过导播台实现对录播主机的录制控制、画面切换、云台跟踪、预置位设定与调取、音量调节。","套",1]
[6,"主机互动系统","1.支持手动切换发给远端的画面。支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现音量大小调整、静音。支持互动过程中一键全屏，全屏放大主画面，隐藏所有图标。支持开启和关闭桌面共享功能。\n2.同时支持自动连线和手动连线，自动连线模式下，听课端会自动接通来自主讲端的互动请求，可选择设置关闭，手动连线模式下，当主讲端发出呼叫请求后，在互动录播电脑主机一体化触控屏上会出现呼叫提醒，用户可选择接听或者挂断。\n3.支持互动清晰度设置：支持 1080p@60fps，分辨率可选择 1080p、720p、VGA、QVGA，帧率可选择 60fps、30fps、25fps。\n4.无需通过任何第三方软件即可进行网络监测，并在互动录播电脑主机的一体化触控屏上显示主机网络状态；实现对网络联通性、网络稳定性、上行速度、下行速度、网络追踪性、网卡信息实时检测；在一段时间内，支持以折线图方式实时呈现网络稳定性、上行速度和下行速度。\n5.支持微信扫码登录，无需单独输入账号，使用微信扫描互动录播电脑主机的一体化触控屏上显示的二维码即可登录互动系统，登陆后显示用户头像和用户名。\n6.互动过程中可随时邀请新的听课端加入，支持拨号呼叫，用户可通过互动录播电脑主机一体化触控屏上的拨号键盘实现拨号呼叫；支持互动通讯录功能，通讯录可显示最近呼叫的账号信息，可通过通讯录实现一键呼叫。\n7.支持一键结束互动，用户通过互动录播电脑主机一体化触控屏一键结束互动。\n8.支持通过互动录播电脑主机一体化触控屏实现导播控制，过程中可选择自动导播/手动导播；支持通过 PC 客户端软件进行远程导播控制。\n9.PC 客户端软件支持进行互动听课端列表查看、发言管理功能。","套",1]
[7,"主机视频处理系统","1.支持合成4K的PGM画面，包含导播画面、教师全景画面、教师特写画面、学生全景画面、学生特写画面、板书画面。\n2.支持多种类型视频信号接入，可支持网络视频信号接入、高速数字信号HDMI接入。\n3.主机接入第三方摄像机视频流。\n4.主机可通过网络实现对接入摄像机的设备信息检索。\n5.支持POE摄像机接入。\n6.HDMI采集通道支持画面缩放，可完成4K图像采集。","套",1]
[8,"云台摄像机","1.采用1/1.8英寸CMOS传感器，传感器有效像素≥800万。\n2.支持畸变矫正功能，畸变＜1.5%，校正后可实现视觉无畸变。\n3.支持不少于40倍变焦。\n4.支持自动白平衡，背光补偿，支持2D、3D数字降噪。\n5.水平视场角不小于60°。\n6.云台水平转动范围不小于±170°。\n8.云台垂直转动范围不小于±30°。\n9.预置位个数不小于255个。","台",4]
[9,"云台摄像机图像处理系统","1.设备采用ARM硬件架构，linux操作系统。\n2.支持自动白平衡。\n3.支持背光补偿功能。\n4.支持2D、3D数字降噪。\n5.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n6.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n7.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。\n8.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置。","套",4]
[10,"4K教师摄像机","1.镜头水平视场角≥40°，传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。\n2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。\n3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。\n4.全景画面支持畸变矫正功能。\n5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。\n6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面.","台",1]
[11,"教师摄像机图像处理系统","1.4K教师摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。\n2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换：当教师在讲台区域站立授课时，自动切换为教师特写，当教师在讲台区域进行走动时，自动切换到教师全景；当教师切换多媒体授课时，自动切换为多媒体特写画面。\n3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。","套",1]
[12,"4K学生摄像机","1.镜头水平视场角≥90°，传感器尺寸≥CMOS 1/2.8英寸，传感器有效像素≥800万。\n2.一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p等分辨率。\n3.内置图像识别跟踪算法，无需物理转动，即可实现平滑自然的跟踪效果，避免干扰课堂教学。\n4.全景画面支持畸变矫正功能。\n5.全景画面与特写画面必须采用相同图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致。\n6.整机接口≥1路RJ45，支持POE有线网络供电，只需要1路网线，即可实现供电及信号传输，支持同时输出特写和全景等多路画面。","台",1]
[13,"学生摄像机图像处理系统","1.4K学生摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能。\n2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换。\n3.支持设置摄像机分辨率、帧率、码率。\n4.支持设置摄像机亮度、饱和度、对比度、锐度、色度、快门速度。\n5.图像支持左右镜像、上下翻转，默认不开启。","套",1]
[14,"远程互动助手","1.软件应支持微信扫码登录，无需输入帐号密码即可实现登录，用户可便捷、快速进入课堂。\n2.支持按天显示预约的活动信息，包括直播活动、互动课堂、网络教研的活动类型、活动名称、活动时间、活动状态。\n3.支持搭配录播主机，进入录制视频、直播活动、互动课堂、网络教研等活动；支持在课前设置录播机的录制画面、导播模式，在课中更改导播模式。\n4.支持用户无需通过平台，直接创建公网直播，即时生成直播二维码，支持不少于200点同时观看高清直播功能。支持用户通过公网点开直播链接，观看已结束的直播活动视频，视频至少在云端保存七天，并支持下载MP4格式到本地。\n5.支持用户无需通过平台，直接创建网络教研，即时生成教研二维码，扫码可进行查看教研简介、发送点评等。\n6.互动课堂连接支持按键拨号形式，可直接拨号呼叫，账号为11位手机号码，充分考虑用户的日常使用习惯，无需额外学习即可快速掌握使用方法。\n7.可查看参与互动的教室的网络连接情况，了解彼此的设备网络环境。\n8.网络自适应：提供端到端的全链条优化算法，能根据当前网络情况预测网速并自动进行流控，支持弱网自适应推流和拉流。在网络转差的情况下，使用大丢包调高延迟策略，保障延迟和流畅的动态平衡效果，优先保障可用性和声音流畅。在网络转好的情况下，提升画质和降低延迟。\n9.软件具有多系统兼容性。除适配Windows操作系统外，至少能与主流国产操作系统（鸿蒙、UOS、麒麟、深度）其中一个适配并正常安装运行。","套",1]
[15,"阵列麦克风","1. 麦克风采用≥4核的国产音频芯片。\n2. 麦克风频率响应范围不低于50Hz~16KHz。\n3. 麦克风拾音半径≥8m。\n4. 麦克风信噪比≥68dB。\n5. 麦克风无需额外适配器供电，能够通过网线实现麦克风供电、音频信号传输、参数调整。\n6. 麦克风支持≥2个数字音频接口，每个接口都具备输入接口和输出接口能力，支持盲插。\n7. 麦克风内置≥8个硅麦传感器单元。\n8. 麦克风支持降噪、回声抵消、混响抑制、自动增益控制、多麦融合多种音频算法。\n9. 麦克风支持无损数字音频传输，避免模拟信号传输导致的电流干扰。","对",3]
[16,"麦克风音频处理系统","1. 支持全频带全双工自适应回声消除算法。\n2. 支持全频自适应AI降噪技术，降噪电平≥24dB。\n3. 支持自动增益控制。\n4. 支持啸叫抑制。\n5. 支持智能混音，可智能选择最佳麦克风采集音频。\n6. 支持多通道音频矩阵，可根据场景需求进行相应设置。\n7. 支持音频参数调节。\n8. 支持波束成形。\n9. 支持远程OTA升级。\n10. 支持连接录播主机作为录播音频输入设备使用，也可连接Windows系统，并为其提供音频输入。","套",3]
[17,"无线麦克风","1. 麦克风支持≥1个3.5mm音频接口，可输入头戴麦音频信号，输出幅值≥2V（RMS）。整机3.5mm音频接口≥2个。\n2. 麦克风整机≥1个USB Type-C接口。\n3. 麦克风支持≥1个三合一按键，可控制麦克风的开关机、静音和配对。\n4. 麦克风支持≥2个音量控制按钮，可通过音量“+”“—”按钮控制麦克风输出音量。\n5. 麦克风单体重量≤30g。\n6. 麦克风标配充电仓，方便快速充电及收纳。\n7. 麦克风充电仓支持电量指示，通过灯珠亮灭数量充电仓剩余电量及充电状态。\n8. 整机标配两个无线麦克风，且两个麦克风支持同时工作","套",1]
[18,"无线麦克风音频处理系统","1. 麦克风采用基于Bluetooth 5.2的LE Audio技术标准，保证高品质抗干扰、低功耗、低延时传输。\n2. 麦克风音频编码方式采用LC3 plus。\n3. 支持啸叫抑制算法，当音箱安装在正常高度（2.5m）时，本地扩声教室后排9m距离音量为75dB时，通过算法可实现本地扩声无啸叫现象。\n4. 支持全频自适应降噪技术。\n5. 支持全频自适应降噪技术。\n6. 支持智能混音，支持多通道输入混音。","套",1]
[19,"专业功放","1. 支持1个LINE IN线性输入接口，接口类型为3.5mm 3级标准。\n2. 支持1个RS232接口 ，具备输出音量调节，远程控制开关机功能。\n3. 支持8个音频输出香蕉端子，输出模拟音频信号给音柱。\n4. 支持1个船型电源开关。\n5. 输出功率8Ω 150W*2；4Ω 300W*2。\n6. MIC输入灵敏度10mV。\n7. 音频信号输入灵敏度200mV。\n8. 信噪比≥90dBA。\n9. 声音分离度50dBA。\n10. 谐波互调失真<0.17%@1KHz 150mV。","台",1]
[20,"专业音箱","1. 单音柱具备≥2个喇叭单元。\n2. 标准阻抗：8Ω。\n3. 频率响应：20Hz～20kHz。\n4. 单音柱额定功率≥40W。\n5 灵敏度：95dB/1W/1M。\n6. 最大声压级：120dBSPL。\n7. 单音柱覆盖角度：水平120°、垂直120°。","台",1]
[21,"互动显示终端","1.屏幕物理尺寸≥55英吋，分辨率≥3840*2160，刷新率≥60Hz，可视角度≥±176度。\n2.整机功耗≤120W，待机功耗≤0.5W。\n3.内置喇叭个数≥2，喇叭总功率≥16W。\n4.USB通道支持不少于12种音视频文件格式，USB接口数量≥2。\n5.HDMI输入通道数量≥3、模拟RF接口≥1、AV接口≥1。\n6.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。\n7.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。","台",1]
[22,"课堂数据分析系统","1.系统支持对师生互动行为，进行2D还原重建，并标识对应学生的头像及互动情况\n2.系统支持对教室环境的3D还原重建，形成桌椅、讲台、一体机的真实环境建模，采集到的师生互动行为自动对应到具体课桌位置。\n3.在2D/3D课堂孪生界面中，支持在地面上显示教师的巡堂轨迹，颜色越深代表停留时间越长。\n★4.系统依据采集到的音视频数据，自动生成课程总览、师生对话、课堂互动三个维度的课堂反馈建议，可查看课程知识点、符合知识性目标的提问、不合适的提问、提问优化建议、所有提问、课堂互动评价、课堂互动建议。（需提供具有CNAS或CMA标识的检测报告）\n5.在2D/3D课堂孪生界面中，支持点击课堂活跃热力图中的学生头像，查看该学生的师生互动视频片段，统计该学生在本节课的上台互动、举手次数、问答次数。\n6.系统根据教学内容，基于教学环节、教学任务、教学行为三个特征，形成用户教学流程分布执行情况，支持以进度样式展示，展示不同课堂行为环节的开展情况。\n7.系统支持统计课程时长、课堂中教师讲授时长、教师讲授字数、教师授课平均语速。\n8.系统支持对语音转写中的师生问答进行自动识别，所有的提问自动高亮显示，支持将识别出的问答实录一键导出为云文档。\n9.系统支持对课堂提问总数、核心提问、学生应答、教师理答数量进行统计\n10.系统支持自动识别教师理答分类，可识别为简单肯定、针对肯定、激励、直接否定、重复问题或学生答案。点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n11.系统支持自动识别教师提问后的等待回答时长,点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n12.系统支持自动识别学生回答时长，点击各个类型会自动打开到相应的课堂实录视频片段窗口，显示对应文字明细，文字明细会按师生角色区分，并自动进行分段分句。\n13.系统将课堂实录自动切割为关键片段，根据模式的选择播放指定类型的片段内容；片段中包含提问、回答、举手、上台、齐读、讨论的教学事件，播放进度条支持显示事件类型、定位播放功能。\n14.系统支持将听评课记录关联，通过听课记录快速跳转课堂实录片段，并能抽象出评课摘要，呈现本节课人工评价各维度的评分\n15.系统支持以学校为单位，查阅本校设备报告录制情况，直接查阅每份报告，并能查阅部署设备数、昨日活跃设备数、报告生成数、昨日新增数、本校老师参与度、本校报告学科分布等数据；还能支持以教师的形式进行查阅。","套",1]
["本项合计"]
["观摩室设备"]
[23,"观摩教学显示终端","1.屏幕物理尺寸≥55英吋，分辨率≥3840*2160，刷新率≥60Hz，可视角度≥±176度。\n2.整机功耗≤120W，待机功耗≤0.5W。\n3.内置喇叭个数≥2，喇叭总功率≥16W。\n4.USB通道支持不少于12种音视频文件格式，USB接口数量≥2。\n5.HDMI输入通道数量≥3、模拟RF接口≥1、AV接口≥1。\n6.支持HDMI接入检测开机，HDMI有输入信号后，可自动开机，至少有3个HDMI接口支持该功能。\n7.支持HDMI接入检测关机，HDMI输入信号消失后2分钟，可自动进入关机状态，至少有3个HDMI接口支持该功能。","台",2]
[24,"观摩音箱","1.采用功放与互动音箱一体化设计，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩声功能。\n2.双音箱有线连接，机箱采用塑胶材质，保护设备免受环境影响。\n3.输出额定功率≥2*15W。\n4.配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。\n5.支持教师扩声和输入音源叠加输出。","对",1]
[25,"导播显示器","1.屏幕尺寸：≥23.8英寸\n2.分辨率：1920*1080\n3.VA屏幕比例：16:9\n4.接口：HDMI，VGA","台",1]
[26,"导播键盘","1.整机采用纯金属材质，全铝机身，CNC工艺，坚固耐用，质感十足，底部配备≥4个硅胶垫，桌面使用更加稳固。\n2.采用彩色背光按键，按键数量≥29个，背光颜色≥3种，可通过不同颜色表征不同的工作状态，简化老师理解，支持背光亮度调节，可以根据教室光线环境和用户喜好自行调节背光亮度，满足不同场景和用户使用需求。\n3.整机配备云台操纵杆，通过整机摇杆操作，支持不少于8个方向的云台控制，可通过操纵杆的倾斜程度实现对云台摄像机的转动速度控制，同时可通过操纵杆实现ZOOM拉进拉远控制，满足精准的拍摄取景。\n4.支持一键复位功能，可通过云台操纵杆，快速将摄像机复位到开机预置位画面。","台",1]
[27,"导播控制台应用系统","1.整机支持不少于5个预置位，支持云台预置位设定，预置位设定无需打开其他设置软件，可直接通过键盘完成预置位设定，设定后预置位即刻生效，用户设定预置位过程有灯光提示，减少用户误操作的概率，预置位调用过程中导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈，用户可直接通过预置位调用控制录制画面切换当前选中的某个预置位，实现对拍摄角度的精准控制。\n2.支持云台摄像机控制选择，用户可以通过整机按键操作，支持≥5个摄像机通道选择，通道选择完成后，键盘操控命令仅对选中摄像机生效，不会产生串码。\n3.整机与录播主机操作同步，用户通过导播键盘，可以实现开始、暂停、停止、三种录制状态控制，控制实时性良好，能够做到即点即录，无需等待，控制过程导播键盘提供灯光颜色变化提示+蜂鸣器提示，给用户最准确的操控反馈。\n4.支持导播模式控制，用户可根据使用场景需要，设置当前的导播模式，整机可设置录播主机为自动导播模式和手动导播模式，满足不同场景需求；\n5.支持≥6种画面布局，包含单画面、双画面、画中画、三画面、四画面、自定义布局。\n6.支持导播控制，用户可通过整机按键操作实现导播画面选择，选中通道能够高亮显示，支持≥6个导播通道控制。","套",1]
[28,"交换机","1.8个千兆网口+1个光口。\n2.支持8口满载POE供电。","套",1]
[29,"路由器","1.转发性能：1mpps\n2.具备防火墙\n3.内存：1G\n4.最大功耗：30W，电源：100Va.c-240Va.c","台",1]
[30,"操作电脑","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。\n2.CPU采用Intel十二代 Core i5处理器或以上，处理器核数≥8，线程数≥12，主频≥2.0GHz，三级缓存≥12MB。\n3.Intel集成显卡，GPU处理单元数≥48个，最大主频≥1.2GHz。\n4.内存：≥8GB  DDR4 3200MT/s。\n5.存储：≥512GB  SSD 硬盘。\n6.网络通信：10/100/1000Mbps自适应网卡。                                                                               \n7.USB≥5个；Type C≥1个；接口（USB、Type-C）支持关机充电，3.5mm二合一音频接口≥1个，麦克风输入≥1个，音频输出≥1个。HDMI输出接口≥1，RJ45≥1。\n8.机身机构具备网口锁，可通过配件工具解锁。\n9.≥23.8英寸IPS显示屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕比例16：9。","台",1]
[31,"资源管理平台","1.系统应采用模块化设计，便于运维管理，采用设计B/S架构，用户可通过浏览器实现数据看板查看、实时巡课、名师示范课点播、用户管理等功能。\n2.系统应至少提供超级管理员、内容管理员、权限管理员、专递课堂管理员四种默认角色，分别具备不同模块的管理权限；在添加区域管理员时，可根据所属的行政地区，为不同层级的管理者设置所管辖的区域权限。\n3.系统应支持管理员根据不同教师的工作需求创建角色，自定义该角色的名称和可使用的功能权限；并可查看各角色的人数，方便管理。\n4.教师应可以通过自主账号登录平台，根据教师个人学习需求对全区域的名师示范课等视频课程进行筛选、点播观看、在线学习。\n5.录播主机录制的视频应可以自动上传至平台，支持本校教师或管理员可对视频进行名称编辑、学科学段编辑、下载、删除、发布课程等操作。\n6.在课程发布时，应可选择对应的学段、学科、发布模块、示范课分类等，方便用户按不同维度查找课程。\n7.系统应支持区域管理员和学校管理员分别对所管辖区域范围内，教师申请发布的课程进行审核，监控公开课程资源的质量；拒绝课程发布时，需填写拒绝原因；若课程未通过时，系统将在消息中心自动通知该课程归属的教师。\n8.系统支持用户修改昵称、密码及头像设置等，并可重新绑定用户手机号，同时关联绑定/解绑个人微信号。\n9.系统应支持名师、名校、教研组等认证管理。\n10.通过认证的名师、教研组、名校，应可实时在认证列表中查看认证名师的示范课数、课程播放量、参加的教研活动数，名师教研组的参加人数、参加的教研活动数，及认证名校的教师人数、示范课数、课程播放量。\n11.平台应支持本地视频上传，对上传视频可进行标题描述、课程介绍等设置，可选择默认的视频缩略图封面，也可选择本地图片上传成为封面。\n12.在添加课程计划、课程审核通过/被拒绝、认证成功、成功加入教研组等消息可在主页面实时提醒。\n13.平台需实时显示学校内设备总数、在线设备总数、正在直播或录制的活跃设备数，实时呈现学校录播设备整体情况；\n14.学校管理员可设置录播设备的直播模式为公网直播，自由发起公网直播活动，方便举办公开课、校园培训等活动。\n15.支持用户创建直播，提前设置预约直播信息，并获取直播地址及二维码海报，方便提前发布直播信息。\n16.平台应支持活动活动数据导出，支持教师以Excel格式导出签到结果，签到结果包括每次签到用户的姓名、账号等信息。\n17.在直播开始后系统应支持查看直播的人气峰值、观看人次、累计点赞、观众发言次数、签到人数等数据，随时掌握直播情况。\n18.系统支持开启直播回放功能，开启后用户可在原有直播的分享链接中查看已结束的直播内容，回顾直播精彩环节。\n19.云主机漏洞扫描和木马查杀等","套",1]
[]
[]
[]
[]
[32,"本地存储服务器","1. 处理器：Intel E3-1245 内存类型：DDR4 内存空间：不小于 16GB  硬盘接口：SATA 硬盘类型：3.5 英吋 HDD 硬盘空间：物理空间不小于 25TB 设备高度：≤1U","台",1]
[33,"学生桌椅","1.桌面尺寸:长 60cm ；宽 40cm；厚度 1.5cm。面板材料为高密度多层高压板或模压板。  \n课桌钢架所用钢板厚度须达到 1.2mm。 3.学生椅子与课桌，采用一样的材质颜色， 椅面及靠背为弧形，座感舒适，符合人体工程学设计。","座",48]
[34,"导播间桌椅","采用联排一体化座椅，软包，材料及安装","座",8]
[35,"导播操作台及坐椅","含1.8米长导播台一台，椅子两把","套",1]
[36,"吊顶","轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标 38 轻钢龙骨，32 烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚 12mm。人工+工费","间",1]
[37,"自流平","辅料及人工费；","间",1]
[38,"木地板","采用木地板，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音，材料及人工费","间",1]
[39,"墙面隔音处理","墙面吸音处理；规格 1220*2420*12mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量须符合国家要求；工费+材料；","间",1]
[40,"踢角线","木塑踢脚线，辅料及人工；","间",1]
[41,"窗帘封堵","轻钢龙骨框架封堵，石膏板打底","间",1]
[42,"窗帘盒","实木欧松板定制","间",1]
[43,"窗帘","全遮光窗帘","间",1]
[44,"灯具","600*600mmLED 平板灯，色温 4000K；正白光","间",1]
[45,"开关插座","五孔插座及插排（开关插座 10 个左右）","批",1]
[46,"电路改造","教室电路强弱电改造：包含开槽，埋管，独立电箱控制，2.5 国标铜线 照明 插座；空调 4 平方国标铜线 6 平方主线 以及辅料；","间",1]
[47,"网络铺设","超六类网线，水晶头，光模块。材料及安装。","m",400]
[48,"高清视频线","HDMI 线缆","批",1]
[49,"密封条","门四周加密封条；工费+材料；","项",1]
[50,"轻钢龙骨隔墙（观摩墙）","轻钢龙骨支架，木工板衬底，石膏板饰面，内置隔音棉；辅料及人工费","间",1]
[51,"观摩室玻璃","钢化玻璃（4000*1200）单透玻璃；工费+材料；","套",1]
[52,"机柜","全钢落地机柜，600MM（宽）*950MM（深）*1200MM（高）","个",1]
[53,"录播设备安装调试","设备安装调试","项",1]
["合计："]
["本系统总计"]

{"sheet":"小学部计算机教室","index":3,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[28,0,28,4]]}
["计算机教室"]
["小学部机房"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[1,"音箱","1.采用功放及有源音箱一体化设计。 \n2.主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度。 \n3.为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 \n4.输出额定功率≥2*15W。 \n5.具备≥1 路电源、1 路 Line in、1 路Line out*1、1 路 USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。 \n6.支持U 段无线麦克风扩音接收，与 Wi-Fi 不处于同一频段，有效避开 Wi-Fi 干扰。\n7.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可在5s内快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 \n8.为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。","对 ",1]
[2,"无线麦克风","1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 \n2.采用U 段 720MHz~780MHz 传输，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 \n3.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 \n4.麦克风支持手持和耳戴两种使用方式。 充电 10 分钟，可扩音 45 分钟或以上。 \n5.麦克风未连接音箱大于等于 15 分钟之后， 自动进入关机状态。 \n6.无遮挡情况下，有效工作距离≥10 米，保证全教室覆盖。","套 ",1]
[3,"学生计算机","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。\n2.CPU 采用不低于 Intel 十二代处理器，处理器核数≥6，线程数≥8。 集成显卡， GPU 处理单元数≥48 个，最大主频≥1.2GHz。 \n3.内存：≥8GB DDR4 3200MT/s。 存储：≥256GB SSD 硬盘。 \n4.网络通信：10/100/1000Mbps 自适应网卡 \n5.Type C≥1 个。接口：USB≥5 个，所有USB 接口支持关机充电。 3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个。HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1。 \n6.为避免学生拔网线脱机，机身需具备网口锁，通过配件工具解锁。 \n7.机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置。 \n8.≥23.8 英寸IPS 显示屏幕，屏占比≥90%， sRGB 色域覆盖率≥99%，屏幕分辨率≥ 1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9。\n9.显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。 \n10.整机集成 2*3W 扬声器，双阵列麦克风。 \n11.整机摄像头分辨率≥1920*1080。 \n12.为方便教学管理，可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏。 可通过应用软件控制，使电脑扬声器外放输出无声或扬声器外放和耳机音频输出同时无声，控制时调节扬声器音量条无法打开声音。 \n13.具有同品牌键盘鼠标。","个 ",56]
[4,"教师计算机","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。 \n2.CPU 采用不低于 Intel 十二代处理器，处理器核数≥8，线程数≥12。 集成显卡， GPU 处理单元数≥64 个，最大主频≥1.5GHz。 \n3.内存：≥16GB DDR4 3200MT/s。 存储：≥512GB SSD 硬盘。 \n4.网络通信：10/100/1000Mbps 自适应网卡 \n5.Type C≥1个，USB≥5 个，所有 USB 接口支持关机充电。3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个。HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1。 \n6.为避免学生拔网线脱机，机身需具备网口锁，通过配件工具解锁。 \n7.机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置。 \n8.≥23.8 英寸IPS 显示屏幕，屏占比≥90%， sRGB 色域覆盖率≥99%，屏幕分辨率≥ 1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例 16：9。\n9.显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。 \n10.整机集成 2*3W 扬声器，双阵列麦克风。\n11.整机摄像头分辨率≥1920*1080。 \n12.为方便教学管理，可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏.可通过应用软件控制，使电脑扬声器外放输出无声或扬声器外放和耳机音频输出同时无声，控制时调节扬声器音量条无法打开声音。\n13.具有同品牌键盘鼠标。","个 ",1]
[5,"云桌面管理系统","1.支持将Windows10、Windows11等操作系统的物理机部署成云桌面终端，无需使用 USB 存储、PXE，仅需在物理机操作系统中运行安装程序即可将设备部署成云桌面终端。\n2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。 支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况；此功能支持 PC 终端硬件设备。 \n3.支持硬盘保护，支持常见硬盘，如 SSD 硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘操作将云桌面镜像系统恢复至正常启动状态，无需连接网络、无线连接管理平台 。\n4.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操 作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致；此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n5.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。\n6.支持配置多网卡网络，支持分别配置 IP 地址和 DNS 的自动或手动设置，支持显示网线连接状态与速率，配置的网络信息同步到启动的云桌面镜像中保持一致，多个系统切换启动后的网络信息保持一致，便于网络安全审计。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n7.支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备 IP 地址，支持查看与管理平台的网络连接质量，支持 IP 冲突、网关连通状态、互联网连通状态检测此功能支持 PC 终端硬件设备。 \n8.支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持 TCP 延迟、CONNECT 延迟、ICMP 延迟、外网上传下载速度检测， 支持导出诊断结果。此功能支持 PC 终端硬件设备。\n9.支持查看设备型号、关联学校、镜像数 量、网络状态、IP 地址、掩码、网关、速率、丢包率；支持使用 PING 进行 IP 或域名的网络连通性检测，支持导出结果。此功能支持PC 终端硬件设备。 \n10.支持查看设备磁盘使用容量、磁盘型号、磁盘读写速度、BIOS 版本信息，支持导出结果。此功能支持 PC 终端硬件设备。 支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统；\n11.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统 时，可以通过托盘程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置；支持配置使用该功能的鉴权使用方式：无需鉴权即可使用、密码验证后使用、禁止切换等模式。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n12.支持云桌面镜像与终端设备绑定，桌面运行数据都与设备进行关联，禁止跨设备访问此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n13.支持终端设备运行时无需运行独立的虚 拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的 IP 能够保持一致，同一个终端无需使用多个 IP，简化运维管理与网络规划复杂度此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像（Windows10、Windows11操作系统）。 \n14.支持每个云桌面镜像有独立的数据分区，仅当前镜像可见，可跟随镜像同步更新、同传或还原。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。\n15.为方便正版软件的部署和使用，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版或者恢复系统也不会破坏激活信息，无需重新激活。 \n16.支持系统重置，恢复出厂设置此功能支持 PC 终端硬件设备。","台 ",57]
[6,"计算机教室授课系统","1.支持二维码扫码登录和账号密码登录,支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录,提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 \n2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 \n3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 \n4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 \n5.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放 的音频输出关闭。                   \n6.教师广播批注：教师在屏幕广播状态 下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到 10 页。\n7.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。             \n8.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。\n9.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 \n10.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 \n11.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于 2 条时，支持用户手动切换查看。 \n12.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 \n13.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 \n★14.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。（需出具具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件） \n15.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。\n16.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示。\n17.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 \n18.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 \n19.教学白板课件同步：支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。 \n20.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。         \n21.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。","套 ",1]
[7,"千兆网络交换机","1.全千兆网管接入交换机；\n2.交换容量：≥336Gbps，\n3.转发率：≥51Mpps，\n4.24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link，\n5.支持IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能IPv4/IPv6 静 态 路 由 、 RIP/RIPng， OSPFV1/V2/V3；\n6.支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功能 ","台 ",3]
[8,"机柜","全钢落地机柜，600MM（宽）*950MM（深）*1200MM（高） ","个 ",1]
[9,"学生电脑桌椅","双人电脑桌 桌子规格尺寸：长 1200：宽：500 高：700mm 电脑凳：钢木制结构，长方形木质凳面、钢制支架，无背。 ","套 ",28]
[10,"教师升降电脑桌","1. 讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌 体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm。 讲桌最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N 推力位移仍不超过 5mm 的移动。 \n讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1217mm×670mm×987mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1100mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U,可适装标准 19 英寸系列网络、通讯类产品， 机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理； ","台 ",1]
[11,"教师座椅","人体工程学座椅 ","套 ",1]
[12,"路由器","转发性能：1mpps，防火墙性能 1Gbps，加密性能 180mbps，NAT 会话数：25W，带机量300-400，内存：1G，固定 GE 口：2GE（WAN）+8GE（LAN）sic 插槽：3，最大功耗：30W，电源：100V a.c~240V a.c ","台 ",1]
[13,"吊顶","轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标 38 轻钢龙骨，32 烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚 12mm。人工+工费 ","㎡ ",90]
[14,"自流平","辅料及人工费； ","㎡ ",90]
[15,"木地板","采用木地板，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音，材料及人工费 ","㎡ ",90]
[16,"墙面隔音处理","墙面打木龙骨支架，内置吸音棉，外敷石膏板饰面形成空腔；工费+材料； ","㎡ ",112]
[17,"墙面聚酯吸音板饰面","墙面吸音处理；规格 1220*2420*12mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量须符合国家要求；工费+材料； ","㎡ ",119]
[18,"踢角线","木塑踢脚线，辅料及人工； ","m ",46]
[19,"窗帘盒","实木欧松板定制","m",7.7]
[20,"窗帘","全遮光窗帘","m",16]
[21,"灯具","600*600mmLED 平板灯，色温 4000K；正白光","个",12]
[22,"开关插座","五孔插座及插排（开关插座 10 个左右）","批",1]
[23,"电路改造","教室电路强弱电改造：包含开槽，埋管，独立电箱控制，2.5 国标铜线 照明 插座；空调 4 平方国标铜线 6 平方主线 以及辅料；","㎡",117]
[24,"网络铺设","超六类网线，水晶头，光模块。材料及安装。","m",600]
[25,"系统集成","设备安装、调试、培训。","批",1]
["本系统总计"]

{"sheet":"中学部计算机教室","index":4,"n_rows":28,"n_cols":5,"rows_kept":28,"merged":[[0,0,0,4],[27,0,27,4]]}
["初中部机房"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量 ","单位 "]
[1,"音箱","1.采用功放及有源音箱一体化设计。 \n2.主音箱与副音箱采用木质材质，保证声音还原度。 \n3.为确保与教室白色墙面一致，音箱采取白色外观设计，更加美观。 \n4.输出额定功率≥2*15W。 \n5.具备≥1 路电源、1 路 Line in、1 路Line out*1、1 路 USB 接口。USB 接口可外接 U 盘设备对音箱固件进行升级。 \n6.支持U 段无线麦克风扩音接收，与 Wi-Fi 不处于同一频段，有效避开 Wi-Fi 干扰。\n7.采用红外对码方式，避免连接到其他教室音箱。可在5s内快速完成与教学扩声麦克风对码，无需繁琐操作。 配置独立音频数字信号处理芯片，支持啸叫抑制功能。 支持蓝牙无线接收，可分享移动设备上的音频。支持密码模式，防止学生连接。 \n8.为保证兼容性及稳定性，一体化有源音箱需与为无线麦克风同一品牌厂家。","对 ",1]
[2,"无线麦克风","1.无线麦克风集音频发射处理器、天线、电池、拾音麦克风于一体，配合一体化有源音箱，无需任何外接辅助设备即可实现本地扩声功能。 \n2.采用U 段 720MHz~780MHz 传输，有效避免环境中 2.4G 信号干扰，例如蓝牙及 WIFI 设备。 \n3.采用红外对码方式连接，避免连接到其他教室音箱。可在 5s 内快速完成与教学扩声音箱对码，无需繁琐操作。 \n4.麦克风支持手持和耳戴两种使用方式。 充电 10 分钟，可扩音 45 分钟或以上。 \n5.麦克风未连接音箱大于等于 15 分钟之后， 自动进入关机状态。 \n6.无遮挡情况下，有效工作距离≥10 米，保证全教室覆盖。","套",1]
[3,"学生计算机","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。\n2.CPU 采用不低于 Intel 十二代处理器，处理器核数≥6，线程数≥8。 集成显卡， GPU 处理单元数≥48 个，最大主频≥1.2GHz。 \n3.内存：≥8GB DDR4 3200MT/s。 存储：≥256GB SSD 硬盘。 \n4.网络通信：10/100/1000Mbps 自适应网卡 \n5.Type C≥1 个。接口：USB≥5 个，所有USB 接口支持关机充电。 3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个。HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1。 \n6.为避免学生拔网线脱机，机身需具备网口锁，通过配件工具解锁。 \n7.机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置。 \n8.≥23.8 英寸IPS 显示屏幕，屏占比≥90%， sRGB 色域覆盖率≥99%，屏幕分辨率≥ 1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例16：9。\n9.显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。 \n10.整机集成 2*3W 扬声器，双阵列麦克风。 \n11.整机摄像头分辨率≥1920*1080。 \n12.为方便教学管理，可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏。 可通过应用软件控制，使电脑扬声器外放输出无声或扬声器外放和耳机音频输出同时无声，控制时调节扬声器音量条无法打开声音。 \n13.具有同品牌键盘鼠标。","个",56]
[4,"教师计算机","1.整机采用一体化设计，实现显示屏幕与计算单元的一体化集成设计。 \n2.CPU 采用不低于 Intel 十二代处理器，处理器核数≥8，线程数≥12。 集成显卡， GPU 处理单元数≥64 个，最大主频≥1.5GHz。 \n3.内存：≥16GB DDR4 3200MT/s。 存储：≥512GB SSD 硬盘。 \n4.网络通信：10/100/1000Mbps 自适应网卡 \n5.Type C≥1个，USB≥5 个，所有 USB 接口支持关机充电。3.5mm 二合一音频接口≥1 个，麦克风输入≥1 个，音频输出≥1 个。HDMI 输出接口≥1，RJ45≥1。 \n6.为避免学生拔网线脱机，机身需具备网口锁，通过配件工具解锁。 \n7.机身具有凹槽设计，可定位耳机挂钩安装位置。 \n8.≥23.8 英寸IPS 显示屏幕，屏占比≥90%， sRGB 色域覆盖率≥99%，屏幕分辨率≥ 1920*1080，屏幕亮度≥250cd/m2，屏幕比例 16：9。\n9.显示屏幕支持+15°～-5°俯仰调节。 \n10.整机集成 2*3W 扬声器，双阵列麦克风。\n11.整机摄像头分辨率≥1920*1080。 \n12.为方便教学管理，可通过应用软件关闭屏幕背光，使屏幕黑屏.可通过应用软件控制，使电脑扬声器外放输出无声或扬声器外放和耳机音频输出同时无声，控制时调节扬声器音量条无法打开声音。\n13.具有同品牌键盘鼠标。","个 ",1]
[5,"云桌面管理系统","1.支持将Windows10、Windows11等操作系统的物理机部署成云桌面终端，无需使用 USB 存储、PXE，仅需在物理机操作系统中运行安装程序即可将设备部署成云桌面终端。\n2.出厂自带网络同传，独立界面操作同传。 支持任意终端作为主机对整个机房的维护，同传时可在同传界面直观的显示传输状况；此功能支持 PC 终端硬件设备。 \n3.支持硬盘保护，支持常见硬盘，如 SSD 硬盘，不受病毒影响，重启即可还原。支持在云桌面镜像系统无法启动、系统异常时，可通过键盘操作将云桌面镜像系统恢复至正常启动状态，无需连接网络、无线连接管理平台 。\n4.支持脱网运行，终端可在没有网络连接的情况下可离线运行与在线状态下一致的操 作系统及软件，并保证同一桌面环境在线与离线数据一致；此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n5.支持桌面高可用，即终端设备在运行桌面时网络中断或管理平台连接中断时，正在操作的教学业务不受影响，依然可使用当前云桌面镜像继续开展业务，打开的程序也不会中断，保障业务连续性。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。\n6.支持配置多网卡网络，支持分别配置 IP 地址和 DNS 的自动或手动设置，支持显示网线连接状态与速率，配置的网络信息同步到启动的云桌面镜像中保持一致，多个系统切换启动后的网络信息保持一致，便于网络安全审计。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n7.支持监测网络状态，支持查看当前网络类型，支持查看终端设备 IP 地址，支持查看与管理平台的网络连接质量，支持 IP 冲突、网关连通状态、互联网连通状态检测此功能支持 PC 终端硬件设备。 \n8.支持诊断网络，支持检测与管理平台的通讯状态，服务状态、支持 TCP 延迟、CONNECT 延迟、ICMP 延迟、外网上传下载速度检测， 支持导出诊断结果。此功能支持 PC 终端硬件设备。\n9.支持查看设备型号、关联学校、镜像数 量、网络状态、IP 地址、掩码、网关、速率、丢包率；支持使用 PING 进行 IP 或域名的网络连通性检测，支持导出结果。此功能支持PC 终端硬件设备。 \n10.支持查看设备磁盘使用容量、磁盘型号、磁盘读写速度、BIOS 版本信息，支持导出结果。此功能支持 PC 终端硬件设备。 支持系统启动模式配置，可配置成开机自动启动云桌面镜像或进入云桌面系统；\n11.支持在配置成开机自动进入云桌面镜像系统 时，可以通过托盘程序重启进入云桌面系统进行云桌面镜像切换或终端设置；支持配置使用该功能的鉴权使用方式：无需鉴权即可使用、密码验证后使用、禁止切换等模式。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n12.支持云桌面镜像与终端设备绑定，桌面运行数据都与设备进行关联，禁止跨设备访问此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。 \n13.支持终端设备运行时无需运行独立的虚 拟化系统，终端设备配置的IP与进入云桌面镜像后的 IP 能够保持一致，同一个终端无需使用多个 IP，简化运维管理与网络规划复杂度此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像（Windows10、Windows11操作系统）。 \n14.支持每个云桌面镜像有独立的数据分区，仅当前镜像可见，可跟随镜像同步更新、同传或还原。此功能支持 PC 终端硬件设备；以及多种云桌面镜像。\n15.为方便正版软件的部署和使用，在还原桌面的情况下，首次完成软件的逐台注册激活后，可以将激活信息保存至个人数据盘中。之后即使更新镜像模版或者恢复系统也不会破坏激活信息，无需重新激活。 \n16.支持系统重置，恢复出厂设置此功能支持 PC 终端硬件设备。"]
[6,"计算机教室授课系统","1.支持二维码扫码登录和账号密码登录,支持使用社交软件或教学软件实现一键扫码联合登录,提供无账号登录选项，无需账号信息即可进入系统授课 \n2.设备管理：可实现实时监控学生机画面、以及进行统一的教学管理，文件共享和回收。 \n3.人员管理：学校超级管理员可以添加教师和管理员的角色，添加之后管理员能够绑定设备和进行正常的授课工作，教师只能在终端应用软件进行授课操作。 \n4.教师云空间：支持老师自定义上传、存储文件内容。 \n5.教师广播关闭接收端设备音频：教师发起屏幕广播后支持把学生接收端原先的播放 的音频输出关闭。                   \n6.教师广播批注：教师在屏幕广播状态 下，提供授课小工具，包括提供可自由调整笔迹颜色及笔触粗细的画笔、黑板、橡皮擦、以及支持撤销和加页码，最多支持增加页数到 10 页。\n7.学生演示：支持老师将指定学生的屏幕画面广播给其他所有学生，同时老师也能看到该指定学生的屏幕图像。             \n8.课件答题互动：支持同步课堂活动的课件并支持下发，下发后学生拖动答案进行作答，系统将自动判断正误。\n9.课堂活动作答：支持学生在完成教师下发的课堂活动时，查看自己本次作答完成的排名、耗时以及答题情况。 \n10.学生未进入课堂通知：教师可以在管理后台预先录入学生名单。授课时，教师选择相应的班级，学生在课程开始后只需输入自己的姓名即可完成签到。同时，教师端能够实时显示尚未签到的学生名单。 \n11.切换课堂通知：在当课堂通知大于或等于 2 条时，支持用户手动切换查看。 \n12.广播互动答题：在教师广播过程中，支持自动截取屏幕内容供学生答题，并在学生回答后在教师端展示答题数据。 \n13.离线续播：当教师对一台或多台学生设备进行广播教学时，学生终端在重启后能够自动重新加入当前的广播教学，实现离线续播。 \n★14.移动传屏广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现屏幕共享，支持屏幕画面自动广播至学生端。（需出具具有 CNAS 或 CMA 标识的检测报告复印件） \n15.移动摄像广播：教师可通过同品牌移动教学软件，在不同局域网环境下实现摄像直播，支持摄像画面自动广播至学生端。\n16.课件答题参与：课堂活动的参与按钮根据开课状态智能显示。\n17.登录模式支持免输入姓名：在登录模式下，教师可选择允许特定设备免输入姓名直接进入课堂。 \n18.远程控制：支持教师端远程控制学生端的画面操作。 \n19.教学白板课件同步：支持同步教学软件的课件内容，支持按照大小、更新时间进行排序，支持按照文件类型进行筛选。 \n20.文件上传：支持上传“本地文件”到终端应用软件的教师云空间。         \n21.文件共享：支持教师把云空间的文件批量共享给指定的多个授课班级，设备重启还原后，学生进入授课班级后仍可重新下载。支持教师把已共享的资料进行取消共享。","套 ",1]
[7,"千兆网络交换机","1.全千兆网管接入交换机；\n2.交换容量：≥336Gbps，\n3.转发率：≥51Mpps，\n4.24 千兆电+4 千兆 SFP；VLAN：4K(数量非ID)、MAC：16K、支持 STP/RSTP/MSTP, Smart Link，\n5.支持IRF2 虚拟化≥9 台；支持三层功能IPv4/IPv6 静 态 路 由 、 RIP/RIPng， OSPFV1/V2/V3；\n6.支持端口镜像、支持双向ACL/QoS、支持端口安全和认证，支持 DPCP Server，支持DLDP、VCT、支持云平台互联功能 ","台 ",3]
[8,"机柜","全钢落地机柜，600MM（宽）*950MM（深）*1200MM（高） ","个 ",1]
[9,"学生电脑桌椅","双人电脑桌 桌子规格尺寸：长 1200：宽：500 高：700mm 电脑凳：钢木制结构，长方形木质凳面、钢制支架，无背。 ","套 ",28]
[10,"教师升降电脑桌","1. 讲桌为钢木结合设计,采用冷轧钢板桌 体,钢版厚度≥1.0mm；讲桌采用双层木质桌面设计，上下层桌体木板厚度≥18mm。 讲桌最大承重为≥120kg，讲桌具备垂直平面水平位置≥110N 推力位移仍不超过 5mm 的移动。 讲桌尺寸设计为长×宽×高≥1217mm×670mm×987mm，环抱老师式设计，根据人体力学设计，讲台桌面高度合适老师放置教学用品。 底部机柜尺寸设计为长×宽×高≥1100mm×545mm×520mm，机柜容量≥10U,可适装标准 19 英寸系列网络、通讯类产品， 机柜内部带有标准机架和标准电脑主机空间，主机柜门带有磁吸式小门，无需打开柜门即可开关电脑。机柜门采用大面积散热孔设计，易于柜内设备的通风散热，避免设备损坏。前后门都可以打开，方便设备安装及维护，前后门只需要一把钥匙管理； ","台 ",1]
[11,"教师座椅","人体工程学座椅 ","套 ",1]
[12,"路由器","转发性能：1mpps，防火墙性能 1Gbps，加密性能 180mbps，NAT 会话数：25W，带机量300-400，内存：1G，固定 GE 口：2GE（WAN）+8GE（LAN）sic 插槽：3，最大功耗：30W，电源：100V a.c~240V a.c ","台 ",1]
[13,"吊顶","轻钢龙骨矿棉吸音板吊顶，国标 38 轻钢龙骨，32 烤漆主骨，硬吊；矿棉吸音板规格600*600mm，厚 12mm。人工+工费 ","㎡ ",90]
[14,"自流平","辅料及人工费； ","㎡ ",90]
[15,"木地板","采用木地板，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音，材料及人工费 ","㎡ ",90]
[16,"墙面隔音处理","墙面打木龙骨支架，内置吸音棉，外敷石膏板饰面形成空腔；工费+材料； ","㎡ ",112]
[17,"墙面聚酯吸音板饰面","墙面吸音处理；规格 1220*2420*12mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量须符合国家要求；工费+材料； ","㎡ ",119]
[18,"踢角线","木塑踢脚线，辅料及人工； ","m ",46]
[19,"窗帘盒","实木欧松板定制","m",7.7]
[20,"窗帘","全遮光窗帘","m",16]
[21,"灯具","600*600mmLED 平板灯，色温 4000K；正白光","个",12]
[22,"开关插座","五孔插座及插排（开关插座 10 个左右）","批",1]
[23,"电路改造","教室电路强弱电改造：包含开槽，埋管，独立电箱控制，2.5 国标铜线 照明 插座；空调 4 平方国标铜线 6 平方主线 以及辅料；","㎡",117]
[24,"网络铺设","超六类网线，水晶头，光模块。材料及安装。","m",600]
[25,"系统集成","设备安装、调试、培训。","批",1]
["本系统总计"]

{"sheet":"化学通风实验室","index":5,"n_rows":22,"n_cols":5,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,4],[21,0,21,4]]}
["清单通风化学实验室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[1,"化学虚拟实验系统","一、重点参数\n（1）实验资源以国际主流 3D 引擎作为底层架构开发具有可 360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象和实验结果。\n（2）支持在 offoce 和wps 制作 PPT 软件中接入仿真实验插件，适用老师备课授课使用 offoce 和wps 制作PPT 时直接插入 3D 仿真实验资源、ppt 模板、视频、图片和试题。通过插件组课功能提升老师备课效率。 \n（3）服务系统需与国家中小学智慧教育平台进行无缝对接。\n（4）虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、ppt 课件资源、习题资源和图片资源六种类型。\n（5）软件要求虚拟仿真实验与配套课本的目录知识点内容相对应章与节同步。 \n（6）软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 \n二、软件采用互动教学模式，模拟金属与氧气的反应、溶液酸碱性的检验、加热高锰酸钾制取氧气等知识点，对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中化学课标标准提供的仿真实验资源数量不少于 110 个，真人录播视频数量不少于 110 个。\n操作演示： \n1、初中化学实验模拟《连接仪器装置》知识点，根据语言提示操作实验步骤： 把玻璃管口用水润湿，然后对准橡胶塞上的孔稍稍用力转动，将其插入。 把玻璃管口用水润湿，然后稍稍用力把胶皮管插入到玻璃管。 把橡胶塞慢慢转动着塞进容器口。 实验操作中有语言提示，学生根据提示点击操作实验步骤。  (5）支持播放真人微课视频。 \n2、初中化学实验模拟《金属与氧气的反应》知识点，根据语言提示操作实验步骤： 点燃酒精灯，用坩埚钳夹取一块铜片，放在酒精灯火焰上加热，观察现象。 取一根镁条,用砂纸打磨后,坩埚钳夹取在酒精灯上点燃，观察现象。 实验完成后，提供实验报告。 \n3、初中化学实验模拟《溶液酸碱性的检验》知识点，在酸、碱、盐溶液中滴加紫色石蕊溶液的演示，包含实验目的、实验原理、实验用品、实验步骤，根据语音提示完成实验操作： 向点滴板第一排左侧的一个孔，滴入稀盐酸溶液。 向点滴板第一排中间的一个孔，滴入稀硫酸溶液 向点滴板第一排右侧的一个孔，滴入氢氧化钠溶液。 向点滴板第二排左侧的一个孔，滴入氢氧化钙溶液。 向点滴板第二排中间的一个孔，滴入氯化钠溶液, 向点滴板第二排右侧的一个孔，滴入碳酸钠溶液。 向点滴板第三排左侧的一个孔，滴入碳酸氢钠溶液。 向点滴板滴有液体的七个孔，每个孔分别滴入 4 滴紫色石蕊溶液，观察现象。 \n实验现象：溶液反应，稀盐酸变红，稀硫酸变红，氢氧化钠变蓝，石灰水变蓝，氧化钠变紫，碳酸钠变蓝，碳酸氢钠变蓝。 \n实验结论：酸性溶液:稀盐酸、稀硫酸。碱性溶液:氢氧化钠溶液、石灰水、碳酸钠溶液、碳酸氢钠溶液。中性溶液:氯化钠溶液。 ",1,"套"]
[2,"储物柜","18mm 多层实木 E1 级板材，根据现场尺寸定制",1,"套"]
[3,"教师演示台","1、尺寸：2400×700×850mm \n2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器） 的位置预留。\n3、台面采用环保 E1 级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为 25mm，板材表面为生物 抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与 70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力 平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱， 耐腐蚀，整体防水之性能。\n11、桌体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μ m），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标 准。 \n12、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 \n13、铰链：采用自动型 110 °大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 \n14、拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观。 \n15、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。\n技术要求：★依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》\n水平静载荷试验：600N，加载10次试验；垂直静载荷试验：主桌面2000N，加载10次试验；跌落试验：高度150mm，10次；水平耐久性试验：力300N；最大平衡载荷100kg，10000次 ，垂直耐久性试验：力600N，10000次试验后检验检测结果：零部件无断裂无豁裂； 用手揿压应为牢固的部件无永久性松动； 零部件无影响使用功能的磨损 或变形； 五金件连接无松动； 活动部件开关灵便； 零部件无明显位移变化。\n水平冲击稳定性试验：质量50 kg，高度 40 mm；垂直加载稳定性试验：力1000N，主台面产品不应倾翻，检验检测结果合格。\n★依据：GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》\n挥发性有机化合物：1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、a , a - 二 氯 甲苯、检验检测结果未检出。\n依据：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》；GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》\n耐腐蚀 （中性盐雾试验，500h）检验检测结果外观评级：10级、保护评级：10级。评价：合格。\n提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章。",1,"张"]
[4,"教师椅","面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压 500KG 以上。",1,"把"]
[5,"学生实验桌","一、整体规格：1200*600*780mm。\n二、★台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。为满足使用要求和保障使用者健康需要，台面需通过国家认可的第三方检测机构检测，各项性能需满足或优于以下要求：\n1、按照GB/T 17657-2022标准对台面板进行不少于73种化学试剂检测，其中硫酸(98%)、孔雀绿(5%)、氢氧化钾(65%)、硝酸(65%)、硫化钠饱和液、乙醇(99%)、二恶烷、二氯甲烷、盐酸(37%)、氯化铁(10%)、氯乙烯基镁、碳酸氢钠溶液、氯化镁(10%)、亚甲蓝指示剂、次氯酸钠(13%)、磷酸(85%)、四氯化碳、蔗糖溶液(5%)、氯仿、铬酸钾溶(1g/L）、正已烷、铬酸、乙酸丁酯、甲苯、甲酸(90%)、高锰酸钾(10%)、三氯乙烯、乙醇胺、二甲苯、乙酸(99%)、四氢呋喃、石油醚、丙三醇、甲醛溶液(37%)、苯、硫酸钠饱和液、双氧水(3%)、苯酚(90%)、氯甲苯、甲基橙、高氯酸、乙醚、硫酸铜(10%)、甲酚、乙二醇、乙基苯、乳酸、硝酸银(1%)、糠醛、氧化锌饱和液、冰醋酸(90%)、氢氧化钠(40%)、丁醇、柠檬酸、N,N-二甲基甲酰胺、醋酸乙酯、萘、、乙腈检验结果达到5级，无明显变化。陶瓷台面负离子发生量参考LY/T 3235-2020标准要求，24h负离子发生量≥939个/cm3。\n2、承载能力：台面承载100kg，检测结果为：陶瓷板未出现损坏；\n3、洛氏硬度：参照GB/T 3398.2-2008 标准进行检测，检测结果为≥127。\n4、A级不燃材料：陶瓷台面燃烧性能等级为 A1 级，炉内温升≤15℃，持续燃烧时间为 0s，质量损失率≤0.5%，总热值≤0.5MJ/kg。\n#（需提供2024年且具有CMA和CNAS标志的第三方检测报告。）\n三、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。\n1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm，下支架尺寸为562*135*50mm。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理。下支架可通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。\n2.立柱采用菱形八边形结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。\n3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。\n5.书包斗：整体尺寸450*250*250mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。\n6.电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃型。功能柱：规格：352*232*750mm \n多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，检修门带锁，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。\n7.技术要求：★依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》\n邻苯二甲酸酯，%：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)总量、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)总量、检验检测结果未检出。\n可迁移有害元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)、检验检测结果未检出。\n多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量、检验检测结果未检出。\n★技术要求：依据：GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》；GB 18584-2024《家具中有害物质限量》\n塑料材料理化性能：冲击强度kJ/m²≥42。耐老化性(室内用：500h)：冲击强度的保持率≥74%，外观颜色变色评级≥4级。\n家具中可迁移有害元素限量：锑(Sb)、砷(As)、钡(Ba)、镉(Cd)、铬(Cr)、铅(Pb)、汞(Hg)、硒(Se)、检验检测结果未检出。\n邻苯二甲酸酯，%：邻苯二甲酸二T酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(bIDP)、检验检测结果未检出。\n多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量、检验检测结果未检出。\n提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件。",28,"张"]
[6,"电源总控台（高低压）","1.教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源， 对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有： 短路、过载、自动断电和手动复位功能； 其技术指标是： 低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S 输出 通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。 设有风速控制开关，风机采用励磁调速系统，随意控制风机风速风量大小",1,"套"]
[7,"学生电源","1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率 50Hz,输出电流2A.\n2、直流稳压电源：1.5-24v，额定电流 2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位;\n3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调；\n4、交流电压输出： 0-24V，额定电流 2A，具有断路、过载、过热自动保护功能， 自动复位。",28,"套"]
[8,"学生实验凳","1、规格：315*315*430（530）\n2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。\n3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。\n4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。\n5、技术要求：★依据：GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》；GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性》\n力学性能：椅凳类强度和耐久性 座面静载荷试验：1300N,加载10次试验后检验检测结果：所有零部件无断裂、无豁裂 ；用手揿压牢固的部件，无永久性松动；所有零部件无影响使用功能的磨损和变形；五金连接件无松动；零部件无明显位移变化。\n椅凳类稳定性：椅凳类稳定性(凳子 )任意方向倾翻试验加载20N,检验检测结果：无倾翻现象。\n★依据：GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》\n家具涂层可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)、检验检测结果未检出。\n多环芳烃：苯并[a]芘检验检测结果未检出。\n提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件。",56,"张"]
[9,"水槽柜","1、柜体规格：500×600×820mm，                              \n2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。                                       \n水槽规格500*600*315mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，壁厚4mm，具有防溢出功能。\n技术要求：★依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》:GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移。邻苯二甲酸酯、苯并[a]芘、可迁移元素检测结果合格。\n投标文件中提供满足技术要求的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件。",14,"张"]
[10,"三联水嘴","采用实验室专用三联水嘴 90 度瓷质阀芯，出水嘴为铜质尖嘴， 可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。",15,"套"]
[11,"实验通风装置","万向抽气罩：吊顶安装、PVC 优质风管、PP 集气罩，可 360度自由旋转。",28,"套"]
[12,"风量分布控制器","ABS 工程注塑",28,"套"]
[13,"通风装置","1. 实验通风机规格：功率 5.5KW，箱式变频 6#带自动调速机。内径尺寸：1100*1200*1200mm， 重量：210kg 电压：380V 工作时：噪音≤70 分贝,配一体化消声器材、风流量10210-15600M3/h，全压 946-890Pa，转速：950r/min,每小时教室换气次数 20 次以上，排毒（3-5 分钟每次）达到 98%。可根据室内环境调节。 风机开关及变频控制系统：5.5KW 变频器，采用高级电子集成电路，无级调速，随意控制风机风速和风量大小。 风机进出口接头：φ 400mm,PVC 材质 4.6#通风机弯头：高级树脂复合材料 风机控制线规格：φ 25mm 电气布线：6 平方毫米电线 3 根，2.5 平方毫米电线 1 根。 ",1,"个"]
[14,"废气处理装置","采用烤漆处理双层彩钢板（内嵌隔音片），支撑框架采用规格不小于 62mm×65mm×1.2mm 铝合金材质。 活性炭吸附层装置： 吸附层采用双层防水活性炭进行废气颗粒吸附，单模块规格 不小于 100mm×100mm×100mm。具有吸附容量大、吸附速度快， 且具有良好的耐热、耐酸、耐碱，成型性好。废气在风机的 作用下自进风口进入活性炭吸附板装置，利用活性炭的吸附 能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的 污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到 净化目的。",1,"套"]
[15,"室内通风管道及安装","规格：根据室内情况选用φ 400mm、φ 315mm、φ 200mm、φ 110mm室内主、副管。",1,"室"]
[16,"室外通风管道及安装","规格：根据室外情况选用φ 400mm、φ 315mm、φ 250mm 等管型，连接至风机处。（不含通风管道表面包装）",1,"套"]
[17,"实验室供排水系统","给水采用φ 25 ㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ 50 ㎜优质PVC(国标)管，不含地面以下预埋",1,"室"]
[18,"实验室电气布线","规格：φ 25mm、φ 32mm 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。不含地面以下预埋",1,"室"]
[19,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分：\n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶\n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯\n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度 2.0mm\n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.实验室制度挂图 4 副；名人名言 8 副",75,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"化学准备室","index":6,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4],[10,0,10,4]]}
["化学准备室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[1,"准备台","铝木结构，一体化台面，双面设计，每边 4 个抽屉、两组对开门，规格如下：\n（1）台面尺寸（长宽高）2400mm×1100mm× 850mm。\n（2）台面材料：采用板厚为 12.7mm，边缘加厚到 24mm， 实芯理化板，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗 污。\n（3）台体框架：采用模具成型的专用铝合金型材制作， 铝合金型材的壁厚不小于 1.0mm。框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过 ABS 专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱，其外径不小于50mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。\n（4） 台体衬板：用厚度为 16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580 标准中的 E1 等级。\n（5）柜门铰链： 采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。\n（6）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨， 壁厚 1.5mm 优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。",1,"个 "]
[2,"试剂架","1、规格：2200*330*700mm 铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*80mm, 型材壁厚 1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架\n1.5mm 冷轧板,一次性冲压成型；层板采用 8mm 厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚 1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。",2,"个 "]
[3,"水槽柜","1、柜体规格：500×600×820mm，                              \n2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。                                       \n水槽规格500*600*315mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，壁厚4mm，具有防溢出功能。\n",1,"张 "]
[4,"仪器柜","铝木结构 \n(1)柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 \n(2)柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS 或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 \n(3)柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度 16mm）。 \n(4)柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门， 不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 \n(5)隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。 \n（6）支脚：采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。\n技术要求：★依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》\n塑料材料理化性能：耐老化性(500h)冲击强度的保持率≥81%，外观颜色变色评级≥4级。\n理化性能-其他件-涂层：冲击强度：无剥落、无裂纹、无皱纹。\n有害物质限量一邻苯二甲酸酯，%：DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP、检验检测结果未检出。\n有害物质限量一重金属：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞、检验检测结果未检出。\n提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件并加盖制造厂商公章。",5,"个 "]
[5,"通风橱","规格：1200mm×850mm×2350 mm \n1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用 1.0mm 厚马钢一级冷轧镀锌钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 \n2、内衬板\\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm 厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用 PP 优质材质制作一体成型。 \n3、移动视窗：5mm 优质钢化玻璃，门开启高度为 700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手 PP 一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。\n4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 \n5、下柜体：台面采用常州亚明实芯理化板（12.7mm 厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到 E1 级别标准，背面具有不可磨灭背标。 \n6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 \n7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接，减少气体扰流。",1,"个 "]
[6,"准备室供排水系统","给水采用φ 25 ㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ 50 ㎜优质PVC(国标)管，不含地面以下预埋",1,"套 "]
[7,"准备室电气布线","φ 25、φ 32 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。不含地面以下预埋",1,"套 "]
[8,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： \n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶 \n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯\n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度 2.0mm \n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.管理制度挂图 4 副",29,"㎡ "]
["合计"]

{"sheet":"化学仪器药品室","index":7,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,8,4]]}
["化学仪器药品室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[1,"仪器柜\n","铝木结构 \n(1)柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 \n(2)柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS 或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 \n(3)柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度 16mm）。 \n(4)柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门， 不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 \n(5)隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。 \n（6）支脚：采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。\n",16,"个 "]
[2,"PP药品柜","PP 仪器柜：1、尺寸 1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋， 耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计\n可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为 PP 工程塑料镶装玻璃对开门，下部也为 PP 工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设3mm 厚 PP 改性塑料活动隔板，卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚 30mm，内嵌 4MM 厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用 PP 材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性 PP 改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于 8 根纵向不低于 6 跟的加强筋，加强筋厚度 2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由 6 块 930mm*310mm*9mm，壁厚度为 9.0mm 的环保 PP 背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高 100MM，上下板都为 50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用. ",6,"个 "]
[3,"易燃品储存柜","规格 900×500×1840mm，柜整体为两层防火钢板构造，壳体全部采用 1.2mm 优质冷轧钢板，柜底采用 2.0mm 冷轧钢板，柜体内胆采用 pp 板，柜底配有可调风阀，柜体的底板中部有直径为 10mm 的漏液孔，柜体底部设有高度为 160mm 的黄沙挡板， 最下层留有 120mm 厚的黄沙填埋腔，柜底装有 4 个直径是 60mm 的移动钢轮，前轮后有 2 个手动调节螺杆，柜中有 3 个三层阶梯式活动隔板并附有 pp 板，下层隔板边沿镶有护栏，护栏中间嵌有红黄蓝警示标志，柜子顶部中间带有风机出风口，电源电压 220V，控制开关位于柜体右上角柜门上. ",1,"个 "]
[4,"药品室通风系统","（1） 实验通风机：规格：功率 190W 通风机。电压：220V，工作时：噪音≤65 分贝,风流量 948m³/h，全压 210Pa  风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关，0.06s 急速断电,主体采用 PC 阻燃热固性外壳。 风机进出口接头：φ200,PVC 材质 （4）6#通风机弯头：高级树脂复合材料 通风管道及安装：规格：采用 φ200，φ110 室内主、副管，转接头及室外管。 风机控制线：规格：φ25 电气布线：铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。 ",1,"套 "]
[5,"仪器室电气布线","φ 25、φ 32 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。不含地面以下预埋 ",1,"套 "]
[6,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： \n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶 \n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯\n线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度 2.0mm \n墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.管理制度挂图 4 副 ",29,"㎡ "]
["合计"]

{"sheet":"初中化学教学仪器","index":8,"n_rows":221,"n_cols":5,"rows_kept":221,"merged":[[0,0,0,4],[220,0,220,4]]}
["初中化学教学仪器配备标准"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[null,"一般"," "," "," "]
[2001,"钢制黑板","㈠适用范围、规格：1. 初中教学使用。2.900mm×600mm，钢制、黑色或墨绿色，双面。㈡技术要求：1. 外形尺寸：高 600mm，长900mm。面板用整块 A3 冷轧板制成，厚度0.5mm。2. 书写面明度：黑色明度在 N3 以下，白色明度在 N8 以上。3. 书写附着度：用熟石膏制粉笔书写，手感流畅、充实、笔道均匀、线条明显。4. 粉笔易擦拭度：用干式黑板擦檫拭两次，无清楚的残留字迹，用湿润黑板檫擦拭，没有淤积粉笔残迹。5.书写面粗糙度：取样长度 2.5mm，表面粗糙度R26.3μ m～12.5μ m .6. 书写面应有良好的耐光性，符合 GB 250 标准规定的 4 级要求。7. 书写面具有良好的耐水、油、有机溶剂级空气中有害气体及其他化学腐蚀的能力，不得因此类污染而呈现出色彩斑痕。8. 书写面平整、无波纹、龟裂、针孔、斑痕及凹凸不平现象。9. 书写面与衬板贴实，粘合压实后，结合面无残留空气，不得用铁钉加固，无任何金属异物露出书写面。10.性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","块 ",1]
[2002,"打孔器","㈠适用范围、规格：适用于初中理化生学及小学科学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用的手持式打孔器。㈡技术要求： 1. 为四件成套打孔器。 2. 刀刃硬度 HRC55，刃口锋利，无卷刃、缺口等缺陷。 3. 捅条长 105mm，直径 3.5mm。  4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 5.产品性能、外观、结构还应满足 JY0001 标准第 4、6、7 章的有关规定。","套 ",2]
[2003,"打孔夹板","㈠适用范围、规格：适用于初中化学实验中㈡技术要求：1. 产品由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 2. 产品长175mm,宽 40mm；3. 上下夹板应由透明有机玻璃制成，表面光洁，透明度好；4. 上夹板应备有直径为 6mm,8mm,10mm,12mm 直穿孔4 个；5. 紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度 80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位。上夹板、下夹板厚度 11mm，具有足够强度。","个 ",1]
[2004,"打孔器刮刀","㈠适用范围、规格：适用于初中化学实验中㈡技术要求：1. 产品由刀架、刀片、刀片定位销钉、刀片张角定位螺钉和手柄组成； 2. 刀架应采用金属材料制作，表面作防锈处理。刀架工作端为 1：4 锥度圓锥体，经调节刀片张角，可修削刀口直径 4mm～13mm 的打孔器刀口；3. 刀片应采用工具钢片， 具有足够钢性和硬度；4. 手柄表面光洁， 大小适当，握持手感舒适；5. 刀片与刀架配合灵活，便于装拆。","个 ",1]
[2005,"手摇钻孔器","㈠适用范围、规格： 适用于化学实验中给橡胶塞（软木塞）打孔时使用。㈡技术要求： 1. 仪器由夹持固定装置、螺旋立柱、转动手轮（手柄）、四支不同直径的刀头及捅条等部分组成。2. 螺旋立柱可通过手轮（手柄）的转动向安装后的刀头稳定加压打孔。3. 刀口直径分别为：φ 12mm、φ 10mm、φ8mm、φ 6mm。刀头用硬度 HRC55 的钢材制作， 刀口锋利，无卷边。4. 捅条直径 4mm，硬度可保证正常捅出刀管内的残留、堵塞物。5. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。","台 ",1]
[2006,"电动钻孔器","夹头直径不小于:10mm，具有调速正反转功能，可装卸螺丝螺母，适用于线路板、金属和木材等钻孔作业，其他符合GB/T5580-1999 《电钻》标准。","台 ",1]
[2020,"仪器车","㈠适用范围、规格：1. 适用于中学及小学实验室转运实验所需器材用。2. 手推式。㈡技术要求：1. 产品结构：整体采用钢管做车架，表面经酸洗磷化后喷塑防护；双层结构，托盘的表面经酸洗磷化喷塑，有两层托盘，层间距 380mm，每层托盘四周有护栏围杆，四底脚有万向轮，小车两端有推拉扶手。2. 车体加载 30Kg 重物后，应推拉灵活， 车体无变形。3. 每层托盘有防振、防腐蚀用的橡胶衬板。护栏围杆与托盘间的垂直高度为 100mm。4. 车体底脚万向轮转动灵活， 结实耐用。5. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。6.采用不锈钢结构，达到上述指标也可。","辆 ",1]
[2070,"电动离心机","0 r/min～4000r/min，离心率：17000，容量：20ml*6,定时：min0-60,功率：大于120.无刷电机。","台 ",1]
["2071","离心沉淀器","㈠适用范围、规格： 1. 初中化学及生物实验中分离沉淀使用。 2. 手摇式。㈡技术要求：1. 产品由夹持钳、立柱、试管托架、摇柄、试管套管等部分组成。 2. 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损。金属零部件不应有锈蚀及其他机械损伤。 3. 夹持钳可将产品稳固的定位于工作台面，在正常使用转速下， 试管托架转动平稳，不得有试管破损及液体飞溅等现象。 4. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","台 ",1]
[2073,"磁力加热搅拌器","1、搅拌速度：无级调速0-2000转/分；\n2、加热温度：室温至400℃；\n3、控温方式：自动；\n4、工作电压：220V/50Hz，加热功率：150W，电动功率25W。","台 ",1]
[2075,"酒精喷灯","㈠适用范围、规格型号： 1. 实验中加热、灼烧等操作中使用。 2. 座式酒精喷灯。㈡技术要求： 1. 用黄铜制成。  2. 密闭无渗漏。 3. 仪器由灯壶、灯管、空气调节器、预热盘、加料口等部分组成。 4. 空气调节器可使调节片可靠稳定于调节范围内的任意位置。能自如地调节空气进量而调节火焰大小。 5. 最高温度应能达到800℃6.仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。7. 40S 内顺利喷火 。 ","个 ",2]
[2077,"电加热器","㈠适用范围、规格型号：1. 适用于化学实验过程中加热之用。 2. 功率：密封式， 额定功率 1000W。㈡技术要求：1.产品应为以电热丝作为发热元件的密封式电加热器。2. 电炉额定功率应在 1000W 以上，在额定电压下，实际功率与额定功率的允许偏差应在+5%～-10%之间。 3. 产品的热效率不应低于 60%，热态时的绝缘电阻不应低于 2MΩ 。 4. 产品能承受 1000 伏频率 50 赫兹的交流试验电压，历时 1 分钟的耐压试验，不应发生击穿或闪络现象；泄漏电流 1mA。5  符合GB 4706.22 的有关规定。","个 ",1]
[2081,"蒸馏水器","仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压220V，50Hz，功率2kw,出水量每小时2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。","台 ",1]
[2083,"列管式烘干器","㈠适用范围：  化学实验中烘干清洗后的玻璃器皿时使用。㈡技术要求： 1. 工作电压： 220V±10%。 2. 仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造。3. 发热功率：200W。4. 干燥气流温度：-50～60℃。 5. 整机噪声：50dB。 6. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","台 ",1]
[2084,"烘干箱","㈠适用范围： 化学实验中烘干清洗后的玻璃器皿时使用。㈡技术要求： 1. 工作电压：220V±10%。 2. 仪器由鼓风装置、加热器件、壳体及吹风列管等部分构成。壳体及列管由不锈钢材质制造。3. 发热功率：200W。 4. 干燥气流温度：-50～60℃。 5. 整机噪声：50dB。 6. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","台 ",1]
[2102,"注射器","㈠适用范围、规格： 1. 中学化学教学用。2. 塑料、10mL。㈡技术要求： 1. 采用塑料制品。 2. 注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺。外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤。 3. 量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落。 4. 外筒与活塞之间配合严密，滑动自如。 5. 性能、安全、结构、外观应符合JY 0001 第 4、5、6、7 的有关要求执行。","只 ",60]
[2121,"塑料洗瓶","㈠适用范围、规格：1. 初中化学实验清洗玻璃仪器用。 2. 250ml。㈡技术要求：1. 瓶体用无毒塑料制成，容积 250ml。 2. 喷管直径φ 7mm，插入洗瓶底部位置，喷头部位弯制成 60°角，喷嘴拉制成尖形，喷嘴直径φ 1mm。 3. 产品外观结构应满足 JY0001标准第 6、7 章的有关规定。","个 ",4]
[2122,"试剂瓶托盘","㈠适用范围： 化学实验中用于盛放试剂瓶。㈡技术要求：1. 工程塑料制品，外形尺寸 335×265×65（mm），盛放试剂瓶的数量 10 个，并且放置稳定、牢固。2. 四周及底面有加强筋。产品应美观、耐用。","个 ",12]
[2123,"实验用品提蓝","1.工程塑料制品，长 48cm，宽 30cm，高 38cm厚 1cm，两根不锈钢提柄，四周及底面有加强筋。2.外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜。承重 15kg。3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",2]
[2124,"塑料水槽","㈠适用范围、规格型号： 化学实验中进行排水集气等操作使用。㈡技术要求： 1. 产品用无毒透明硬质塑料制成。 2. 外形尺寸：250mm×180mm×100mm，壁厚 2mm。 3.仪器附集气架， 集气架可排列放置两个125ml 的集气瓶。集气架距槽底 25～30mm。 4. 产品自 1m 高度处自由下落于水泥地面后无破损。 5. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",60]
[2125,"碘升华凝华管","㈠适用范围、型号规格： 1. 用于初中物理、化学实验教学。 2. 规格：密闭式。㈡技术要求： 1. 由玻璃密封管体、柄和固态碘组成，玻璃密封管直径 25mm，长约70mm，两端玻璃封口，管内密封碘的质量 0.1克。两端密封不漏气，应抽空处理，采用硬质玻璃制造； 2. 在玻璃密封管的中部应焊接一Φ 8mm 长约 110mm 的硬质玻璃管手柄3. 管体外形端正，玻璃熔接平滑均匀，无气泡、无条纹。管体在 90℃热水中检测无泄漏（无气泡溢出）。 4. 管体应耐 80℃温差的急冷骤热。 5. 升华与凝华的全过程耗时应 10 分钟。 6. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",60]
[null,"支架"," "," "," "]
[3002,"方座支架","㈠适用范围、型号规格： 1. 适用于中学物理、化学、生物和小学科学实验教学用。2. 型号规格：J1102 型。㈡技术要求： 1.方座支架附烧瓶夹一只，大小铁环各一只，垂直夹二只，平行夹一只； 2. 底座尺寸210×135mm，表面平整、喷塑；立杆直径12mm,长 600mm,表面镀铬，一端有 M10×18mm螺纹。；3. 大铁环内径 90mm,柄长 105mm。小铁环内径 50mm，柄长 125mm.。圆环开口中心线与环柄呈 120°夹角，开口宽约 20mm； 4. 烧瓶夹夹口材料厚度 2mm，宽度 22mm，夹口内贴绒布缓压层； 5. 垂直夹、平行夹夹体为 S 形，顶部有 M6 紧固螺钉，夹持直径范围为 6mm～14mm；6. 底座放置平稳，支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度 3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度 4mm； 7.其它符合 JY0393-2007 第 4 章有关规定。","套 ",60]
[3005,"万能夹","㈠适用范围： 中学化学实验中夹持特殊器械或不规则物品用。二、技术要求： 1. 成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤。主要部件为螺丝控制为正反夹持爪，可夹持Φ5mm 以上各种玻璃器皿，最大夹持质量 2kg。 2. 具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装。","个 ",5]
[3006,"三脚架","㈠适用范围： 适用于初中物理、化学、生物和小学科学实验用。㈡技术要求： 1. 采用碳钢或φ 6mm 冷拉钢材造，三脚均布，高度 156mm，三脚内接圆直径 120mm。2. 上支承环平整，直径>80mm。3. 三支撑脚与圆环间焊接牢靠，分布均匀，焊点光滑、平稳，三脚及支承环钢材直径 6mm，表面经酸洗，磷化后喷塑或喷黑色防锈、耐热强化漆。4. 表面不应有明显的凹痕、裂缝、变形等缺陷； 表面涂镀层应均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损；不应有锈蚀及其他机械损伤。","个 ",60]
[3007,"泥三角","㈠适用范围、规格：中学物理、化学实验中灼烧坩埚时放置坩埚用。㈡技术要求：1. 产品为套有磁管的铁丝弯制成三角状。2. 磁管耐高温性能良好，实验中无破裂、脱落现象。","个 ",1]
[3008,"试管架","㈠适用范围：  适用于初中化学、生物和小学科学实验中用。㈡技术要求：1. 产品为木质或塑料制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品（透明聚碳酸脂注塑成型）产品外观无明显扭曲、变形现象。2.， 底座厚度 8mm，孔板厚度 8mm。3. 产品为 12 孔型式，φ 22±1 mm 孔径 8 孔，φ 26±1mm 孔径 4 孔，各孔中心间距 30±1mm。4. 试管柱 12 个，直径φ 10±1mm，长 65±5mm。5. 孔板与底座上表面间距 70±5mm。6. 底座上表面对应孔板上的各孔大小，刻有便于试管放置的凹槽，槽深约 3mm。7. 试管柱与底座上表面的垂直度 2mm。8. 塑料制品的试管架， 底座应做配重处理。产品在工作台面上放置，应稳定可靠。 9. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",60]
[3009,"漏斗架","㈠适用范围： 适用于初中化学实验中过滤用。㈡技术要求：1. 产品为木质、塑料或金塑制品，木质制品所用木材需经脱脂干燥处理；塑料制品为无毒硬质塑料制成，金属制品表面应做良好处理。产品外观无明显扭曲、变形等现象。 2. 放置漏斗的孔板与底座面平行，间距可调。 3. 立柱与水平工作台面垂直。 4. 产品在工作台面上放置应稳定可靠。 5. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",1]
[3010,"滴定台","㈠适用范围：  适用于初中化学实验中滴定操作用。㈡技术要求： 1. 底座可采用天然大理石，尺寸 300mm×150mm×18mm，上平面抛光，底面四角嵌装橡胶脚垫，放置平稳； 金属件表面应做镀铬处理。无明显扭曲、变形现象，无锈蚀、无刺。 2. 立杆直径 11mm， 长度 600mm，表面镀铬； 3. 置于工作台上， 立柱与水平面垂直。误差 3mm。  4 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",1]
[3011,"滴定夹","㈠适用范围： 适用于初中化学实验中滴定操作用滴定夹。㈡技术要求： 1. 产品为蝶形夹持，每侧的两夹夹持中心同轴，确保滴定管夹持后与水平面垂直。 2. 各夹头上装有软质护套。 3. 产品性能、外观、结构还应满足 JY0001 标准第 4、6、7 章的有关规定。","个 ",1]
[3012,"多用滴管架","㈠适用范围、规格：用于中学化学实验教学， 与塑料多用滴管配套使用。㈡技术要求： 1. 外形：滴管架分上下两层，，每层 10 个插孔，每层孔板的正下方有对应的穴板，穴内承接滴管的吸泡，可使滴管站直站牢。孔板、穴板和两侧的撑架都可拆卸和安装。2. 滴管架分上下两层，每层 10 个插孔，每层上面为滴管穴孔，直径为 15mm，10 个应均匀分布；下面为反应穴孔，尺寸为Φ 14mm×5mm，10 个应均匀分布；产品颜色均匀， 不变形，不夹生，无毛刺。 3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",60]
[null,"电源"," "," "," "]
[4001,"学生电源","直流：1.5V～6V，每1.5V一档，≥1A，符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","台 ",30]
[4005,"教学电源","㈠适用范围、规格：1. 适用于小学科学和初中化学教学演示实验用教学电源。2. 12V/5A，稳压。㈡技术要求：1.交流输出：2V～12V，每 2V 一档，额定电流 5A；2.直流稳压输出：1.5V～12V，分为 1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V 六档，额定电流 2A，有过载保护；3.电源开关采用无锁按钮，避免卡死失灵；4.输出端子应采用φ 4mm 防脱帽的插、接两用铜芯接线柱（可插可接）；5.每台电源应附有备用保险管 3 只；6.其余应符合JY0361 第 4 章有关规定。","台 ",1]
[null,"质量"," "," "," "]
[11003,"托盘天平","㈠适用范围、规格：1. 中学化学实验学生称量用。 2. 规格：100g、0.1g,所配砝码为 6 级（M2 级）。㈡技术要求： 1. 外形尺寸：210mm×84mm×135mm。  2. 托盘直径 84mm。  3. 双托盘、单杠等臂式，横梁上有刻度标尺，标尺上有游码。 4. 最大称量 100g，刻度尺最大称量 5g。 5. 最小分度值 0.1g。  6. 最大称量时感量 0.1g。7. 天平应符合GB4168 第 2 章的有关要求级JJG156 第 1 章要求。 8. 砝码应符合GB4167 第 2 章的有关要求。","台 ",60]
[11005,"托盘天平","㈠适用范围、规格： 1. 初中物理、化学及小学科学实验教学称量用。 2. 规格： 500g、0.5g,所配砝码为 6 级（M2 级）。㈡技术要求：1. 外形尺寸：300 ㎜×120 ㎜× 175mm,托盘直径 120mm。2. 双托盘、单杠等臂式、横梁上装有刻度尺。     3. 最大称量 500 克，刻度尺最大称量 10 克。4. 最小分度值 0.5 克。5. 最大称量时感量为 0.5克。6. 配 6 级砝码及镊子一套。 7. 天平应符合 GB4168 第 2 章的有关要求级 JJG156 第 1 章要求。 8. 砝码应符合 GB4167 第 2章的有关要求。","台 ",1]
[11010,"电子天平","1、量程100g\n2、读数精度：0.1g；\n3、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》的要求。","台 ",1]
[11011,"电子天平","1、量程200g\n2、读数精度：0.1g；\n3、产品应符合JJG1036-2008《电子天平》的要求。","台 ",1]
[null,"温度"," "," "," "]
[13001,"温度计","㈠适用范围、规格：1. 实验教学温度计量用。2. 规格：红液 0℃～100℃㈡技术要求： 1. 执行 JJG 130 标准 2.最小分度值：1℃3. 示值允差：±1.0℃4. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。5. 标度刻线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。","支 ",60]
[13003,"温度计","㈠应用范围、规格： 1. 实验教学温度计量用。 2. 规格：水银，0℃～200℃。㈡技术要求：1. 分度值：±2℃。2. 示值允差：±2℃。3. 温度计各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其强度及温度测量的缺陷。4. 标度线和感温液柱清晰、醒目，不得有断线。5. 执行 JJG 130 标准 。","支 ",1]
[13007,"数字测温计","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","台 ",1]
[null,"电"," "," "," "]
[15011,"多用电表","㈠适用范围、型号规格： 1. 适用于中学物理、化学和小学科学实验教学。 2. J0401 型。 参考测量范围： 直流电压： 0～2.5～10～50～100～250～500～1000V； 交流电压： 0 ～ 10 ～ 50 ～ 250 ～ 500V ； 直流电流：0～0.05～0.5～5～50～500mA； 2.5A；          电  阻 ：0～2～20～200～20000KΩ             电  平 ：-10～＋16 ～＋ 30 ～＋ 42 ～＋ 50 ～＋ 56dB ； 电 容 ：0～0.05μ f 电 感 ： 20～1000H；晶体管放大系数（hFE）：0～300㈡技术要求：  1. 准确度等级：直流电压、电流 2.5 级；交流电压、电流 5.0 级； 电阻：2.5 级。 2. 灵敏度：直流 20KΩ/V， 交流 9KΩ/V 3. 影响量的标准值应符合 JY 0330 第 5.1 条要求。  4. 基本误差极限应符合 JY 0330 第 5.2 条要求。  5. 升降变差应符合 JY 0330 第 5.2.2 条要求。   6. 标称适用范围和改变量应符合 JY 0330 第 5.3 条要求。 7. 阻尼应符合 JY 0330 第 5.4 条要求。 8. 标度尺与表度盘除应符合 JY 0330 第 5.5 条要求。 9. 指针应符合 JY 0330 第 5.6 条要求。   10. 偏离零位和零位调节器应符合JY 0330 第5.7 条要求。11. 表壳应符合 JY 0330 第 5.8 条要求。 12. 面板与装配应符合 JY 0330 第 5.9 条要求。13. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 第 4、5、6、7 章的有关要求。14. 产品标志应符合 JY 0330 第 5.10 条要求。15. 仪表和（或）附件的过载能力应符合 JY 0330 第 5.11 条要求。16. 其他应符合 JY 0330 第 5.12、5.13、5.14、5.15 条要求。","个 ",1]
[null,"其它"," "," "," "]
[16001,"密度计","㈠适用范围、规格：中学实验教学中计量密度 1 的液体密度用。㈡技术要求：1. 计量范围：密度 1.000—2.000 之间。2. 最小分度值：0.001。3. 全长：310±10mm。4. 误差：±0.001。5. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。6. 其它要求符合 JY 0001 标准。","支 ",1]
[16002,"密度计","㈠适用范围、规格：1. 中学实验教学计量密度用。2. 测量 1 的液体密度。㈡技术要求：1. 计量范围：密度 0.7000—1.000。2. 刻度：0.001。3. 全长：310±10mm。4. 误差：±0.001。5. 比轻计（密度计）各部位无严重内应力集中现象，不应有影响其自身强度及密度测量的玻璃缺陷。6. 其它要求符合 JY0001 标准。","支 ",1]
[16003,"酸度计(pH计)","1、笔式，测量范围：0.0～14.0pH；\n2、分辨率：0.1pH；\n3、精度：±0.1pH（20℃）；\n4、工作环境：0～50℃RH〈95%；\n5、校正：一点校正。","台 ",1]
[null,"专用仪器"," "," "," "]
[26001,"水电解演示器","㈠适用范围：   适用于中学化学实验教学用。㈡技术要求： 1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。 2. 产品性能满足中学化学实验教学的要求。 3. 30ml，铂电极。","台 ",1]
[26002,"水电解实验器","㈠适用范围、型号规格：中学化学教学实验用。㈡技术要求：1．供中学化学演示水由氢氧两种元素按一定比例组成的专用实验仪器。2．由观察管、透明密闭容器、底座、放气阀、电极、接线柱、加液口、注射器等组成。3．使用直流电源 12V，1A。4．底座应稳固，电极为合金。","台 ",60]
[26003,"原电池实验器","供中学化学研究原电池的形成原理，以及原电池的应用,由透明塑料容器无渗漏及盖、紫铜板、高纯度锌板（分析纯或优级纯）、电极卡和接线柱等组成。","个 ",60]
[26004,"玻璃仪器刷洗器","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","台 ",1]
[26005,"贮气装置","㈠适用范围、型号规格：化学实验室设备， 用于收集、贮存气体。㈡技术要求：1. 由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成。2.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠, 在使用中不得产生松动现象。3.底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度 5mm。4.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好。","台 ",2]
[26008,"初中微型化学实验箱","1.以微型玻璃仪器为主。2.主要实验内容：氧气的制取和性质、粗盐的提纯、二氧化碳的制取和性质、估算高锰酸钾离子的大小、百分比浓度溶液的配制、酸的性质、碱和盐的性质、物质的鉴别、土壤水质饮料等酸碱性的测定。","个 ",60]
[26009,"分子间隔实验器","㈠适用范围、型号规格：中学化学教学演示实验用。㈡技术要求：1.两个 200ml 透明塑料量筒。2.高度 200mm。口径直径 50mm，壁厚 2mm，底盘直径 60mm，仪器表面光滑无瑕疵，无毒，透明度强。仪器外表并标有明显刻度。","件 ",60]
[26012,"碳和碳的氧化物实验箱","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","箱 ",2]
[26013,"金属实验箱","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","箱 ",2]
[26014,"溶液实验箱","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","箱 ",2]
[26010,"溶液导电演示器","㈠适用范围、型号规格：中学化学教学演示实验用。㈡技术要求：1．适用于中学化学教学中电解质溶液实验(发光二极管显示)。2．由盛装电解质溶液的缸体、碳棒电板及演示屏等构成。3．演示屏上有电源连线柱， 并有显示电解质导电强弱的指示装置。4．同时演示的电解质品种五种。","台 ",1]
[26011,"微型溶液导电实验器","㈠适用范围：中学化学教学演示实验用。㈡技术要求： 1. 由透明容器、碳棒电板、小灯泡或发光二极管、接线柱、盖组成。 2. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。3. 产品性能满足中学化学实验教学的要求。","套 ",60]
[26015,"化学实验装置磁性教具","磁性，由长方体拼板组成，依仪器图形制作，比例协调。每块印有不同图案的黑色化学实验装置平面示意图。","套 ",1]
[26017,"化学实验废水处理装置","产品有试剂瓶、搅拌机、棒形pH计、水阀、反应槽、过滤槽、活性炭槽等部分组成。\n1.可处理绝大多数无机污染物，包括酸碱废液、含汞、铬、铅、镍、铜、锰、锌等重金属离子的废液；可处理部分含有机污染物的废液。处理后的废液能达到国家规定的排放标准。\n2.处理废液采取间歇式批处理的方式。\n3.箱体用耐腐蚀的棕色透明材料制成。\n4.带一个无级变速搅拌机。                                 ","套 ",1]
[26018,"元素学习卡","学习元素名称、符号用,符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","套 ",30]
[null,"模型"," "," "," "]
[32001,"炼铁高炉模型","1、产品为炼铁高炉缩小模型，装置于底座上；\n2、模型应能正确显示高炉“腰粗、喉细”的整体特征，并应显示炉喉、炉身、炉腰、炉腹、炉缸等各部分结构；\n3、模型应能正确显示小料斗、大料斗及煤气出口的结构和位置，并可演示在加料过程中各有关部件间的相互关系；\n4、产品的主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固；\n5、各部件应比例适当，位置正确，连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱。","个 ",1]
[32003,"初中分子结构模型","1.由环保塑料球、连接杆等组成。\n2.每盒不少于28个球，固定组成完整的分子结构模型。\n3.产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。\n4.硬质纸盒包装。","套 ",15]
[32004,"金刚石结构模型","1.由环保塑料球、连接杆等组成。\n2.每盒不少于30个球，固定组成完整的金刚石结构模型。\n3.产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。\n4.硬质纸盒包装。","套 ",1]
[32005,"石墨结构模型","1.由环保塑料球、连接杆等组成。\n2.每盒不少于39个球，固定组成完整的石墨结构模型。\n3.产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。\n4.硬质纸盒包装。","套 ",1]
[32006,"碳-60结构模型","1.由环保塑料球、连接杆等组成。\n2.每盒不少于60个球，固定组成完整的碳-60结构模型。\n3.产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。\n4.硬质纸盒包装。","套 ",1]
[32007,"氯化钠晶体结构模型","1.由环保塑料球、连接杆等组成。\n2.每盒不少于大球15只，小球12只，固定组成完整的氯化钠晶体结构模型。\n3.产品符合教育部标准JY52-80《分子结构模型》的有关规定。\n4.硬质纸盒包装。","套 ",2]
[32008,"碳的同素异形结构模型","包括金刚石、石墨、碳-60三种结构模型;小型，球管式，可拆卸","套 ",15]
[null,"标本"," "," "," "]
[42001,"金属矿物、金属及合金标本","一）适用范围： 用于展示和观察各种金属矿物、金属及合金的性质、特征。（二）技术性能：  1. 各类应选取 5 种以上的标本。2. 每种标本样品外形尺寸 25mm×15mm。 3. 应选用新型合金及用途较为广泛的金属矿物、合金作为样品，标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。 4. 每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介。 5. 安全及外观的要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。  6. 其他性能应符合 JY0001 标准第 10 章的要求。","盒 ",1]
[42002,"原油常见馏分标本","（一）适用范围：用于展示原油常见馏分的性质、特征。（二）技术性能： 1. 标本应选用常见的、用途较为广泛的馏分，应包含 8 种（其中至少含有一种C4、C5 、 C9、C10 样品）  2. 每种标本应具有一定的可见度，能满足正常的教学 3. 标本应特征明显，在标本盒内固定牢靠。 4. 每种样品均应有相应标志性质、特征、用途的文字简介。 5. 安全及外观的要求应分别符合JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。 6. 其他性能应符合 JY0001 标准第 10 章的要求。","盒 ",1]
[42003,"合成有机高分子材料标本","（一）适用范围 适用于初中化学教学中演示高分子材料的特征、用途。（二）技术要求 1. 产品选用十种高分子材料标本。2. 每种材料标本外形尺寸 25mm×15mm。 3. 选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠。4. 每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介。 5. 安全及外观的要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、7 章的有关要求。  6. 其他性能应符合JY0001 标准第 10 章的要求。","盒 ",1]
[42004,"新型无机非金属材料标本","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","盒 ",1]
[null,"挂图"," "," "," "]
[52001,"走进化学实验室","幅数12幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套 ",1]
[52002,"身边的化学物质","幅数13幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套 ",1]
[52003,"物质的组成、性质和变化规律","对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","套 ",1]
[52005,"化学与社会发展","幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，履膜，印刷符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套 ",1]
[52041,"元素周期表","应符合新课标要求，尺寸不小于对开开本, 布质材料，彩色胶印，符合GB/T 7705-2008《平版装潢印刷品》的有关规定。","件 ",1]
[null,"玻璃仪器"," "," "," "]
[60001,"量筒","1、标称容量：10mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个 ",60]
[60002,"量筒","1、标称容量：50mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个 ",60]
[60003,"量筒","1、标称容量：100mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个 ",2]
[60004,"量筒","1、标称容量：500mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个 ",2]
[60012,"量杯","1、标称容量：250mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个 ",1]
[60023,"容量瓶","250ml","个 ",1]
[60024,"容量瓶","500ml","个 ",1]
[60041,"滴定管","酸式，25ml","支 ",1]
[60043,"滴定管","碱式，25ml","支 ",1]
[61001,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高70mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支 ",300]
[61002,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支 ",300]
[61003,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支 ",100]
[61005,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ20mm，试管高200mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支 ",100]
[61007,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ32mm，试管高200mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支 ",10]
[61008,"具支试管","20*200mm","支 ",10]
[61009,"硬质玻璃管","15*150mm","支 ",10]
[61010,"硬质玻璃管","20*250mm","支 ",10]
[61020,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：25mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",100]
[61021,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",100]
[61022,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",100]
[61023,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",60]
[61024,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",5]
[61025,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：1000mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个 ",3]
[61033,"烧瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：圆底，250mL；\n3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。","个 ",60]
[61037,"烧瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：平底，250mL；\n3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。","个 ",3]
[61041,"锥形瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：锥形，100mL；\n3、底部不允许有结石、节瘤存在。","个 ",10]
[61042,"锥形瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：锥形，250mL；\n3、底部不允许有结石、节瘤存在。","个 ",10]
[61051,"蒸馏烧瓶","250ml","个 ",2]
[62001,"酒精灯","㈠适用范围、规格型号： 1. 实验中加热、灼烧等操作中使用。 2. 座式酒精灯。㈡技术要求： 1．规格：150mL，单头。灯体高 80±10mm，灯盖高 62±3mm，全高 120± 12mm，灯体直径 84±5mm，灯口直径 20±2mm，灯颈高 25±5mm，灯体壁厚 1.5±0.5mm，灯盖壁厚 2.5±1mm。2.以酒精为燃料的加热工具，由灯体、灯芯管和陶瓷灯帽组成，灯身与灯盖盖合精密。灯身无密集气泡，无密集条纹。3.符合中华人民共和国教育行业标准JY0001─2003《教学仪器产品一般质量要求》。","个 ",60]
[62004,"抽滤瓶","500ml","个 ",1]
["6205","抽气管","玻璃质","个 ",1]
[62006,"干燥器","160ml","个 ",2]
[62007,"气体发生器","250ml","个 ",2]
[62021,"冷凝器","直固，300ml","支 ",2]
[62023,"牛角管","弯形，18*150mm","支 ",2]
[62031,"漏斗","1、规格：60mm；\n2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；\n3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。","个 ",60]
[62032,"漏斗","1、规格：90mm；\n2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；\n3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。","个 ",3]
[62033,"安全漏斗","直形","个 ",2]
[62034,"安全漏斗","双球","个 ",2]
[62035,"分液漏斗","锥形，100ml","个 ",2]
[62036,"分液漏斗","梨形，50ml","个 ",2]
[62039,"布氏漏斗","瓷，80ml","个 ",1]
[62071,"T形管","采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。","个 ",2]
[62072,"Y形管","Y形。φ7～8mm。符合JY/T 0433-2011、JY/T 0423-2011的规定。","个 ",2]
[62073,"滴管","1、由玻璃滴管和胶头组成；\n2、规格：150mm。","支 ",100]
[62074,"离心管","透明钠钙玻璃材质；10ml","支 ",10]
[62075,"干燥管","透明钠钙玻璃材质；单球，150mm","支 ",4]
[62076,"干燥管","透明钠钙玻璃材质；U 形，15*150mm","支 ",2]
[92079,"活塞","直形","支 ",2]
[92091,"圆水槽","透明钠钙玻璃材质；200*100mm","个 ",8]
[92092,"圆水槽","透明钠钙玻璃材质；270*140mm","个 ",2]
[92093,"玻璃钟罩","透明钠钙玻璃材质；150*280mm","个 ",2]
[63002,"集气瓶","透明钠钙玻璃材质；125ml","个 ",150]
[63003,"集气瓶","透明钠钙玻璃材质；250ml","个 ",20]
[63005,"液封除毒气集气瓶","透明钠钙玻璃材质；250ml","个 ",5]
[63011,"广口瓶","透明钠钙玻璃材质；60ml","个 ",200]
[63012,"广口瓶","透明钠钙玻璃材质；125ml","个 ",60]
[63013,"广口瓶","透明钠钙玻璃材质；250ml","个 ",60]
[63014,"广口瓶","透明钠钙玻璃材质；500ml","个 ",5]
[63015,"广口瓶","茶，60ml","个 ",60]
[63016,"广口瓶","茶，125ml","个 ",20]
[63017,"广口瓶","茶，250ml","个 ",10]
[63021,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；60ml","个 ",60]
[63022,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；125ml","个 ",300]
[63023,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；250ml","个 ",20]
[63024,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；500ml","个 ",2]
[63025,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；1000ml","个 ",2]
[63026,"细口瓶","透明钠钙玻璃材质；3000ml","个 ",2]
[63027,"细口瓶","茶，60ml","个 ",10]
[63028,"细口瓶","茶，125ml","个 ",60]
[63029,"细口瓶","茶，250ml","个 ",10]
[63030,"细口瓶","茶，500ml","个 ",2]
[63031,"细口瓶","茶，1000ml","个 ",2]
[63041,"滴瓶","30ml","个 ",60]
[63042,"滴瓶","60ml","个 ",60]
[63043,"滴瓶","茶，30ml","个 ",5]
[63044,"滴瓶","茶，60ml","个 ",60]
["6401","坩埚","瓷，30ml","个 ",3]
[64002,"坩埚钳","1、产品用不锈钢制造。总长度为200㎜；\n2、钳子制作应光滑、平整、无缺陷；\n3、钳子的夹持端为弯头，端头应有齿纹，便于夹住物体，吻合一致。","个 ",60]
[64003,"烧杯夹","1、成型规整、美观，表面无锈蚀，无损伤；\n2、具备可靠的强度和夹持能力，便于与实验装置配合、组装；\n3、夹杆直径为10mm±2mm，夹头内侧有软质垫衬。","个 ",4]
[64005,"镊子","不锈钢，尖头，125mm。","个 ",60]
[64006,"试管夹","木制，长度 180mm，宽度 10mm，厚度 10mm。试管夹闭口缝 1mm，最大开口距 25mm。","个 ",60]
[64007,"止水皮管夹","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","个 ",60]
[64008,"螺旋皮管夹","1. 产品用钢材制成，作防锈处理。 产品制作光滑、平整、无缺陷。 产品的夹持范围最大 20 ㎜，夹子的夹持可靠，吻合好。 4． 螺母与螺杆螺纹吻合好，旋动轻便，不会有卡死现象。","个 ",60]
[64032,"石棉网","1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；\n2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；\n3、整体应平整、美观，不翘角。","个 ",60]
[64041,"燃烧匙","1、产品由半圆面和金属丝结合制成；\n2、半圆面为铜材制造，直径Φ为20mm左右。要求光滑无毛剌、圆润；\n3、金属丝用Φ2㎜的钢丝制造，长度为200mm左右；\n4、半圆面与金属丝结合应牢固可靠，耐高温。","个 ",60]
[64042,"药匙","1、供中学化学实验和小学教学实验用；\n2、药匙材质：塑料。","个 ",60]
[64051,"玻璃管","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、外径：Φ5mm～Φ6mm；\n3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；\n4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。","千克 ",4]
[64052,"玻璃管","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、外径：Φ7mm～Φ8mm；\n3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；\n4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。","千克 ",4]
[64053,"玻璃棒","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、规格：φ3mm～φ4mm；\n3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；\n4、应力：在偏光仪中呈蓝色；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。","千克 ",4]
[64054,"玻璃棒","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、规格：φ5mm～φ6mm；\n3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；\n4、应力：在偏光仪中呈蓝色；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。","千克 ",4]
[64061,"软胶塞","1．产品用天然橡胶制造，白色；\n2．每包软胶塞由 0～10 号的胶塞组成，要求搭配合理；\n3．产品每包重量应不少于 1 ㎏。","千克 ",8]
[64062,"橡胶管","1、产品用优质天然橡胶制造；\n2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。","千克 ",3]
[64063,"乳胶管","Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。","米 ",60]
[64071,"试管刷","1、产品由金属丝和绞合在其上的猪鬃毛制成，制成的试管刷要求不散、不脱毛；\n2、整体应平整、美观，猪鬃毛长度均匀。","个 ",60]
[64072,"烧瓶刷","1、供中学化学实验和小学教学实验用；\n2、本品由猪鬃及铁丝两部分组成，猪鬃被铁丝牢牢的夹紧在上面。","个 ",60]
[64080,"结晶皿","80mm","个 ",2]
[64081,"表面皿","60mm","个 ",60]
["64082","表面皿","100mm","个 ",2]
[64086,"研钵","瓷，60mm","个 ",60]
[64087,"研钵","瓷，90mm","个 ",1]
[64088,"蒸发皿","瓷，60mm","个 ",50]
[64089,"蒸发皿","1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；\n2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；\n3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；\n4、吸水率：不大于0.3%；\n5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；\n6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；\n7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；\n8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。","个 ",3]
[64091,"反应板","1、实验用加热仪器100mm，陶瓷制造；\n2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；\n3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；\n4、吸水率：不大于0.3%；\n5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；\n6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；\n7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；\n8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。","个 ",60]
[64092,"井穴板","9 孔，0.7ml*9","个 ",60]
[64093,"井穴板","6 孔，5ml*6","个 ",60]
[64094,"塑料多用滴管","4ml","支 ",400]
[null,"指示剂"," "," "," "]
[72051,"石蕊","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","克 ",10]
[72052,"酚酞","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","克 ",5]
[72054,"品红","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","克 ",5]
[72061,"pH广范试纸","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","本 ",10]
[72062,"蓝石蕊试纸","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","本 ",5]
[72063,"红石蕊试纸","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","本 ",5]
[72091,"定性滤纸","符合《中华人民共和国教育行业标准》。","盒 ",5]
[null,"实验材料,工具"," "," "," "]
[80201,"初中化学实验材料","黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等","份 ",30]
[81002,"一字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；\n3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n4、旋杆应经镀鉻防锈处理；\n5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。","个 ",1]
[81003,"十字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n3、旋杆应经镀铬防锈处理；\n4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。","个 ",1]
[81014,"钢丝钳","金属材质，长度≥155mm,把手附有橡胶套。","个 ",1]
[81015,"手锤","型号规格：0.5kg （圆柱形），锤体用 45＃优质碳素钢制成，手锤把为空心钢管。手锤把与手锤连接牢固。技术要求应符合HB3252 的相关规定。 ","个 ",1]
[81017,"锉刀","1、型号规格：250mm。2、应符合 QB/T 3843-1999 的有关要求。3、每套应配扁锉 1个、半圆锉 1 个、三角锉 1 个 。","个 ",1]
[81032,"剪刀","1.剪刀为钢质，表面镀铬或防氧化处理，表面光洁无锈蚀。2.剪轴销与两刀体连接松紧适度。刃口锋利，无崩裂，剪口前端应对齐。3.刃口长 80mm。","把 ",1]
[81051,"玻璃瓶盖开启器","符合《中华人民共和国教育行业标准》，其它要求符合 JY0001 标准。","套 ",1]
[null,"安全防护用具"," "," "," "]
[82001,"工作服","产品需利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，白色。1. 产品外观无破损、斑点、污物等缺陷。2. 产品应做工精细，穿着方便书、舒适。3. 产品所用材料应能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性","件 ",10]
[82003,"护目镜","1、用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)；\n2、护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％，强度好，防摔，能遮挡各种强光、射线等辐射，且耐腐蚀，无屈光度；\n3、镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷。","个 ",56]
[82004,"防护面罩","㈠适用范围：    初中化学实验教学用㈡技术要求： 1. 产品为帽式面罩，用高强度、无毒、无刺激性气味的材料制成。 2. 视窗尺寸：50mm×100mm。 3. 性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","个 ",1]
[82005,"防毒口罩","㈠适用范围：  初中化学实验室管理教师保健、防护使用。㈡技术要求： 1. 结实耐用、透气性好、过滤功能强，材料应为无毒，无刺激性气体。 2. 过滤罐应具有过滤、防护氯气、硫化氢、苯等有机溶剂及挥发性刺激酸气的功能。 3. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。 ","个 ",1]
[82007,"耐酸手套","1. 产品为外覆PVC材料，内为棉质材料制成。\n2. 表面应具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能。\n3. 柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作。\n","双 ",1]
[82010,"简易急救箱","㈠适用范围： 化学实验中处理突发性事故时使用。㈡技术要求： 1. 急救箱内所配药物及器材应能满足实验过程中出现的烫伤、灼伤、机械创伤及消毒等一般性救护处理的需要。 2. 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合 JY0001 标准的第 4、5、6、7 章的有关要求。","件 ",1]
[82011,"实验防护屏","  ㈠适用范围：    在反应剧烈的初中化学实验中起遮挡保护作用。㈡技术要求： 1. 产品用无毒透明材质制作。 2. 每片遮挡板尺寸 400mm×450mm。 3. 遮挡板安装方便，放置平稳，可遮挡实验中的反应物质向四周飞溅，但不得影响实验现象的正常观察。 4. 仪器的性能、安全还应分别符合JY0001 标准的第 4、5 章的有关要求。","件 ",1]
["合计"]

{"sheet":"生物综合实验室","index":9,"n_rows":17,"n_cols":5,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,4],[16,0,16,4]]}
["生物综合实验室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"生物虚拟实验系统","一、重点参数\n（1）实验资源以国际主流 3D 引擎作为底层架构开发具有可 360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象和实验结果。\n（2）支持在 offoce 和 wps 制作 PPT 软件中接入仿真实验插件，适用老师备课授课使用 offoce 和wps 制作 PPT 时直接插入 3D 仿真实验资源、ppt 模板、视频、图片和试题。通过插件组课功能提升老师备课效率。\n（3）服务系统需与国家中小学智慧教育平台进行无缝对接。\n（4）虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、ppt 课件资源、习题资源和图片资源六种类型。\n（5）软件要求虚拟仿真实验与配套课本的目录知识点内容相对应章与节同步。\n（6）软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 \n二、软件采用互动教学模式，模拟细胞结构、病毒结构、植物结构等知识点，对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中生物课标标准提供的仿真实验资源数量不少于 80 个。 \n操作演示： \n1、初中生物实验模拟《观察水分在植物体内中的运输》演示，实验操作步骤： 在大烧杯中加入适量清水，滴入数滴红墨水，搅拌均匀，制成红色溶液。 将红墨水滴入到烧杯中，清水变红。 剪取一段带叶的新鲜枝条，用刀在枝条基部斜切，增大枝条的吸水面积。 将处理好的枝条迅速插入装有红色溶液的大烧杯中，确保枝条基部浸没在溶液中。 将装置放在适宜强度的阳光下照射 4 小时 分别把茎横向切断，纵向切开，用放大镜从纵切面观察并记录茎的变化。 通过放大镜观察切开的两段枝条，进入放大镜模式观察颜色在植物体内的情况。 \n2、初中生物实验模拟《观察鸡卵的结构》演示，实验操作步骤： 取一枚鸡卵，观察它的外形，分辨尖端和钝端。 用放大镜观察卵壳的表面是否光滑。 用解剖剪后端将鸡卵的钝端轻轻敲出裂纹，用镊子将破裂的卵壳除去，观察卵壳和外壳膜。 用解剖剪将外壳膜剪破，再用镊子拨开，观察气室和内壳膜。 用解剖剪将气室下面的内壳膜剪破， 使壳膜内的卵白和卵黄流到一个培养皿内， 观察卵白、卵黄、系带、胚盘。 用解剖针钝端轻轻触碰卵黄，观察卵黄变化。 用解剖针钝端用力触碰卵黄，观察卵黄变化。 用解剖针尖端挑破卵黄膜，观察卵黄流出情况，体验卵黄膜的存在。 \n3、模拟种子萌发《探究种子萌发的环境条件》知识点演示，根据语言提示完成实验操作步骤： 拖拽培养皿开始实验。 拖拽标签给 4 个培养皿编号，在培养皿中放入滤纸。 向 4 个培养皿中均匀地撒入 10 粒种子。 \n4、1 号皿不加水;缓慢地向 2 号皿和 3 号皿中倒入同样多的水，使每粒种子部分浸泡在水中;向 4 号皿中倒入较多的水，使每粒种子完全浸泡于水中。 盖上 4 个培养皿的皿盖。 将 1、2、4 号皿放在橱柜中，将 3 号皿放在冰箱冷藏室里。每天定时打开培养皿一次，并保持培养皿中的水量与实验开始时相同，观察并记录每个培养皿中种子的萌发情况。 依次观察绿豆的发芽状态一周时间。 经过一周的生长培养，2 号皿的种子发芽，长出了茎和叶。1、3、4 号皿都是未发芽的状态。",1,"套"]
[2,"储物柜","18mm 多层实木 E1 级板材，根据现场尺寸定制",1,"套"]
[3,"教师演示台\n","1、尺寸：2400×700×850mm \n2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器） 的位置预留。\n3、台面采用环保 E1 级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为 25mm，板材表面为生物 抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与 70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力 平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱， 耐腐蚀，整体防水之性能。\n11、桌体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μ m），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标 准。 \n12、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 \n13、铰链：采用自动型 110 °大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 \n14、拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观。 \n15、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。",1,"张"]
[4,"教师椅","面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压 500KG 以上。",1,"把"]
[5,"学生实验桌","一、整体规格：1200*600*780mm。\n二、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。\n三、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。\n1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm，下支架尺寸为562*135*50mm。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理。下支架可通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。\n2.立柱采用菱形八边形结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。\n3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。\n5.书包斗：整体尺寸450*250*250mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。\n6.电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃型。功能柱：规格：352*232*750mm \n多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，检修门带锁，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。",28,"张"]
[6,"电源总控台（高低压）","1.教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 2.其技术指标是： 低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S 输出通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。",1,"套"]
[7,"学生电源","1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率 50Hz,输出电流 2A.2、直流稳压电源： 1.5-24v，额定电流 2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位;3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调；4、交流电压输出：0-24V，额定电流 2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。",28,"套"]
[8,"水槽柜","1、柜体规格：500×600×820mm，                              \n2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。                                       \n水槽规格500*600*315mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，壁厚4mm，具有防溢出功能。\n",15,"张"]
[9,"三联水嘴","采用实验室专用三联水嘴 90 度瓷质阀芯， 出水嘴为铜质尖嘴，可拆卸，内有螺纹，可方便连接循环等特殊用水，水管管体部分为黄铜合金制品，铜质表面经过烤漆喷涂处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能。",15,"套"]
[10,"学生实验凳","1、规格：315*315*430（530）\n2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。\n3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。\n4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。\n",56,"张"]
[11,"实验光源","优质节能、台式日光灯",28,"个"]
[12,"实验室电气布线","规格：φ 25mm、φ 32mm 采用铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压500V。不含地面以下预埋",1,"室"]
[13,"实验室供排水系统","给水采用φ 25 ㎜优质PPR(国标)管。 排水采用φ 50 ㎜优质PVC(国标)管。不含地面以下预埋",1,"室"]
[14,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： \n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶 \n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯\n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑, 厚度2.0mm \n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.实验室制度挂图 4 副；名人名言 8 副",75,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"生物准备室","index":10,"n_rows":11,"n_cols":5,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4],[10,0,10,4]]}
["生物准备室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"准备台","铝木结构，一体化台面，双面设计，每边 4 个抽屉、两组对开门，规格如下：\n（1）台面尺寸（长宽高）2400mm×1100mm×850mm。\n（2）台面材料：采用板厚为 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚到 24mm，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗 污。\n（3）台体框架： 采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于 1.0mm。框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过 ABS 专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱，其外径不小于 50mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽\n度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。\n（4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580 标准中的E1 等级。\n（5） 柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。\n（6）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚 1.5mm 优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。",1,"个"]
[2,"试剂架","1、规格：2200*330*700mm 铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*80mm, 型材壁厚 1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架 1.5mm 冷轧板, 一次性冲压成型；层板采用 8mm 厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚 1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。",2,"个"]
[3,"水槽柜","1、柜体规格：500×600×820mm，                              \n2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。                                       \n水槽规格500*600*315mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，壁厚4mm，具有防溢出功能。\n技术要求：依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》:GB 6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移。邻苯二甲酸酯、苯并[a]芘、可迁移元素检测结果合格。\n投标文件中提供满足技术要求的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件。",1,"张"]
[4,"仪器柜\n","铝木结构 \n(1)柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 \n(2)柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS 或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 \n(3)柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度 16mm）。 \n(4)柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门， 不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 \n(5)隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。 \n（6）支脚：采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。\n",5,"个"]
[5,"通风橱","规格：1200mm×850mm×2350 mm \n1、主体框架：左右旁板、前钢板、后背板、顶板及下柜体均采用 1.0mm 厚马钢一级冷轧镀锌钢板，德国进口全自动数控激光切割机下料，折弯采用全自动数控折弯机一次性一体折弯成型，喷涂表面经环氧树脂静电流水线自动化喷涂。 \n2、内衬板\\导流板：采用实芯抗倍特板（5mm 厚）具有良好的防腐蚀、化学抗性。导流板固定件使用 PP 优质材质制作一体成型。\n3、移动视窗：5mm 优质钢化玻璃，门开启高度为 700mm,自由升降，移门上下滑动装置采用电梯配重方式结构，无级任意停留，移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。移门把手 PP 一体成型制作，移门旁边是抗化学腐蚀的塑料包裹，移门的开、闭有橡胶缓冲装置。 \n4、通风柜正前方全部为玻璃视窗，有良好的可视范围。扰流板和内衬材料一致，扰流板支架由非金属材料构成。 \n5、下柜体：台面采用常州亚明实芯理化板（12.7mm 厚）耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到 E1 级别标准，背面具有不可磨灭背标。 \n6、连接部分：所有的内部连接装置都需隐藏布置和抗腐蚀。没有外露的螺钉。 外部连接装置都抗化学腐蚀，用聚氯乙稀包裹的不锈钢部件与非金属材料。 \n7、排气出口：排气出口为圆形，套管连接， 减少气体扰流。",1,"个"]
[6,"准备室供排水系统","给水采用φ 25 ㎜优质PPR(国标)管 排水采用φ 50 ㎜优质PVC(国标)管",1,"套"]
[7,"准备室电气布线","φ 25、φ 32 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。",1,"套"]
[8,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： \n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶 \n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯\n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑, 厚度2.0mm \n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.管理制度挂图 4 副",29,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"生物仪器室","index":11,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,8,4]]}
["生物仪器室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"标本柜","铝木结构，基本要求如下： （1）柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm，下部高 800mm。 柜体衬板：上柜衬板为 5mm 玻璃，下柜衬板 16mm 厚聚木屑氰胺浸渍板。 柜门：上部为移动玻璃门，下部为对开木门，拉手美观耐用，使用方便。 搁物板：上部为 2 层玻璃搁物板，下部 16mm 隔板一层。",6,"个"]
[2,"仪器柜","铝木结构 \n(1)柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 \n(2)柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS 或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 \n(3)柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度 16mm）。 \n(4)柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门， 不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 \n(5)隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。 \n（6）支脚：采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。\n",15,"个"]
[3,"PP药品柜","PP 仪器柜：1、尺寸 1000*500*2000mm2、柜体组件（侧板、顶板、柜门）采用环保 pp 材质一次性注塑成型，内设加强筋，耐强酸碱及有机溶剂。榫卯连接结构，不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用，两侧凹槽造型有很好的加强作用，丝印设计可满足多色需求，整体简洁、大气，富有活力又不失严谨。3、柜体上部为 PP 工程塑料镶装玻璃对开门， 下部也为 PP 工程塑料镶装玻璃对开门，柜门中间、柜门顶部、柜门底部的对开式把手即能满足开门需要又能作为玻璃固定件，一举两得，内设 3mm 厚 PP 改性塑料活动隔板， 卡槽式灵活隔断，耐酸碱、耐冲击、韧性强。4、柜门：950*465MM，柜门厚 30mm，内嵌4MM 厚钢化玻璃，伸缩式 PP 旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边，把手：采用 PP 材质隐形拉手，材料表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。层板：930*400mm，采用改性 PP 改性材料增加强度，注塑模一次性成型，带横向不低于 8 根纵向不低于 6 跟的加强筋， 加强筋厚度 2mm，表面沙面和光面相结合处理，承重力强，可上下调换。5、背板：由 6 块 930mm*310mm*9mm，壁厚度为 9.0mm 的环保 PP 背板组成，采用机器压制成型，满足背板硬度要求。6、底座高 100MM，上下板都为 50mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用.",6,"个"]
[4,"药品室通风系统","（1） 实验通风机：规格：功率 190W 通风机。电压：220V，工作时：噪音≤65 分贝,风流量 948m³/h，全压 210Pa  风机开关及漏电保护装置：漏电保护开关，0.06s 急速断电,主体采用 PC 阻燃热固性外壳。 风机进出口接头：φ200,PVC 材质 （4）6#通风机弯头：高级树脂复合材料 通风管道及安装：规格：采用 φ200， φ110 室内主、副管，转接头及室外管。 风机控制线：规格：φ25 电气布线：铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管， 耐压 500V。",1,"套"]
[5,"仪器室电气布线","φ25、φ32 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。不含地面以下预埋",1,"套"]
[6,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： \n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶 \n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯        \n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度2.0mm \n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘\n6.管理制度挂图 4 副",29,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"初中生物教学仪器","index":12,"n_rows":293,"n_cols":5,"rows_kept":293,"merged":[[0,0,0,4]]}
["初中生物教学仪器配备标准"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[null,"一般"]
[2002,"打孔器","产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用不锈钢管制作，有效使用长度约 90mm，打孔管外径分别为φ 4mm、φ 6mm、φ 8mm，柄部采用高强度工程塑料与钢管模具压制成型，无松动变形，捅条采用直径不小于 3mm 的不锈钢棒制作，有效使用长度不小于 95mm。","套",4]
[2020,"仪器车","双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm， 车轮直径 50mm，托盘尺寸为 600mm×420mm×35mm，额定载重量 50kg。","辆",2]
[2040,"生物显微镜","1、组成：镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、移动标尺、反光镜、目镜、物镜等。\n2、规格：1000倍。\n3、消色差物镜：10×/0.25、40×（弹）/0.65、100×（弹、油）/1.25。\n4、惠更斯目镜：H5×、H10×\n5、物镜转换器物镜转换器三孔同心，定位准确。\n6、镜头采用高品质光学玻璃材料。\n7、反光镜一面为平面，一面为凹面，¢50mm。\n8、载物台：单层方平台，移动尺，120mm×120mm。\n9、移动尺调节范围：纵向30mm,横向60mm。\n10、聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25,可变光阑。 \n11、整机机架为金属制作，镜座应为铸铁制作。\n12、所有齿轮、齿条稳定、牢固、耐用，不应有自行下滑现象。目镜轨道，有上下卡位装置。\n13、技术要求符合GB/T2985-2008的相关规定。外观应符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》要求","台",5]
[2041,"生物显微镜","500 倍，由镜座、镜臂、镜筒、准焦螺旋、物镜转换器、载物台、反光镜、目镜、物镜等组成，消色差物镜：10×、25×；惠更斯目镜：5×、10×、20×；物镜转换器三孔同心，定位准确；反光镜一面为平面，一面为凹面；整机机架和底座应为金属制作；调焦机构（齿条）为黄铜制造，稳定，牢固，耐用，不应有自行下滑现象；","台",60]
[2042,"数码显微镜","≥130W 像素，USB 接口，相关图像处理软件，高配置一体式","台",1]
[2043,"生物显微演示装置","1.彩色，分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40×～1500×2.其余执行 JY/T0376－2004 的规定。","台",1]
[2044,"双目立体显微镜","产品由眼罩、目镜、目镜视度调节圈、直角棱镜组、锁紧手轮、调焦手轮、支柱、底座、载物台、压簧片、可换物镜等组成。主要技术指标：产品总放大倍数：20X/40X；物镜放大倍数：2X/4X；目镜放大倍数：10X/10X；数值孔径：0.05/0.07；线视场：10mm/5mm；工作距离：81.8mm/49.1mm；调焦范围：40mm；产品外形尺寸约：160×120×250mm。","台",15]
[2051,"放大镜","手持式，有效通光孔径不小于 30mm，3×，应符合 JY/T 0378-2004 的有关要求。","个",60]
[2060,"望远镜","PORRO 光学系统，口径：35mm；放大倍率 7X，双筒，光学渡膜；尼龙携带箱；","个",8]
[2070,"电动离心机","产品由主机、控制面板、电机、定时器、离心管架、离心管、电源线等组成。仪器主机机壳采用高强度工程塑料制作，上盖为透明可视内部离心管的沉淀情况，采用旋转离心力使溶液中物质分层分离该仪器采用无级  调速和自动调节平衡装置，具有运转平稳、体积小、造型美观、噪音低、温升低、使用效率高以及适用性广等优点。特制铝合金离心转盘，确保离心管不易损坏,仪器可同时 放置 10ml 离心管 6 只，每只离心管配有保护套,采用无级调速，最高转速：4000r/min； 最大相对离心力：1435xg,定时范围：0～ 5min,使用电源：AC 220V±10%、50Hz。噪声：≤60dB， ","台",1]
[2071,"离心沉淀器","产品为手摇式离心沉淀器，主要由传动装 置、离心管、离心管套、离心管架、桌夹等组成。传动装置采用摇手带动蜗轮传动，各转动部位配合松紧适度，蜗轮与蜗杆啮合良好，各部分转动灵活；离心管为玻璃制品， 容积不小于 10ml，管壁有刻度标识，最小分度值为 1ml，离心管套采用聚乙烯材料制作， 外形尺寸约φ 21×105mm；离心管架用厚度不小于 1.8mm 的冷轧板制作，托放不少于 2 只离心管；桌夹采用 A3 材料制作，夹紧厚度不小于 40mm，夹端设压碗。","台",1]
[2070,"磁力加热搅拌器","产品由主机、搅拌子、立杆等组成。主机外形尺寸约 235×165×130mm，镀铬盘直径φ 120mm，搅拌子尺寸φ 7×22mm；立杆采用φ8mm 圆钢制作，长度为 70mm，表面镀铬。产品主要性能指标：使用电源：220V±5% 50Hz ；电机功率：25W；加热功率：150W；无级调速：0～2000 转/分。","台",1]
[2075,"酒精喷灯","实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式； 有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；壶体容积不小于 300mL，使用时在预燃杯中倒入约 2/3 杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约 40 秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不会停止；壶体焊缝紧密，无漏洒酒精和漏气；喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处；材质：铜制。","个",3]
[2076,"电炉","有效加热面积不小于15*15cm，密封式,额定电压 ＡＣ 220Ｖ±5％ 50Ｈz ＋5,消耗功率  500Ｗ","个",4]
[2080,"高压灭菌器","小型\n 产品还应符合GB5488-85中表1，技术要求中2.2、2.5、2.7、2.9及表5各条的要求。","个",1]
[2081,"蒸馏水器","仪器主要由蒸发锅、冷凝器、电器配置三大部分组成。不锈钢薄板滚压，延伸，焊接成形，工作电压 220V，50Hz，功率 2kw,外形体积规格尺寸：不小于 30*20*60cm，毛重不小于 3kg，出水量每小时 2L；仪器部分由水源阀，回水管冷凝冷却器，进水控制器，玻璃水位器，蒸发锅，放水阀，蒸馏水出水皮管。电源线组成，电器部分由电源开关、熔熔断丝、接连板、电热管、指示灯、接地装置组成。","台",1]
[2082,"恒温水浴锅","一、外壳采用绝缘强度高的工程塑料制作， 工作室内胆不锈钢,尺寸φ 150mm*100mm，水箱盖采用半透明耐高温耐老化工程塑料制 作，形状呈 4 个同心圆孔，外直径分别为： Φ 110mm，Φ 85mm，Φ 60mm，Φ 40mm 可放置不同口径的烧杯和器皿实验，温控精确并带有数字显示，自动控温。二、技术指标：孔数：1 孔，加热功率：400W,温控范围：室温—100℃。温控精度：±0.5℃，由室温升至沸点≤30 分钟 3 工作电压：AC 220V 50HZ， 使用环境：环境温度：5℃-40℃，相对湿度≤80%。三、尺寸：箱体部分：290mm×235mm×160mm.","台",1]
[2084,"烘干箱","整机功率：400W；：室温～100℃可调,误差：±1.0℃；仪器使用电源：AC220V±10%。产品主要由箱体、温控器、工作状态指示灯、钢丝网架层、电热丝、电热丝罩、。外形尺寸：470×400×475mm。箱体采用厚度不小于 1mm 的钢板制作，工作室尺寸为 290×245×280mm，中间和金属隔板，箱体防护门设有玻璃观察窗，观察窗尺寸直径 160mm","台",1]
[2087,"恒温培养箱","一、功能：供菌苗培养用。二、性能：1、电源电压：单相 220V±10%（50Hz)；2、额定功率：300W；3、工作温度范围：20～60℃；4、温度波动：不大于±1℃。","台",1]
[2088,"光照培养箱","光照培养箱是具有光照功能的高精度恒温 设备。用于学校生物实验室植物发芽、育苗、组织培养、微生物培养、昆虫、小动物的饲养，水体分析的 BOD 测定等。产品采用微电脑智能化控制。可编程预设温度、光照强度， 并可设定 99 个个控制时段，每段设置时间范围 1-99 小时，可以模拟白天及黑夜之温度、光照变化。控温范围：全光照 10～50℃/无光照 5～50℃；温度精度：±1℃；温度均匀度： 2℃；加热功率：1000W；光照功率：48W；光照度≥2500Lx ；光照范围：0—12000Lx；压缩机功率：75W。","台",1]
[2089,"超净工作台","仪器技术要求：1 样式 双人单面，垂直准闭合式台面，有效防止外部气体透入和操作区异味对人体的伤害； 2 洁净等级 100 级@≥0.5um(美联邦 209E) 3 菌落数 ≤0.5 个/ 皿•时（Φ 90mm 培养平皿） 4 平均风速 ≥ 0.3m/s (可调) 5 噪 音 ≤62dB（A） 6 荧光灯/紫外灯规格及数量 14W × 1/ 8W× 1,7 尺寸要求 外形区：1500×750×1600mm，工作区：1360×690×520 mm,8 备用插座要求 操作台侧面备有备有插座，方便其它设备用电，无需另接电源,9 风机系统 采用可调风量风机系统，运用一键式的风速控制，保证工作区风速始终处于理想状态。*10 移门系统 采用专利的安全移门系统技术,滑动前窗采用进口悬挂升降系统， 使用 5 mm 厚的安全玻璃能任意升降定位， 高可靠性，无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌,11 高效过滤器材质要求 材质为玻璃纤维，满足使用条件下的温度、湿度、耐腐蚀性和机械强度的要求，无释放对人 员、环境和设备产生不利影响的物质,12 互锁功能 照明和杀菌系统的安全互锁功能,*13 箱体及操作台面材质 箱体采用优 质冷轧钢板烤漆，操作台面为一体成形易清洁的不锈钢材质,14 角轮 配有万向角轮，方便设备移动。             ","台",1]
[2090,"移液器","0.5ml-5ml，快速可调","支",30]
[2101,"听诊器","1.振动膜界面直径不小于 30mm，传音效果清晰。2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。3.技术要求应符合YY91035 相关规定。","个",30]
[2119,"整理箱","外形尺寸 450mm×320mm×250mm 左右，带盖和手提环。","个",10]
[2120,"保温桶","1、1L～2L，外壳塑料材质，内部不锈钢保温桶；\n2、广口，设计容易清洁，保温效力6小时，可以保温冰、汤冷热两用。","个",2]
[2126,"水族箱","1．尺寸不小于380mm×240mm×450mm（长×宽×高）\n2.玻璃材质，带灯和充氧泵。","套",2]
[null,"支架"," "," "," "]
[3002,"方座支架","1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为 210mm×135mm，立杆直径为Φ 12mm，立杆长度 600mm, 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于 1.5kg；3.大铁环内径φ 90mm，柄长 105mm；小铁环内径φ 50mm，柄长 125mm，圆环 120°,有一开口， 宽约 20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ 10mm；4.放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于 4mm。","套",2]
[3006,"三脚架","产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径： φ 79mm，外径：φ 96mm，厚度：5mm；脚采用φ 6mm 圆钢制作，脚高 135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。","个",30]
[3008,"试管架","产品为塑料制 6 孔 6 插式，孔径φ 20±1 mm， 各孔中心间距 22±1mm。试管柱 6 个，直径 φ 9±1mm，长 65±2mm。仪器外形尺寸：168mm*56mm X 93mm","个",30]
[null,"长度"," "," "," "]
[10006,"软尺","1500mm，宽度 12mm，最小分度值为 1cm，软塑制作。尺身表面印有从 0～1500mm 的刻度线及数字，刻度线均匀、字迹清晰。","把",30]
[10015,"测微尺","产品由台尺和目尺组成。台尺、目尺均由厚度不大于 1.5mm 的透明硅酸盐玻璃制作，中心位置有精确的等分刻度线。台尺尺寸为 76×26±0.5mm，台尺等分刻度线是将 1mm 分为 100 格，每格长 10um；目尺尺寸为φ 20±0.5mm，等分刻度线是将 5mm 分为 50 等分。 ","个",8]
[null,"质量"," "," "," "]
[11004,"托盘天平","1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：200g,标尺称量为:0-5g,分度值 e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。4、外形规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。刀子应垂直地紧固。","台",8]
[11010,"电子天平","最大载荷 100g，精度 0.001g，有防风罩、校准砝码、其他他技术要求应符合 JB／T5374-1991","台",1]
[null,"时间"," "," "," "]
[12003,"电子停表","功能：1，24 小时制时、分、秒显示；2、月份、日期显示；3、ABS 材料；触发式按键； 显示精度 1/100 秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。","个",30]
[null,"温度"," "," "," "]
[13001,"温度计","局浸式，有机液体，测量范围 0℃～100℃，最小分度值 1℃，示值误差应不大于±1℃。JB/T9262-1999","支",60]
[13003,"温度计","局浸式，水银，测量范围 0℃～200℃，最小分度值 1℃，示值误差应不大于±1℃。m，JB/T9262-1999","支",5]
[13027,"干湿计","测量范围：-36℃～+46℃，产品测量误差不超过±5%相对湿度。产品由支承板、刻度牌、干球温度计、湿球温度计、温度湿度对照表、水槽等组成。支承板采用工程塑料制作，尺寸约 300×105×30mm；两支温度计量程相同，干球温度计感温泡为红液，湿球温度计感温泡为蓝液，湿球感温泡用棉纱包裹；产品附有温度湿度对照表；水槽采用聚乙烯制作，尺寸约 100×25×25mm。","个",60]
[null,"其它"," "," "," "]
[16015,"血压计","1、医用汞柱型血压计                    2、量程 0—40kpa                        3、示值精度±0.27kpa，                 4、本品由打气球、橡皮袖带、橡胶管，玻 璃管、水银壶等组成                     ","个",2]
[16016,"肺活量计","产品由底座、水槽、浮筒、重力平衡器、伸缩标尺、水位观察管、排水装置、吹嘴及软管等组成。底座、水槽、浮筒均采用工程塑料制作，底座外径φ 300mm；水槽内空尺寸为φ 210×280mm，容积为 6 升；浮筒外形尺寸约φ 210×280mm，壁厚 0.8mm；重力平衡器用于减少浮筒重力产生的测试误差；伸缩标尺伸缩灵活、示值准确，测量范围：0～6 升，分度值：0.1 升；软管长度约 1000mm；吹嘴横向口径约 60mm。","台",1]
[16041,"计数器","产品由外壳，计数按钮、复位键、数字观察窗、挂环等组成。产品外壳为不锈钢材质， 数字观察窗尺寸 27×16mm，数字字高不小于7mm，挂环直径不小于φ 30mm。产品外形尺寸：φ 46×32mm。可计数位：0～9999。","个",30]
[null,"专用仪器"," "," "," "]
[27001,"解剖器","均为不锈钢制品；七件为一套，含解剖剪、剪毛剪、直镊子、弯镊子、圆刃解剖刀、直刃解剖刀、解剖针各一件；解剖剪尖部两叶头交叉吻合、平齐；镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端密合，没有缝隙和微张现象；刀刃开刃并无缺口、裂纹现象，针挺直光滑。 ","套",2]
[27002,"解剖器","产品均为不锈钢制品；四件为一套，含解剖剪、镊子、解剖刀、解剖针各一件；解剖剪尖部两叶头交叉吻合、平齐；镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端密合，没有缝隙和微张现象；刀刃开刃并无缺口、裂纹现象，针挺直光滑。","套",30]
[27003,"解剖盘","盛有石蜡的金属盘尺寸约 140mm×250mm×10mm。解剖盘用厚度不小于 0.5mm 不锈钢板冲压成型。","个",30]
[27004,"骨剪","1、生物学常用工具，供生物解剖用。2、骨剪总长度不小于 130mm。3、骨剪剪刀刃的硬度不小于 HRC－70。","把",1]
[27005,"接种箱","尺寸不小于 400mm×500mm×350mm，木质结构。单人操作箱，要求关闭严密、无缝，正面开两个圆洞，带紫外线灯。工作电压： AC220V 50Hz，紫外线杀菌管为 15W。箱体正面有操作洞口两个，并用白布套袖连接密封，袖长为不小于 300mm。","台",1]
[27006,"接种环","接种环由手柄、连接杆、锁紧帽、环丝等组成。手柄采用塑料制作，直径φ 14mm，握持长度不小于 95mm.连接杆采用黄铜杆制作， 直径φ 4mmmm，长度 110mm；锁紧帽采用φ 6×14mm 拉花铜棒制作；环丝材质为镍铬合金丝，直径 0.3mm，长度 100mm。","把",30]
[27008,"植物光合作用、呼吸作用、蒸腾作用演示器","1、产品由透明容器、集气盖、试管、漏斗、盖板和试管架等部件组成。2、透明容器为透明有机玻璃板粘接而成。","套",30]
[27009,"徒手切片器","产品由外壳、外筒、螺旋刻度盘、内套、紧固螺栓、弹簧片、卡口、拉力弹簧、弹簧拉盖等组成。外壳采用 ABS 工程塑料制作，直径φ 76mm；外筒采用碳素工具钢制作，直径φ 28mm；螺旋刻度盘采用碳素工具钢制作， 直径φ 35mm；内套直径φ 18.5mm，材料为碳素工具钢。产品分度值 0.02mm，升降范围 0～ 10mm，精度：0.01～0.10mm，误差 0.005mm；0.01-0.02mm，误差 0.01mm。","个",8]
[27010,"孵化器","应符合 JY/T 0378-2004 标准有关要求。","个",2]
[27011,"研磨过滤器","容量 20mL，聚丙烯工程塑料，耐丙酮、酒精、石油醚、甲醇、乙酸、四氯化碳。产品主要由研磨过滤器和盛汁筒两部分组成。研磨过滤器由顶盖、研磨杆、过滤网、研磨头、外套筒组成。顶盖直径不小于 23mm，研磨杆手持部位直径不小于 42×11mm，研磨杆与过滤网连体长度不小于 88mm，过滤网由不小于17×3mm 通孔方槽。 研磨头不小于 21×28mm。外套筒筒体直径不小于 28mm。盛液筒： 由底座、筒体、筒体盖组成。筒体用玻璃制作，不小于Φ 24×90mm。筒体盖外形尺寸不小于直径 32×18mm","个",30]
["27012","光照培养架","外形尺寸：125*50*180cm，材质：优质喷涂钢板，经打磨，酸洗，喷涂等多道工序加工而成，实用 5 层，每层配全光谱植物组培灯一支，每只灯可独立开关，光质适合植物生长需要，光照强度 2500-3000Lux 或2500-5000-7000lux）。","套",1]
[null,"植物模型"," "," "," "]
[33001,"植物细胞模型","PVC 材质，洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，尺寸 330mm×180mm×50mm。示一个细胞的完整形态及其毗邻关系，示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡。其他技术要求应符合 JY190-1985","件",1]
[33002,"根纵剖模型","PVC 材质，单子叶植物玉米的根尖纵剖模型， 高 400mm，放于支架上，可水平转动。根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等。成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱。其他技术要求应符合 JY191-1985","件",1]
[33003,"导管、筛管结构模型","PVC 材质，包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管。各种导管及筛管的外直径依次不小于 40mm、40mm、50mm、60mm、40mm，长都不小于 250mm，两端开口。环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间  界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞。其他技术要求应符合JY296-1987","件",1]
[33004,"单子叶植物茎模型","PVC 材质，单子叶植物茎纵、横切面模型， 为横切面的1/10，高不小于120mm，长400mm，跨径 400mm。通过节间做横剖，示表皮、机械组织及散生在基本组织中的维管束。在纵剖面上示上述组织的纵剖结构。其技术要求应符合 JY192-1985","件",1]
[33005,"双子叶草本植物茎模型","PVC 材质，纵、横切面的模型，横切面约为茎的 2/3，高 15～18cm，直径 32～35cm。横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层究初生木质部）髓和髓射线。纵剖面一则通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切。并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观。其他技术要求应符合 JY193-85","件",1]
[33006,"叶构造模型","PVC 材质，蚕豆叶构造模型，尺寸 450mm× 150mm，叶主脉高 180～200mm，通过主脉做部分叶片的横切，一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织。另一边通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面。其他技术要求应符合 JY194-1985","件",1]
[33007,"桃花模型","PVC 材质，桃花直径不小于 20cm，结构包含花柄、花托、花萼（萼片 5 个）、花冠（花瓣 5 个）、雄蕊（25 或 30 个）和雌蕊。花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠。其它技术要求 JY195-1985","件",1]
[33008,"小麦花模型","PVC 材质，小麦花模型附以小穗为单位（至少八个）的复穗状花序模型，高约 30cm，放于支架上。大部小穗可拆下，个别小穗去掉频片和外稃。小穗示两片频片和 3～5 朵小花。示外稃、内稃、雄蕊（3 个）、雌蕊（一个）和两个浆片。其他技术要求应符合JY196-1985","件",1]
[null,"动物模型"," "," "," "]
[33101,"蝗虫解剖模型","60cm 长蝗虫解剖模型，固定于支架上，蝗虫为雌性，沿线偏左纵剖，去左侧体壁，示右侧外形和内部结构，其他技术要求应符合JY198-1985","件",1]
[33102,"蛙胚胎发育模型","PVC 材质，八个放大之蛙胚胎发育模型（受精卵,四细胞期,八细胞期,囊胚期，原肠早期，原肠晚期，神经胚前期，5.5mm 期）， 前六个的直径不小于 10cm，后两个按比例延长，每个模型均置于支架上。卵裂期示完整的外形，其他期作剖面，示其内部结构。其他技术要求应符合 JY199-1985","件",1]
[33103,"草履虫模型","PVC 材质，草履虫纵剖模型，长 370mm，宽80mm，用支架固定于底板。示表膜表面六角形小区及纤毛。纵剖面显示表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点等。其他技术要求应符合 JY291-1987","件",1]
[33104,"蚯蚓解剖模型","PVC 材质，环毛蚯蚓前 34 节解剖放大模型， 长不小于 600mm，沿背中线第 32 节处剖开体壁，宽不小于 230mm，第 34 节中部横断，横断面直径不小于 100mm。其他技术要求应符合 JY0314-1991","件",1]
[33105,"血吸虫模型","1. 模型为一对合抱的雄虫和雌虫，可拆装。雄虫的前端和雌虫的后端分别作部分纵剖。3.用硬塑料制成，长度不小于 500mm。各部位或器官均应名签或号签。4.符合JY 0317 的有关规定。 ","件",1]
[null,"人体及生理模型"," "," "," "]
[33201,"头、颈、躯干模型","模型 PVC 材质。男性成人，高 850mm 带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面， 胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系，其他技术要求应符合 JY158-1984","件",1]
["3324","人体骨骼模型","1． 产品为男性成年骨骼模型，高 85cm，串制成正常直立姿势立于支架上。 产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确。 产品采用混合树脂制作，颜色应准确， 无明显差别。 符合JY159—84《人体骨骼模型技术条件》的规定。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","件",1]
[33205,"眼球解剖模型","1. 产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上。 通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）。由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构。 眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）。 眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部 1/6 的角膜及后部 5/6 的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）。5.技术要求应符合JY164-1984","件",15]
[33206,"眼球仪","1．示眼球结构，晶状体曲率可变，采用Ｐ ＶＣ硬塑制作；2.形态正确，比例适当、纹理清晰，各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界。    ","件",1]
[33207,"心脏解剖模型","模型 PVC 材质。3 倍大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84","件",1]
[33208,"心脏解剖模型","模型 PVC 材质。自然大成人心脏，以正常生理位置放置在支架上，能水平旋转。左右心房剖面，左右心室剖面，其它技术应符合JY160-84","件",15]
[33209,"喉解剖模型","1. 产品高约 24cm，固定于底座上。 示喉的上方与舌骨相连，下方连气管（至第八气管软骨）后方借喉口与咽相通。喉软骨的外面附有甲状腺，并显示梨状隐窝以及神经血管的分布。 喉的软骨部示甲状软骨、环状软骨、会厌软骨和杓状软骨。 喉肌示杓横肌、杓斜肌、环杓后肌及左 侧的环甲肌。剖开右侧甲状软骨（可拆装），示杓会厌肌、甲会厌肌、甲杓肌及环杓侧肌。 5． 模型做正中矢状切，示喉前庭、喉中间 腔、声门下腔、气管腔及其内部结构特点。6． 各部的形态位置、比例、颜色等均应正 确清晰。 应正确显示甲状腺位于喉和气管上部前面，两侧叶下缘应抵第六气管软骨，甲状腺峡应位于 2—4 气管软骨前方。 在剖开甲状软骨的一侧，去掉环甲肌以示环状软骨的形态特点。 去掉右侧甲状腺被膜，示其丰富的血管分布，甲状腺上动、静脉、甲状腺下动、静脉、甲状腺中静脉的走向应正确。 甲状旁腺形状略似大豆，位于甲状腺侧叶后缘；上对位于甲状腺侧叶后缘中部附近，下对位于甲状腺下动静脉附近。 应正确显示位于喉口外侧的梨状隐窝。 杓会厌皱壁边缘应薄锐，颜色应与喉粘膜有区别。 喉上动、静脉和喉上神经内支，穿过甲状舌骨膜的侧面中部，舌管小角的外侧进入喉腔。 应正确显示声壁位于喉中间的内下方， 呈白色，表面光滑，边缘菲薄的结构特点。15． 应正确显示前庭襞位于喉中间腔的外上方，呈粉红色，边缘较厚的结构特点。16． 气管的矢状断面后部应显示膜壁（粘膜、平滑肌纤维和结缔组织等）。 声门裂应显示其前窄后宽约成 30°角的形态结构特点。 为了防止变形或脆裂，模型应有用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料。19． 产品应符合 JY161-84《喉解剖放大模型》的要求。 20． 符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","件",1]
[33210,"肺泡模型","1. 产品高约 40cm，固定于底座上。 示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构。 肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面。示其部分壁的结构。 示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉。 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。7. 符合JY162—1984《肺泡放大模型技术条件》的规定， 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","件",1]
[33211,"脑解剖模型","模型 PVC 材质。自然大之人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上。大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态。示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶。其他技术要求应符合 JY163-1983","件",1]
[33212,"耳解剖模型","1. 产品为放大六倍的成人耳模型，装置于底座上。 整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构。 外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可 拆下）、鼓室、3 块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下） 示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构。 示颈内动、静脉。 各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然。 模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料。 符合JY165—84《耳解剖放大模型技术条件》的规定。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","件",1]
[33213,"男性泌尿生殖系统模型","1. 产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结 构。 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎。 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 各部分的形态位置，比例和颜色等均应 正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7． 符合JY298—87《男性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 8． 符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","件",1]
[33214,"女性泌尿生殖系统模型","1. 产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上。 一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构。3． 泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道。 生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构。 示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管。 各部分的形态位置，比例和颜色等均应 正确自然。各器官的衔接应牢固，拆卸方便。7．符合 JY297—87《女性泌尿生殖系统模型技术条件》的规定。 符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","件",1]
[33215,"皮肤结构模型","1. 产品用硬塑料或复合材料制成，外形尺寸不小于 180mm×100mm×330mm，置于硬质底座上 模型从五个不同的面显示皮肤的模式结构，正面做纵切面，背面做浮雕面。 示皮肤的表皮、真皮、皮下组织和皮肤的附属器。 模型上各部位或器官均应名签或号签。 各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感。 符合JY0315—91《皮肤结构模型技术条件》的规定。 符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","件",1]
[33216,"肝、十二指肠、胰脏模型","1． 产品参照正常人的肝、胰、十二指肠、部分腹主动脉和下腔静脉制成。产品采用硬塑料或复合材料制作，按正常位置于硬质底座上。 2． 肝长 200mm、宽 120mm、厚 60mm、示镰状韧带、肝圆韧带、冠状韧带、三角韧带、静脉韧带、食管压迹、胃压迹、十二指肠压迹、结肠压迹、肾压迹、胆囊、肝门的结构。 3． 胰略呈细长的三棱柱形，示头、体、尾三部，胰头膨大被十二指肠所包围。胰长 160mm、宽 60mm、厚 25mm，作不小于130mm 长的剖面。 4． 十二指肠呈\"C\"形， 包绕胰头，示上部、降部、水平部和升部。降部做剖","件",1]
[33217,"肾单位、肾小体模型","模型 PVC 材质。产品由放大的肾、肾单位及肾小体组成，肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm。肾单位模型不小于 400mm×240mm，肾小体模型，直径不小于 100mm。其他技术要求应符合 JY0319-91","件",1]
[33218,"心搏与血液循环模型","一、适用范围：     适用于初中生物课堂教学演示。 二、技术要求：  1. 产品应用板式结构，程序电路控制，演示心脏的结构和模拟血循环。  2. 模型应显示：心脏的四腔，血管和心脏  的各部，瓣膜、心肌、乳突等；主动脉弓、 升主动脉、无名动脉、上下腔静脉、肺动脉、肺静脉及肺和远端组织的毛细血管。  3. 模型应演示以下内容：大循环和小循  环，各种瓣膜的结构开闭和功能，一个心动周期的形成。  4. 产品各部的比例、位置、走向应正确自然，可动部分易控制、可靠。  5. 电动部分应安全可靠。  6. 模型比例协调，着色鲜明，所示部位的名称应贴签注明。  7. 符合JY0001-2003 中 9.1～9.6 的规定。 三、标志、说明书、包装、运输、贮存 应符合 JY0001-2003 的有关规定。","件",1]
[33219,"人体肌肉模型","模型 PVC 材质。男性成人肌肉模型，高度不小于 850mm，固定在底座上，示浅层肌肉及部分深层肌肉，保留耳廓、手指、足趾和阴茎的皮肤。其他技术要求应符合JY0357-1999","件",1]
[33220,"肘关节活动模型","模型 PVC 材质。由右手和骨骼，支架一根， 肌肉两块，底盘一个组成。关节可模拟活动，整体尺寸≥700mmx180mmx80mm","件",1]
[33221,"牙列及磨牙解剖模型","模型 PVC 材质。，右侧下半之牙列，下颔角至冠突高度不小于 210mm，各部结构按比例放大。配底座可水平转到或取下，其他技术要求应符合 JY0354-1999","件",1]
[33222,"胃解剖模型","模型 PVC 材质。自然大，模型作纵剖，显示胃在中等度膨胀时的形状，粘膜壁、幽门瓣、幽门括约肌、胃粘膜以及由食管向胃移行之粘膜等构造","件",1]
[33223,"尿的形成动态模型","电动式 本模型采用集成电路原理，通过发光管显示肾小球的过滤作用和肾小管的重复吸收作用。 血液及尿液定向流动采用发光管装置其中 血液用红色发光管显示，尿液用红色发光管显示。 接通电源开关，可显示血液及尿的形成过程","件",1]
[33224,"人体呼吸运动模型","电动式，显示胸廓内结构和器官，按照每分钟 30 次的频率，显示呼吸运动的吸气和呼气两个过程。整体尺寸不小于 400mm×150m×600mm","件",1]
[33225,"膈肌运动模拟器","    1. 本模型通过电动传杆周转运动，上下移动，显示呼吸运动的吸气和呼气两个过程。                                                                                                                                                                                                                                 2   2.显示胸廓的前面观，打开电建可见与呼吸运动有关的诸 结构胸肋关节，肋间外肌，膈肌，气管，左右支气管左右肺。\n    3. 演示吸气运动按吸气开关，可见：山与肋间外肌的收缩，使肋骨与胸骨向上和向外移动， 胸廓的前后径和左右径增大，同时膈肌收缩，其顶部下降，胸廓的上下径也增大，这样就扩大了整个胸廓的容积。肺也随之扩张，这时肺内的气压下降，低于大气压，是外界空气进入肺泡，完成吸气过程。\n    4. 演示呼吸运动按呼气开关，可见：由于肋间外肌舒张，肋间内肌收缩，胸廓因故下降及重力和弹性作用而回位；同时膈肌舒张顶部回升，胸廓容积小，肺本身的弹性而回缩。这时肺内的气压回升，高于大气压力，迫使气体排出体外，完成呼气过程。\n按照每分钟30次的频率，让学生观察呼吸运动的圣动过程","件",1]
[null,"其它模型"," "," "," "]
[33301,"始祖鸟化石及复原模型","产品由始祖鸟化石模型及复原模型组成，分别置于底座上，模型应采用硬塑料或复合材料制作。始祖鸟化石模型外形尺寸不小于390mm×490mm。示头骨、脊柱、肋骨、附肢骨和羽毛印迹，各部形态正确清晰，并显示化石裂缝。骨化石与石块的颜色应有区别。始祖鸟复原模型的体长不小于 450mm。符合JY0313-1991《始祖鸟化石模型及复原模型》的有关规定。","件",1]
[null,"标本"," "," "," "]
[43001,"鱼解剖浸制标本","用体长不小于 150mm 的鲫或鲤制作（应注 明）。右侧向衬板，并展开背鳍或尾鳍，显示其外形。应完整显示动物的消化系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。血管内分注红、蓝两色剂。应完整无缺、并保持自然色。整体浸制在密封包装的瓶内，保存液须将标本完全浸没。","瓶",1]
[43002,"蛙解剖浸制标本","蟾蜍制作。将躯干背面的皮向上方翻开，以显示皮下动、静脉之分布。应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等。血管内分注红、蓝两色剂。标本的背面向衬板。应完整无缺、并保持自然色。","瓶",1]
[43003,"晰蜴解剖浸制标本","由石龙子科、蜥蜴科中较大型的个体制作， 体长不小于 100mm。标本沿腹中线切开，体壁翻向两侧，前、后肢自然伸展，肩带和腰带的腹面切掉。血管内分注红、蓝两种色剂。标本背面向衬板。标本应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等。应完整无缺、并保持自然色。 ","瓶",1]
[43004,"鸽解剖浸制标本","标本背面向衬板，血管内分注红、蓝两色剂。保留头部羽毛，颈和前、后肢伸展，显示外部形态。左侧的胸肌翻向外侧，显示胸动、静脉在胸肌中的分布。应完整显示动物的消化系统、呼吸系统、循环系统、排泄系统、生殖系统等。应完整无缺、并保持自然色。 ","瓶",1]
[43005,"兔解剖浸制标本","皮毛应无脱毛现象，并保持清洁。标本背面向衬板，四肢伸展，显示外部形态，血管内分注红、蓝两色剂。标本沿腹中线切开，将皮翻向两侧，标本应完整显示动物的消化 系、呼吸系、循环系、排泄系、生殖系等。应完整无缺、并保持自然色。","瓶",1]
[43006,"蛙发育顺序标本","应由蛙的八个发育期组成。①-②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜。①-③期的标本应不少于 5 个，在容器中不定位。③期的标本应能目见不少于一对的鳃。④期的标本一个腹面向上，一个腹面向下，互相平行。⑥与⑦期的尾长应有明显区分。","瓶",1]
[43008,"蛔虫标本","雌、雄各一条本产品采用猪蛔虫或马蛔虫制作。符合ＪＹ１４３－８２《动物浸制标本通用技术条件》（试行）的规定","瓶",1]
[43009,"花序类型保色浸制标本","一、适用范围：   适用于初中生物实验教学用。 二、技术要求：   1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。   2. 产品性能满足初中生物实验教学的要  求。不少于七种标本由单生花序、总状花序、伞形花序、头状花序、复总状花序、穗状花 序和复穗状花序等七种不同植物的花序组成。标本经保色处理、浸制，瓶装。","瓶",1]
[43010,"花冠类型保色浸制标本","一、适用范围：   适用于初中生物实验教学用。 二、技术要求：   1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。   2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。十","瓶",1]
[43011,"褐藻类植物保色浸制标本","一、适用范围：   适用于初中生物实验教学用。 二、技术要求：   1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。   2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。。","瓶",1]
[43012,"红藻类植物保色浸制标本","一、适用范围：   适用于初中生物实验教学用。 二、技术要求：   1. 结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。   2. 产品性能满足初中生物实验教学的要求。","瓶",1]
[43013,"海葵标本","整体浸制。标本以体筒的任一面向衬板或以 基盘固着于瓶底，口向上，示口、口盘、触 手、体筒和基盘。 体筒应饱满，其上部稍 向前倾斜。触手伸展呈葵花状，触手因过长、过密遮盖口和口盘时应采取措施以保证口和口盘的显示或摇动容器时可隐见。","瓶",1]
[43014,"海蛰标本","结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。","瓶",1]
[43015,"寄居蟹标本","1. 用生活在螺壳中的寄居蟹制作，螺壳的 最大直径不小于 20mm。 2. 整体浸制。 3. 标本以螺壳的背侧向衬板，示寄居蟹的触  角、眼、两个不对称的螯足和第一、第二对步足。","瓶",1]
[43016,"寄居蟹与其他生物共生标本","标本由寄居蟹（包括其所寄居的壳）与海葵、海绵、滕壶或其它生物共栖的材料制作，螺壳的最大直径不小于 20mm。整体浸制。螺壳背面向衬板示寄居蟹的头部及其附肢和共栖的生物。","瓶",1]
[43017,"寄生绦虫囊尾蚴猪肉浸制标本","标本应选用检出囊尾蚴的部分猪肉，切成不小于 50mm×50mm 的小块，进行浸制。所取材料上可看到米粒大小的白色小点，用放大镜可看到外面包被的膜。浸制液应澄清、无色、透明、无浑浊、无沉淀。","瓶",1]
[43021,"珍贵植物保色浸制标本","标本由银杏、水杉和银杉（或珙桐或鹅掌揪或金钱松或台湾杉）的枝叶组成，分别装订在台纸上，并加护盖物，合装。标本应经保色或染色处理。 标本的枝叶应展开，不得太密，并保持完整。","瓶",1]
[43022,"葫芦藓生活史标本","标本由（1）原丝体；（2）成长中的配子体；（3）具幼嫩孢蒴的配子体；（4）具成熟孢蒴的配子体（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（2）（3）（4）各期浸制，定位， 封装于安瓿中。标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒不小于 180mm×150mm，其中原丝体和孢子的玻片标本应取放容易。","瓶",1]
[43023,"蕨生活史标本","标本由（1）带有孢子囊群的小羽片、（2） 孢子、（3）原叶体（即配子体）、（4）原叶体幼孢子体、（5）孢子体组成，按生活史顺序排列。（3）～（4）期浸制，各装于安瓿中。标本应经保色或染色处理，叶片应展开并保持完整。 标本应固定在无色透明面的标本盒内，盒内应有防霉、防虫剂。也可以直接封埋于透明塑料块中，其中孢子应制成玻片标本，取放容易。","瓶",1]
[43101,"蝗虫生活史标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4131 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用东亚飞蝗、亚洲飞蝗或棉蝗制作，展示昆虫的不完全变态。","盒",1]
[43102,"蜜蜂生活史标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。  2. 型号：J4131 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用意蜂或中蜂制作（在产品 标签中括注昆虫名称），显示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同及类型个体和经济意 义。   2. 标本由卵、中熟幼虫、蛹、工蜂、雄  峰和蜂王组成，附蜂巢、巢基、蜂蜡和蜂蜜。   3. 卵、幼虫、蛹、成虫采取浸制，分封 或部分和封于小容器中。   4. 卵呈乳白色，香蕉状；幼虫呈“C”形， 白色；蛹呈白色。   5. 母蜂应是成虫中体型最大的，腹部最  长，并保持丰满；雄峰腹部应粗壮，腹末圆； 工蜂应是成虫中体型最小的，应显示其口器 的端部。各成虫的姿态应一致。   6. 巢基和蜂巢应不小于 30×50mm。   7. 符合 JY149-82 和JY151—82 的规定。","盒",1]
[43103,"竹节虫拟态标本","结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。","盒",1]
[43104,"家蚕生活史标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4133 型。 二、技术要求：   1. 标本应由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌  雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品、桑叶。   2. 卵、蚁蚕浸制，幼虫，蛹浸制或干制， 成虫干制，茧两个。   3. 标本采用分封或部分合封于小容器 中。   4. 应有防腐措施。   5. 符合 JY149—82 和 JY0325-93 第 4 章的各项要求。","盒",1]
[43105,"菜粉蝶生活史标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：SB—FD—J—28 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用菜粉蝶制作，显示其完全 变态。   2. 标本由卵、幼虫、蛹、雌雄成虫及被 害物组成，按生活史顺序排列。   3. 卵、幼虫浸制，蛹浸制或干制，浸制 标本定位于衬托上，分别安装在小瓶内。   4. 成虫针插、展翅，雌、雄体的特征应 明显。   5. 蛹纺锤形，长不小于 18 ㎜，定位于被害植物上，蛹与被害植物色泽相近。   6. 标本的封装执行 JY149-82 中 2.1、2.5 条的要求。","盒",1]
[43106,"兔骨骼标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4141 型。 二、技术要求：   1. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、 七块颈椎骨、十二或十三块胸椎骨、六或七块腰椎骨、荐骨、十五或十八块尾椎骨、十二或十三对肋骨、六块胸骨。   2. 标本还应显示附肢骨骼的肩胛骨、锁骨、肱骨、尺骨、桡骨、腕骨（九块）、掌骨（五块）、指骨（五个）、盆骨、股骨、膝盖骨、胫骨、腓骨、跗骨（六块）、 骨（四块）、趾骨（四个三节）。   3. 舌器骨应连于原来位置上，锁骨串连 于原位或粘在前肢骨之间的底板上。   4. 标本应有防虫措施，应符合 JY153-82和 JY154-82 的各项要求。","盒",1]
[43107,"鱼骨骼标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4142 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用鳍条完整、骨骼形态正常的鲫鱼或鲤鱼制作，体长前者不小于 220mm，后者不小于 290mm。   2. 标本左侧的鳃盖骨和下鳃盖骨应卸  下，显示头部的舌弓、腮弓、肩带与头骨之连接方式和围耳骨等形态结构。另附尾椎一节。   3. 标本以自然状态安装定位，从左右两 侧显示中轴骨骼的头骨、脊柱、肋骨、附肢骨骼的肩带和胸鳍骨、腰带和腹鳍的鳍条、背鳍骨、尾鳍骨。   4. 骨骼以原位安装。   5. 符合 JY153-82 和JY279-87 的各项要 求。","盒",1]
[43108,"蛙骨骼标本","一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4143 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用体长不小于 80mm 的蟾蜍或 不小于 70mm 的青蛙制作（在产品标签中括注所用动物的名称）。   2. 标本显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、脊柱、附肢骨骼的肩带、肱骨、尺骨、腕骨、掌骨、指骨、腰带、股骨、胫骨、腓骨、跗骨、趾骨、距骨等。   3. 标本各部位均按原位组装，在头骨后 两侧应保留耳柱骨一对。   4. 标本以自然蹲伏姿态固定在底座上。   5. 符合 JY153-82 和JY280-87 的各项要 求。","盒",1]
[43109,"鸽骨骼标本","由成熟家鸽制作。以站立的自然态固装在底 座上，多附颈椎一块。显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13～14 块颈椎、5～6 块胸椎、愈  合荐椎（综荐骨）、6 块尾椎、尾综骨、5 对胸椎的肋骨（每条肋骨各包括椎肋和胸  肋）胸骨和龙骨突出。显示一、适用范围、型号规格：   1. 适用于初中生物学课堂演示。   2. 型号：J4144 型。 二、技术要求：   1. 标本应选用成熟家鸽制作。   2. 标本以自然站立姿态固定在底座上， 多附颈椎骨一块。   3. 标本应显示中轴骨骼的头骨、舌器骨、13—14 块颈椎骨、5—6 块胸椎骨、愈合荐 椎、6 块尾椎骨、尾综骨、5 对胸椎的肋骨、胸骨和龙骨突起。   4. 标本还应显示附肢骨骼的肩带肱骨、  桡骨、尺骨、腕骨、掌骨、三个指骨、腰带、股骨、膝盖骨、胫跗骨、腓骨、跗蟅骨、一 块第一蟅骨和四个趾骨。   5. 符合 JY153-82 和JY281-87 的各项要求。号签。","盒",1]
[43110,"验证基因分离规律玉米标本","结构及外观的一般要求应分别符合 JY 0001 的相关要求。产品性能满足初中生物实验教学的要求。","套",15]
[43113,"褐藻类植物原色覆膜标本","一、适用范围：   适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求：   1. 标本应选用不少于四种的褐藻类植  物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。   2. 标本应选用典型的，正常生长，完整 无损的褐藻，显示其典型特征：上部是宽大扁平的叶状体；中部是细而短的柄；下部是分支状的根状物。   3. 标本建议选用海带、裙带菜、鹿角菜、 海蒿或其他褐藻类植物。   4. 标签应注明植物名称及科属。   5. 符合 JY0001-2003 中 10.11 的规定","套",1]
[43114,"红藻类植物原色覆膜标本","一、适用范围：   适用于初中生物学课堂演示。 二、技术要求：   1. 标本应选用不少于四种的红藻类植  物，成一组标本。标本应全部展开，不应密集。   2. 标本应选用典型的，正常生长的红藻， 保持完整无损。   3. 标本建议选用紫菜、石花菜、海索面、 石莼或其他红藻类植物，展示红藻类植物的典型特征。   4. 标签应注明植物名称及科属。   5. 符合 JY0001-2003 中 10.11 的规定。","套",1]
[43115,"珊瑚标本","一、适用范围、型号规格： 初中生物教学演示实验用。二、技术要求： 标本应保持一定程度生活时的基本色。 似鹿角珊瑚的骨骼应有不少于三个完整的主要分枝，其它形式的骨骼其结构应基本完整，骨骼洁白，骨杯清晰。         3．浸制标本可以拼接，但不得超过二处， 虫 体 部 分 不 少 于         50% 。4．在整体中截取的标本应注意形态匀称和完整性。","盒  ",1]
[43116,"化石标本","标本应选用三叶虫、鱼和植物的化石组成，盒装。","盒  ",1]
[43118,"节肢动物标本","一、适用范围、规格型号：   1. 适用于初中生物学习观察用。   2. 规格：六种以上。 二、技术要求：   1. 产品应包括六种以上的常见节肢动物 的标本，固定，成套，装盒。   2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有 虫蛀。   3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。","盒  ",1]
[43119,"昆虫标本","一、适用范围、规格：   1. 适用于初中生物课学习观察用。   2. 规格：六种以上。 二、技术要求：   1. 产品应包括六种以上的常见昆虫标 本，固定，成套，装盒。   2. 标本应固定牢固，不易脱落，不应有 虫蛀。   3. 盒应便于观察，不易破损，接合紧密并有防虫措施。","盒  ",1]
[null,"切片"," "," "," "]
[43201,"植物根尖纵切","1、标本在 80×和 200×学生显微镜下观察根尖的结构；2、能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等；3、根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞 核；4、标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区；5、标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层。原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组 织厚度的 1／3 以内。如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之 特征；5、切片厚度在 8μ m 以内，每张玻片垂放材料 1～2 片；6、胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀；7、产品应符合 JY68－82《植物根尖纵切》的要求；8、符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定；","片",60]
[43202,"顶芽纵切","1.标本应取于人工培养的玉米根或蚕豆，取材部位为根冠至根毛区。 2.切片厚度在 8μ m 以内，每张玻片垂直放置材料 1～2 片。3.细胞核着色明显、胞质着色均匀，可见核仁、胞质。 4.标本应在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察到根尖结构，看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等。","片",60]
[43203,"南瓜茎纵切","型号：43203 1.基本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构。2.在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛， 在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构。3.应符合JY 71-82《南瓜茎横切、南瓜茎纵切》的要求。","片",60]
[43204,"单子叶植物茎横切","1． 标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构。\n2． 能看清表皮、散生维管束、薄壁组织。\n3． 表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织。\n4． 标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位。\n5． 切片厚度在25μm以内。\n6． 切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4。\n7． 标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色。\n8． 产品应符合JY72－82《单子叶植物茎横切》的要求。","片",5]
[43205,"双子叶植物茎横切","型号：42070 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下,观察双子叶植物茎横断面的结 构。2.能看清表皮（有时可看到表皮毛）厚角组织、薄壁组织、髓及环列于茎中的维管束等。3.能看清维管束为外韧型，分别认出韧皮纤维、筛板、筛管、形成层和木质导管等横断结构。4.符合JY233－87《双子叶植物茎横切》的要求。","片",5]
[43206,"木本双子叶植物茎横切","1.取材为三年生椴木的枝条，秋末取材。 2. 切片厚度在 15μ m 以内。各组织无破裂，表皮脱落应不超过 1/4。 3.显示横断面上木质部的年轮、皮层、木栓层、厚角组织、皮层韧皮部、形成层、木质部、髓部、髓射线等， 显示基的支持和运输功能。 4.标本应在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察木本双子叶植物茎横断面的结构。","片",60]
[43208,"蚕豆叶下表皮装片","1. 标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察叶下表皮形态和气孔结构。 能看清不规则形的下表皮细胞，及其胞核和分散在下表皮细胞间的气孔。 能看清正常开放的气孔形态和新月形的保卫细胞、胞核和叶绿体。","片",5]
[43209,"植物细胞有丝分裂","1、标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐。切片厚度为 5μ m，每张玻片垂直放材料 1-3 片。根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙。标本单 1 染色,胞核、核仁、染色体应着色明显,胞质色淡。","片",60]
[43210,"松叶横切","型号：43210 1.标本在 400×生物显微镜下观察松针叶的表皮、树脂道、气孔、叶肉组织和维管束。2.标本为双层染色，切片厚度在 15μ m 以内。3. 应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4． 产品应符合JY67－82《松针叶横切》的要求。","片",5]
[43211,"胞间连丝切片","型号：43211 1.标本在 400×生物显微镜下观察植物细胞的胞间连丝形态。2.能看清胚乳的多边形厚壁贮藏细胞，认出细胞壁、胞间层和细胞腔。3.能看清许多细小的胞间连丝将两个相邻细胞的原生质体连在一起。4.符合 JY235－87《胞间连丝切片》的要求。","片",5]
[43212,"地衣切片","1.标本须用 400×以上显微镜观察的地衣切片，2.能看清由紧密交织的菌丝组成的上皮层和下皮层，有疏松菌丝及藻类细胞组成的髓层、藻胸层、 在上皮层或下皮层处中有各种附属物的结构。 3. 标本为双重染色，藻菌类染色有鲜明对比，分色适当，色泽协调。 标本为地衣体的纵切片，切片厚度不超过10m，材料长度不短于 3mm，每张玻片横放材料一至二片。4.符合JY235－87《胞间连丝切片》的要求。","片",5]
[43213,"蕨叶切片","1.标本须用 400×以上显微镜观察的地衣切片，2.应看到叶横断面的上、下表皮，栅栏组织，海绵组织及维管束，在孢子囊上示囊、绒炽层、孢子母细胞和子囊柄。3.标本染色清晰，分我适当，色泽协调。4.标本切片厚度不 8m……标本为单一或双重染色。","片",5]
[43214,"蕨原叶体装片","型号：42360 1.标本取材于自然生长的原叶体， 2.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看到假根和精子器，3.标本为单一染色，4.符合JY67－87《蕨原叶体装片》的要求。","片",5]
[43215,"蕨原叶体幼孢子体装片","型号：42360 1.标本取材于自然生长的幼孢子体体， 2.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看到原叶体和幼孢子体，3.标本为单一染色，4.符合JY67－88《蕨原叶体装片》的要求。","片",5]
[43216,"花粉萌发装片","型号：4238 1.标本取材于人工培养的花粉萌发， 2.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看到花粉细胞和花粉管，3.标本为单一染色 符合 JY67－89《花粉萌发）》的要求。 ","片",5]
[43217,"百合子房切片",".型号：4239 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看到子房壁、子房室和胚珠，2. 标本为双重染色，3.符合 JY67－90《百合子房切片》的要求。","片",5]
[43218,"百合花药切片","型号：4240 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看到花粉囊、成熟花粉粒，2.标本为双重染色，3.符合 JY67－90《百合花药切片》的要求。","片",5]
[43219,"荠菜幼胚切片","应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。","片",5]
[43220,"荠菜老胚切片","应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。","片",5]
[43221,"迎春叶横切","1.取材为木樨科迎春花的叶片。 2.切片厚度在 15μ m 以内，每张玻片应放材料不少于二片。 3.取材用番红、固绿染色，使表皮、叶脉呈红色，其他绿色。 4.在 80×和 200×镜下可清楚观察叶子的内部结构、排列紧密的叶表皮，表皮细胞外壁有一层不易透水的角质层。表皮下有保卫细胞组成的气孔。叶肉由栅栏组织和海绵组织构成，细胞内含有较多的叶绿体。束状结构的叶脉包括两种管道：导管、筛管。 5.玻片应完整，无污染，各组织间无裂隙。","片",60]
[43222,"玉米种子纵切","型号：43222 1.能看清果皮、种皮、糊粉层、胚和胚乳。2.能看清胚内的胚芽（包括幼叶和生长锥）、胚芽鞘、胚根、胚根鞘、胚轴及一侧的一片子叶，并可见维管束。3.应符合 JY 0342 的规定。","片",5]
[43223,"洋葱鳞片叶表皮装片","型号：43223 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下观察鳞片叶表皮形态和结构。2.能看清鳞片叶表皮的长方形细胞，并具细胞 核。3.为平铺装片。5.应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。6.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",5]
[43301,"青霉装片","1.取材为人工培养的典型青霉。 2.视菌株培养情况做装片或切片，切片方向平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定。 3. 显示营养菌丝及其上的分生孢子梗和顶端的帚状枝。 4.能在 200×学生显微镜下清楚观察青霉的形态，在 400×学生显微镜下清楚观察帚状枝的梗基和小梗上呈链状的分生孢子。","片",60]
[43303,"衣藻装片","型号：43605 1.取材于绿藻门（Chlorophyta）衣藻属（Chlamydomonas） 中个体较大者，示衣藻细胞的结构。2.应显示衣藻为单细胞，球形或卵形。3.应显示细胞壁，杯状叶绿体，蛋白核（造粉核、淀粉核）细胞核，鞭毛。4.应符合JY0337－93《衣藻装片》的要求。","片",5]
[43304,"细菌三型涂片","1.取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌。球菌可用单球菌、双球菌或葡萄球菌；杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌；螺旋菌可用具有一个弯以上的任一种螺旋菌。 2.做三种细菌的混合涂片，所用玻片应经洗液清洗。 3.选用能显示菌体的染色方法， 不得出现任何沉淀物。 4.在 500×生物显微镜下清楚观察细菌的三种基本形态。","片",60]
[43305,"酵母菌装片","型号：43305 1.标本在 100x 和 400x 生物显微镜下观察酵母菌的形态。2.酵母菌为单细胞卵圆形。能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等。3.应符合 JY79－82《酵母菌装片》的要求。","片",5]
[43306,"水绵接合生殖装片","型号：43307 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看清叶绿体、接合管、过渡的原生素和合子，3.标本单一染色。4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",5]
[43307,"水绵装片","型号：43307 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下能看清丝状体内圆柱形的营养细 胞，位于中央的胞核，呈星芒状的原生质、平立的细胞横壁，作螺旋盘绕的叶绿体呈带状，以及纵列于叶绿体上的蛋白核等。3.应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",5]
[43308,"团藻装片","型号：43308 1．标本在 50×和 100×生物显微镜下，观察团藻具子群体的形态。2．能看清由大量细胞构成的一个空心球体和球 体内不同发育期的若干子群体。3．能认出形成球体的细胞只有一层，并且形态相同， 从表面上观察细胞为多边形，中间有核。4．符合 JY251－87《团藻装片》的要求。","片",5]
[43309,"曲霉装片","1.取材为人工培养曲霉属任一种。 2.视菌株培养的情况，可做装片或切片。切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据菌株培养情况决定。 3.能在 100×和 400×生物显微镜下清楚观察曲霉的形态。 4.能看清不少于五个模式的分生孢子穗；看清营养菌丝及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子。","片",60]
[43310,"伞蕈切片","型号：43310 1.标本在 100×和 400×生物显微镜下，观察伞蕈菌盖的部分结构。2.能看清帽状菌盖的横切面，中间有菌柄横切面和菌褶的纵切面，两侧有担子。3.能认出菌褶（子实层）的结构，认出担子，担子小柄和担孢子。4.符合JY253－87《伞蕈切片》的要求。","片",5]
[43311,"黑根霉装片","型号：43311 1.能看清黑根霉的营养菌丝、匍匐菌丝、假根、孢子梗、孢子囊的形态结构。2.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定。","片",5]
[43401,"水螅纵切","1.标本取材于人工培养的水螅，2.标本在400x 生物显微镜能看到外胚层、卵细胞和核，3 标本为双层染色，切片厚度不超过 8mm，4.应符合《水螅过卵巢横切》的规定。","片",5]
[43402,"蚯蚓横切","型号：43402 1.标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察蚯蚓横断面的结构。2.能看清表皮、肌层（环肌、纵肌）、体腔、背血管、腹血管、腹神经索、神经下血管、肠、盲道、不完整的肾管、肠及背血管周围的黄色细胞等。3.符合JY82－82《蚯蚓横切》的要求。 ","片",5]
[43403,"动物细胞有丝分裂（马蛔虫受精卵切片）","1.在 100×和 400×生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形态。  2.能看清细胞分裂过程中的三个时期：前期、中期和后期或中期、后期和末期。  3.能看清分裂前的细胞核和分裂各期的中心体（中期和后期显著）、染色体以及卵壳、为宫壁等，纺锤体隐约可见。  4.取材于马蛔虫子宫，作子宫的纵切片，材料长度不小于 10mm，每张玻片板放材料一片；也可作子宫的横切片，每张玻片放不同部位的横切片 2～4 片，以保证观察到细胞分裂的各个时期。 5.切片厚度为 6μ m～8μ m。 6.卵和卵壳基本呈圆形， 子宫内卵应饱满，卵不得脱出卵壳外，胞核、染色体、中心体着色明显，子官壁完整。 7. 标本具有下列一项时为二级品：  7.1 中、后期的中心体色淡，但仍可辨认； 7.2 部分卵壳有凹陷，但不影响观察细胞分裂；  7.3 卵着色过深，但中心体、染色体仍可辨认清楚。","片",60]
[43404,"草履虫接合生殖装片"," 1.标本在 400x 生物显微镜下能看到大核、食物泡、纤毛和口沟，2.标本取材于人工培养的草履虫，3.标本双层染色，4.标本符合《草履虫接合生殖装片》的要求。","片",5]
[43405,"草履虫分裂生殖装片"," 1.标本在 400x 生物显微镜下能看到大核、小核，2.标本取材于人工培养的草履虫，3. 标本双层染色，4.标本符合《草履虫分裂生殖装片》的要求。","片",5]
[43406,"囊虫装片"," 1.标本在 400x 生物显微镜下能看到头节、颈节、囊、吸盘和小钩，2.标本取材于人工培养的囊虫，3.标本双层染色，4.标本符合《囊虫装片》的要求。","片",5]
[43407,"血吸虫雌雄合抱装片","1.标本在 100×显微镜下观察能看到雌虫和雄虫，2.标本取材于人工培养的血吸虫雌雄合抱，3.标本为单一染色，4.标本符合《血吸虫雌雄合抱装片》的要求。","片",5]
[43408,"血吸虫雄虫装片","1．标本在 50×和 100×生物显微镜下，观察血吸虫雄虫的形态结构；\n2．能看清雄虫体较短粗，一般向腹面弯曲，呈新月形或 C 形；\n3．能看清自吸盘以后虫体侧壁向腹面围拢形成的抱雄沟；\n4．认出口吸盘、腹吸盘、精巢（一般为七个）；在腹吸盘附近，消化道分成左右两肠支；\n5．标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（SchistosmaJaponicum）雄性成虫；\n6．标本用苏木精或洋红染色；精巢应着色明显易于辩认，其它结构为淡兰色或粉红色；\n7．虫体形态正常，不扭曲，应呈新月形或 C 形，精巢可有 6～9 个；吸盘部允许有少许粘液附着；\n8．每张玻片放雄虫一条，口吸盘向前，侧面向上。","片",5]
[43409,"血吸虫雌虫装片","1．标本在 50×和 100×生物显微镜下，观察血吸虫雌虫的形态和结构；\n2．能看清雌虫体细长，后半部较粗；\n3．应认出口吸盘、腹吸盘、子宫、卵巢、卵巢腺和卵等；\n4．在虫体后部的肠管内，可有黑褐色的色素；\n5．标本选用经人工感染哺乳动物后的日本血吸虫（SchistosmaJaponicum）雌性成虫；\n6．标本为洋红或苏木精染色，分色适当，各部位结构均显示正常；\n7．虫体形态正常，略直，不扭曲，口吸盘处可有少数粘液，体外允许有轻微微物虫卵透明；\n8．每张玻片放雌虫一条，口吸盘向前，侧面向上。","片",5]
[43410,"家蚊（雌）口器装片","1． 标本在50×显微镜下观察家蚊（雌）口器的形态结构。\n2． 能看清家蚊口器的上唇、下唇、下颚须，可见上下颚及舌包在下唇之鞘内。\n3． 取材于家蚊（雌）的头部。\n4． 标本为装片，每张玻片放材料一片。\n5． 至少上唇从下唇鞘中分出，一对下颚须分列两侧，上下颚及舌从下唇鞘中挑出则更好。\n6． 口器各部不得有破损现象。\n7． 应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件》的规定。","片",5]
[43411,"水螅带芽整体装片","型号：43411 1.标本在 100×显微镜下观察。2.取材为形体完整并带芽体的水螅。3. 能看清芽体空腔与消化循环腔相通。4.应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》及 JY0335 的要求。5.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",60]
[43412,"水螅过精巢横切","1.标本取材于人工培养的水螅，2.标本在400x 生物显微镜能看到外胚层、精细胞和精子，3 标本为双层染色，切片厚度不超过 8mm， 4.应符合《水螅过精巢横切》的规定。","片",5]
[43413,"水螅过卵巢横切","1.标本取材于人工培养的水螅，2.标本在400x 生物显微镜能看到外胚层、卵细胞和核，3 标本为双层染色，切片厚度不超过 8mm，4.应符合《水螅过卵巢横切》的规定。","片",5]
[43501,"单层扁平上皮装片","1.取材为动物的肠系膜。 2.材料为硝酸银处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见， 并允许有两层细胞。 3.平铺装片，材料面积不小于 2×2mm，四周剪切整齐。 4.在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察单层扁平上皮的结构。","片",60]
[43502,"复层扁平上皮装片","型号：43502 1.标本在 400x 生物显微镜下观察复层扁平上皮的结构。2.能看清复层扁平上皮细胞耷近表层呈扁平形，胞核较扁，有脱落现象，表层以下的细胞逐渐增厚，呈不规则的多边形，胞核圆形，紧贴基膜的深部细胞有呈方形成矩形的。3.符合 JY90－82《复层扁平上皮装片》的要求。","片",5]
[43503,"人皮过毛囊切片","型号：43503 1.标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察皮肤过毛囊的结构。2.能看清表皮、真皮和皮下组织。3.符合 JY91－82《人皮过毛囊切片》的要求。","片",5]
[43504,"人皮过汗腺切片","型号：43504 1.标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察皮肤过汗腺的结构。2.能看清表皮、真皮和皮下组织。3.符合 JY92－82《人皮过汗腺切片》的要求。","片",5]
[43505,"纤维结缔组织切片（腱纵切）","1.取材为哺乳动物或两栖动物的跟腱或尾腱，应保持其自然伸直状态。 2.做腱的纵断面切片，切片厚度在 15μ m 以内，材料长度应不少于 4mm。 3.胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象。 4.在 400×生物显微镜下清楚观察腱纵断面的结构。","片",60]
[43506,"疏松结缔组织装片","1.取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中。 2.平铺的结缔组织中不得混入动物的毛。 3.弹力纤维应明显；胶原纤维均匀，形态正常，不得有溶解现象； 成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质。 4. 在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察疏松结缔组织装片的结构。","片",60]
[43507,"人血涂片","1.取材为人的新鲜血液，能看清红血细胞和白血细胞。血细胞变形者不宜使用。 2.血膜应涂布均匀，无污染；血细胞不重叠，无变形和自溶现象。 3.用苏木精、曙红双重染色。 4.在 400×生物显微镜下清楚观察血液血细胞的形态。","片",60]
[43508,"骨骼肌纵横切","1.取材为哺乳动物的膈肌。 2.横切和纵切的切片厚度均在 8μ m 以内，每张玻片放纵横切片各一片。 3.在纵断面上能看到肌外膜和成束的肌纤维，肌纤维上有明暗相间的横纹，即明带和暗带，在肌膜下可见圆形或长形的胞核。 4.在横断面上能看清肌外膜、肌束膜、肌纤维膜、肌纤维及其胞核和小血管等。","片",60]
[43509,"平滑肌分离装片","1.取材于两栖动物或哺乳动物消化管的肌 层，去掉粘膜及粘膜下层后做分离装片。 2. 细胞应分离适中，形态正常，材料内不得有污物。 3.能看清大部分被分离成单个的长菱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的胞核。 4.在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察平滑肌细胞的形态。","片",60]
[43510,"心肌切片","1.取材为哺乳动物的心脏。 2.切片厚度在 8 μ m 以内，材料面积不小于 4mm×4mm。 3. 在 80×和 200×学生显微镜下清楚观察心肌的结构。","片",60]
[43511,"运动神经元装片","1.取材为脊髓灰质前角中的运动神经元，能看清运动神经元的细胞体和突起、细胞体内的细胞核、少量的神经纤维和神经胶质的细胞的细胞核，作涂片或分离装片。 2.神经元应分布均匀，形态正常，无破碎现象，在80×镜下，盖玻片中间部分的任一视野内应出现不少于五个运动神经元。 3.在 80×和200×学生显微镜下可清楚观察运动神经元的形态。","片",60]
[43512,"脊髓横切","型号：43512 1.标本在 80x 和 200x 学生显微镜下观察脊髓横断面的结构。2.在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质。3. 切片厚度在 8μ m 以内，被膜应完整。4.符合 JY100－82《脊髓横切》的要求。","片",5]
[43513,"运动神经末装片","型号：43513 1.标本在 80×和 200×学生显微镜下观察肌纤维和运动神经末梢的形态。2.能看清被染成蓝紫色或紫红色的肌纤维，有时可见横纹。3.能看清蓝黑色成束的神经纤维及其分枝，在肌膜处形成爪状的运动终板（运动神经末梢）。4.符合 JY101－82《运动神经末梢装片》的要求。","片",5]
[43514,"胃壁切片","型号：43514 1.标本在 400x 生物显微镜下观察胃壁的结构。2.能看清粘膜皱疑、粘膜、粘膜肌层、粘膜下层、肌层、浆膜、胃小凹和胃底腺等。3.能看清粘膜的上皮为单层柱状上皮、胃底腺中的壁细胞和主细胞。4.粘膜下层能看清结缔组织、血管、淋巴管和神经的断面。5.符合JY102－82《胃壁切片》的要求。","片",5]
[43515,"肾脏纵切","型号：43515 1.标本在 50x 和 400x 生物显微镜下观察肾脏纵断面的结构。2.能看清经过肾门的肾脏整体纵断面，并区分出皮质、髓质和皮质外的被膜。在皮质内有髓放线、肾小体和肾小管。髓质内有集合管等断面结构。皮质和髓质交界处可见较大血管的断 面。3.肾小体、肾小管、集合管等处能看清肾球囊、肾小球、近端小管、远端小管和髓样等的结构。4.符合 JY103－82《肾脏纵切》的要求。","片",5]
[43516,"动静脉血管横切","1.取材为哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉， 取材时不应过多保留血管外围的其他组织。材料应能看清动静脉的结构。 2.材料应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在 9μ m 以内。 3.标本染色对比协调，着色均匀。 4.在 400×生物显微镜下可清楚观察动、静脉结构特征效果应明显。","片",60]
[43517,"小肠切片","1.取材为哺乳动物的空肠或回肠。 2.作完整小肠的横切片或小肠的部分横切片，切片厚度在 8μ m 以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条。 3.染色对比协调，着色均匀，粘膜基层与粘膜下层不脱离，基层无破裂。 4.在 400×生物显微镜下清楚观察小肠壁的结构，示绒毛、肠腺、杯状细胞等。","片",60]
[43518,"肺血管注射切片","型号：43518 1.能看清由肺动脉形成的包绕肺泡外的毛细血管网。2.可辩认出肺动 脉，支气管动脉和各级支气管的断面结构， 但不作重点观察。3.标本取材于小哺乳动物的肺。4.标本用苏木精复染细胞核。5.应符合 JY 244 的规定","片",5]
[43519,"肾血管注射切片","型号：43519 1.标本在 50×和 100×生物显微镜下，观察肾血管分布形态。2.能看清皮质中血管的分布，肾小体的毛细血管网和髓质中并行的血管。3.应认出有个别的输入和输出小动脉伸入肾小体的状态。4.应符合JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。5.应符合JY245－87《肾血管注射切片》的要求。6.符合 JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",5]
[43520,"精巢切片","型号：43520-1 1.标本在 100×和 400×生物显微镜下，观察人、猴或猫、兔精巢的结构。2.能看清精巢外层的致密结缔组织白 膜，曲细精管的各种断面和结缔组织间质等。3.符合JY248－87《精巢切片》的要求。","片",5]
[43521,"卵巢切片","型号：43520-2 1.标本在 100×和 400×生物显微镜下，观察卵巢的结构。2.能看清卵巢上皮（生殖上皮）、白膜、皮质、髓质和卵巢门等结构。3.符合JY249－87《卵巢切片》的要求。","片",5]
[43522,"精虫涂片","型号：43522 1.标本在 100×和 400×生物显微镜下，观察人精子的形态。2.能认出精子头、颈和尾三部，顶体部位亦可辩认。3.符合 JY250－87《精虫涂片》的要求。","片",5]
[43523,"口腔上皮细胞装片","型号：43523 1.标本在 100×和 400×生物显微镜下，观察口腔上皮装片结构。2.应能认出细胞膜、细胞质、细胞核的结构。3.应符合 JY67－82《生物玻片标本通用技术条件（试行）》的规定。4.符合JY0001－2003《教学仪器设备产品一般质量要求》的有关规定","片",5]
[43524,"蛔虫卵装片","型号：43524 1.标本在 100x 和 400x 生物显微镜下观察动物细胞有丝分裂的各期形 态。2.能看清细胞分裂过程中的三个时期： 前期、中期和后期或中期、后期和末期。3. 符合 JY84－82《动物细胞有丝分裂(马蛔虫卵切片)》的要求。","片",5]
[43601,"字母“e“装片","多重染色","片",60]
[43603,"正常人染色休装片","型号：43603 1.标本在 1000×生物显微镜下，观察 46 条人染色体; 每组两片，男性、女性各一片。2.应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接。3. 能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及 区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着 丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体。4.标本取材于人工培养的正常淋巴系统。5. 吉姆萨（Giemsa）染液或醋酸红染色。6.应符合 JY88 的规定。","片",60]
[null,"挂图"," "," "," "]
[53001,"生物体的结构层次","幅数7幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53002,"生物与环境","幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53003,"生物圈中的绿色植物","幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53004,"生物圈中的人","幅数17幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53005,"动物的运动和行为","幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53006,"生物的生殖、发育和遗传","幅数8幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53007,"生物多样性","幅数11幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008 《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53008,"生物技术","幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53009,"健康地生活","幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53010,"青春期教育挂图","幅数20幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2058  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[53011,"中学生物显微图谱","16开，图形：逼真，封面覆膜，铜版纸彩色胶印,符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。","本",1]
[null,"玻璃仪器"," "," "," "]
[60001,"量筒","1、标称容量：10mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",30]
[60003,"量筒","1、标称容量：100mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",30]
[60004,"量筒","1、标称容量：500mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",30]
[61001,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ12mm，试管高700mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支",60]
[61002,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支",60]
[61021,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",60]
[61022,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：100mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",60]
[61023,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：250mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",60]
[61024,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",60]
[61041,"锥形瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：锥形，100mL；\n3、底部不允许有结石、节瘤存在。","个",60]
[61042,"锥形瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：锥形，250mL；\n3、底部不允许有结石、节瘤存在。","个",60]
[62001,"酒精灯","1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；\n2、规格：150mL；\n3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；\n4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；\n5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；\n6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；\n7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。","个",60]
[62006,"干燥器","1、高硼硅玻璃材质；160mm.","个",1]
[62031,"漏斗","1、规格：60mm；\n2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；\n3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。","个",60]
[62073,"滴管","1、由玻璃滴管和胶头组成；\n2、规格：150mm。","支",200]
[62074,"离心管","10mL","支",60]
[62093,"玻璃钟罩","φ150mm×280mm","个",2]
[62097,"玻璃弯管","符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准","千克",1]
[62098,"U形管","符合GB/T12414-1995《药用玻璃管》的标准","个",30]
[62099,"Y形管","Y形。φ7～8mm。符合JY/T 0433-2011、JY/T 0423-2011的规定。","个",30]
[63003,"广口瓶","高硼硅玻璃材质；白 125ml\n","个",60]
[63014,"广口瓶","高硼硅玻璃材质；白 500ml","个",60]
[63023,"细口瓶","高硼硅玻璃材质；白 250ml","个",10]
[63024,"细口瓶","高硼硅玻璃材质；白 500ml","个",10]
[63041,"滴瓶","高硼硅玻璃材质；30ml","个",60]
["63043","滴瓶","茶，30ml","个",60]
[63044,"滴瓶","茶，60ml","个",60]
[null,"材料和配套用品"," "," "," "]
[64006,"试管夹","木制，长度不小于 180mm，宽度 10mm，厚度10mm。试管夹闭口缝不大于 1mm，最大开口距不小于 25mm。","把",60]
[64007,"止水皮管夹","1、本品供化学实验夹持乳胶管用。  2、止水夹材料采用直径φ 1.8mm～2mm65 锰钢丝 加工制成Ｔ型弹簧夹。 3、外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成。 4、夹顶部绕张制约为φ 10mm 的两圈，短臂手持两端高度不＜12mm。  5、压缩弹簧，其张开距离不＞20mm，手松开止水夹恢复原位。 6、钢丝及挡板表面镀锌。 7、其余要求应符合 JY 0001—2003 的有关规定。","个",60]
[64032,"石棉网","1. 产品为在金属网上涂敷石棉材料而制  成。2. 金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面。3. 金属网尺寸不小于 125mm×125mm，石棉材料涂敷面直径不小于 80mm。 ","个",60]
[64042,"药匙","1、供中学化学实验和小学自然教学实验用。2、本产品每组由大、中、小三把药匙组成，。3、药匙材质：塑料。4、每组药匙规格应符合下面附表。序号组件名称规格极限尺寸 1 大号药匙全长 147 大勺长 48mm，宽 19mm， 深 10mm，小勺Φ 9mm，深 2mm±1mm2 中号药匙全长 141 大勺长 45mm，宽 18mm，深 9mm， 小勺Φ 9mm，深 2mm±1mm3 小号药匙全长 125 大勺长 40mm，宽 17mm，深 5mm，小勺Φ 9mm， 深 2mm±1mm5、产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷。6、其余要求应符合 JY0001—2003 的有关规定。","把",60]
[64051,"玻璃管","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、外径：Φ5mm～Φ6mm；\n3、理化性能：耐水等级：4级，耐碱等级：1～3级，耐酸等级：2～3级；\n4、应力：紫红色或扩散状淡蓝；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻管厚薄均匀，不能出现大小头。","千克",1]
[64053,"玻璃棒","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、规格：φ3mm～φ4mm；\n3、理化性能：耐水等级：1级，耐碱等级：1级，耐酸等级：2级；\n4、应力：在偏光仪中呈蓝色；\n5、色泽：无色透明，允许微带黄绿色；\n6、玻璃棒要圆、直径均匀、不能粗细不匀，无气泡、无节瘤、无结石。","千克",1]
[64061,"软胶塞","1．产品用天然橡胶制造，白色；\n2．每包软胶塞由 0～10 号的胶塞组成，要求搭配合理；\n3．产品每包重量应不少于 1 ㎏。","千克",1]
[64062,"橡胶管","1、产品用优质天然橡胶制造；\n2、产品内径为7～8mm，壁厚1mm。","千克",1]
[64084,"培养皿","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、规格：φ60mm。","个",60]
[64085,"培养皿","1、透明钠钙玻璃材质；\n2、规格：φ100mm。","个",60]
[64086,"研钵","瓷，60mm","个",60]
[64094,"棉纱缸","1、由不锈钢制成，作防锈处理。\n2、缸体应光滑、平整、无缺陷。","个",5]
[64096,"记数载玻片（计数板）","质量符合JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》、JY0002－2003《教学仪器产品的检验规则》的要求","片",30]
[null,"实验材料"," "," "," "]
[80301,"生物实验材料","大豆、玉米、鸡翅、鸡血、动物心脏、小肠、动物腓肠肌、活小鱼等;双面刀片、消毒棉签、纱布、脱脂棉、镜头纸、吸水纸、凡士林、透明胶带、干酵母粉、彩色玻璃纸、坐标纸、碘酒、洋红等","包",10]
[80302,"载玻片","玻璃制，50 片","盒",10]
[80303,"盖玻片","玻璃制，50 片","包",60]
[80304,"标记笔","规格不小于14.5cm,笔尖粗细：5mm×2mm,笔头式样：斜头,执行标准：QB/T 2625-2003标准。","支",30]
[80305,"生理盐水","规格:医用，250ml /瓶，0.9%氯化钠溶液","瓶",10]
[80306,"植物及其生命活动一实验箱","应符合 JY/T 0378-2004 标准有关要求。","箱",1]
[80307,"植物及其生命活动二实验箱","应符合 JY/T 0378-2005 标准有关要求。","箱",1]
[80308,"动物及其生命活动实验箱","应符合 JY/T 0378-2006 标准有关要求。","箱",1]
[null,"工具"," "," "," "]
[81001,"测电笔","由测电头，绝缘手柄组成，采用数字显示，测量范围12V-220V","把",1]
[81002,"一字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；\n3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n4、旋杆应经镀鉻防锈处理；\n5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。","套",1]
[81003,"十字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n3、旋杆应经镀铬防锈处理；\n4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。","套",1]
[81012,"钢手锯","1.由钢锯弓、钢锯条组成。\n2.锯条长≥300mm，手柄握捏部位采用橡胶或钢材。","把",1]
[81013,"剥线钳","材质：高碳钢，长度不小于170mm,压接范围：0.5、1、1.5、2.5、4平方毫米，其他符合QB/T 2207-1996 《剥线钳》标准。","把",1]
[81014,"钢丝钳","初中物理、化学、生物和小学科学实验室用； 型号规格：180mm；规格尺寸符合 GB6295.2 表格 1 的有关要求；技术要求符合 GB6295.2 的第 2 章有关要求；其它技术要求符合GB6290 夹扭钳和剪切钳通用技术条件的规定。","把",1]
[81015,"手锤","供学生敲击物体的手动工具；规格：锤体重0.44Kg；材质：45～55 优质碳素结构钢；硬度：大头 HRC≥48～55，小头 HRC≥40；锤体孔眼端正，轮廓清晰、表面没有裂纹、折叠、缺口、凹凸不平、生锈等缺陷；木柄采用材质坚韧的木材制作，平直圆滑，无裂纺、霉变、虫蛀，表面涂清漆；榔头装柄后不会松动摇头。","把",1]
[81020,"活扳手","号规格：200mm；技术要求：活板手的尺寸符合 GB4440 表 1 的有关要求；技术条件按GB4440 第 4 章的有关要求；材质：优质碳素结构钢；硬度： HRC≥45  ","把",1]
[81030,"砂轮片","断玻璃管用,直径20MM以上","片",5]
[81111,"昆虫网（捕虫网）","1． 网周围用直径φ4~5的镀锌铁丝制成直径φ200mm的圈。\n2． 长不小于30cm，不得脱线和洞眼。","把",8]
[81112,"枝剪","\"1． 刀体长 150mm 呈“V”形，刀口弧形，靠柄端加反向加强筋。 2． 剪刀应采用优质钢制成。 3． 刀柄后端有合口皮扣。\"","把",8]
[81113,"水网","水网由网环、网柄、网孔等组成；网环用直径 4mm 镀锌铁丝弯制而成，用于撑开水网口， 网环直径不小于 24cm；网柄用塑料制成，尺寸为直径 25mm*100mm，手柄尾孔直径不小于18mm，可用于与长棍连接形成加长柄；水网用网孔直径约 2mm 的纱网制成，网体成锥形， 网口直径不小于 24cm,网深不小于 48cm，网口套在网环上。","把",8]
[81117,"橡皮锤","膝跳反射用.一、适用范围 适用于中学生物学教学实践；膝跳反射用.二、技术要求 1、规格长 20cm；2、YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械 GBT19002-ISO9002 应用》的专用要求。","把",8]
[null,"安全防护用具"," "," "," "]
[82001,"工作服","材质：涤卡。身长 100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。","件",15]
[82003,"护目镜","眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于 90%，防化学药品溅伤及机械性损伤","个",60]
[82008,"乳胶手套","橡胶制品，长袖口带五指套。长不短于 20cm 耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用。","付",60]
[82014,"急救包","1、产品包含：普通绷带、弹性绷带、医用胶带、安全别针、剪刀、口对口人工呼吸器、止血贴、清洁湿纸巾、纱布片、创口贴、尼龙包；\n2、普通绷带为白色消毒棉质纱布.\n3、弹性绷带为白色消毒弹性纱布.成卷状；\n4、医用胶带为白色胶布或纸胶带，幅宽 10± 1mm 成卷状；\n5、安全别针：表面镀层完好、无锈迹；\n6、剪刀剪刃长不小于 4cm，且剪刃个锋利无缺口，剪体裸露部位无锈迹；\n7、口对口人工呼吸器洁净无污迹，长度不小于14cm，两端呼吸嘴可自由转动，中部软管可适度弯折；\n8、止血贴为输液专用型，无菌纸袋封装，封装尺寸：93mm×52mm；\n9、清洁湿纸巾为无菌塑纸袋封装，封装尺寸： 125mm×70mm；\n10、纱布片为纯棉无菌白色纱布，自封尼龙袋裹装；\n11、创可贴为无菌创可贴。","个",1]
["合计"]

{"sheet":"物理电学实验室","index":13,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[12,0,12,4]]}
["物理电学实验室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"物理虚拟实验系统","一、重点参数\n（1）实验资源以国际主流 3D 引擎作为底层架构开发具有可 360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象和实验结果。\n（2）支持在 offoce 和 wps 制作 PPT 软件中接入仿真实验插件，适用老师备课授课使用 offoce 和wps 制作 PPT 时直接插入 3D 仿真实验资源、ppt 模板、视频、图片和试题。通过插件组课功能提升老师备课效率。\n（3）服务系统需与国家中小学智慧教育平台进行无缝对接。\n（4）虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、ppt 课件资源、习题资源和图片资源六种类型。\n（5）软件要求虚拟仿真实验与配套课本的目录知识点内容相对应章与节同步。\n（6）软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 \n二、软件采用互动教学模式，模拟声学、光学、热学、力学、电学等知识点，对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中物理课标标准提供的仿真实验资源数量不少 于 150 个，真人录播视频数量不少于 150 个。\n操作：1、初中物理实验能够正确模拟机械运动中《速度快慢》的知识点，分别通过相同路程、相同时间、不同时间与路程三个实验对比， 速度是表示物体运动快慢的物理量，在数值上等于物体单位时间内通过的路程，这个数值越大，表示物体运动越快。\n2、初中物理实验模拟《声音的利用》知识点中，仿真实验数量不少于 2 个，包含声传递能量、倒车雷达等模拟实验。 \n3、初中物理实验模拟《探究电流与电阻的关系》知识点，根据语言提示操作实验步骤： 根据语言提示，将阻值为 5Ω 的定值电阻正确连接在电路中。\n闭合开关，调节滑动变阻器改变定值电阻两端电压，使电压表的示数为 1.5V，并记录此时电流表的示数。 \n将 5Ω 的定值电阻替换为 10Ω ，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为1.5V，并记录此时电流表的示数。 \n将 10Ω 的定值电阻替换为 15Ω ，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为1.5V，并记录此时电流表的示数。 \n实验操作中有语言提示，学生根据提示点击操作实验步骤。 \n按实验步骤操作完毕后，实验表格的实验数据自动更新。 \n支持用户从任意视角、任意距离观察实验。 \n支持播放真人微课视频。",1,"套"]
[2,"储物柜","18mm 多层实木 E1 级板材，根据现场尺寸定制",1,"套"]
[3,"教师演示台","1、尺寸：2400×700×850mm \n2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器） 的位置预留。\n3、台面采用环保 E1 级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为 25mm，板材表面为生物 抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与 70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力 平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱， 耐腐蚀，整体防水之性能。\n11、桌体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μ m），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标 准。 \n12、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 \n13、铰链：采用自动型 110 °大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 \n14、拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观。 \n15、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。",1,"张"]
[4,"教师椅","面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压 500KG 以上。",1,"把"]
[5,"学生实验桌","一、整体规格：1200*600*780mm。\n二、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。\n三、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。\n1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm，下支架尺寸为562*135*50mm。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理。下支架可通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。\n2.立柱采用菱形八边形结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。\n3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。\n5.书包斗：整体尺寸450*250*250mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。\n6.电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃型。功能柱：规格：352*232*750mm \n多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，检修门带锁，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。",28,"张"]
[6,"电源总控台（高低压）","1. 教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 其技术指标是：低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S 输出通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。",1,"张"]
[7,"学生电源实验板","1.电源箱体具有散热功能强大、坚固耐用、豪华大方，装置在学生实验台台面前部：2. 电源技术指标：漏电过载保护开关、工作指示灯、保险丝和 220V 交流电源输出多用豪华插座；一组低压交流电源：0-24V/2A 可调电源(短路，过载自动保护、自动复位)；一组直流稳压电源：0-24V/2A 连续可调(短路、过载自动保护，自动复位)；电压、电流均电表读出，接线柱输出； 学生台设有测试电流表一组 0.6-3A 两档、测试电压表一组 3-15V 两档、灵敏电流计，检查范围±300ua.",56,"套"]
[8,"学生实验凳","1、规格：315*315*430（530）\n2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。\n3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。\n4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。\n5、技术要求：★依据：GB/T10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》；GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分：椅凳类强度和耐久性》\n力学性能：椅凳类强度和耐久性 座面静载荷试验：1300N,加载10次试验后检验检测结果：所有零部件无断裂、无豁裂 ；用手揿压牢固的部件，无永久性松动；所有零部件无影响使用功能的磨损和变形；五金连接件无松动；零部件无明显位移变化。\n椅凳类稳定性：椅凳类稳定性(凳子 )任意方向倾翻试验加载20N,检验检测结果：无倾翻现象。\n★依据：GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》；GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》\n家具涂层可迁移元素：铅(Pb)、镉(Cd)、铬(Cr)、汞(Hg)、锑(Sb)、钡(Ba)、硒(Se)、砷(As)、检验检测结果未检出。\n多环芳烃：苯并[a]芘检验检测结果未检出。\n提供第三方权威检测机构出具的省级或省级以上检测报告复印件或扫描件。",56,"张"]
[9,"实验室电气布线","规格：φ25mm、φ32mm铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V， 交直流两用。不含地面以下预埋",1,"室"]
[10,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分：1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶；2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯；3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度2.0mm；4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等；5.遮光窗帘；6.实验室制度挂图 4 副；名人名言 8 副",75,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"力学物理实验室","index":14,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[12,0,12,4]]}
["力学物理实验室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"物理虚拟实验系统","一、重点参数\n（1）实验资源以国际主流 3D 引擎作为底层架构开发具有可 360°旋转，放大，缩小观察真实的实验现象和实验结果。\n（2）支持在 offoce 和 wps 制作 PPT 软件中接入仿真实验插件，适用老师备课授课使用 offoce 和wps 制作 PPT 时直接插入 3D 仿真实验资源、ppt 模板、视频、图片和试题。通过插件组课功能提升老师备课效率。\n（3）服务系统需与国家中小学智慧教育平台进行无缝对接。\n（4）虚拟仿真实验教学资源需包含 3D 交互式实验教学资源、真人微课视频、视频资源、ppt 课件资源、习题资源和图片资源六种类型。\n（5）软件要求虚拟仿真实验与配套课本的目录知识点内容相对应章与节同步。\n（6）软件支持在交互式一体机、智慧黑板、便携式计算机、台式电脑、触控一体电脑等设备上运行使用。 \n二、软件采用互动教学模式，模拟声学、光学、热学、力学、电学等知识点，对实验进行观察和交互式操作，要求根据普通初中物理课标标准提供的仿真实验资源数量不少 于 150 个，真人录播视频数量不少于 150 个。操作： \n1、初中物理实验能够正确模拟机械运动中《速度快慢》的知识点，分别通过相同路程、相同时间、不同时间与路程三个实验对比， 速度是表示物体运动快慢的物理量，在数值上等于物体单位时间内通过的路程，这个数值越大，表示物体运动越快。 \n2、初中物理实验模拟《声音的利用》知识点中，仿真实验数量不少于 2 个，包含声传递能量、倒车雷达等模拟实验。 \n3、初中物理实验模拟《探究电流与电阻的关系》知识点，根据语言提示操作实验步骤： 根据语言提示，将阻值为 5Ω 的定值电阻正确连接在电路中。\n闭合开关，调节滑动变阻器改变定值电阻两端电压，使电压表的示数为 1.5V，并记录此时电流表的示数。\n将 5Ω 的定值电阻替换为 10Ω ，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为1.5V，并记录此时电流表的示数。\n将 10Ω 的定值电阻替换为 15Ω ，闭合开关，调节滑动变阻器使电压表的示数为1.5V，并记录此时电流表的示数。\n实验操作中有语言提示，学生根据提示点击操作实验步骤。 按实验步骤操作完毕后，实验表格的实验数据自动更新。\n支持用户从任意视角、任意距离观察实验。\n支持播放真人微课视频。",1,"套"]
[2,"储物柜","18mm 多层实木 E1 级板材，根据现场尺寸定制",1,"套"]
[3,"教师演示台","1、尺寸：2400×700×850mm \n2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台，设置电源主控系统、（主机、显示器） 的位置预留。\n3、台面采用环保 E1 级高能板（高能实芯理化板），通体厚度为 25mm，板材表面为生物 抗菌型净化膜压贴，芯材采用热固树脂与 70%可再生森林的软木纤维，中间添加内应力 平衡无醛生物胶一体高温高压而成。 台面板具备耐酸碱， 耐腐蚀，整体防水之性能。\n4、桌体：采用 1.0mm 优质镀锌钢板，CO2 保护焊焊接，打磨处理，表面经耐酸碱 EPOXY 粉末烤漆处理（烤漆膜厚度平均值≥ 70μ m），表面硬度附着力、耐腐蚀性符合国家标 准。 \n5、滑轨：三节重型滚珠滑轨，承重性强，滑动性能良好，无噪音，开合十万次不变形。 \n6、铰链：采用自动型 110 °大伸展角度，锌合金铰链，开合五万次不变形。 \n7、拉手：采用 C 型不锈钢拉手，造型独特美观。 \n8、脚垫：采用柜体内置可调 ABS 脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。\n",1,"张"]
[4,"教师椅","面料：采用透气网布,座面用高回弹海绵.椅座上部分是新料塑料架，韧度强。 座面海绵：高回弹海绵，久座不变形，长久保持座感的舒适。 五星脚：标准电镀，承压 500KG 以上。",1,"把"]
[5,"学生实验桌","一、整体规格：1200*600*780mm。\n二、台面：选用实验室专用 20mm 厚黑色坯体工业陶瓷台面，耐高温、釉面和坯体结合后不脱落、不脱层，耐磨、耐强腐蚀，采用一体高温烧制成型，釉面颜色有黑色、蓝色、灰色可选。\n三、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角。\n1、 侧面采用三段式高强度铝合金结构，整体规格：566*770mm，其中上支架尺寸为566*145*50mm，下支架尺寸为562*135*50mm。侧面上下支架采用 4mm厚的铝压铸一次成型，金属表面经高光乳白色环氧树脂户外粉喷涂高温固化处理。下支架可通过专用孔位与地面固定，并配有不同色ABS脚套装饰盖。\n2.立柱采用菱形八边形结构设计，规格为105*50mm，厚度1.5mm。\n3. 前横梁、中间横梁、后横梁和中下横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材。铝材表面经环氧树脂户外粉末静电喷涂处理。\n5.书包斗：整体尺寸450*250*250mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，底、面部加设经纬加强筋，防止变形弯曲。\n6.电源盒整体尺寸：257*230*180mm，采用环保型ABS塑料工程一次性注塑成型，电源面板抗阻燃型。功能柱：规格：352*232*750mm \n多功能柱由功能柱身及调试检修门组成，检修门带锁，方便检修桶体内的风管或电线。工程ABS塑料模具一次成型，产品不变形，不扭曲。",28,"张"]
[6,"电源总控台（高低压）","1.教师控制电源部分采用机械按钮旋钮式：①设教学安全电源控制台，分 4 组向学生实验桌输出安全的 220V 交流电源，对学生实验电源进行分组控制，具备漏电及过载保护功能。②教师主控电源采用子母机控制，教师可以通过主机控制学生实验电源的电压； ③实验总电源及学生实验电源均设有：短路、过载、自动断电和手动复位功能； 2.其技术指标是： 低压交流电源：0-24V/3A 输出（2V/档） 直流稳压电源： 1.25V-24V/3A 输出（连续可调） 直流大电流：9V/40A±10A,8S±2S 输出通过 A、B、 C、 D 四组控制学生电源，安全便捷、操作简易、造型美观大方。 3.主控电源箱体与控制抽屉均用金属材料制成，表面磷化喷塑防护。",1,"套"]
[7,"学生电源","1、供电系统：输入电源：AC220V±10%、频率 50Hz,输出电流 2A.2、直流稳压电源： 1.5-24v，额定电流 2A，直流稳压无极输出, 具有短路、过载、过热自动保护功能，自动复位;3、低压直流电压变化由教师控制，学生微调；4、交流电压输出：0-24V，额定电流 2A，具有断路、过载、过热自动保护功能，自动复位。",56,"套"]
[8,"学生实验凳","1、规格：315*315*430（530）\n2、整体美观结实。坚固耐用。四爪升降凳，凳面和凳脚采用优质PP塑料一次成型。\n3、凳面：采用ABS材质加耐磨纤维质塑料，实心倒钩式一体射出成型。\n4、凳架：采用椭圆形无缝钢管。脚垫：采用优质PP材料注塑。",56,"张"]
[9,"实验室电气布线","规格：φ 25mm、φ 32mm 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V， 交直流两用。",1,"室"]
[10,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分： 1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶；2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯；3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦、防滑,厚度2.0mm；4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等；5.遮光窗帘；6.实验室制度挂图 4 副；名人名言 8 副",75,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"物理准备室仪器室","index":15,"n_rows":9,"n_cols":5,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,8,4]]}
["物理准备室仪器室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[1,"准备台","铝木结构，一体化台面，双面设计，每边 4 个抽屉、两组对开门，规格如下：（1）台 面尺寸（长宽高）2400mm×1100mm×850mm。（2）台面材料：采用板厚为 12.7mm 实芯理化板，边缘加厚到 24mm，抗腐蚀抗菌、净醛、耐磨防火、耐烟酌抗 污。（3）台体框架： 采用模具成型的专用铝合金型材制作，铝合金型材的壁厚不小于 1.0mm。框架的立柱为圆管，框架的横梁为方管，通过 ABS 专用连接件组装而成，应保证组装接缝严密，连接牢固，无松动现象。采用圆管立柱，其外径不小于 50mm。铝合金型材应带凹槽，槽的宽度、深度应与所采用的柜体板材相匹配，接缝严密，无晃动现象。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。（4）台体衬板：用厚度为16mm±0.3 mm、彩色和灰白色双面三聚氰胺板（即双饰面板）作为台体衬板，其内芯的基材为聚木屑纤维板，外漏截面采用 1.5mm 厚塑制优质封边条机械封边；甲醛释放限量指标符合 GB18580 标准中的E1 等级。（5） 柜门铰链：采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。（6）抽屉滑道：采用优质消声三节滑轨，壁厚 1.5mm 优质合金钢板一次性成型加工，表面经环氧树脂静电喷涂。",1,"个"]
[2,"试剂架","1、规格：2200*330*700mm 铝合金结构，1、铝合金结构，表面喷涂高温固化匀乳白环氧树脂喷涂理处理，具有较强的耐蚀性能，2、试剂架立柱截面尺寸：40mm*80mm, 型材壁厚 1.5mm；试剂架立柱双面升降槽，侧面双面镶嵌另色色条；试剂架托架 1.5mm 冷轧板, 一次性冲压成型；层板采用 8mm 厚玻璃；试剂架护栏：护栏壁厚 1.0mm，单面镶嵌另色色条。3、立杆牢固固定于实验台底端，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。",2,"个"]
[3,"水槽柜","1、柜体规格：500×600×820mm，                              \n2、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲。前后门均带内嵌式塑料扣手，门与整体水柜不用铰链连接，直接采用内嵌式组装。柜子整体采用环保型ABS工程塑料一次性注塑成型，表面皮纹与光面相结合处理。                                       \n水槽规格500*600*315mm  水槽采用环保型PP材料一次性注塑成型，壁厚4mm，具有防溢出功能。\n",1,"张"]
[4,"仪器柜","铝木结构 \n(1)柜体尺寸（宽深高）1000 mm×500 mm×2000mm。 \n(2)柜体框架：采用模具成型的专用铝合金方管制作，通过ABS 或金属专用连接件组装而成，保证连接牢固。铝合金型材表面需经静电粉沫喷涂处理，整体耐腐蚀、防火、防潮、稳固耐用。 \n(3)柜体衬板：与实验台台体衬板相同（厚度 16mm）。 \n(4)柜门：上部为专用木框对开玻璃门，下部为对开木门， 不锈钢拉手。柜门采用优质不锈钢定位铰链，铰链的壁厚不小于 1.5mm，安全、牢固、防腐、耐用。 \n(5)隔板：上柜设置 2 块活动隔板，下柜设置 1 块固定隔板。 \n（6）支脚：采用直径不小于 10mm 的不锈钢螺杆与ABS 工程塑料一次注塑成型的脚垫，高度可调节，并可锁紧。\n",20,"个"]
[5,"准备室电气布线","φ 25、φ 32 铜芯 24 芯，优质 UPVC(国标)管，耐压 500V。不含地面以下预埋",1,"套"]
[6,"环境提升","实验室环境提升包含以下部分：\n1.集成吊顶：600*600mm 冲孔铝板集成吊顶\n2.灯具：600*600mm 吸顶 LED 护眼灯 \n3.线路改造（强弱电线铺设及开槽铺管；上下水路改造铺管） 防腐蚀塑胶地板，环保无毒、耐磨、耐刮擦 、 防 滑 , 厚 度 2.0mm \n4.墙面：批灰，批腻子，油漆处理等\n5.遮光窗帘 \n6.管理制度挂图 4 副",29,"㎡"]
["合计"]

{"sheet":"初中物理教学仪器","index":16,"n_rows":275,"n_cols":5,"rows_kept":275,"merged":[[0,0,0,4]]}
["初中物理教学仪器"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","数量","单位"]
[null,"一般"]
[2001,"钢制黑板","外形尺寸：长 900mm×宽 600mm，书写面板钢材厚度不小于 0.28mm，钢制双面，铝合金包边。用于贴磁性图片。","块",1]
[2002,"打孔器","产品为四件套打孔器，由打孔管、捅条等组成。打孔管采用不锈钢管制作，有效使用长度约 90mm，打孔管外径分别为φ 4mm、φ 6mm、φ 8mm，柄部采用高强度工程塑料与钢管模具压制成型，无松动变形，捅条采用直径不小于 3mm 的不锈钢棒制作，有效使用长度不小于 95mm。","套",1]
[2010,"手摇抽气机","产品结构为双缸式，主要由箱体、双缸系统、手轮、橡胶管等组成，外形尺寸约 250×210×265mm；产品极限抽气压力≤60KPa。","台",1]
[2011,"直联泵","产品为单相直联泵，电机与泵采用整体化设计，进气通道作特殊设计，防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。仪器主要由底座、油箱、机壳、电机、手柄、电源线等组成。产品底座采用 2.5mm 厚的钢板制作，尺寸为 175×110×15mm，底认底部设有橡胶垫脚；产品油箱外形约 90×80×100mm，油箱上设有加油孔、放油孔、油窗、油位线等。油窗孔径φ 29mm；油箱作隔层处理，在排气口上设置油气分离装置，无喷油并减少油雾污染；电机机壳采用铝合金制作，具有较高的散热效率，机壳外形约φ 113×160mm。产品主要技术参数：电机转速 1440r/min；功率：90W；加油量：160ml；进气口径：φ 6mm； 进气口连接螺纹：M12×1.25；仪器使用电 源：AC220V 50Hz；仪器外形尺寸：270×100×230mm。产品附 250ml 油一瓶。","台",1]
["2012","旋片式真空泵","产品为单相旋片式真空泵，电机与泵采用整体化设计，进气通道作特殊设计，防止停泵后泵油返流而污染被抽容器及管路。仪器主要由底座、油箱、机壳、电机、手柄、电源线等组成。产品底座采用 2.5mm 厚的钢板制作，底部设橡胶垫脚，底座尺寸为 175×110×15mm；产品油箱外形约 90×80×100mm， 油箱上设有加油孔、油窗、油位线等。油窗孔径φ 29mm；油箱作隔层处理，在排气口上设置油气分离装置，无喷油并减少油雾污 染；电机机壳采用铝合金制作，具有较高的散热效率，机壳外形约φ 113×160mm，产品功率：120W.抽气速率：1L/s.极限真空度：10Pa","台",1]
[2013,"两用气筒","产品为手持式两用气筒。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg），最低打气压力≥2.9×105Pa （3kgf/cm2）；内径φ 22.5mm，长 200mm；吸气嘴和打气嘴外径φ 9mm；手持柄为木质，尺寸约为φ 25×95mm。","个",1]
[2014,"抽气筒","抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ 32mm，长约 260mm；活塞杆直径φ 4.5mm，活塞采用橡胶材料制作； 手柄为木质，直径φ 25mm，长度约 80mm；气嘴长不小于 15mm，内径约φ 3.2mm；产品附有气管和气针。产品极限抽气压力≤6.7×103Pa （500mmHg）。","个",1]
[2015,"打气筒","打气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ 22mm，长 250mm；活塞杆直径φ 9.5mm，手柄为塑料，直径φ 25mm， 长度约 83mm，直径 28mm；气嘴与气筒配套长度 150mm 连接管，配套气针两个","个",1]
[2016,"抽气盘","产品由钟罩、电铃、橡胶密封圈、底盘、抽气橡胶管接口等组成。钟罩采用高透明度聚碳材料制作，尺寸为φ 150×250mm，电铃电源工作电压采用两节一号电池供电，电铃与底座上应垫有防震材料，底座采用工程塑料制作，外径φ ≥190mm，底座侧面装置有抽气接口阀门，抽气口接口外径 8mm，台阶口。","套",1]
[2020,"仪器车","双层，外形尺寸：640mm×420mm×845mm， 车轮直径 50mm，托盘尺寸为 600mm×420mm×35mm，额定载重量 50kg。","辆",2]
[2022,"水准器","产品由水准泡及其主体组成。主体为木质， 工作面长不小于 150mm。水准泡为普通式管状水准泡。产品外形尺寸为：150×40× 25mm。水准器分度值的误差小于 10％，符合国标 GB1146-74《水准泡》的规定；产品符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。","个",2]
[2023,"充磁器","仪器使用电源：AC220V±22V，50HZ±0.5HZ；产品主要由外壳、螺线管、整流电路、面板、功能转换开关、电源线等组成。外壳采用 ABS工程塑料制作，外形尺寸约 162×86×92mm；螺线管线圈采用高强度漆包线绕制，线圈端面处磁感应强度不小于 40mT，磁感应强度连续可调。面板上有充、退磁标记、充磁 N 极、S 极取向标志，设有功能转换开关及工作指示灯。产品对条形磁铁（D-CG-LT-180）、蹄形磁铁（D-CG-LU-63、D-CG-LU-80、D-CG-LU-100）、磁针等磁性材料具有充磁、退磁功能。充磁口是 42*26mm.","台",1]
[2046,"生物显微镜","1、主机以金属部件为主，其中部件包括目镜筒、底座、镜身、平台、支架、粗微动调焦机构、切片压片、反光镜架、目镜、物镜等组成（底座为铸造件，加强显微镜底部重量）。2、机械总长：160mm，光学筒长 185mm。3、铜三孔外定位转换器,采用钢珠传动结构，使观察者在转换物镜时旋转柔滑、舒适。 4、目镜：10X、16X（全金属，材料西北铝），表面做漆，其包装要求全部采用塑料袋包装，另配专用镜头盒，确保目镜镜头清洁。5、物镜：10X、40X（材料采用 HPb59-1 铜）包装采用专用镜头盒，物镜固定孔采用螺纹式确保物镜镜头清洁，增强其在运输途中的牢固性，避免使用后散失。6、粗动：调焦范围 45mm，装有调焦限位装置，防止损坏试样切片，铜齿条、钢镀铬齿杆能增强升降系统的使用寿命。7、微动：调焦范围不小于 1.8mm 手轮转动一圈的升降值为 0.1mm，微动空回 0.008mm，微动格值 0.02mm。 8、工作台面积：110mm×120mm。9、旋转光栏孔径：￠2、￠3、￠6、￠12、￠16 五种。10、反光镜为￠50mm 平凹反光镜，镜架插座采用金属件，表面镀铬，增强其牢固性和防止表面生锈现象。11、包装：塑料箱，外纸箱。","个",1]
[2051,"放大镜","手持式，有效通光孔径不小于 30mm，3×，应符合 JY/T 0378-2004 的有关要求。","个",30]
[2060,"望远镜","PORRO 光学系统，口径：35mm；放大倍率 7X，双筒，光学渡膜；尼龙携带箱；","个",1]
[2061,"天文望远镜","通光口径：60mm 物镜焦距：700mm 目镜焦距:H20mm,H12.5mm 和SR4mm 最大放大倍率：525，放大倍率:35 倍,56 倍,175 倍 加1.5X 正像镜可组 52 倍,84 倍,262 倍,加 3x 增倍镜可组 105 倍，168 倍，525 倍,寻星镜倍率:5X24 寻星镜视场: 5.4 度 斜镜:90° 天顶镜,铝脚架带微调杆,最高度：125cm,附镜架       ","套",1]
[2075,"酒精喷灯","实验室常用工具，供中小学理化实验进行弯曲玻管（棒）和熔接玻璃管用，结构为座式；有壶体、预燃杯、壶嘴、喷管、火苗调节杆等部分；壶体容积不小于 300mL，使用时在预燃杯中倒入约 2/3 杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约 40 秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不会停止；壶体焊缝紧密，无漏洒酒精和漏气；喷管各焊接处用银铜料焊接，不会因喷火燃烧而熔化焊接处；材质：铜制。","个",1]
[2101,"听诊器","1.振动膜界面直径不小于 30mm，传音效果清晰。2.金属部件选用优质铝合金或其它优于铝合金的材料制造。3.技术要求应符合YY91035 相关规定。","个",1]
[2103,"注射器","塑料材质偏头式注射器，100ml，最小分度值 5ml","个",2]
[2115,"透明盛液筒"," 采用透明塑料注塑成形，外形为圆柱体，筒的外形尺寸直径不小于 100mm,高度不小于 300mm。筒表面采用丝网印有红色从底部到上面 0mm-270mm 表示深度的刻度线，刻度清晰，量值准确，筒底部放置平稳、外观无划痕。","个",1]
[2116,"透明水槽(圆形或方形)"," 1、产品由透明塑料制成。2、外用尺寸：300mm*300mm*150mm,壁厚》2mm.形状为方形。3、产品口部方正，底部平整，表面无凹凸不平现象，无擦伤、划痕、裂缝，透明度好。4、应符合原教育部标准《塑料水槽技术条件》JY53—80 的要求。","个",2]
[2125,"碘升华凝华管","由硬质玻璃密封管体和手柄组成，玻璃管经过部分抽真空。内盛有固态碘两端内凹面深度为≥4mm，管内密封碘的质量≥1 克两端密封不漏气，产品采用 95#玻璃制作，造型为密封的圆柱状玻璃管，管外形尺寸不小于φ25×60mm，手持柄与玻管成型为一体，柄长不小于 80mm，直径不小于 8mm","个",30]
[null,"支架"]
[3001,"物理支架","（1） 产品为物理教学通用支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。产品主要由下列配件组成：(1)、底座：由 V 字型底座两个及长度为 300mm,直径为 10mm 金属杆插接式组合，侧面有紧固螺丝。(2)、立杆：有四根采用螺纹连接，可以组成两根长度为 500 mm 和 700 mm 立杆。(3)、复夹两件，能垂直、水平夹持直径 6 mm-14 mm 范围的其他组合器材 (4)、烧瓶夹一件：为螺纹式开口，能夹持 0.5mm-45mm 的物体。(5)、万向夹一件：万能夹夹持直 径范围为Φ 6～14mm，万向夹的转动方向， 调节范围不小于 120°。(6)、桌夹一件:一边能牢固的夹持在厚度不大于 65 mm 的工作台面上，另一面能安装在直径不大于 12mm 的金属立杆，并能牢固的锁紧。（7）、铁环：开口角度 120°，能托住直径不小于 90mm的烧杯和其他物品。（8）、圆盘直径 200mm.（9）吊钩：四只。（10）绝缘杆：一件， 由直径 12*100mm 的绝缘棒和长度 12*200mm 的金属棒连接而成。产品的部件可以相互组合，可以搭接成不同的支架，实验时候可以根据实验要求来搭接","套",2]
[3002,"方座支架","1． 由矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2 只）、平行夹等组成； 2． 方座支架的底座尺寸为 210mm×135mm，立杆直径为Φ 12mm，立杆长度 600mm, 底座和立杆表面应作防锈处理；质量大于 1.5kg；3.大铁环内径φ 90mm，柄长 105mm；小铁环内径φ 50mm，柄长 125mm，圆环 120°,有一开口， 宽约 20mm；烧瓶夹闭合间隙＜0.1mm，最大开口≥35mm，杆径φ 10mm；4.放置平稳、支承夹持可靠，立杆与底座间的垂直度不大于3mm，铁环组装后与立杆垂直，垂直度不大于 4mm。","套",30]
[3003,"多功能实验支架","（1）    产品为教学通用多功能支架，可组装成垂直、平行、吊挂、夹持、放置等多种实验支架。产品主要由下列配件组成： (1)、底座：由 V 字型底座两个及长度为300mm,直径为 10mm 金属杆插接式组合，侧面有紧固螺丝。(2)、立杆：有四根采用螺 纹连接，可以组成两根长度为 500 mm 和 700 mm 立杆。(3)、复夹四件，能垂直、水平夹持直径 6 mm-14 mm 范围的其他组合器材(4)、烧瓶夹一件：为螺纹式开口，能夹持0.5mm-45mm 的物体。(5)、万向夹一件：万能夹夹持直径范围为Φ 6～14mm，万向夹的转动方向，调节范围不小于 120°。(6)、桌夹一件:一边能牢固的夹持在厚度不大于 65 mm 的工作台面上，另一面能安装在直径不大于 12mm 的金属立杆，并能牢固的锁紧。（7）、铁环：开口角度 120°大小各一个，能托住直径不小于 90mm 和 50mm 的烧杯和其他物品。（8）、圆盘直径 200mm.（9）吊钩：四只。（10）绝缘杆：一件，由直径 12*100mm 的绝缘棒和长度 12*200mm 的金属棒连接而成。（11）塑料滴定夹一件可固定在支杆上用来固定滴定管的夹持装置。（12）试管架板可供放置有两种不同口径的试管。（13） 漏斗架板为木制两边可同时放置四个漏斗。产品的部件可以相互组合，可以搭接成不同的支架，实验时候可以根据实验要求来搭接","套",2]
[3004,"升降台","J1110 型，由工作台面、旋转轴、手轮、底板等组成。工作台面、底板采用厚度约 1mm 的钢板制成，尺寸为 150×150mm。手轮采用工程塑料制作，外径不小于φ 52mm。产品工作台面平面度≤1.5mm。升降范围不小于150mm，载重量不小于 10kg.","台",2]
[3006,"三脚架","产品由铁环和三只脚焊接而成。铁环内径： φ 79mm，外径：φ 96mm，厚度：5mm；脚采用φ 6mm 圆钢制作，脚高 135mm。产品的三只脚脚距相等，立放平台上时圆环与台面平行。","个",30]
[3007,"泥三角","金属丝外套耐高温瓷管，等边三角形的单边长不小于 80mm，瓷管长度 55mm","个",30]
[3013,"旋转架","由旋转架、心轴、立柱、底座组成；基本尺寸：70mm×50 mm×75 mm ；旋转架采用改 性聚苯乙烯注塑成型，基本尺寸：35mm×20 mm×16mm ；中心设有半圆槽；槽体半径为15mm；槽深大于 8mm；槽底部呈长方形；底部中心设有直径 1.5mm 钢丝轴；立柱采用改性聚苯乙烯注塑成型；呈空心状；基本尺寸： φ 12mm×43mm；其中一端为φ 6mm×5mm 台肩圆柱；安装在底座上与底座配合紧松适宜； 空心圆柱的底部与上口均设有φ 1.6mm 孔， 用以安装心轴；心轴长度经装配后应高出立柱平面 8mm～10 mm；底座采用改性聚苯乙烯注塑成型；基本尺寸：70mm×50 mm×10mm","套",2]
[null,"电源"]
[4001,"学生电源","1. 输出电压：1.5V－9V 直流稳压输出，采用步进调节，可输出电压值应不少于 1.5V、3V、4.5V、6V、7.5V、9V 五档； 额定电流：1.5A。 直流稳压输出：a. 电压偏调：±（2％U 标＋0.1V）b. 电压稳定性：输入电压在 198V－242V 件变化，在满载时各档输出电压变化量不大于 2％U 标＋0.1V。 c. 负载稳定性：输入电压保持 220V 不变， 负载电流在 0 至满载范围内变化，各档输出电压变化量不大于 2％U 标＋0.1V。d. 纹波电压：电源电压保持 220V，满载时各档纹波电压不大于 0.1％U 标（有效值）。3． 有过载显示、过载保护和复位按钮：a. 直流稳压输出有过载保护。b. 电源的直流输出电流等于或小于其额定输出电流时，电源应正常工作，当输出电流在额定输出电流值的 1.05－1.1 倍时，电源应能过载保护。c.  各档输出电路短路时应能自动关断。4． 连续工作时间不少于 8h。 5． 安全性：a. 绝缘电阻试验应遵循 JY0009－90 中 4.4.3 的规定。b. 电压实验应遵循JY0009－90 中 4.4.4 的规定。","台",30]
[4004,"教学电源","输出电压：交流输出，2V～12V，每 2V 一挡， 共六挡；直流稳压输出，1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V、，共六挡；额定电流：交流 输出时 5A，有过载保护；直流输出时 2A，有过载保护。连续工作时间不少于 8h。","台",1]
[4007,"蓄电池","蓄电池额定电压：6V，电池容量：15Ah。产品由电池槽、电池盖、隔板、极板、连接板、电极接片等组成，总体尺寸约 105×58×98mm。","台",2]
[4008,"调压变压器","单相，干式自冷，（环形）接触式，额定输容量：2 千伏安，输入电压：220V；输出电压：0～250V，最大电流输出：8A。结构：1、调压器的线圈用罗杆紧固在底板上；2、调 压器的刷架上装有一个或若干个并列电刷； 3、调压器装有刻度盘，调节手轮，指针示 出空载输出电压的数值，在器身上装有停档；4、调压器的接线板上标有输入及输出的符号，并装置有接线柱。","台",1]
[4009,"多功能充电器","可同时对不超过 28 只可调内阻电池和 1 只6V（4Ah 或 10Ah 或 15Ah)普通铅酸蓄电池充电,充电时间可在 1-19 小时之间，根据需要设定，仪器外形尺寸 320mm*230mm*130mm","台",1]
[4010,"电池盒","电池盒用于夹持 1 号干电池每套 4 只，电池盒由盒体、弹簧、接插件等组成。盒体采用ABS 工程塑料制作，尺寸为：92mm×40mm× 38mm 弹簧为圆锥形螺旋弹簧，采用直径为0.8mm 的碳素弹簧钢丝制成；有串联插口, 电池装反时不能接通,盒体上有外接接线柱，可方便将电池电源与外部连接。","个",60]
[4011,"感应圈","产品由盒体、电子开关电路、高压线圈、放电杆、放电针等组成，仪器外形尺寸约 266×147×188mm。高压脉冲电压：5KV～50KV 连续可调；放电火花距离：5mm～50mm；高压连续工作时间：不大于 15 分钟，仪器供电电源：AC220V±22V/50HZ，消耗功率≤120W。","台",1]
[null,"长度"]
[10001,"演示直尺","演示用，1000mm,毫米刻度，最小分度值 1cm。尺身宽度 45mm,厚度 8mm。木材制作。尺身白色油漆，红色刻度线及数字。产品符合 JY 168《演示直尺》的各项要求。","只",1]
[10002,"木直尺","产品为木质。木材需经脱脂干燥处理，含水率≤18%；尺应平整、挺直、无毛刺、无节 疤、无裂纹、无伤痕；尺的最小刻度为 1mm， 每厘米处刻线为毫米刻线长的 2~3 倍，并标有相应数字。测量范围 0~1000mm；漆层均匀、光亮，无流挂、气泄等缺陷；尺面平面度公差≤3mm。尺边直线度公差≤2mm；尺的外形尺寸约：1000mm×25 mm×5mm。","只",30]
[10004,"钢直尺","200mm，最小分度值 0.5mm","只",30]
[10005,"钢卷尺","2000mm,自卷制动盒式，尺带伸缩灵活，刻度线清晰、字迹清楚。宽边最小刻度值为1mm，每厘米处的刻线是毫米刻线长的 2 倍并标有相应数字。刻线均匀、清晰,产品符合 QB/T2443-1999《钢卷尺》的有关规定。","盒",30]
[10009,"布卷尺","纤维材质，盒式，测量长度 30m，单位为 10mm，最小分度值为 1mm，软尺宽度不小于 20mm， 有 CMC 标志。在 20N 拉力作用下，每米伸长应不大于 2mm。任意纵向 200mm 长加 400N 力不得断裂。终点线距盒门长度应不小于150mm。每 5m 长度加 9.8N 力应平直。","盒",1]
[10010,"游标卡尺","量程 0-125mm，最小分度值 0.02mm","把",1]
[10011,"外径千分尺（螺旋测微器）","产品为有效量程为 25mm、测量精度为 0.01mm 的测砧为固定式的千分尺， 产品采用钢材制造，表面抛光处理。其中砧头用优质钢材制造。刻度清晰，无断线、缺划。 产品应符合国标 GB1216-75《千分尺》的要求。符合 JY0001－2003《教学仪器一般质量要求》的有关规定。","只",1]
[null,"质量"]
[11001,"物理天平","符合《中华人民共和国教育行业标准》","台",1]
[11002,"学生天平","双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成，刀子：钢或玛瑙制成，标尺最大称量 200g，分度值 0.02g。秤量允许误差为± 0.5d(分度值)。标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀， 游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，刀子应垂直地紧固。部件有：吊耳、秤盘、兰环、开关旋钮等.产品应符合 JY104-82《学生天平》的要求。","台",30]
[11004,"托盘天平","1、双盘、单杠杆、等臂，非封闭式横梁由铝合金制成。2、刀子：钢或玛瑙制成。3、最大称量为：200g,标尺称量为:0-5g,分度值 e=d：0.2g,秤盘直径：84mm。4、外形规格：210mm×84mm×135mm。5、标尺应光洁平直，连接部位应固紧，分度线应均匀，游码起点应对准零线，移动时松紧适宜，当杠杆受到轻微冲击时，游码不应移位。刀子应垂直地紧固。","台",30]
[11005,"托盘天平","双托盘、单杠杆式，托盘为胶木材料制成， 盘底有成对编号，最大称量 500g，最小分度值 0.5g，游标刻度清晰，游码滑动自如，附件：砝码 1 套，镊子 1 把，专用塑料砝码盒1 个，各种砝码和镊子定位放置，底座表面喷塑，横梁盘托表面镀硌、","台",1]
[11010,"电子天平","最大载荷 100g，精度 0.001g，有防风罩、校准砝码、其他他技术要求应符合 JB／ T5374-1991","台",1]
[11015,"单杠杆天平","最大秤量：100g,精确度：10mg，标尺刻度： 0-100g,标尺最小刻度 1g,链盘刻度：0-±1g,链盘最小刻度：0.01g,执行标准：GB/T 4168-1992，准确度等级：二等 10 级。","台",1]
[11018,"案秤","最大秤量：10kg，最小秤量：10g，执行标准：GB/T 335-2002，准确度等级：三等，最大允许误差：5g","台",1]
[11020,"弹簧度盘秤","符合《中华人民共和国教育行业标准》","台",1]
[11021,"金属钩码","规格：10g×1、20g×2、50g×2、200g×2。产品采用纯度 99.6%、粒度≥80#的铁基粉压制，硬度≥HB70。10g 钩码主体尺寸:φ 14.5×10mm，20g 钩码主体尺寸：φ 17.7× 11.5mm，50g 钩码主体尺寸：φ 25×14.2mm，10g、20g、50g 钩码底部均成半球形，上钩高 9mm，下钩位于底槽内，上、下钩开口方向相互垂直；200g 钩码主体尺寸：φ 31× 34.2mm，上、下钩开口方向相互垂直，钩高9mm。所有钩码表面镀铬。塑料盒定位包装","套",30]
[11022,"金属槽码","10g×l，20g×2，50g×2，200g×1，另附10g 金属槽码盘","套",30]
[null,"时间"]
[12001,"机械停表","1、采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，机芯装有十三颗宝石。2、盘内附两个刻度图，及两根指针。3、一幅刻度图最小刻度为 0.1s，共 60 个数值；一幅刻度图最小刻度为 1 分钟，共 15 个数值。4、外壳规格：约 70×50×16mm³，重量：约 120 克。5、表机能在－10oC 到＋40oC 温度范围内保持正常工作。6、指针采用刀口式，读数准确。","块",30]
[12002,"机械停钟","精度 0.1s，有暂、复位和起始健","块",30]
[12003,"电子停表","功能：1，24 小时制时、分、秒显示；2、月份、日期显示；3、ABS 材料；触发式按键； 显示精度 1/100 秒；0，1S；防水结构；1，5V；外面彩色纸盒包装。","块",30]
[12004,"电子停钟","符合《中华人民共和国教育行业标准》","块",30]
[12010,"节拍器","220V，50Hz。、 节拍器振动音响清晰，调节范围、声光同时显示。、节拍器外形尺寸应 150×120×60mm。、节拍器频率以每分钟脉冲数计算，分为十档，连续可调从 10 拍/分到 290 拍/分。","个",1]
[12011,"沙漏","产品由细沙容器、细沙、保护支套等组成。细沙容器采用 95#玻璃制成上下容积相等的葫芦状玻璃瓶，内装细沙。容器的最大圆弧直径 55mm，容器壁厚均匀，密封完好；细沙颗粒均匀、干燥并经染色；保护支套采用壁厚 2mm 的有机玻璃管制作，上下端设有防震垫块。产品总高度约 160mm。","个",1]
[12015,"日晷","产品采用 ABS 工程塑料制作，主要由晷盘及晷针构成。晷盘直径φ 300mm，盘面印有时间换算刻度，晷面至地面高度 55mm；晷针厚度约 10mm，总长 200mm。晷盘与晷针连接可靠、调节方便。","个",1]
[null,"温度"]
[13001,"温度计","局浸式，有机液体，测量范围 0℃～100℃， 最小分度值 1℃，示值误差应不大于±1℃。JB/T9262-1999","支",60]
[13003,"温度计","局浸式，水银，测量范围 0℃～200℃，最小分度值 1℃，示值误差应不大于±1℃。m，JB/T9262-1999","支",2]
[13004,"演示温度计","一、温度测量教具，供中学教学演示实验用。二、玻璃件：1、玻璃件应光洁透明，不得有裂痕。2、毛细管不得有显见的弯曲现象， 其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。3、感温液体与液柱：（1） 感温液体必须纯洁, 无杂质、无沉淀、无气泡。（2） 液柱不得中断、不得倒流。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时,不得在管壁上留下液滴或挂色。 4、温度计示值允许误差:“Ｃ”:± １℃,“Ｆ”:±２Ｋ。 5、板面字与分度线应清晰。","只",2]
[13005,"热敏温度计","具线性刻度,温度正负范围由仪器自动转换显示，技术性能：1、测量范围-10℃到 100℃；2、基本误差：10℃-100℃不大于 5%，-10℃-10℃不大于 1℃；3、温度正负范围指示： 自动；4、平均反应时间不大于 5 秒；5、显示电表：J0401 型演示电表直流 0～500μ A 或其他直流电表 500μ A 档；6、使用电源：交流 220V±10%，50Hz；","只",1]
[13006,"双金属片温度计","符合《中华人民共和国教育行业标准》","个",1]
[13010,"体温计","三角形棒式，口腔用，水银，测量范围 35℃～ 42℃，最小分度值 0.1℃，两相邻分度线中心距不小于 0.55mm，标度线计量数字和标志颜色应牢固，不允许有脱色现象和影响读数的颜色污迹，感温液柱不应中断、自流、难甩。其他要求应符合 GB1588-2001","支",2]
[13011,"电子体温计","液晶显示阿拉伯数字；2. 测温范围： 32.0℃～42.0℃；3. 精确性：小于 35.0℃，±0.2℃； 35.0℃到 39.0℃，±0.1℃；大于 39.0℃±0.2℃；4. 电池寿命：连续使用可多于 200 小时","支",1]
[13012,"红外线快速体温检测仪","产品由激光瞄准器、红外线传感器、液晶显示器、手柄、电池盒、上下选择键、功能℃ 和℉转换键、激光和背光开启∕关闭键等组成，技术指标：显示精度为 0.1℃（0.1℉）， 电源供电为两节干电池供电，人体模式测量范：32.0-42.9℃（90-109.2℉）,人体模式的误差范围：±0.3℃（0.54℉），物体模 式测量范围：0-100℃（32-212℉）, 物体模式的误差范围：±1℃（33.8℉）测量距 离为 5-15cm,产品具有 7 秒自动关机功能。产品规格尺寸：102*46*151mm","个",1]
[13020,"寒暑表","测量范围－40℃～50℃，最小分度值 1.0℃， 有摄氏度（记为 C°）和华氏度－40°F～ 120°F（记为°F）两种刻度，外型尺子 195mm×42mm×8mm.","只",1]
[null,"力"]
[14001,"条形盒测力计","本产品为压力量程 10N 的条形盒测力计；产品的分度值为 0.2N；零点平均示差不大于1/4 分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于 1/2 分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于 1/4 分度；刻度尺长为 125mm±2%；主、辅刻线宽度为 0.25mm±0.05mm；主刻线长为 7mm±1mm，辅刻线长为 4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整； 在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4,金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。","个",60]
[14002,"条形盒测力计","本产品为压力量程 5.0N 的条形盒测力计；产品的分度值为 0.1N；零点平均示差不大于1/4 分度；条形盒测力计任一点的平均示差不大于 1/2 分度；条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于 1/4 分度；刻度尺长为 125mm±2%；主、辅刻线宽度为 0.25mm±0.05mm；主刻线长为 7mm±1mm，辅刻线长为 4±1mm；刻度线及字迹清晰、均匀、工整；在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。","个",60]
[14003,"条形盒测力计","本产品为压力量程 2.5N 的条形盒测力计。产品的分度值为 0.05N,零点平均示差不大于 1/4 分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于 1/2 分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大示差不大于 1/4 分度；刻度尺长为 125mm±2%。主、辅刻线宽度为 0.25±0.05mm；主刻线长为 7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型。","个",2]
[14004,"条形盒测力计","本产品为压力量程 1.0N 的条形盒测力计。产品的分度值为 0.01N。零点平均示差不大于 1/4 分度。条形盒测力计任一点的平均示差不大于 1/2 分度。条形盒测力计任一点的重复称量的最大元差不大于 1/4 分度；刻度尺长为 125mm±2%。主、辅刻线宽度为 0.25±0.05mm；主刻线长为 7±1mm，辅刻线长为4±1mm。刻度线及字迹清晰、均匀、工整。在 0 刻及量程的 1/5、2/5、3/5、4/5 及满刻度处有数字标出刻度值。指针覆盖刻线部分的宽度不大于 0.5mm；覆盖刻度线长度的3/4；外壳：金属面板，塑料外壳， 零位可调、拉力式条形盒型金属面板，塑料外壳，零位可调、拉力式条形盒型。","个",60]
[14005,"圆筒测力计","圆筒测力计由透明塑料外壳、弹簧、拉杆指针、提环、调零螺母、挂勾等组成。刻度为5N，执行JY0127－1991 标准。","个",2]
[14006,"圆筒测力计","1、圆筒测力计由透明塑料外壳、弹簧、拉 杆指针、提环、调零螺母、挂勾等组成。2、刻度为 1N，分度值 0.02N，最大称重量为100g。3、圆筒长度为 160mm，其中透明部分为 150mm，整个产品的塑料件均为黄色塑料制成。","个",2]
[14008,"平板测力计","平板测力计由悬挂钩、弹簧、三角形调整片、指针、刻度板、拉杆、限位片。测量范围为0~5N，执行JY0127－1991 标准。","个",60]
[14011,"演示测力计","0N～2N，产品由弹簧、指针、刻度板、拉杆、悬挂装置、夹持柄、指针调节装置等组成， 示值允差范围不大于 0.1N、回零允差不大于0.05N，执行 JY0127－1991 标准","个",2]
[null,"电"]
[15001,"演示电表","一、基本误差：G:-100uA~0uA~+100uA，误差≤2.5uAA:0A~0.5A 误 差 ≤0.0125AA：0A~2.5A 误差≤0.0625AV:0V~2.5V 误 差 ≤0.0625vV：0v~10v 误 差 ≤0.25v升降变差:G:-100uA~0uA~+100uA 误 差 ≤2.5uAA:0A~0.5A 误 差 ≤0.0125AA：0A~2.5A 误差≤0.0625AV:0V~2.5V 误 差 ≤0.0625vV：0v~10v 误 差 ≤0.25v二、位置引起的改变量:在任意方向偏离标准位置 5°，改变量≤测量上限的 1.25%。三、阻尼：过冲量：全偏角小于 180°的表，过冲量不得超过标度尺长度的 20%；响应时间：对仪表突然施加能使其指针最终指示在标度尺 2/3 处的激励，在 4s 之后的任何时间，其指针最终偏离静止位置不得超过标度尺全长的 1.5%。四、偏离零位和零位调节器：1、偏离零位：不应超过标度尺长的 1%；2、零位调节器：全部调节范围不应小于标度尺长的 2%或 2°，取较小值。五、电流的冲击试验：耐受 2 倍测量上限值的电流或电压的冲击试验五次，每次试验持续 0.5s，间隔15s，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。六、电流的过载试验：应能耐受住测量上限 120%的电流或电压 5min，回复到标准条件，仍符合基本误差的要求。七：电压试验：试验电压 1kv，不出现击穿或飞弧。八：绝缘电阻≥5MΩ 。","只",3]
[15002,"数字演示电表","使用电源：220V±10% 50HZ，工作环境：温 度：-10℃～40℃。相对湿度：≤85%，屏幕：70×48mmLED 数码管 4 位半显示，量程范围广，误差：＜0.5% ，主要性能：交、直流电压量程： \n（1）200mV档：0～199.99mV  （2)2V档：0～1.9999V   (3)20V档：0～19.999V     (4)200V档：0～199.99V    （5)500V档：0～499.9V \n（1）检流档：0～199.99μA   (2) 2mA档：0～1.9999mA (3) 20mA档：0～19.999mA   （4)200mA档：0～199.99mA   （5)10A档：0～9.9A","只",3]
[15006,"电能表","符合《中华人民共和国教育行业标准》","只",1]
[15007,"绝缘电阻表","材质：金属。 1、额定电压 500±10% 测量范围(MΩ )0～500  2、准确度：10 级（相当于弧长的 1 级）。 3、使用条件：温度-25~+40℃相对湿度不大于 80％。 4、摇柄额定转速：120r/min。 5、外磁场影响：当外界磁场度为 0.4kA/m 时，仪表允许改变量为等级指数的 100％。6、倾斜影响：当仪表自水平位置向任意一方向倾斜 5°时，仪表允许改变量为等级指数的 50％。 7、绝缘电阻：仪表所有线路与外壳之间的绝缘电阻应不小于 20 兆欧。 8、试验电压：仪表能耐受频率为 50Hz 的正弦波交流电压历时 1min 试验，试验电压有效。 9、尺 寸 约：230mm×190mm×90mm  ","只",1]
[15008,"直流电流表","一、J01407 型直流电流表，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下标有“-”、“0.6A”和“3A”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成45°角。2.工作时间周围温度 0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-0.2A-0-0.6A)(-1A-0-3A)。4.测量精度；2.5 级。5.外形尺寸；133×97×100 毫米。6.阻尼时间；不大于 4 秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1 组仪表。9.电流表表头压降为 75mv。","只",60]
[15009,"直流电压表","一、J0408 型直流伏特计，主要由表壳和表头组成。表壳上装有三个接线柱、三个接线柱下有“-”、“3V”和“15V”三种符号。二、技术要求：1.指示面板与水平面成 45°角。2.工作时间周围温度 0℃-40℃，相对温度≤85%。3.测量范围（-1V-0-3V）（-5V-0-15V）。4.测量精度；2.5 级。5. 外形尺寸；133×97×100 毫米。6.阻尼时间； 不大于 4 秒钟。7.对外界磁场的防御等级为Ⅲ级。8.A1 组仪表。9.伏特计表头压降为1mA.","只",60]
[15010,"灵敏电流计","表面用透明有机玻璃制作，底座用 ABS 工程塑料制作，磁电式，2.5 级。灵敏度：±300 μ A 内阻：80-125Ω ；2.4-3KΩ ，外形规格： 外形尺寸 133*97*100mm。测量范围：-300µA—0—300µA。误差：≤5。.产品应符合 JY-57《灵敏电流计》的有关规定。","只",60]
[15011,"多用电表","1．本品为整流系，轴尖轴承支承式、指针式电表.2．准确度等级：直流电流、电压、电阻测量档均为 2.5 级，交流电压测量档、直流电压 0－2500V 为 5.0 级。3．电压灵敏度：直流为 5KΩ /V，交流为 2.5KΩ /V。4．量程范围：直流电流：0－50µA－1mA－10mA－ 100mA－500mA－5A；直流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－500V－2500V；交流电 流：0－1mA－10mA－100mA－500mA－5A；交流电压：0－1V－2.5V－10V－50V－250V－ 500V－2500V；电阻：R×1、R×10、R×100、R×1K、R×10K。5．阻尼时间：不超过 4S。绝缘电阻不小于 20MΩ 。6．转换开关各档位定位正确，无错位，转动时手感好。7．电 表指针挺直，机械调零时可在零刻度左右移动。8．产品所附测量表笔及电池应完好有 效。9．产品应符合 JY0330－93《教学用指针式电表》的要求","只",1]
[15012,"投影电流表","1、 测量范围： -0.2~0-0.6A、-1A~0~3A ; 最小分度：0.02A，0.1A\n2、 测量精度：2.5级; \n3、 阻尼时间：≤4S;    \n4、 防外磁场：Ⅲ级;  \n5、仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。\n6、 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。\n7、 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。\n8、 其他应符合JY 0330《演示电表》第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。                                                  \n","只",3]
[15013,"投影电压表","1、 测量范围： -1V~0~3V、-5V~0~15V ;   最小分度：0.1V,0.5V\n2、 测量精度：2.5级;\n3、 阻尼时间：≤4S ; \n4、 防外磁场：Ⅲ级; \n5、 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。\n6、 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。\n7、 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。\n8、 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。","只",3]
[15014,"投影检流计","1、 测量范围：-0.1 mA~0~+0.1 mA、-1 mA~0~+1 mA ;\n2、 测量精度：2.5级;\n3、 阻尼时间：≤4S ;   \n4、 防外磁场：Ⅲ级 ;                                       \n 6、 仪器的性能、安全、结构及外观的一般要求应分别符合JY 0001第4、5、6、7章的有关要求。\n7、 产品标志应符合JY 0330第5.10条要求。\n8、 仪表和（或）附件的过载能力应符合JY 0330第5.11条要求。\n9、 其他应符合JY 0330第5.12、5.13、5.14、5.15条要求。","只",1]
[15020,"教学示波器","采样方式：实时采样。\n实时采样率：最大40m sa/s。\n输入通道：1路模拟通道输入。\n输入耦合：直流或交流（DC或AC）。\n输入阻抗：1MQ±5%，丨丨<40PF.\n显示：采用7寸TFT液晶显示器，（分辨率：800*480，色彩：16Bit真彩色）。\n提供省级或省级以上权威检测机构出具带 CMA或 CNAS 标识的检测报告复印件或扫描件，中标后提供原件备查。","台",1]
[15021,"大屏幕示波器","大屏幕示波器是采用 35CM 黑白电视机显象管作示波器的显示屏,它具有显示屏幕面积大、亮度高、线性好、显示波形清晰等优点， Y 轴衰减倍率：1、10、100 三档，Y 轴灵敏度：400mVp-p/格，X 轴扫描频率：10 Hz ～ 100Hz、100 Hz～ 1K Hz, X 轴灵敏度：200mVp-p/格，内正、负同步，机内校准信号：正弦波、频率 350Hz，频率响应：DC-2KHz，不大于 3dB,屏幕有效显示面积:160mm× 200mm,工作环境：温度：0℃～40℃，工作 电源：AC 220V±10%、50Hz，连续工作时间不小于 8 小时。","台",1]
[null,"其它"]
[16001,"密度计","1. 计量范围：计量范围：密度 1.000-2.000 之间。  2. 最小分度值：0.001。 3. 误差：±0.001，在液体中倾斜度不大于 0.2 分度值。  4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。 5. 其它要求符合技术标准的要求GB/T 17764《密度计》。","支",2]
[16002,"密度计","1. 计量范围：密度 0.7000-1.000。 2. 最小分度值：0.001，在液体中倾斜度不大于0.2 分度值。 3. 误差：±0.001。 4. 密度计各部位无严重内应力集中现象，无影响强度及密度测量的玻璃缺陷。  5. 其它要求符合技术标准的要求 GB/T 17764-99《密度计》。","支",2]
[16004,"湿度计","指针式，可测温度及湿度，仪盘直径不小于125mm，温度可测 -20°C~40°C，湿度可测 10%RH~90%RH。","个",1]
[16005,"罗盘","罗盘尺寸：132 X 132 mm ， 厚 13mm,底盘材料：电胶木，罗盘表面嵌有金属铝面，直径 110mm,盘面分值角度为 1°，罗盘中心附有指南针，直径 20mm,罗盘顶角边有两个水平仪。","只",1]
[16008,"空盒气压表","1.产品结构为多膜盒式，其膜盒数量不得少于 3 只，结构外观应符合JY0001 第 6、7 章的有关要求。 2.读数范围：80～106KPa 分度值 0.25。 3.可测量环境气压，在环境温度为 0～40℃时，其测量误差应≤±%5。符合 JY0128-1991《空盒气压计》的要求","台",1]
[null,"专用仪器"]
[21001,"圆柱体组","铜、铁、铝三个圆柱体组成，尺寸为Φ 20mm×32mm。配塑料包装盒，其他技术要求应符合 JY/T0394-2007","套",30]
[21002,"立方体组","产品由铜、铁、铝、木材四种材料的立方体组成，塑料盒定位包装，四种立方体体积均为 25×25×25mm，。","套",30]
[21003,"运动和力实验器","1、本产品由实验板、小车、带槽塑料板、钢球、塑料球、惯性快、各种粗超度不同的材料（如毛巾、单瓦愣纸板、塑料薄片）等组成。2、 实验板是由斜面板和水平板组合在一起作为实验的平台。斜面板尺寸为200mm×120mm×13mm，其一端与水平板的一端连接并可绕连接轴转动，斜面板的角度可调、可折叠。斜面板的背部装有金属支撑架，可使斜面板调整夹角时起支撑面板的作用。3、实验板的展开尺寸为 730mm×120mm×13mm。4、小车外形尺寸约 95×75×30mm，车身设有放置砝码的凹槽，凹槽尺寸φ 50×20mm，小车总质量为不小于 150g；车轮运转应灵活。5、 带槽塑料板宽度应等同斜面板宽度，板长度不小于 180mm，厚度不小于 2mm，中心槽的长度等同钢球、塑料球直径均16mm。钢球表面应有防锈镀层。6、惯性块重应不小于 10 克，表面应平滑无毛刺。毛巾尺寸不应小于 400mm×200mm，单瓦楞纸板尺寸不应小于 500mm×120mm；塑料薄片尺寸不应小于 180mm×120mm。7、本产品各尺寸公差均为自由公差。3.4 产品中的塑料制品、金属制品的表面应无明显缺陷和变形，纸制品、纤维制品应无残缺和破损。8、产品除符合本标准外还应符合 JY 0001 中的有关规定。","套",30]
[21004,"惯性演示器","1、本仪器为工程塑料制作而成，由蓝色壳体、红色启动键、拉簧、红色绳线、金属挡片、金属球等组成。2、壳体为塑料制品， 尺寸为：158mm*76mm*75mm。3、红色启动键为塑料制品，按键直径为 13mm，滑杆长 53mm，启动键装入壳体后，滑杆露出长度不小于3mm，启动键运行灵活、无阻滞现象。4、拉簧用弹簧钢丝制成，表面镀锌。5、金属球直径不小于 20mm，外表作镀镍处理，光滑明亮。仪器应能被平稳放置，实验中不应有明显晃动。6、塑料制品不应有明显变形和伤痕。7、拉动仪器拉簧，将其套挂在启动键的滑杆上方露出部位，将载球板平放在仪器的管形圆柱端面，再将钢球放在载球板的上面并居中，此时按下启动键，拉簧应能迅速拉出钢球下面的载球板，钢球应能垂直下 落，停在圆柱端口。8、仪器外观及其它还应符合 JY0001 第 4～7 章的有关规定。","套",2]
[21005,"摩擦计","产品由摩擦板和摩擦块组成。摩擦板和摩擦块均由经脱脂、干燥处理、几何变形小、不易断裂、质地坚韧、细滑的优质木材制作。摩擦板尺寸为 500×50×10mm，摩擦板平面变形不大小 1mm，摩擦面及其背面不涂漆； 摩擦块尺寸为 100×40×30mm，质量为 50g±2g，摩擦面为 100×40mm 和 100×30mm 各一面，摩擦面平直不上漆。大摩擦面的背面有两个放置钩码的孔，孔径φ 27mm，孔深10mm，摩擦块的一端面质心线上有挂线钩。","套",30]
[21006,"螺旋弹簧组","产品为 0.5N、1N、2N、3N、5N 不同规格弹簧配套成组。弹簧采用机械性能不低于 70# Ⅱ组的弹簧钢丝，钢丝直径不小于 1.2mm。","组",2]
[21007,"阿基米德原理实验器","1、产品由专用测力计、测力计支杆、塑料吊桶、塑料圆柱体、溢液杯等组成。2、专用测力计左测量程为 0～2N，最小分度值为0.1N，最大分度值为 0.5N，右侧刻度线和左侧刻度线一致。3、专用测力计的弹簧指针采用 1mm 厚的金属板冲压成形，染红色，测力计外形尺寸为 380×88×20mm。4、测力计支杆采用工程塑料制作，一端设 M6×8mm 螺钉嵌件，方便与测力计螺接，支杆外径φ 11mm，长约 46mm；塑料吊桶采用透明塑料制作，附提手，桶底附有挂钩，尺寸为φ 55× 53mm；圆柱体采用工程塑料制作，尺寸为φ50×51mm，圆柱体上端中部设有挂钩。5、塑料圆柱体在塑料吊桶内贴合密实，桶、柱上端齐平。6、塑料桶和圆柱体的总质量约为 140g，在桶、柱壁上均有三条容积、体积等分线，线宽约为 1mm；溢液杯采用透明塑料制作，尺寸为φ 88×100mm，溢液杯溢液管下口高度不低于 70mm。","套",30]
[21008,"阿基米德原理及其应用实验器","产品主要由溢水杯、小量筒、重物桶、配重码、钩码等组成。溢水杯采用透明塑料制作，内空尺寸为φ 65×130mm，壁厚不小于 2mm， 溢水口中心离溢水杯口边缘约 18mm，溢水口内径φ 8mm，凸出长度约 16mm；小量筒采用透明塑料制作，内空尺寸φ 36.5×100mm， 筒壁有刻度标尺，最小分度值 2mm，每 10mm 标注数字，标尺有效长度 90mm，量筒附有挂钩；带盖重物桶采用聚乙烯材料制作，重物桶上、下均附有挂钩，桶壁有刻度标尺，分度值 5mm，每 5mm 标注刻度数字，重物桶内空尺寸φ 33×68mm；配重码共两块，尺寸分别为φ 30×18mm（质量约 100g）、φ 30×9mm（质量约 20g）；钩码质量为 20g","套",30]
[21009,"液体压强与深度关系实验器","产品可演示液体对容器底和侧壁有压强；在同一深度，液体向各方面的压强相等；液体对容器侧壁的压强随深度的增加而增大等 实验内容。产品主要由水槽 1 只、大筒 1 个、小筒 1 个、小筒座 1 个、小孔橡胶塞 3 只、压强计 1 套、橡皮筋 1 根、细线 1 根组成。水槽采用工程塑料制作，内空尺寸不小于190×100×30 ㎜；大筒为带刻度的透明塑料圆筒，尺寸为φ 105×130 ㎜，壁厚不小于 2㎜，筒壁刻度标尺全长 130 ㎜，有效刻度 0～ 120 ㎜，分度值为 5 ㎜，每 10 ㎜一大格并标注刻度数字，短刻度线长不小于 4 ㎜，长刻度线长不小于 5 ㎜，数字字高不小于 4 ㎜；小筒为φ 30×200 ㎜的玻璃筒，壁厚不小于2.5 ㎜，在筒壁一侧不同深处有三个喷嘴， 喷嘴内径φ 4 ㎜，突出高度 16 ㎜，喷嘴间中心距 52 ㎜；小筒座采用工程塑料制作，筒座底径φ 90 ㎜，高约 20 ㎜；压强计由带手柄的鼓膜塞及胶膜、带刻度板的 U 形玻璃管及连接胶管组成，鼓膜塞内空尺寸不小于φ 25×10 ㎜，手持柄长度不小于 110 ㎜。刻度板材质为塑料，刻度尺总长 90 ㎜，每 10 ㎜一刻线并标注刻度数字，刻线长不小于 8 ㎜， U 形玻璃管内径不小于φ 3 ㎜，总长不小于135 ㎜，连接胶管长度不小于 350 ㎜。","套",30]
[21010,"连通器","1、本产品由透明工程塑料组成的连通器和插接式底座两部分组成。2、连通器管有粗直管一根、弯直管一根、三球管一根、细直管一根组成。3．产品外形尺寸不小于：240×150×200mm。4．粗直管外径为 37mm，细管外径为 14mm 壁厚不小于 2mm。5．底座为双边插接式，结构稳定，底座放在倾斜 10°的平面上，不会倾到。","套",1]
[21011,"帕斯卡球","产品由气筒、圆球和喷嘴等组成。圆球直径φ 80mm，圆球壁厚 3mm，容积约 0.2 升；气筒由合金铝管制成，直径φ 28mm，长度200mm，活塞杆直径φ 7mm，长度 250mm；喷嘴 10 个喷嘴均布于圆球表面，喷嘴孔内径φ 0.4mm。产品各部位配合良好，性能可靠。","个",1]
[21012,"浮力原理演示器","1、产品由透明盛液筒（带连通管）、塑料浮子及透明玻璃管组成。2、塑料筒外贴透明刻度。3、筒内盛液后连通管连接处不得有渗水现象。4、阀门开关灵活，关闭时不得渗漏，开启时液体流动流畅。5、浮子盖能在外力作用下打开，盖上后应密封，手提钩子时不得脱落。6、钩子上的螺丝钉转动松紧适当，加减填充物并调节后能处于悬浮状态。7、塑料筒内径 100mm，深大于 140mm。8、浮子直径 50mm，高 50mm。","套",1]
[21013,"物体浮力条件演示器","产品由盛液筒、浮体及附件组成。盛液筒为透明塑料圆筒，筒的内径不小于 95mm，深度不小于 285mm；浮体包括潜水艇模型、浮筒、配重体等。潜水艇模型造型逼真，尺寸约 100×30×35mm；浮筒采用透明塑料制作，尺寸为φ 40mm×100mm，浮筒盖采用橡胶制作， 密封性能良好，浮筒下端附金属挂钩，筒壁印制刻度标尺。配重体由砝码托及 4 只 20克砝码组成；附件包括皮管夹、密度计、吸耳球等。浮体在液体中可处于飘浮、悬浮或下沉状态。","套",1]
[21014,"潜水艇浮沉演示器","产品由潜水艇模型、吸排气筒、乳胶管等组成。潜水艇模型采用透明塑料成型为球体， 尺寸为 Sφ 70mm；吸排气筒采用 50ml 的塑料注射器，活塞杆推拉灵活，气密性好；乳胶管长约 300mm。","套",1]
[21015,"液体内部压强实验器","产品由承压盒、支杆、固定夹、槽轮、皮带、乳胶管、胶膜等组成。承压盒采用工程塑料制作，内径φ 36mm，转轴孔径φ 4mm；支杆采用φ 4mm 圆钢制作，一端弯角为 90±1°， 支杆长 280mm，表面镀铬；槽轮采用工程塑料制成，外径φ 19mm，槽深约 5mm；皮带为直径φ 100×2.5mm 的橡胶皮带；乳胶管长不小于 400mm，内径φ 5mm。胶膜厚薄均匀，尺寸不小于 70×70mm。","套",30]
[21016,"微小压强计","产品由 U 形管、刻度板、三通管、乳胶管、支杆等组成。U 形管用内径均匀的玻璃管制成，内径为 4mm，壁厚不小于 1mm，U 形管竖直长度 370mm，两侧中心距 21mm，U 形管口一端成喇叭口，一端成“接头”状。刻度板采用工程塑料制作，尺寸为 39×11×365mm，刻度板正面印制黑色刻度标尺及数字，刻度总长为300mm，0 刻度在中间，刻度线长35mm，最小刻度为 5mm，U 形管用固定卡安装在刻度板上。三通管采用聚乙烯材料制作，管外径 5.7mm。乳胶管长不小于 300mm，内径 5mm。支杆采用工程塑料制作，一端设 M5×8mm 螺钉嵌件，方便与刻度板螺接，支杆外径φ12mm，总长 52mm。","套",30]
[21017,"液体对器壁压强演示器","产品由透明圆管、橡胶膜及橡皮筋组成。透明圆管为φ 29.5mm×210mm 的空芯玻璃管， 圆管壁厚不小于 2.5mm。圆管侧壁上的不同深处有两个喷嘴，喷嘴外径 18mm，两喷嘴中心距 68mm，喷嘴突出高度约 34mm。橡胶膜配备不少于三块，尺寸不小于φ 60mm。玻璃管经充分消除内应力，壁厚均匀。","套",1]
[21018,"气体浮力演示器","抽气式，产品应由透明容器、圆柱形浮体、平衡块、杠杆和气阀和连接软管组成，仪器外形尺寸不小于 190mm*145mm*310mm,透明容器的体积为不小于 4L，圆柱形浮体浮体宜采用轻质材料制作，体积应不小于 1000cm³，浮体在容器里压强达到-0.07MPa，浮体长度、直径变化不大于 3%，且不可有开裂、破损及变形现象，平衡块、杠杆采用金属材料制成，平衡块中心螺纹孔贯穿，杠杆与平衡块应采用螺纹连接，表面应作防锈处理，可以通过调节平衡块位置达到平衡，气阀为台阶口，外径为 8mm 的，仪器平衡状态时在抽到真空时杠杆挂浮体端应向下倾斜 20°±2°，打开气阀后杠杆恢复平衡状态。","套",1]
[21019,"马德堡半球","产品由两个附有拉手的金属半球组成，半球与拉手一次成型，其中一个半球上装有旋塞和抽气管嘴；旋塞和抽气管嘴采用黄铜制成，抽气管嘴外径φ 8mm，台阶口，半球外径 105mm；内径 80mm。2、半球：产品外表面喷漆；两半球的合口处和旋塞进行成组研磨，产品配有凡士林油一袋和密封圈一个，其它应符合JY0001-2003 教学仪器一般质量要求","套",2]
[21020,"大气压系列实验器","大气压系列实验器可供初中物理及小学科学教学作大气压的存在及其方向、大气压强与空气密度的关系、大气压力的应用、粗测大气压强等实验用。产品由透明杯、橡胶套圈、胶塞、方格盖板、带嘴盖板、多孔盖、小气球、弹簧夹、乳胶管等组成。透明杯采用“372”材料制作，外形尺寸约φ 64×94mm；方格盖板、带嘴盖板均采用透明塑料制作，尺寸均为φ 80.5×3mm，方格盖板上的小方格尺寸为 10mm×10mm，带嘴盖板上的嘴管长度不小于 14mm，嘴管外径φ 8mm；多孔盖上的小孔孔径不大于φ 1.5mm，多孔均布。","套",1]
[21021,"压力和压强演示器","本仪器由透明杯、海绵块、压强块、砝码托盘、承压杆、标尺等组成，仪器外形尺寸： φ 79mm×160mm，海绵块厚度不小于 38mm, 压强块为 3 块 60mm、40mm、20mm 不同直径组成可更换，砝码托盘直径 40mm,承压杆为金属材料，直径 10mm 有效长度不小于 80mm,标尺量程 0-6cm","套",1]
[21022,"流体流速与压强关系演示器","仪器由底座、支撑板、导流管、U 型管、连接玻管、乳胶管、位移标尺等组成。支承板面积 380×280mm；导流管由三段玻璃管串接而成，两端为细管，内径φ 6mm，有效长度70mm，中部为粗管，内径φ 26mm，有效长度170mm；U 形管和连接玻管内径φ 4mm。","套",1]
[21030,"杠杆","由杠杆尺、轴、调平装置和四只挂钩组成。表面平整、挺直、均匀、无毛刺。杠杆尺为500×25×8mm，中心有φ 4mm 的铜轴套。杠杆尺正面以轴心为零点向两端刻印厘米单位刻度线，刻线清晰，每 5cm 印一长线并标注数字。杆身有效长度为 480mm，由木质制成。杠杆尺两端装有镀锌调平螺母，尺端包头加固。杠杆应平衡。应符合 JY172-84《杠杆》的要求。","套",30]
[21031,"演示滑轮组","单 2（直径 70mm），三并 1（直径 70mm），三串 1(大 70mm，中 50mm，小 40mm)，可卡三并 1（直径 70mm），可卡三串 2． 单滑轮，三并滑轮，三串滑轮,各 2 个。滑轮直径：7厘米 2、尺寸不小于：24.4 x 9.2 x 7.2cm3． 三并滑轮为直边半封闭式，三串滑轮和单滑轮为单边悬臂式，滑轮的上下挂钩方向互成 90°或可转动。4． 允许负荷：2 千克（19.6 牛顿）。5． 轮盘用塑料制成。框架用碳钢冷轧板制成。中轴由钢丝制成，框架表面作防锈处理。6． 轮盘应转动灵活，轮盘沿轴向串动距离不大于 1mm。7． 滑轮悬挂后，其框架侧边均应铅直，误差不大于1.5mm。8． 各轮盘平面与框架的平行度公差不大于 1mm。9． 一对单滑轮，当负荷 500克时，机械效率应不低于 90％。每对三并、三串的滑轮，当负荷 1000 克时，机械效率应不低于 60％。","套",1]
[21032,"滑轮组","产品由单滑轮 4 个，二并滑轮 2 个，二串滑轮 2 个，可卡单滑轮 2 个，二串滑轮上端直径为 30mm,下端滑轮直径为 40mm,其它滑轮直径为 40mm,滑轮用优质工程塑料制作，轮轴、框架用金属制作，表面镀铬，其中二并滑轮为直边四分之一敞开式，其余滑轮框架为直边半闭式。上下挂钩方向互成 90°。","套",30]
[21033,"滚摆","滚摆由摆体（摆轮和摆轴）、悬线、支柱、横梁和底座组成。2． 摆轮直径Φ 125mm。摆轴直径Φ 8mm，长 160mm，轴上两个穿线孔距离 140mm，穿线孔径Φ 1.5mm。支柱高400mm，横梁长 240mm。3． 摆体（摆轮和摆轴）重 0.65Kg。4． 摆轴对摆轮的垂直度公差为 0.25mm。5． 摆轴应粗细均匀。轴上二穿线孔对于摆轮的对称公差为 0.5mm。6． 摆体重心偏移轴线公差为 0.45mm。7． 摆轴镀铬。底座应稳固、表面涂漆，支柱表面应作防锈处理。8． 产品应符合 JY110-82《滚摆》的要求。","个",2]
[21034,"离心轨道","产品由底座、环形轨道、钢球和释放球和接球装置等组成。底座采用工程塑料成型，外形尺寸约 280×110×26mm；轨道采用宽度不小于 20mm 的铝合金弯制成型，成形规则圆滑，环形轨道有球入、出二个斜坡。长坡顶部有释放球装置，短坡顶部有接球装置。环形轨道环内径不小于 110mm，钢球直径Φ25mm。","套",2]
[21035,"力学实验盒","J2172 型，产品主要由下列部件组成：小车1 个、弹簧测力计 2 支、支杆 1 支、小支杆1 支、刻度牌 1 块、多用端头 1 个、横梁平衡母和丝杆 1 套、游码 1 只、托盘 2 个、大桶 1 个、大胶塞 1 个、小胶塞 2 个、薄膜 1块、小桶 1 个、重物 1 个、塑料管 2 根、砝码块（20g 两只、10g 四只、5g 两只）、砝码托 2 个、滑轮 2 个、滑轮架 2 个、滚摆配件、粗糙布块 1 块、S 型挂钩 1 只、小球及带钩长细线 1 套、皮筋 2 根、海绵块 1 块、重锤及线 1 套、指针 1 个、弹簧片 1 只、两端带挂钩的细绳 1 套、带钩插杆 1 支、小桌1 个、皮碗 2 个。小车车身采用工程塑料制作，外形尺寸为 78.5×49×21mm；弹簧测力计为透明圆筒测力计，量程为 0～5N，外形尺寸为φ 18×160mm；塑料托盘内空尺寸约φ 50×22.5mm；滑轮尺寸为φ 47×7.5mm，滑轮槽深 5mm；大桶、小桶采用透明塑料制作，大桶外形尺寸为φ 50×104mm，小桶外形尺寸为φ 36×58mm；小桌采用工程塑料制作，尺寸为 50×50×25mm。所有部件在盒内定位放置，仪器盒外形尺寸：260×200×65mm。","盒",10]
[21036,"初中力学演示板","J2178 型，产品为组合式结构，各部件在专用木质包装箱内定位放置，木箱外形尺寸约：650×420×105mm。所配器件如下：双向测力计 2 个、压簧 2 只（φ 1mm 弹簧钢丝绕制，φ 11×72mm，圈数：15）、加长杆 4 支（塑料杆，φ 8.5×150mm 及φ 8.5×100mm 各 2 支）、销钉 4 只（塑料,φ 4.2×13.5mm）、接线叉 2 支、接插头 2 支、接钩 2 只、双向插头 2 只（含簧片）、小车 2 个(金属，58×32×31mm）、车钩 4 只、大滑轮 2 只（塑料制，φ 127×16mm，带金属轴）、小滑轮 4 只（塑料制，φ 68×15mm，带金属轴）、平直导轨 1 支（铝合金型材，导轨宽 20mm，长530mm）、平抛导轨 1 支（铝合金型材，导轨宽 20mm，坡度高 120mm）、惯性块 2 块（金属，55×16×12mm）、重锤 1 只（铜制，φ 8×12mm，附锤线 1.5m）、单向插头 2 只、滑轮联杆 2 支（φ 4mm 金属杆）、滑轮挂钩2 支（φ 4mm 金属杆）、支承杆 6 支（金属， φ 4×80mm）、调节杆 2 支（φ 4mm 金属杆）、钢丝挂钩 10 支（φ 1.2mm 钢丝制作，S 型）、钢丝卡环 4 只（φ 1.2mm 钢丝制作）、色圈4 片（红色，PVC 片，φ 23×1.2mm）、卡子1 只(φ 1.5mm 钢板制作，外形约 50×25×12.5mm）、量角器 1 只（0～90°）、直角支板 4 只（ABS 材质，带调节螺栓，两条直角边长度为 120mm、98mm）、拉簧 2 只（φ 1.2mm 弹簧钢丝绕制，φ 14×97mm）、实验多孔底板 4 块（ABS 材质，360×240×20mm、96 孔，孔径φ 6mm）、紧固销 36 只（塑料，φ 7×24mm）、小接插座 40 只（塑料，φ 6×14mm）、吊环 4 只（塑料）、细绳 5 米。仪器可进行二十余种初中力学基础实验。","套",1]
[21037,"飞机升力原理演示器","产品由风机、飞机模型、透明罩、滑杆、滑杆压板、底座等组成。风机工作电压：AC220V±22V  50HZ；风机导风管口横截面为长方形，风力稳定、均匀，风量大小可调节；飞机模型采用优质塑料脱模而成，造型逼真， 机翼尺寸约 110×80×20mm；透明罩采用透明性好的有机玻璃板制作，长 185mm，高85mm； 滑杆采用金属杆制作，表面镀铬， 高度不小于 110mm；底座放置平稳，尺寸为520×150×25mm。可验证机翼上下倒放无升力。","套",1]
[21038,"手摇离心转台","1、手摇式，产品由机座、主动轮（附摇柄） 和从动轮组成。2、机座采用工程塑料或金属制作，底座配有橡胶脚和吸盘，用于立放、平放均平稳可靠，3、主动轮及从动轮：A、主动轮直径不小于 220mm，从动轮直径约40mm。B、主动轮和从动轮的中心距约 335mm，从动轮轴插孔上段为圆柱孔。C、圆柱孔尺寸：直径 10mm，深不小于 6mm。D、侧面配有顶丝，下段为锥孔，锥孔长不小于 25mm，用于固定发音齿轮。","台",1]
[null,"振动和波,热学"]
[22001,"音叉","256Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：190mm×5mm×8mm， 发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材 制造，外形尺寸：300mm×90mm×50mm。音 叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约 26mm，杆长约 180mm。频率及误差：256Hz±0.3Hz。","套",30]
[22002,"音叉","512Hz，产品由音叉、共鸣箱、音叉槌组成。音叉为钢制，外形尺寸：150mm×5mm×8mm， 发音部分呈“U”形；共鸣箱采用优质木材 制造，外形尺寸：140mm×90mm×50mm。音 叉槌用橡胶制造，槌杆用木材制造，槌头球径约 26mm，杆长约 180mm。频率及误差：512Hz±0.4Hz。","套",30]
[22003,"发音齿轮","三片金属材料齿板，齿顶圆直径 78mm，板厚1.2mm，三片齿板的齿数分别为 80、40、20， 齿形半圆形，分布均匀。转动轴长 118mm， 大端直径不小于 10mm。其他技术要求应符合JY/T0407-2010","个",1]
[22004,"单摆","产品由摆球、摆线组成。摆球为金属球，直径为φ 20mm，表面镀铬；摆线长度不小于1200mm。","个",30]
[22005,"纵波演示器","产品为支杆悬挂弹簧型式，主要由机架、弹簧钢片、螺旋弹簧、连接杆、衬布、振源等组成。机架由左、右支架及橡胶脚构成，采用工程塑料制作，底部长约 240mm，宽约25mm，机架总高度约 380mm；弹簧钢片厚度0.8mm，长 300mm，宽 3mm，通过改变振子位置，弹簧钢片的频率可在 2.5 ～3.3Hz 范围内调整；螺旋弹簧采用φ 0.5mm 的碳素弹簧钢丝绕制，绕制直径φ 62mm，弹簧工作长度100mm，全长圈数 150±10，波速：不大于0.5m/s,波的传播可见距离不少于 2 个单程； 连接杆采用直径不小于φ 9mm 的钢管螺接而成，全长 1100mm；衬布为反光白布，长1100mm，宽 450mm；振源振子φ 18×9mm，振子高度可在弹簧钢片上任意调节。仪器可完成下列实验内容：纵波的传播、波长跟振源频率的关系、脉冲波的传播、纵波的反射、波的基本性质、驻波现象等。","套",1]
[22007,"声传播演示器","产品由面板、可密封容器（包括发声器、接收器）、固体传声棒、扬声器、电源指示灯、音量调节装置、接线柱、连接皮管、底脚、漏斗、止水夹等组成。面板采用 ABS 工程塑料制作，面板尺寸为 240×340×25mm；可密封容器采用壁厚不小于 3mm 的有机玻璃筒制作，上、下筒盖密封良好，外形尺寸为φ 50×220mm。发声器、接收器由压电陶瓷片、弹簧、接线装置等组成；固体传声棒采用φ 10mm 的塑料棒制成，长度约 170mm；产品使用电源电压：DC6V；仪器组装后总高度约360mm。","套",1]
[22008,"超声应用演示器","  超声应用演示器是根据教学要求开发而成的现代化教学仪器，仪器可进行超声波测距、报警、水位控制、倒车报警等控制实验的演示，通过实验可对超声波的应用有更深一层的理解。仪器使用方便，可广泛应用于各院校教学实验应用。主要技术参数：电源电压：220V，50Hz，工作频率：40KHz 显示距离：2-2.5 米，消耗功率：3W","套",1]
[22009,"声速测量仪","由传感器、触发器、声源、支架、底座、小铜锤、连接线等组成。产品主要技术指标：声源频率≥5KHz；传感器间距：3～4m；测量精度：5%；工作电压：DC9V；配套仪器：J0201-1 计时器，精度 0.1ms。传感器共两只，主要由外壳及电路板等组成，传感器外形尺寸 62mm×58mm×27mm；触发器主要由外壳、工作指示灯、控制开关、插线孔及内部电路板组成，触发器外形尺寸约 130mm×85mm×65mm；声源由支杆和铃盖组成，支杆采用φ 5×85 金属杆制作，铃盖采用φ 60 自行车铃盖；支架采用φ 6mm 圆钢制成，长度75mm；底座采用工程塑料制作，底座底径φ120mm，高度 30mm；小铜锤采用φ 8mm 铜棒车制，长 18mm，两头倒圆角，手持柄长 80mm，采用φ 5mm 金属杆制作；连接线长度 1200mm。","台",1]
[22201,"量热器","J2251-1 型，产品由内筒、外筒、上盖、绝热支承套、搅拌器、电热器组成。内筒采用铝板拉伸而成，内径φ 60mm，高 70mm；外筒采用工程塑料制作，外形尺寸为φ 104×130mm；上盖设有安装电热器温度计和搅拌器的孔；绝热支承套采用高密泡沫制作，绝热可靠；搅拌器采用直径φ 2mm 的铝杆加工而成，圆环直径φ 50mm，杆长 90mm，杆端套有绝热套，绝热套长不小于 10mm；电热器由导电杆、电阻为 1Ω 和 2Ω 的电热丝组成，导电杆为直径φ 4mm，长约 80mm，上端配置接线帽；电热丝采用镍铬丝绕制而成，阻值分别为 2±0.1Ω 、1±0.1Ω 。","套",30]
[22202,"内聚力演示器","产品由两只带有拉绳的铅圆柱体、扳动杆 2 个、刮削器 1 个、挤压器 1 个组成。圆柱体尺寸不小于φ 15×52mm，红色、蓝色各 1 个，刮削器由转柄、刀片、刀轴组成。转柄金属制作，刀片用优质碳钢制作，刀刃锋利。刀轴用铜材制作。组合后的刮削器应牢固锋利。挤压器由支杆、挤压板、旋紧螺杆组成， 两根支杆采用直径φ 10mm 的金属杆制作，挤压板采用金属材料制作，削平两圆柱体端面压接在一起后，承受纵向拉力不小于 60 牛顿。","套",4]
[22203,"空气压缩引火仪","产品由气缸、底座、端盖、活塞，密封圈等组成。气缸由透明聚碳材料制成，气缸有效长度不小于 100mm，外径φ 25mm，内径φ 10mm。缸体透明度好，表面无划痕和气泡， 底座直径 65mm,底座与气缸连接牢固，放置平稳，活塞与气缸气密性良好，手柄直径不小于φ 40mm，活塞杆直径φ 8mm，表面镀铬，产品另配有备用密封圈 2 个，硝化棉若干。","个",4]
[22210,"气体做功内能减少演示器","产品主要由底座、背景板、玻璃气室、防护罩、防护罩端盖、胶管、橡胶塞等组成。底座与背景板采用工程塑料成型为一体，底座尺寸为 135×100×20mm，背景板长 135mm， 高 90mm，厚度为 3.5mm；玻璃气室外形尺寸为φ 38.5×136mm，壁厚不小于 2.5mm。玻璃气室胶管连接口外径φ 7mm，长度约 19mm， 胶塞连接口外端内径φ 11mm，长度约 17mm； 气室直径不小于 38mm，长不小于 90mm，壁厚不小于 2mm，防护罩采用有机玻璃制作， 外形尺寸φ 49.5×99mm，壁厚 3.5mm；胶管长度 500mm。胶塞为锥形，大端直径约为15mm。胶塞与气室出口配合紧密，松紧可调，胶塞与底座用线绳连接，线绳应牢固可靠。","套",1]
[22212,"声热实验盒","供学生分组实验使用，可完成 1、物体振动发生的实验。 2、声音有大小、高低的实验。3、物体传声的实验。 4、金属线膨胀的实验。 5、热传导的实验。","套",30]
[22213,"纸盘扬声器","1. 扬声器的阻抗 8Ω ，功率 5W。2. 扬声器无杂音，演示效果明显。3. 性能、结构、外观应符合 JY 0001 第 4、6、7 章有关规定。","台",1]
[22214,"手持式喇叭","符合《中华人民共和国教育行业标准》","个",1]
[null,"静电,电流"]
[23001,"玻棒(附丝绸)","J2301 型，产品由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为优质有机玻璃，玻棒尺寸为φ 12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约为 SR4mm；丝绸尺寸不小于 220×180mm。","对",1]
[23002,"玻棒(附丝绸)","J2301 型，产品由两根玻棒及一块丝绸组成。玻棒材料为优质有机玻璃，玻棒尺寸为φ 12.5×300mm，玻棒的一端成圆弧形，圆弧 尺寸约为 SR4mm；丝绸尺寸不小于 220×180mm。","对",30]
[23003,"胶棒(附毛皮)","J2302 型，产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ 12.5× 300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约 为 SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于 150×150mm。","对",1]
[23004,"胶棒(附毛皮)","J2302 型，产品由两根胶棒及一块毛皮组成。胶棒材质为聚碳酸脂，胶棒尺寸为φ 12.5× 300mm，胶棒的一端成圆弧形，圆弧尺寸约 为 SR4mm；毛皮为经过鞣制的动物毛皮，尺寸不小于 150×150mm。","对",30]
[23005,"箔片验电器","1、产品由两只灵敏度相同的箔片验电器组成。2、箔片验电器由底座、外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为 115×75×18mm；外壳与绝缘套筒成型为一体，采用透明性好的“372”材料制作，与底座配合成封闭式结构，外壳外形尺寸为 86×45×89mm；绝缘套筒外形尺寸：φ 16×13mm； 金属杆直径φ 6mm，长度 45mm；集电板采用厚度 1.5mm 的金属板制作，直径φ 33mm；金属箔片厚度不大于 0.02mm，长约 40mm，宽约 5mm，带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零；刻度板采用透明有机板制作，有0°～90°的角度刻线及数字标志。3、仪器外形尺寸：115×75×145mm。",null,1]
[23006,"箔片验电器","1、产品由两只灵敏度相同的箔片验电器组成。2、箔片验电器由底座、外壳、绝缘套筒、金属杆、集电板、金属箔片、刻度板等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为 115×75×18mm；外壳与绝缘套筒成型为一体，采用透明性好的“372”材料制作，与底座配合成封闭式结构，外壳外形尺寸为 86×45×89mm；绝缘套筒外形尺寸：φ 16×13mm； 金属杆直径φ 6mm，长度 45mm；集电板采用厚度 1.5mm 的金属板制作，直径φ 33mm；金属箔片厚度不大于 0.02mm，长约 40mm，宽约 5mm，带电时能顺利张开，电荷消失后能完全回零；刻度板采用透明有机板制作，有0°～90°的角度刻线及数字标志。3、仪器外形尺寸：115×75×145mm。","对",30]
["2307","指针验电器","产品由两只灵敏度相同的指针验电器组成。指针验电器由外壳、圆球和法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地接线柱等构成。壳体直径不小于φ 190 ㎜，厚度不小于 65 ㎜。前面透明观察屏，后面为演示毛屏，在毛屏上有指示指针张开角度的刻 度。前后屏、底座、绝缘子与壳体连接牢固， 底座平稳。壳体上有一个 M4 接地接线柱。圆球导电杆用金属制成，圆球直径不小于φ 15 ㎜，表面镀铬，表面光洁无毛刺。圆球与导电杆之间配合紧密，无松动。法拉第圆筒为不锈钢球，圆筒直径 50mm,上端开口，开口直径 25mm，指针用薄金属片制成，长度不小于 100mm，针体平直，表面光滑无毛刺， 下部成箭头形。指针架用金属制成，表面镀铬，光滑无毛刺。指针装在指针架上时，动作灵敏可靠，不得前后偏斜摇摆，电荷消失后能顺利归零。指针架与导电杆连接牢固， 底座采用绝缘塑料制作，底座直径不小于100mm）","对",1]
[23008,"感应起电机","起电盘采用直径 235mm，厚 3mm 的有机玻璃板制成；起电机两电梳之间采用无横梁、悬臂式结构；底座采用绝缘性能优良的塑料或其它同等性能的材料制成；起动盘转动平稳灵活，火花放电较好。电刷与起电盘上铝箔接触良好，铝箔厚度不小于 0.3mm，铝箔应采用非金属铆钉与起电盘插接牢固，不得采用胶水黏贴铝箔，其它应符合 JY115－82《感应起电机》的有关规定。","台",1]
[23009,"枕形导体","主要用于演示静电感应和带电导体的电荷  分布等实验。产品为可拆式枕形导体，主要半球面柱形导体 2 个、绝缘支杆 2 支、底座2 个等组成。导体采用厚度为 1mm 的铜材制作，导体半球面直径φ 60mm，柱形长度 65mm， 两个半球面柱形导体对合后所成枕形导体  总长约 162mm；绝缘支杆采用有机玻璃制作， 尺寸为φ 12.5×100mm；底座采用酚醛塑料制作，尺寸为φ 87×14.5mm。","副",1]
[23010,"小灯座","1、小灯座由底板、接线柱、灯座等组成。2、小灯座分为卡口、螺口两种，外形尺寸为75mm×35mm×10mm，底座上均有两个安装  孔。3、小灯座最高工作电压为 36V，最大工作电流为 2.5A。4、底座为黑色塑料制成， 表面平整光洁。4、小灯座能保证其与小电珠接触良好可靠，不应有接触不良或短路。5、产品各触摸部位均应无毛刺和尖锐棱角。6、产品中的各个部件无明显缺陷和变形。7、产品除符合本标准外还符合 JY 0001 中的有关规定。","个",60]
[23011,"单刀开关","产品由底座、接线柱、闸刀、刀座、手柄等组成。底座采用酚醛塑料制作，外形尺寸 75×35×10mm，底座上的两个安装孔直径为3.4mm，孔距 62mm；接线柱为 644 型，行程不小于 6mm；闸刀、刀座采用厚度为 0.8mm 的磷铜片制作，闸刀有效长 50mm，宽 8mm。单刀开关最高工作电压为 36V，最大工作电流 6A。","个",60]
[23012,"滑动变阻器","1、20Ω ，2A；2、产品由线绕瓷管、滑动头、滑杆、支架、接线柱等主要部件组成。有氧化膜绝缘层的铜镍合金电阻丝密绕在瓷管 上。3、变阻器电阻值误差不超过±10%。4、变阻器能在环境温度-10℃至+40℃，相对湿度不大于 85%的条件下连续工作。","个",60]
[23013,"滑动变阻器","1、50Ω ，1.5A  2、电阻阻值误差≤10% 3、绝缘层耐压 1.5V 4、工作温升≤300℃ 5、绝缘电阻：≥20M∩   6、耐压 1.5KV 不出 现飞弧和击穿。 7、电接触：滑动头在滑动时电阻阻值应均匀化，不得有间断跳跃现  象。  8、触头机械压力：滑动头与电阻线、滑杆保持良好的弹性、接头应圆滑，压力均可，滑动应顺畅。","个",1]
[23014,"滑动变阻器","符合《中华人民共和国教育行业标准》","个",1]
[23018,"电阻圈","电阻圈有三个规格：5Ω ，10Ω ，15Ω ，.电阻圈的电阻丝应采用精密电阻合金丝（如康铜线、锰铜线、新康铜线等）绕制。表面氧化处理。环境温度：-10～40℃；相对湿度： 不大于 85%。接线端钮应为铜质材料，连线后 其 接 触 电 阻 不 应 大 于    0.1Ω 电阻圈阻值的基本误差不大于 1%，电阻圈在额定电流下工作 2h 后，各性能指标仍能达到规定要求，电阻圈在无包装状态下，从 1m 高处自由落下到水泥地面无明显损伤，电阻圈经-40℃4h 后，各性能指标仍能达到规定要求，绕线平整、间距均匀、使用中或使用后不得松动。氧化层不得脱落，支座不得出现灼焦现象，底座为绝缘性能良好的电木粉压制。产品应符合 JY0029－91《电阻圈》的有关规定。","组",30]
[23019,"电阻定律演示器","产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。底板采用高密板制作，尺寸为 560×200× 16mm，底板安装有橡胶底脚，底脚高 12mm； 金属导线技术参数：铜丝 1 根，线径φ 0.5mm±0.04mm，有效长度 1000mm±2mm，阻值 0.09Ω ；铁丝 1 根，线径φ 0.5mm±0.04mm，有效长度 1000mm±2mm，阻值 0.4Ω ；镍铬丝 2 根，线径φ 0.5mm±0.04mm，有效长度 1000mm±2mm，阻值 2.4Ω ；连接片采用厚度 1mm 的金属片制作，长 48mm，宽 16mm,表面镀铬","台",1]
[23020,"电阻定律实验器","产品由底板、三种不同金属导线（铜丝、铁丝、镍铬丝）、接线柱、连接片等组成。底板采用高密板制作，尺寸为 460×150×16mm，底板安装有橡胶底脚，底脚高 12mm；金属导线技术参数：铜丝 1 根，线径φ 0.3mm±0.04mm，有效长度 400mm±2mm，阻值 0.12Ω ；铁丝 1 根，线径φ 0.3mm±0.04mm，有效长度 400mm±2mm，阻值 0.334Ω ；镍铬丝2 根，线径φ 0.3mm±0.04mm，有效长度 400mm±2mm，阻值 6.3Ω ；连接片采用厚度 1mm 的金属片制作，长 48mm，宽 16mm，表面镀铬。","台",30]
[23021,"演示电阻箱","J2360 型，仪器为插头式电阻箱的解剖形式，用于演示插头式电阻箱的基本构造和原理，亦可作一般定值电阻用。产品主要由面板、电阻线圈四只、短路插头四只、连接片、站架等组成。面板采用高密板制作，表面贴装饰板，四周封边，尺寸为 240×100×10mm；电阻线圈采用直径为φ 0.55mm 的康铜丝绕制，阻值分别为：1Ω 、2Ω 、2Ω 、5Ω ；短路插头由手柄和插头组成，手柄采用 M4 接线帽，插头采用φ 8mm 的黄铜棒制作，插头长20mm；连接片采用厚度0.3mm 的铜片制作，连接片宽 10mm；站架格质为塑料","个",1]
[23022,"教学电阻箱","产品为塑胶密封结构，产品的阻值变换方式为旋钮开关式，结构为十进多盘式。仪器的电阻元件采用精密电阻和高稳定的精密合金锰铜丝以无感式绕于瓷骨架上，经过严格的筛选、检测、老化、浸渍处理，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1 级；阻值可调范围：0～9999.9Ω ；最小步进值为 0.1Ω ；零位电阻：R0＜0.035Ω ；参考功率：0.5W，额定工率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ ；产品外形尺寸约 170×130×90mm。","个",1]
[23023,"简式电阻箱","J2362 型。产品为塑胶密封结构，产品的阻值变换方式为旋钮开关式，结构为十进多盘式。仪器的电阻元件采用精密电阻和高稳定的精密合金锰铜丝以无感式绕于瓷骨架上，经过严格的筛选、检测、老化、浸渍处理，电阻值稳定正确。主要技术参数：准确度等级：1 级；阻值可调范围：0～9999Ω ；最小步进值为 1Ω ；零位电阻：＜0.035Ω ；参考功率：1W；电路对外壳的金属部分之间的绝缘电阻＞50MΩ ；产品外形尺寸约 110×145×70mm。","个",30]
[23030,"演示线路实验板","演示组。产品由线路底板、元器件插块、接插器件、专用接线等组成。线路底板共 4 块，采用工程塑料制作，尺寸为 360×240× 20mm、96 孔，孔径φ 6mm，孔距 30mm。元器件插块座由工程塑料制作，分为大二孔插 座、小二孔插座、四孔插座及电池座插座, 各模块的表面标注有内装的元器件的名称 或电路符号。大二孔插座外形尺寸为 85.5×51×30mm，小二孔插座尺寸为 58×24.5×26mm，四孔插座尺寸为 84×84×36mm，电池座插块尺寸为 88×40×44mm（1#电池用， 共 6 个）；大二孔插座元器件包括：V 符座3 块、A 符座 3 块，小二孔插座元器件包括： 单极开关（凸轮式）3 个、灯座（螺口式）3 个、线绕电阻（5W 5Ω ）1 只、线绕电阻（5W 10Ω ）2 只、线绕电阻（5W 15Ω ）1 只、线绕电阻（5W 20Ω ）1 只、接线柱座（红、黑各 3 只）6 只、空位插座 1 个；四孔插座元器件有：双极开关（凸轮式）1 个；其它附件有：镍铬丝（φ 0.3×3300mm）1 根、康铜丝（φ 0.3×1100mm）1 根、铁铬丝（φ 0.3×1100mm）1 根、灯珠（ 3.8V,0.3A）4 只、灯泡（6.2V,0.3A）2 只、接线夹（红、黑各1）2 个、吊环（8 字形）6 只、拼接销（开口式）30 只、走线插座 60 个、三角支板（直角边 77mm，邻边 58mm,厚 15.5mm）5 个、双插接线（150～1000mm 六种）34 套、叉头、插头接线（150～1500mm 五种）18 套、压紧螺杆（M6，可调）2 套、压杆 2 个、压钩 2 个。产品采用手提式专用皮革箱定位包装， 包装箱尺寸为 520×390×90mm。全套仪器可进行下列演示实验：1）演示组成串联和并 联电路；2）演示安培表的使用方法；3）演示伏特表的使用方法；4）演示欧姆定律；5） 演示电阻的测量；6）演示导体的电阻定律； 7）演示变阻器的结构及使用方法；8）演示串联电路的特点；9）演示并联电路的特点； 10）演示电器的消耗的电功率测量；11）演示串联的小灯泡消耗的电功率；12）演示并联的小灯泡消耗的电功率；13）演示电磁继电器的控制电路。","套",1]
[23031,"初中电学演示箱","符合《中华人民共和国教育行业标准》","套",1]
["23032","学生线路实验板","J2369 型，初中学生组。产品由线路底板、电池夹座、元器件插块、接插器件、专用接线等组成。线路底板 1 块，采用工程塑料制作，尺寸为 360×240×20mm、96 孔，孔径φ 6mm，孔距 30mm。电池座插块尺寸为 88× 40×44mm（1#电池用，共 4 个）；元器件插块座由工程塑料制作，各模块的表面标注有内装的元器件的名称或电路符号，插座尺寸为 58×24.5×26mm，元器件包括：单极开关（三角凸轮式）3 只、线绕电阻（4W，5 Ω ）2 只、线绕电阻（10W，10Ω ）2 只、灯座（螺口式）2 只、空位插座 1 只。接插器件有：","套",30]
[23033,"单刀双掷开关","开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于 7mm，闸刀厚度不小于 0.7mm。接线柱直径为φ 4mm，有效行程不小于 4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。","个",30]
[23034,"双刀双掷开关","开关的最高工作电压 36V，额定工作电流 6A。开关闸刀与接线柱及垫片均为铜质，闸刀的宽度不小于 7mm，闸刀厚度不小于 0.7mm。接线柱直径为φ 4mm，有效行程不小于 4mm。底座采用绝缘性能良好的电木粉压制。","个",1]
[23035,"焦耳定律演示器","产品由面板、贮气盒、电阻、液面玻璃管、乳胶管、止水夹、底脚等组成。产品主要性能指标：电压范围：DC6～10V 或 AC6～10V 50Hz；电阻阻值：R1=10Ω ，R2=10Ω ，R3=10 Ω ，R4=5Ω ，阻值误差≤+5%。仪器面板采用工程塑料制作，尺寸为 270×250×6mm， 面板上印制液面高度标尺，标尺总长 140mm， 分度值 1cm，每 1cm 标注刻度数字，数字标注在中间，两面印制液面刻度线；贮气盒由透明塑料制作，采用橡胶垫盖密封，尺寸约60×30×85mm，电阻分别焊接于贮气盒内； 液面玻璃管直径φ 5.5mm，高约 180mm。仪器组装后总高度 290mm。","套",1]
[23036,"焦耳定律实验器","符合《中华人民共和国教育行业标准》","套",30]
[23037,"保险丝作用演示器","产品由塑料机壳、面板、电源线及附件组成。机壳采用优质塑料制作，面板颜色为白色， 面板有效尺寸长不小于 450mm，宽不小于320mm，正面印制相应的实验电路图，原理 图线条宽≥3mm，线条颜色印制为黑色。接 线柱、电流表、保险管、指示灯、单刀开关等安装在电路图相应位置。仪器所配附件包括：1、短路保险丝 1 根,（直径φ 0.3mm,长不小于 130mm)；2、15A 保险丝 1 根，长度不小于 700mm；3、0.5A 保险丝管 10 只；4、2A 保险丝管 10 只；5、12V 1.5A 小灯珠 1 只，12V 0.5A 小灯珠 1 只，灯珠均带叉头导线；6、可折式保险丝管座 1 套；7、保险丝塑料套管 10 根，长度不小于 60mm；8、指示电表准确度为 2.5 级。产品主要技术参数： 输出电压：AC 12V；输出电流≥2A；工作电压：AC220V±10% 50Hz。仪器性能：短路时保险丝熔断过程由微红→深红→发白→熔 断，过程明显；在保险丝选用过大，线路超负荷工作时，保险丝套管冒烟并挥发气味明显","套",1]
[23038,"玩具电动机","产品由底座、小电动机、风扇、接线柱、外接导线等组成。底座采用工程塑料制作，外形尺寸约 50×50×15mm，底座上设有接线装置，接线柱为 M4 铜质标准件，接线帽红、黑各一；小电动机启动电压 1.5-3V，机壳透明，能清楚看清内部结构。风扇采用无毒优质塑料制作，外圆直径 25mm；外接导线采用多股铜芯软导线，长约 200mm。","套",30]
[23039,"电子门铃","产品由底座、蜂鸣器、按钮开关、接线柱、外接导线等组成。产品使用电源：DC3V。底座采用工程塑料制作，外形尺寸约 50×50×15mm；蜂鸣器安装于底座内，声音悦耳、柔和、清脆；外接导线采用多股铜芯软导线，长度约 200mm。","套",30]
[null,"电磁,电子"]
[24001,"条形磁铁","D-CG-LT-180 型，  磁铁的外形尺寸为 180mm×20mm×10mm。表面磁感应强度 70mT。有极性标注，红色为 N 极，兰色为S 极，N、S 字母颜色为白色。","对",30]
[24002,"蹄形磁铁","D—CG—LU－80，U 形磁钢一个，长 80mm， 截面积 200mm2，配磁力线封闭衔铁，表观磁感应强度不小于 9mT。其他性能符合 JY0057－1994 要求","个",1]
[24003,"磁感线演示器","磁感线演示器由注油铁粉密封机玻璃盒组 成，表面光洁无划痕，外形尺寸为 200×123×11mm，实验时可通过轻敲盒子，让铁粉在跳动中自由排列。使铁粉可在盒内油中自由移动","套",1]
[24004,"立体磁感线演示器","J2441 型，产品由永磁体、磁力线演示器组成。永磁体磁力线的空间分布面为 6 面，各面绕永磁体均匀分布。永磁体有柱形、蹄形两种，磁感应强度不小于 100mT，永磁体上有极性标识，北极（N）极涂红色，南极（S） 涂蓝色。磁力线演示器主要由衬板、磁分子、连接板构成。衬板用透明塑料制成，板面尺寸：长 200mm，宽 80mm，厚度不小于 2.5mm。衬板中部设有嵌放永磁体的槽；磁分子采用软磁材料制作，厚度不小于 0.3mm，长约12mm，宽约 4mm。","套",1]
[24005,"磁感线演示板","磁感线演示板由透明穴板、小铁针、方架及永磁体组成。透明穴板采用“372”材料制作，表面光洁无划痕。透明穴板共三块，三块透明穴板拼装后尺寸为 250×240×5mm；小铁针封装在均匀分布的透明穴板上的圆穴中，能在圆穴中自由活动，小铁针长约8mm。每块透明穴板中的小铁针数量不少于140 根；方架供投影时放置透明穴板用，方架采用 ABS 工程塑料制作，外形尺寸为 252×248×40mm；产品所配永磁体为条形磁铁，磁铁外形尺寸为 80×18.5×18.5mm，磁感应强度不小于 60GS，磁铁表面有极性标注，红色为 N 极，蓝色为S","套",1]
[24006,"电流磁场演示器","仪器由示直线线圈、环形线圈、螺线管及透明电磁板、接线柱、小磁针及针座等组成。线圈及螺线管采用高强度漆包线绕制； 电磁板由透明性好的塑料制作，尺寸为 175×135×40mm。小磁针为菱形小磁针，磁针体长28mm，宽8mm，磁针体平均剩磁不小于5mT。","套",2]
[24007,"菱形小磁针","16 支，产品由磁针体及支座组成。小磁针的磁针体为平面菱形，磁针体外形尺寸：长 28±1.0mm，宽 8±0.7mm。磁针体表面喷漆， 北极（N）为红色，南极（S）为白色。小磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于5mT；支座底径φ 25±1.0mm，支座总高约28mm。","套",30]
[24008,"翼形磁针","每组包含翼形磁针 2 支，磁针体尺寸 140×8mm；支座底径 71mm，总高 112mm。磁针体的中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承。磁针出厂一年内，磁针体的平均剩磁不小于 9mT。磁针体表面喷漆，漆层均匀无脱落。指北极（N）为红色，指南极（S）为白色或蓝色。支座用非铁磁性材料制成。底座平整、稳定，顶部装镀铬钢针。磁针在外力作用下，磁针体转动灵活，无明显偏斜或阻滞现象。去掉作用力后，磁针体能自行回归指向，回归指向偏差不大于 5º。 磁针在无外强磁场或铁磁性物体影响下，磁针无明显倾斜。产品符合 JY0012－90《磁针》的要求。","对",30]
[24009,"演示原副线圈","产品由演示原线圈、演示副线圈、软铁芯三部分组成，演示原线圈内径 13mm，外径 22mm，用 0.59mmQZ 型漆包线分四层平绕 400 匝， 绕线宽度 65mm，演示副线圈内径 35mm，外径 49mm，用 0.27mmQZ 型漆包线分五层平绕1115 匝，绕线宽度 69mm，两线圈表面有示向胶线三匝，铁芯为软铁棒尺寸Φ 12mm，棒上装塑料手柄。其他技术要求应符合JY120-1982","套",1]
[24010,"原副线圈","J2410 型，产品由原线圈、副线圈、软铁芯三部分组成。线圈骨架采用酚醛塑料制作，原线圈骨架内径 11mm，外径 15mm，绕线宽度 57mm；副线圈骨架内径 24mm，外径 30mm，绕线宽度 50mm。原线圈采用QZ0.59 高强度漆包线平绕 200 匝，线圈表面有绕向标志；副线圈采用 QZ0.21 高强度漆包线平绕 370匝，线圈表面有绕向标志；铁芯采用软钢棒制作，直径φ 10mm，长度不小于 77mm，铁芯上端附有塑料手柄。","套",30]
[24011,"蹄形电磁铁","仪器由 U 型铁芯、 衔铁、两只线圈等组成。1． 工作电压：直流，不大于 6V。工作电流：不大于 1A。2． 蹄形电磁铁产生的吸力不小于 49N。3． 铁芯剩余磁力应不大于 5.88N，既在断电后衔铁和重物总质量不大于 600G时应自行与铁芯脱离。4． 磁路平均总长度不小于 220mm，两磁极面中心距离不小于40mm。5． 衔铁尺寸应符合：长等于铁芯两端面外端间最大距离；宽等于铁芯宽度或直径；厚不小于 4.0mm。6． 铁芯上部中间和衔铁下方中间有挂钩，挂钩承重不小于196N。7． 线圈骨架用塑料布制成。骨架上在两端应有接线柱，接线柱要安装牢固。接线柱、焊片及垫圈均为铜质。接线柱分别用红、黑色表示接入后的电流方向。8． 符合JY0013－90《蹄形电磁铁》的要求","组",1]
[24012,"电磁铁实验器","J2439 型,产品由U 形铁芯 1 件、柱形铁芯 1件、电磁铁线圈 2 只、小磁针 2 套、衔铁 1件、导线 3 根、大头针若干等组成。U 形铁芯采用直径φ 8mm 的电工软铁制作，U 形铁芯上端中间附有挂钩；柱形铁芯采用电工软铁制作，尺寸为φ 8×41mm；电磁铁线圈采用QZ 高强度漆包线在线圈骨架上绕制而成， 共二组，每组线圈 0～150～300 匝，150 匝中间抽头，线圈外有明显的绕向标志。每组线圈配有 3 个接线装置，可在U 形铁芯和柱形铁芯上互换使用。小磁针安装于有方位标识透明盒座中，透明盒座外形尺寸φ 20×90mm。小磁针磁感应强度约 50","台",30]
[24013,"电铃","产品由电磁铁、衔铁、铁铃、衬板和底座组成，产品外形尺寸约 100×70×125mm，仪器工作电压：DC3～6V。电磁铁线圈的直流电阻为 10～20Ω ；铁铃采用φ 55mm 国产自行车铃盖；衬板、底座采用工程塑料制作。产品音响效果：在 15 米范围内铃声清晰。","个",1]
[24014,"演示电磁继电器","立式，产品由电磁系统和触点系统两部分组成。电磁系统包括：电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁；触点系统包括：常开、常闭触点各一对。外形尺寸：200×90×230 ㎜。","个",1]
[24015,"电磁继电器","电磁继电器由控制系统和电磁系统两部分组成。控制系统包括：动断和动合触点各一对。电磁系统包括：线圈、铁芯、支架、衔铁等。","个",30]
[24016,"磁场对电流作用实验器","抽气筒由气筒、活塞杆、活塞、手柄、气嘴等组成。气筒外径φ 32mm，长约 260mm；活塞杆直径φ 4.5mm，活塞采用橡胶材料制作； 手柄为木质，直径φ 25mm，长度约 80mm；气嘴长不小于 15mm，内径约φ 3.2mm；产品附有气管和气针。产品极限抽气压力≤6.7×","套",30]
[24017,"左右手定则演示器","产品由底座、支架、接线板、方形线圈、接线柱等组成。底座采用 ABS 工程塑料压制而成，尺寸为 200×150×16mm；支架采用 2 根φ 6.5mm 的金属杆制成，高度 260mm，表面镀铬；接线板采用厚度为 4mm 的有机板制作，宽度 23mm，接线板与两根支架的导通采用厚度 0.5mm，宽 10mm 的铜片连接；方形线圈采用QZ 高强度漆包线在方形骨架上绕制而成，方形骨架采用“372”材料制作，尺寸为 70×65mm,方形线圈直径约 40mm。线圈两端引线采用φ 1.8mm 的铜丝，引线长度不小于150mm。产品组装后，线圈框架中部到底座的高度约为 65mm。","个",1]
[24018,"小型电动机实验器","小型电动机模型主要由转子（电枢）、定子、电刷、支架、底座等组成。定子、磁铁可为电磁铁，也可为永久磁铁，各部件均可组装拆卸，永久磁铁尺寸为 22×20×20mm，磁感应强度 Br 不低于 720 高斯，N 极涂红色，S极涂兰色或白色，端页应磨平，极靴圆弧部分半径为 23mm，一片涂红色，一片涂蓝色或白色，电磁铁线圈应平整，并有绕线方向标志.线圈引线用多股软线，一端用红色，一端用蓝色，前端焊接接线叉，转子（电枢）线圈应平整、对称。芯子端部为圆弧形，直径为 42mm，芯于与转子轴结合应牢固，转子轴的直径为 4mm，长为 75mm，装皮带轮的一端应有挡圈，安装好的电枢的芯子两极端面在任何位置与极靴的间距应均匀且不得大于 2mm，电刷应采用弹性好的铜合金材料，换向器由两个半圆铜环构成，半圆铜环应嵌镶端正，缺口与转子芯方向一致。铜环与轴的同轴度为 0.5mm，两环之间的距离要均匀， 并且不超过 1.5mm，转子线圈的两根引线铜环应焊接牢固，皮带轮为橹形轮，装在转子轴上不得松动，转子置于支架上应处于随遇平衡，底座上安装孔的位置合适，能保证装配的位置公差和通电后运转正常，所有零部件均应无毛刺和尖锐棱角，转子轴、螺钉、螺母应电镀。接线柱采用铜质 M4 螺钉螺母，其余螺钉螺母。","套",30]
[24019,"手摇交直流发电机","产品由底座、灯座、手轮、磁块、电枢、极靴、电刷、集流环、轴承框架、转换连接片、接线柱等组成。底座采用工程塑料制作，尺寸为 300×190×25mm，灯座采用工程塑料制作，灯座外径φ 35mm，高 18mm，灯座为螺旋式。手轮采用酚醛塑料压制，尺寸为φ 165×10mm；电枢转轴由φ 10mm 的圆钢制作，转子线圈 QZ0.47 漆包线平绕 440 匝组成；电刷采用弹性好的铜片制作，集流环为铜质， 尺寸约为φ 22×28mm；产品另配有小灯珠两只。仪器主要技术参数：通过转换连接线可做电动机和发电机使用，电动机使用外接电源直流 4.5V-9V。","个",1]
[24024,"能的转化演示器","仪器可进行机械能、电能、化学能、热能、光能、声能、风能的转化演示。产品由实验座、接线装置、灯座、卷扬杆、吊绳、摇把、小电机、减速器装置、太阳能电池演示板插块、音乐演示板插块、风扇演示板插块、砝码、台边夹等组成。实验座采用 1.5mm 厚的铁板成型，外形尺寸为 240×60×60mm；卷扬杆采用φ 10mm 的圆钢制作，长约 120mm； 太阳能电池演示板插块由太阳能电池板、板座、接线柱等组成，太阳能电池板尺寸不小于φ 60mm；风扇演示板由板座、小电机、风叶、插接片组成，风叶采用塑料制作，叶片厚度不大于 0.8mm，风叶外圆直径不小于φ 57mm，风叶电机工作电压：3V，工作电流：30mA。音乐演示板插块由板座、蜂鸣器、接插片组成，蜂鸣器工作电压：3V，工作电流： 20mA。产品配砝码三只，质量约 400g 两只，250g 一只。台边夹夹持厚度不小于 60mm， 夹持深度不小于 40mm。产品配 2.5V 小灯珠两只。","套",1]
[24025,"能的转化实验器","产品可做机械能转化为电能、机械能转化为光能、电能转化为机械能、电能转化为光能、风能转化为电能等实验。仪器主要由实验座、实验模块等组成。实验座采用工程塑料制作，外形尺寸为 130×100×50mm，实验座上设有接线装置，并有接线标识；实验模块包括：机械能转化电能模块、电能转化光能模块、电能转化机械能模块、电能模块。","套",30]
[24026,"磁悬浮演示器","产品由演示座、电磁铁、地球仪模型、电源线等组成。演示座采用 ABS 工程塑料制作， 总高度约 180mm；电磁铁嵌装于演示座内， 电磁铁线圈采用QZ0.11 高强度漆包线绕制， 匝数 10000±20 匝；电流不大于 50mA；地球仪模型直径φ 85mm，地球仪沿轴中心上端嵌有永久磁铁，磁铁磁感应强度不小于 800GS；电源线长度不小于 1500mm，抗电强度 3000V。","套",1]
[null,"光学,原子物理"]
[25001,"光具盘","1．产品为磁吸附式，由矩形光盘、圆形光盘、光源、光学零件等组成。 2．矩形光盘为两块长宽尺寸为：350mm×250mm 拼接而成，平面度误差不大于 2 mm。3.圆形光盘直径为 250mm，平面度误差不大于 1mm。装在矩形光盘上应转动灵活，并能停止在任意位置上。4.光源为半导体激光线光源，使用电源外接直流 6V、1A 适配器，通过光源控制开关分可选择一束光源、三束光源、五束光源。5.光学零件：梯形玻璃砖一个，等腰直角棱镜一个，半圆柱透镜一个，凹凸面镜一个，大双凸柱透镜一个，小双凸柱透镜一个，双凹柱透镜一个组成，每个透镜底部都嵌入两块强磁，便于吸附在矩形光盘上。","套",1]
[25002,"凹面镜","J2502 型，产品由凹面镜、镜框、支架、底座等组成。凹面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为 100mm±2mm，焦距为 65±10mm；支架采用φ 6×68mm 的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ 102mm，高约 40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的 U 形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约 210mm。","个",1]
[25003,"凸面镜","J2503 型，产品由凸面镜、镜框、支架、底座等组成。凸面镜的基片采用普通玻璃镀银制作，反射膜镀层均匀，有牢固的保护层。面镜直径为 100mm±2mm，焦距为-65±10mm；支架采用φ 6×68mm 的金属杆，表面镀铬；底座采用工程塑料制作，底径为φ 102mm，高约 40mm；支架在底座上高度可任意升降，配有紧固螺钉固定，镜框上的 U 形支架可绕水平轴转动，面镜可在任意角度止动。产品组装后总高度约 210mm。","个",1]
[25004,"玻璃砖","产品为长方形玻璃砖，采用光学玻璃磨制，尺寸为 82×47×14.5mm；玻璃砖中 82× 14.5mm 的两面为精加工面，作抛光处理。","块",30]
[25005,"光具座","光具座由导轨（包括支架，导轨长度 960mm）、滑块、标尺及附件组成。附件包括：双凸透镜 2 块、凸透镜 1 块、双凹透镜 1 块、“1”字屏 1 块、 白屏 1 块、插杆 5 根、毛玻璃屏（带屏架）1 块、光源 1 套、烛台 1 件；导轨与基准平面的平行度误差不大于1.00mm。双导轨光具座的两根导轨，其轴线平等度误差不大于 0.50mm；导轨前端支架与滑块上的插孔为 6+0.1mm，插孔指示标线清晰，且指示插孔纵向中心位置；以导轨支架插孔中心和最后一只滑块插孔中心的连线为基准线；导轨支架和四只滑块插孔的轴线在纵向平行；滑块在导轨上滑行自如，无阻滞现象；标尺为金属件；标尺刻度范围与导轨有效长度相匹配，全刻度误差不大于±1mm；标尺最小分度为 1mm；透镜的焦距和通光孔径符合双凸透镜焦距 100±3、通光孔径≥35；双凸透镜焦距 50±3、通光孔径 ≥25；平凸透镜：焦距 300±12、通光孔径≥45； 双凹透镜焦距—75±5、通光孔径≥25；透镜无明显条纹；透镜的表面疵病符合 GB 1185表 2 中规定的Ⅶ级要求；透镜框能牢靠地夹持透镜；光源工作电压为交直流 6～8V，功率不大于 5W；光源出口处照度不小于 500lx，离光源出口 500mm 处照度应不小于 300lx；插杆直径为 6mm±0.15mm，插杆与插件结合可靠。\"1\"字屏为黑色，\"1\"字轮廓清晰； 白屏表面平整，涂覆均匀，边缘无毛刺；毛玻璃屏磨砂均匀，周边有保护性倒角。产品符合 JY0034－91《普教光具座》的有关规定。","套",30]
[25006,"光具组","产品由支座、透镜、光屏、插杆、光源、锁紧螺钉等组成。支座采用工程塑料制作，共四只，底部尺寸为 54×43×10mm，支座支柱内径φ 6.3mm，支柱高 42mm；带框透镜共四只：平凸透镜 1 只（φ 50mm，f=300mm）、双凸透镜 1 只（φ 40mm，f=100mm）、双凹透镜 1 只（φ 30mm，f=-75mm）、双凸透镜 1只（φ 30mm，f=50mm）；光屏由白屏、1 字屏、毛玻璃屏（带屏插）组成，白屏、1 字屏采用厚度 2.2mm 的塑料板制作，尺寸为 80×105mm，“1”字宽度 4.5mm，毛玻璃屏尺寸为 80×120×2.5mm；插杆杆四根，采用φ6mm 圆钢制作，长度约 90mm，表面镀铬；光源由光源筒、透镜、灯座、灯泡等组成，光源筒采用工程塑料制作，外形尺寸为φ 40× 80mm，光源凸透镜（φ 35mm，f=50mm），灯泡为 6V/3W 的经济灯泡；锁紧螺钉为 M4×12mm 带柄螺钉","套",30]
[25007,"三棱镜","产品由三棱镜体、支柱、托架、底座等组成。三棱镜外形为正三棱柱，边长为 25mm，相邻两角为 60°，棱长 80mm。支柱采用φ 6mm 的圆钢制作，高度 65mm，表面镀铬；托架采用厚度 1.5mm 的金属板加工，宽度 15mm，托架能作任意方向的转动，并能停止在任意位  置。底座采用工程塑料制作，底径φ 102mm， 高度 40mm，底座上设有调节螺钉，支柱在底座上的高度可调，升降范围不小于 30mm。","个",30]
[25008,"白光的色散与合成演示器","产品由三棱镜、棱镜台、狭缝、光源、白屏、支杆、底座等组成。三棱镜的顶角为 60°±5°，有效边长 25mm，高度 25mm，非工作面磨砂，其中一个非工作面粘贴厚度 0.5mm，边长为 22mm 的三角铁片，用于将三棱镜固定在棱镜台上；棱镜台采用工程塑料制作，尺寸为φ 60×2mm，棱镜台背面附有永久磁钢，用于吸附三棱镜；狭缝宽度 1.5mm，长34mm。光源采用 12V/8W 小灯泡；光源罩采用工程塑料制作，外形尺寸为：φ 40×80mm；白屏采用厚度为 2mm 的塑料板制作，尺寸为：80×110mm；支杆采用φ 6 圆钢制作，长度94mm，表面镀铬；支座采用工程塑料制作，尺寸为 55×44×52mm，支杆在支座内高度可调节，调节范围不小于 30mm。","套",1]
[25009,"透镜及其应用实验器","产品由底座 3 个、双凸透镜 2 个、双凹透镜1 个、支杆 3 根、白屏、毛玻璃片、毛玻璃屏插、光源等组成。底座材质为工程塑料，底部直径φ 80mm，高度 35mm；透镜直径 40mm，基片采用光学玻璃制作，双凸透镜其中一个焦距为 100±3mm，另一个焦距为 50≥±3mm，双凹透镜焦距为-75±5mm；支杆由φ 6mm 的金属杆制作，总长 70mm，表面镀铬；白屏采用 2mm 厚白色塑料板制作，尺寸为 80×105mm；毛玻璃片由厚不小于 2.5mm 的普通玻璃磨砂制作，尺寸为 78×118mm；光源工作电压为 DC 1.5 ～3V。","盒",50]
[25010,"平面镜成像实验器","J2530 型,产品由平面镜、平面镜支架、三角尺，蜡烛模型等组成。平面镜尺寸不小于 110×80×5mm；支架采用工程塑料制作，能稳固支撑平面镜；蜡烛模型采用塑料制作，高度不小于 65mm，火焰部分颜色为红色，火焰高不小于 16mm，火焰中部尺寸约φ 12mm；三角尺为边长不小于 100mm 的直角尺，最小分度值 1mm，每厘米单位标注刻度数字。","套",30]
[25011,"光的传播、反射、折射实验器","产品由支架、圆形角度盘、曲线透明管、平面镜、半圆水槽、激光笔、磁吸激光笔套（带扩束镜）、激光笔移动支撑等组成。支架采用厚度为 1mm 的冷轧板成型，高约 160mm；圆形角度盘由厚度为 2.5mm 的白色塑料板制成，直径 110mm，表面圆周印有角度线，角度盘上设有水平插槽；曲线透明管由φ 5mm玻璃棒弯制成型；平面镜尺寸为 94×20× 1mm；半圆水槽由透明塑料制作，水槽半径55mm，内空宽 12mm，壁厚不小于 1.5mm。激光笔输出功率不大于 2mw，配置内接电池及外接电源导线，导线采用多股铜芯绝缘导线；磁吸激光笔套由工程塑料制作，外径φ18mm，长度 60mm；激光笔移动支撑由厚度不小于 1mm 的冷轧板制作，槽宽 17.5mm。","套",30]
[25012,"激光笔","笔式，一端可以做笔书写，一端为微型半导体激光发射器，发红色光，波长约 630nm 和LED 白光，工作电压 4.5V，由三颗 AG 纽扣电池供电，功率不大于 5mW。光照距离大于50m，附有备用电池","个",30]
[25013,"光的三原色合成实验器","产品使用光源为红、绿、蓝发光二极管。工作电压：DC6V，工作电流：0.3A。仪器主要由实验盒座、光源罩、按钮开关、外接电源线等组成。实验盒座与光源罩成型为一体， 材质为 ABS 工程塑料，实验盒座尺寸为：120×55×28mm；光源罩外径φ 36mm，深 45mm，壁厚不小于 2mm。 按钮开关采用按压式，三个光源应能独立控制。外接电源线采用多股铜芯软导线制作，长约 500mm。","套",30]
[null,"模型"]
[31002,"轴承模型","产品由滑动轴承和滚动轴承组成。滑动轴承由轴承架、转轴、轴套组成。轴承架采用工程工程塑料制作；转轴采用金属材料制作，外径 18mm，内径 16mm，轴套材质为铜质；滚动轴承由外圈、内圈、滚珠组成。外圈和内圈均采用透明工程塑料制作，外圈沿圆周剖为两半，能打开看清滚动轴承内部结构。外圈外径不小于 100mm，内圈内径不小于43mm，滚珠采用直径不小于 15mm 的钢珠，钢珠数量为 7 粒。","个",1]
[31003,"抽水机模型"," 产品为活塞式抽水机模型。主要由泵体、活塞、进水管、出水管、进水阀、出水阀、手柄、底座等组成。泵体、进出水管采用透明性好的塑料制作，泵体外径为φ 60mm；活塞、阀门采用颜色鲜艳的塑料制作，活塞直径为φ 55mm。底座兼作水槽，容积不小于500ml。","个",1]
[31004,"离心水泵模型"," J2117 型，模型由泵体总成，驱动机构、底座和进、出水管等组成。泵体总成包括泵体、叶轮、透明窗和进、出水口；泵体为蜗壳形，叶轮直径不小于 100mm，叶轮额定转速为 600转/分；透明窗采用透明性好的塑料制成，光洁明净，厚度不小于 2.5mm；进、出水口为波纹接口，进水口口径φ 10mm，出水口口径φ 8mm；驱动机构采用齿轮传动；底座采用铸铁制作，外形尺寸约 240×110×15mm。仪器在额定转速下，扬水高度不小于 0.6 米，吸水高度不小于 0.6 米。","个",1]
[31006,"水轮机模型","J2168 型，产品由水槽、导水槽、叶轮、传动轴及套管、传动轮、橡胶塞、支脚等组成。水槽、导水槽采用透明塑料制作，壁厚不小于 2mm，水槽内空尺寸为φ 135×46mm，导水槽内空尺寸约φ 90×20mm；叶轮、传动轮采用工程塑料制作，叶轮外圆直径不小于φ55mm，叶片厚度不小于 1.5mm，传动轮直径φ 100mm；支脚采用直径不小于φ 8mm 的塑料棒成型，高度不小于 130mm。产品组装后总高度约 220mm。","套",1]
[31008,"汽油机模型","1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS 材料制作，尺寸为180mm*120mm*23mm。3、仪器通过摇臂控制气缸顶部的进气阀、排气阀的开闭来演示汽油机基本工作原理。摇臂的运动通过带手柄的飞轮，通过曲轮正时齿轮和凸轮正时齿轮的传动来控制，飞轮直径为 100mm，相互啮合的两个正时齿轮比为 1：2。4、仪器备有灯光显示装置，电源电压为 1.5V，仪器运转时，灯光依旧闪亮，能直观的说明冲程中活塞、进气阀、排气阀、点火等动作。5、模型能正确显示冷却水套断面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。6、活塞制成整体形，尺寸为直径 50*45 用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。","个",1]
[31009,"柴油机模型","1、模型为沿气缸纵轴剖开的断面模型装置于底座上，各部件应有不同的表示色，要求色泽鲜艳，颜色纯正，模型高度尺寸不小于300mm，2、底座用ABS 材料制作，尺寸为180mm*120mm*23mm。3、仪器通过活塞、连杆、曲轴和飞轮连接情况，能形象说明活塞的直线往复运动是如何转化成飞轮的旋转运动的，飞轮直径为 100mm。4、仪器上相互啮合的两个正时齿轮的齿轮为 1：2，仪器能通过齿轮的转动和各部件的运动来说明柴油机的  配气结构。5、仪器备有灯光显示装置，电源电压1.5V，仪器运转时，灯光应依次闪亮，能直接地说明进气、排气、喷油的动作。6、模型能正确显示冷却水套截面、活塞、活塞环、油环、曲轴箱、喷油嘴、油泵凸轮、高压油泵的结构和位置，并可演示在工作过程中各有关部件的相互关系。7、活塞制成整体形， 尺寸为直径 50*45，用不同颜色线纹来表示活塞环和油环，线纹要求清晰、颜色鲜艳。","个",1]
[null,"挂图"]
[51001,"物质的形态和变化","幅数5幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51002,"物质的属性","幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51003,"物质的结构与物体的尺度","幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51004,"新材料及其应用","幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51005,"多种多样的运动形式","幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51006,"机械运动和力","幅数15幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51007,"声和光","幅数9幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51008,"电和磁","幅数14幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51009,"能量、能量的转化和转移","幅数1幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51010,"机械能","幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51011,"内能","幅数4幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51012,"电磁能","幅数10幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51013,"能量守恒","幅数2幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[51014,"能源与可持续发展","幅数3幅，对开开本,纸张规格不低于128g铜版纸，印刷符合GB/T 7705-2008  《平版装潢印刷品》的要求。符合新课标教学的要求。","套",1]
[null,"玻璃仪器"]
[60002,"量筒","1、标称容量：50ml；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",2]
[60003,"量筒","1、标称容量：100mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",60]
["60012","量杯","1、标称容量：250mL；\n2、透明钠钙玻璃材质；\n3、底座和口部边缘应做熔光处理，口边应与量筒的轴线垂直；\n4、量杯放在平台上，不应摇晃；\n5、当从量杯向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流；\n6、外表面和内表面不应有破皮气泡和薄皮气泡、密集小气泡和积水条纹存在。","个",2]
[61002,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ15mm，试管高150mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支",60]
[61007,"试管","1、高硼硅玻璃材质；\n2、厚薄均匀，不得有刺手现象；规格：试管外径Φ32mm，试管高200mm；\n3、截面应为适度的圆形；试管口部是熔光的平口；\n4、管口应平整、光滑，不得有裂口、裂纹存在；试管的底部应基本为半球形。","支",5]
[61023,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：50mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",60]
[61024,"烧杯","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：500mL，烧杯上标志应清晰、耐久，造型规范、薄厚均匀、无明显偏斜，底部不允许有结石、节瘤存在；\n3、放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、当向外倾倒液体时，液体呈一束细流流出，不应外溢，不应沿壁外流。","个",5]
[61034,"烧瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：圆底，500mL；\n3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。","个",5]
[61037,"烧瓶","1、高硼硅玻璃材质；\n2、规格：平底，250mL；\n3、细口球形平底烧瓶放在平台上不应旋转或摇晃；\n4、烧瓶颈应上下粗细一致，不应有明显的弯曲，不允许有严重的条纹存在。","个",5]
[62001,"酒精灯","1、透明钠钙玻璃材质，由灯座、灯塞、灯盖、灯芯组成；\n2、规格：150mL；\n3、玻璃仪器，正视应无色；或仅有玻璃本身的微浅黄绿色；\n4、玻璃仪器的口部都应经圆口（熔光）、卷边或磨砂处理；\n5、应力：应力仪观察下呈紫红色或部分扩散状蓝色；\n6、厚薄均匀，玻璃仪器的底部应平整，放在平台上不应旋转或摇晃；\n7、酒精灯塞子塞不紧是正常的，塞紧了是危险的。","个",30]
[62032,"漏斗","1、规格：60mm；\n2、口边光滑平整，无毛边、快口及崩缺，角度正确，口边不得呈椭圆形及不规则多边形，斗柄应垂直，下口应磨成45º角，并将斜口边倒角不呈缺口；\n3、壁厚均匀，内壁光滑，斗柄接头处不允许严重折皱，斗柄垂直偏正不超过3~5mm。","个",5]
[62070,"平底管","规格：φ12mm×150mm。无内应力，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。","支",2]
[62071,"T形管","采用透明玻璃制造，横长100±6mm，直径7-8mm,,壁厚1.5mm，产品应符合GB/T 12414-1995《药用玻璃管》。","个",5]
[null,"材料和配套用品",0]
[64032,"石棉网","1、产品为在金属网上涂敷石棉材料而制成；\n2、金属网无锈蚀，具备一定的强度。石棉材料涂敷均匀，附着力强。涂敷面不得裸漏金属网面；\n3、整体应平整、美观，不翘角。","个",30]
[64088,"蒸发皿","1、实验用加热仪器60mm，陶瓷制造；\n2、口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪；\n3、蒸发皿的形状应规整，不得有裂纹和妨碍使用的熔洞、斑点、缺釉等缺陷；\n4、吸水率：不大于0.3%；\n5、釉的耐酸性：带釉蒸发皿内表面釉的损失量不大于0.01mg/cm²；\n6、釉的高温粘结性：将带釉蒸发皿加热至900℃时，不出现釉粘结现象；\n7、热稳定性：产品在高于室温230℃至室温的水中热交换一次，不出现裂痕或色斑；\n8、按使用温度可分为：带釉蒸发皿和无釉蒸发皿。带釉蒸发皿使用温度不高于1000℃，无釉蒸发皿使用温度不高于1250℃。","个",30]
[80106,"彩色透光片","1.彩色透明胶片有红色、绿色、蓝色透明胶片各一片组成。\n2.透光度良好，颜色纯正，红色透光片和绿色透光片叠加后透黄色光，红色透光片和蓝色透光片叠加后透紫红色光，蓝色透光片和绿色透光片叠加后透天蓝色光。\n3.透光片边缘整齐，圆滑无毛刺。","套",30]
[80107,"颜料的三原色","产品由水粉颜料（红、黄、蓝三色各1）每种不少于10克、调色盘1只(直径不小于10cm)、水粉笔1支组成。有良好的坚牢度和化学稳定性。干燥快、抗水性强，安全环保。","套",30]
[null,"工具",0]
[81001,"测电笔","由测电头，绝缘手柄组成，采用数字显示，测量范围12V-220V","支",30]
[81002,"一字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆采用45#钢，工作部硬度不低于HRC48；\n3、手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n4、旋杆应经镀鉻防锈处理；\n5、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁、无毛刺，无缩迹。","支",30]
[81003,"十字螺丝刀","1、规格210mm；\n2、旋杆材料采用45#钢，工作部长度内硬度HRC48～54；手柄采用绝缘材质，外形根据人体工程学设计，手感舒适；\n3、旋杆应经镀铬防锈处理；\n4、旋柄为硬质塑料制成，表面光洁无毛刺，无缩迹，与旋杆接合牢固。","支",30]
[81004,"尖咀钳","金属材质，长度≥155mm,把手附有橡胶套。","个",30]
[81034,"投影片绘制工具","塑料直尺、毛笔、彩色颜料、擦板等","套",1]
[null,"安全防护用具"]
[82001,"工作服","材质：涤卡。身长 100cm，颜色为白色。工作服具有一定的防静电，及防酸、碱及其他化学腐蚀的能力。利于人体活动，具有一定牢固性和舒适感，外观无破损、斑点、污物等缺陷。做工精细，穿着方便舒适。所用材料能满足日常穿用和中学实验室日常使用要求，具有一定耐穿性和牢固性。","件",10]
[82002,"护目镜","眼睛侧面可完全遮挡，平光镜，透光率不小于 90%，防化学药品溅伤及机械性损伤","个",60]
[82006,"手套","表面具有较好的耐酸、耐碱及其他化学试剂腐蚀的性能,柔韧性好，穿戴后便于进行各类实验操作","双",60]
["合计"]

{"sheet":"数学实验室","index":17,"n_rows":105,"n_cols":5,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,4],[14,1,16,1],[27,1,29,1],[38,1,39,1],[44,1,46,1],[57,1,59,1],[74,0,80,0],[74,1,80,1],[74,2,80,2],[74,3,80,3],[74,4,80,4],[91,0,98,0],[91,1,98,1],[91,2,98,2],[91,3,98,3],[91,4,98,4],[104,0,104,4]]}
["数学实验室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","单位","数量"]
[1,"计算器","小学型计算器","台",56]
[2,"剪刀","长 150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽","把",56]
[3,"刻刀","美工刀，不锈钢，全长 130mm～160mm，刀片宽 10mm","把",56]
[4,"1～3年级磁性教具","组合教具，带磁性，能实现以下教学用途： 万以内数的认识、认识分数、计数、认识计数单位、认识年月日、认识平面的几何图形、长度测量、认识面积单位、长方形和正方形的面积公式、感受平移、旋转、轴对称现象、辨认位置与方向等","套",1]
[5,"4～6年级磁性教具","组合教具，带磁性，能实现以下教学用途： 万以上数的认识、理解百分数、比较小数和分数的大小、负数、等式的性质、认识正比例的量和图像、了解平面上两条直线的平行和相交、认识几何图形、认识和使用量角器、估计不规则面积图形、计算长方体、正方体、圆柱表面积、认识轴对称图形和对称轴、观察认识平移和旋转等","套",1]
[6,"演示算盘","75cm×25cm×3.5cm；上珠 2 颗，下珠 5 颗，不少于 13 档位","个",1]
[7,"演示算盘","75cm×25cm×3.5cm；上珠 1 颗，下珠 4 颗，不少于 13 档位","个",1]
[8,"数字、运算符号贴片","演示用，磁贴；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 10cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等","套",2]
[9,"数字、运算符号贴片","学生用；数字 0～9、加号、减号、乘号、除号、大于号、小于号、等号、大于等于号、小于等于号；裸图：高 5cm；颜色鲜艳，如：亮红、亮黄等","套",56]
[10,"百数表","演示用；100cm×100cm，每行 10 个格，共10 行；磁贴，可写可擦","个",5]
[11,"大数进位模型","1 个千位正方体、10 个百位正方块，10 个十位长方条，100 个正方颗粒；以塑料盒包装，\n便于收纳","套",28]
[12,"计数片","圆形Φ ≥25mm，正方形≥25mm×25mm，正三角形边长≥25mm，各片厚≥1mm，每种图形各 20 张","套",56]
[13,"竖式计数器","演示用；三档，标明“个位”“十位”“百位”","个",2]
[14,null,"演示用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”","个",2]
[15,null,"学生用；五档，标明“个位”“十位”“百位”“千位”“万位”","个",56]
[16,"计数棒","演示用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；200mm，截面形状可为正方形， 圆形或正多边形，截面积外接圆直径 10mm","套",4]
[17,"计数棍","学生用；由 100 根棒组成，五种颜色，每种颜色 20 根；100mm，截面形状可为正方形， 圆形或正多边形，截面积外接圆直径 4mm","套",56]
[18,"计数彩条","由十种木条组成，分别涂上白、红、浅绿、紫、黄、深绿、黑、蓝、棕、橙等颜色；十种木条的截面都是 1cm2 的正方形、长度分别为 1cm，2cm，3cm，…，10cm","套",56]
[19,"分数片","演示用；由 1 个正方形底板和 12 条全长相 同的长方形片组成，底板用塑料或木材制， 片用塑料制；12 条长方形片每行颜色不同， 分别表示 1，1/2，1/3，1/4，1/5，1/6，1/7， 1/8，1/9，1/10，1/12，1/16，每块上应有相应的分数值，可独立取下贴于黑板上","套",1]
[20,"圆形分数模型","演示用；采用直径≥22cm、厚度≥0.8mm 的软磁板；包含 15 片未裁切的圆（以不同颜色标示 1～1/20 等分数），15 片裁切的圆（依1～1/20 等分进行），2 片圆形白软磁板","套",1]
[21,"立体分数模型","由球体、正方体等几何形体，四分之一球体、八分之一球体、四分之一正方体、八分之一正方体等组成","套",28]
[22,"口算练习器","旋转式，能组成二位数、加、减、乘、除符号和一位数的运算式，没有等号和答案；数字高度≥50mm","套",2]
[23,"点子图","演示用：磁贴，60mm×80mm，每行 14 个点子，12 行","个",5]
[24,"计数多层积木","学生用；塑料材质；积木块包括 1 个 10mm×10mm×10mm 的正方体，90mm×10mm× 10mm、90mm×100mm×10mm、90mm×100mm× 100mm 的长方体各 1 个；每个积木块外都应画有 10mm 的方格；配透明塑料盒","套",56]
[25,"沙漏组","包含 30 秒、1 分钟、3 分钟、5 分钟、10 分钟和 15 分钟的沙漏各 1 个","套",14]
[26,"钟表模型","演示用；三针，联动/非联动两用，12h/24h表示，盘面直径应为 250mm～300mm，无透明\n钟面罩","套",2]
[27,null,"学生用；两针，非联动，12h 表示，盘面直径≥80mm，无透明钟面罩","套",56]
[28,null,"学生用；三针，联动，12h/24h 表示，盘面直径≥80mm，有透明钟面罩","套",56]
[29,"电子秒表","专用型，全时段分辨力 0.01s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年","个",14]
[30,"托盘天平","演示用，500g，0.5g","台",2]
[31,"简易天平","等臂双吊桶非自动天平，最大载荷 200g，分度值 1g，槽码用金属制：10g16 个，5g8 个。允许误差：应分别≤0.5g 和 0.3g。吊桶容积应为 200mL，可称量液体。吊桶应能自动调整方向，保持垂直与水平面","台",28]
[32,"弹簧度盘秤","指针式，最大称量 1kg，最小称量 50g，分度值 5g","台",2]
[33,"数字天平","包含配有 20 个法码和 1 个天平座；能呈现等于、大于、小于的关系式","套",14]
[34,"杠杆平衡器","学生用；包含杠杆尺、支架及勾码","套",14]
[35,"几何图形片","包括正方形（50mm×100mm）、长方形（50mm×100mm）、直角三角形（直角边长 50mm、100mm）、等边三角形（边长 100mm）、等腰三角形（两腰长 100mm）、平行四边形（底边 200mm、高 100mm）、直角梯形(底边长200mm、高 100mm）、一般梯形（下底边长100mm）、圆形（直径 100mm）","套",56]
[36,"几何形体模型","长方体（一般和特殊）、正方体、实心圆柱、空心圆柱、圆锥体（等底等高、等底不等高、等高不等底）、球等","件",28]
[37,"七巧板","演示用；磁吸式，七种颜色，所组成的正方形≥400mm×400mm，厚≥4mm","套",2]
[38,null,"学生用；七种颜色，所组成的正方形≥80mm×80mm，厚≥1mm","套",56]
[39,"七巧块","由 7 块形状不同的模块组成正方体，1 个木盒或竹盒，尺寸≥70mm×70mm×70mm","套",28]
[40,"百鸟蛋","由 9 块不同形状模块组成蛋形，尺寸≥135mm×110mm×5mm","套",28]
[41,"长正方体框架模型","直径为 2mm 的红、黄、蓝小棒各 16 根；红色小棒长 150mm，黄色小棒长 100mm，蓝色小棒长 50mm；白色三通接口 20 个；透明收纳盒，用于收纳上述物品","套",56]
[42,"角操作材料","可变换角的大小，两边长度可拉伸可收缩， 可在60mm～100mm 范围内改变，宽度为7mm～10mm","套",56]
[43,"钉板","390mm×590mm，配有橡皮筋","套",4]
[44,null,"透明塑料制，200mm×200mm，配有橡皮筋","套",4]
[45,null,"学生用，塑料制，≥140mm×140mm，配有橡皮筋","套",56]
[46,"条形拼搭条","拼搭条的宽度为 8mm，长度和颜色分别为30mm（红色），40mm（黄色），50mm（蓝色），80mm（紫色），100mm（绿色），120mm（橙色），各 12 条；拼搭条两端分别为公母扣，便于相互拼搭","套",56]
[47,"8面空间连接模型","包括 4 个红杆、64 个透明杆、40 个正方颗粒、12 个六通造形连接器、12 个八通造形连接器","套",28]
[48,"直尺","演示用；1m，最小分度值 1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制","个",28]
[49,"软尺","2000mm，最小分度值为 1mm，宽度≥13mm； 每厘米处应为长线，每 5mm 处应为中线，每毫米处应为短线；应按示值线所代表的 m、dm 或 cm 值标出","个",28]
[50,"三角尺","演示用；工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手， 60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边 应有标尺，宜三边都有标尺；标尺长度应≥ 500mm，最小分度值应为 0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白","套",12]
[51,"圆规","演示用；工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）","套",4]
[52,"量角器","演示用；塑料制，直角度分度线应为 0°～ 180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，双向角度标度中间有划线槽；在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1cm；半圆直径应为 500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在 0°～ 180°线（X 轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出 Y 轴的位置。半圆孔直径应为 10mm～12mm；手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间","个",2]
[53,"面积测量器","非脆性的透明塑料板，面积测量部分≥ 100mm×100mm，其中一面印刷边长为 5mm 的方格，每 10mm 处用粗线印刷，每 5mm 处用细线印刷，粗线处标有数字","个",28]
[54,"探索几何图形面积计算公式材料","非脆性的透明塑料板，由 1 个边长 30mm 的正方形、1 个边长 60mm×30mm 的长方形、1 个底边边长 60mm、高 30mm 的平行四边形，2 个底边边长 60mm、高 30mm 的直角三角形、2 个底边边长 60mm、高 30mm 的锐角三角形、2 个底边边长 60mm、高 30mm 的钝角三角形、2 个上底 20mm、下底 40mm、高 30mm 的梯形组成","套",56]
[55,"圆周率、圆面积计算公式推导演示模型","应由圆面积演示器和圆周率计算公式推导\n模型两部分组成；圆面积演示器直径 200mm， 由 15 块 1/16 扇形块和 2 块 1/32 扇形块组成，各扇形背面应附磁性塑料；圆周率计算公式推导演示模型应有底板、圆和刻度尺组成，圆直径 100mm，刻度尺长 340mm 并固定在底板上","套",2]
[56,"塑料量杯","透明，圆柱形，2L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％","个",28]
[57,null,"透明，棱柱形，1.5L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％","个",28]
[58,null,"透明，水杯形，1L，标度最小分度值应为50mL，塑料量杯的容许误差应≤示值的 2％","个",28]
[59,"几何形体表面积展开模型","演示用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体边长宜为 60mm×120mm×180mm，正方体边长宜为 150mm，圆柱直径宜为 90mm、高宜为 150mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形","套",2]
[60,"几何形体表面积展开模型","学生用；长方体、正方体、圆柱体各一，三种不同颜色，长方体尺寸宜为 20mm×40mm×60mm，正方体尺寸宜为 50mm，圆柱直径宜为 30mm、高宜为 50mm；几何形体外包有相应颜色的薄塑料制的表面积展开图形","套",28]
[61,"立方厘米、立方分米模型","100mm×100mm×100mm 透明正方体容器1 个， 侧面显示刻度线，内含四种规格立方体，规格数量如下：100mm×100mm×90mm 白色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线）100mm×90mm×10mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），90mm×10mm×10mm 黄色长方体 1 个（表面有 1 平方厘米的格子线），10mm×10mm×10mm 红色小正方体 1 个","套",4]
[62,"探索几何形体体积计算公式材料","应由三部分组成，如下：长方体体积：由 18 个边长 10mm 的正方体和 1 个长方体容器构成，长方体内部尺寸31mm×31mm×21mm；\n圆柱体体积：由 2 个颜色不同、截面为半圆的圆柱组成，每个半圆柱由截面为扇形的柱体构成，不少于 8 块；\n圆柱圆锥体积比：由无色透明的圆柱形容器和圆锥形容器组成，圆柱和圆锥均高 100mm，直径 100mm，圆柱壁应有三等分的标度线","套",56]
[63,"图形变换操作材料","应有 2 个平行四边形（边长 30mm，高 20mm）， 2 个正方形（边长 30mm），2 个三角形（底30mm，高 20mm）和 2 个圆（直径 30mm）组成；彩色透明塑料制；用于平移、旋转、对称等内容","套",56]
[64,"旋转模型","手工旋转装置：产生球的旋转模型，产生圆锥的旋转模型，产生圆柱的旋转模型，产生圆台的旋转模型（可选），产生双曲面的旋\n转模型（可选），产生抛物面的旋转模型（可选），产生椭球的旋转模型（可选）","件",14]
[65,"演示用转盘","由转盘和盘面可换的数字、色块、空白盘面组成，盘面直径≥400mm，更换盘面时应不需拆下指针，悬挂式，圆盘面应敷设磁性塑料；可换盘面应采用铁片作材料，双面印有符号或颜色；数字盘面应印有 0～10；色块盘面应有三种不同的颜色，每种颜色四块； 空白盘面一面应使用白色无光塑料，应可用白板笔书写","套",1]
[66,"数字骰子","≥12mm×12mm×12mm，每个侧面上有不同的数字，不少于 3 个","套",28]
[67,"空白骰子","≥12mm×12mm×12mm，不少于 2 个，可用铅笔书写并可擦除","套",28]
[68,"塑料球","五种颜色，每种颜色各 10 个，球径应≥20mm，配不透明袋 2 个，袋口有伸、缩拉绳","套",28]
[69,"活动日历","演示用；边长 10cm 的正方体 4 块；可写可擦","套",1]
[70,"活动日历","学生用；边长 5cm 的正方体 4 块；可写可擦","套",56]
[71,"彩色双面双色纸","A4，1 包 100 张；与黑板和白板反差大的彩色","包",1]
[72,"表面涂色的正方体","正方体 3cm×3cm×3cm，64 个；其中三面涂红色的 8 个，两面涂红色的 24 个，一面涂红色 24 个，六面均不涂红色的 8 个，不涂红色的面均涂白色","套",28]
[73,"动态数学教学软件","1、系统架构：\n（1）系统是建立在局域网基础上 windows 系统的C/S 架构，利用硬件加密狗的方式进行授权；\n（2）授权安装一台终端设备使用； \n2、基本功能： \n（1）绘制动态的点：能够直接绘制线段、 直线、平行线、垂线、折线段、多边形边界、圆弧、圆锥曲线、一般曲线、轨迹曲线等对象上的自由点和参数点；可以直接绘制 x 轴、y 轴、z 轴上自由点，可以直接绘制 xoy 面、yoz 面与 zox 面上的自由点；可以绘制坐标点、比例点、旋转缩放点、公垂线的垂足、曲线上的定长点、对象上的顶点等； \n（2）绘制动态直线：能够直接绘制线段、向量、射线、直线、垂线、平行线、中垂线、角平分线、角的 n 等分线、切线；能够直接进行线性规划；可以根据点斜式、点斜角、截距式、斜截式和一般方程等方式直接绘制直线； \n（3）绘制动态多边形：可以直接绘制等腰三角形、等边三角形、直角三角形、正方形、菱形、长方形、平行四边形、等腰梯形、任意多边形；能够直接绘制边数随意变化的正 N 边形、圆内接正 N 边形与圆外切正 N 边形； \n（4）绘制动态圆弧：可以直接绘制已知圆心和半径的圆、已知直径的圆、经过三个点的圆，经过三个点的圆弧、圆周上的圆弧、角所对的圆弧； \n（5）绘制动态圆锥曲线：可以直接构造标准椭圆（双曲线、抛物线）、已知两焦点并经过一点的椭圆（双曲线）、已知焦点和长（实）半轴的椭圆（双曲线）、已知焦点准线离心率的圆锥曲线、经过三个点的抛物 线、经过五个点的圆锥曲线、与五条直线相切的圆锥曲线、二次方程对应圆锥曲线； \n（6）绘制动态函数曲线：表达式可以是显性方程也可以是隐式方程，还可以是参数方程和极坐标方程，表达式中的系数、变量范围、样点个数都允许直接输入数值、参数或代数式；可以通过手写手画方式的涂鸦；可以实现通过列表、描点、连线画出图象；绘制函数图象的过程中可以直接显示曲线的动态方程并能够与曲线进行管理；能够绘制B 样条曲线、穿过点的样条曲线、Bezier 曲线； \n（7）动态函数模型曲线：能够通过自由点或坐标点导入散点图；通过指定的点可以直接建立对应的函数模型曲线，并得到对应的函数表达式，函数模型包括，但不限于，回归直线、反比例型模型、指数型模型、对数型模型、幂函数型模型、多项式函数拟合、正态型拟合、Brody 生长函数模型、Logistic 生长型函数模型、Bertallanffy 生长函数模型、Gompertz 生长函数模型等； \n（8）绘制动态空间曲面：能够直接构造经 过三个点的平面；能够直接绘制 Apple、Box、Breather、Flower、KleinBottle、Steiner 等超过50 种经典曲面；能够直接绘制QCone、QCylinder、QEllipticCone、QEllipsoid、QEllipticCylinder、QEllipticParaboloid 等超过 30 种二次曲面；通过选择一条曲线与一条直线可以直接生成旋转曲面；能够绘制过点并平行于已知平面的面、过点并垂直于已知直线的面、过点且已知法向量的面； \n（9）绘制动态空间曲线：可以绘制w=F(x,y)、w=F(y,z)、w=F(z,x)与 w=(x,y,z) 等形式的方程曲线；可以直接绘制拟合曲线、截口曲线；可以绘制 3D 圆、3D 圆弧；可以将 2D 曲线映射到平面上；\n（10） 绘制动态几何体：能够直接绘制五种正多面体与常见棱柱、棱锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台、球等；可以进行几何体的切割； \n（11）动态测量计算：可以直接测量点到直线的距离、点到平面的距离；可以直接测量折线段、多边形、圆锥曲线、方程曲线、轨迹曲线等线的长度；可以直接测量圆、多边形、椭圆、组合图形等封闭区域的面积；可以直接测量圆弧的圆心角、线线角、线面角与面面角等，可以直接设置单位为度或弧 度；可以直接测量直线的斜率、倾斜角、x 截距与 y 截距； \n（12）动态符号运算：可以测量随机整数、随机小数、变量文本；可以直接测量圆锥曲线的长（实）半轴、短（虚）半轴、半焦距（焦准距离）；可以测量变量的最大值、最小值、恒最大值、恒最小值，可以进行嵌套测量、瞬时测量、往返测量、循环测量、关联随机数测量等；可以设置*的不同显示格式；可以设置上下标系数；可以设置表达式中不测量变量； \n（13）动态数值计算：可以进行数值计算与符号运算，能够直接调用 sin、cos 等十多种三角函数，abs、sqrt、lg、ln、floor、ceiling、pow、mod、rand 等十多种代数函数，Length、Area、RandInt、PointParValue 等十多种几何函数，RowAverage、ColumnAverage、RowSum、ColumnSum、RowVariance（行方差）、ColumnVariace（列方差）等统计函数；具有三角表达式计算器， 可以实现三角函数交互推理； \n（14）模拟随机实验：通过系统内部的随机函数Rand 与符号函数Sign 等组合能够模拟抛硬币、抛豆子、掷骰子、投针、摸球、转盘等随机实验的过程，同时能够自动统计实验的结果数据，并自动计算指定事件出现的频率； \n（15）图形与数据迭代：具有几何对象的迭代与变量对象的迭代，迭代次数可以是数值，也可以是字母，还可以是代数式；直接选择两个点，可以执行海龟作图迭代. \n3. 核心功能：\n（1）坐标切换：在同一个页面当中可以直接进行 2D 坐标系与 3D 坐标系之间的自由切换。\n（2）投影模式：在 3D 坐标系下可以选择不同的投影方式，包括但不限于：透视投影、正等测投影、xy-面斜二测投影、yz-面斜二测投影、zx-面斜二测投影、主视图、俯视图与侧视图等； \n（3）坐标系控制：在 3D 坐标系当中，通过光标右键还可以任意转动，通过键盘中的x、y、z 键，也可以绕对应的坐标轴旋转； \n（4）页面编辑：可以新建与删除页面，编辑页面的前后顺序，修改页面的名称； \n（5）页面放缩：可以指定页面的不同放缩 方式，包括保留纵横比的同时调整内容大小、保留纵横比的同时调整内容大小、不保留纵横比的同时调整内容大小以及内容保持其原始大小等，可以快速指定纵横比为 4： 3 或 16：9； \n（6）页面导出：可以把（多个页面）演示的过程直接导出并生成 gif 文件、xps 文件、Html 文件、STL 文件等； \n（7）自定义菜单：可以编辑现有的菜单与命令或增加新的菜单与命令； \n（8）对象放缩：选择指定的对象后，可以进行放大或缩小进行操作；可以设置不同类型对象可以放大或缩小的属性：点的大小、点的线宽、点的名称、直线宽度、图片大小、变量尺长度、标记的数量、标记的间隔、填充透明度、文本透明度等超过 15 种； \n（9）对象选择：可以直接选择所有的点、直线、圆、多边形、椭圆、双曲线、圆锥曲线、函数曲线；可以直接选择所有同类型对象；可以直接选择对象的母对象或子对象； 可以直接选择某个对象之后的所有对象、某个对象之后的所有同类型对象； \n（10）对象管理：几何图形、函数曲线、程序按钮和变量尺均可以被复制（或剪切）， 并且再粘贴后的类型与属性保持不变； \n（11）资源管理：可实现资源的再编辑等功能；可以直接修改资源的标题与所在位置；可以一键批量导出外部资源并存放在指定的文件夹； \n（12）案例工具：可以直接实现凸多边形的滚动、莱洛多边形的滚动、圆在正多边形内部的滚动、圆在正多边形外部滚动、正多边形的平稳滚动、正多边形的滚动、锯齿波、方波、摆线、翻折动画、高尔顿钉板等十多种案例工具，一键即可直接生成上述案例； \n（13）直线标注：可以直接利用一组直线段标注一条直线，标注直线段的标记数量、标记长度与标记间隔等都可以设置或修改；\n（14） 角的标注：可以直接利用一组圆弧标注一个角，标注圆弧的标记数量、标记半径、标记间隔与是否标记方向角等都可以设置 或修改； \n（15）程序脚本：可以设置所有对象（包括页面与文档）的脚本，脚本中可以编写程序， 可以指定任意的触发按键而执行程序；程序可调用内部函数，也可以自定义函数，函数的入口变量/参数可以通过鼠标选择或键盘输入的方式得到； \n（16）程序控件：可以直接插入日历、网页、序列、列表、组合、复选、单选与密码等程序控件；其中日历、序列、列表、组合、复选、单选与密码等都可以编写与运行程序； \n（17）对象跟踪：可以对点、线、多边形、圆、圆弧、圆锥曲线、一般曲线、轨迹曲线等等对象进行跟踪；作图区的中的跟踪对象能够被擦除、被选中；可以设置跟踪对象的样本数量； \n（18）动态平移变换：可以将指定对象按照所选择向量直接进行平移，可指定平移的次数；可以通过输入水平方向平移量与竖直方向平移量，直接实现数字平移；变换对象可以是几何图形、函数（方程）曲线、轨迹曲线等； \n（19）动态旋转变换：可以将指定对象按照所选择中心直接进行旋转，可指定旋转角度与旋转次数；可以通过输入坐标指定旋转中心而直接实现数字旋转；变换对象可以是几何图形、函数（方程）曲线、轨迹曲线等； \n（20）动态放缩变换：可以将指定对象按照指定中心进行放缩，可指定放缩倍数与放缩次数；可以通过输入坐标指定旋转中心而直接实现进行数字放缩；变换对象可以是几何图形、函数（方程）曲线、轨迹曲线等； \n（21）动态仿射变换：可以将指定对象直接按照系统坐标系到一般三角形进行仿射变 换，直接按照系统三角形到三角形进行仿射变换，也可以直接按照指定的公式进行仿射变换；可以利用所选择的变换矩阵进行变 换；变换对象可以是几何图形、函数（方程） 曲线、轨迹曲线等； \n（22）变换标记与执行：可以标记的变换条件包括点对称、线对称、面对称、平移、旋转、放缩、数字平移、数字旋转、数字放缩、标准仿射变换、一般仿射变换、仿射变换公式；标记变换条件与当前变换命令共同使用，可以反复或重复利用当前标记的变换， 不断对更多的对象分批次进行变换； \n（23）动态测量坐标：可以测量点的 x、y、z 坐标；可以设置正数前是否显示+；可以设置负数是否加括号；可以设置是否截取多余的零。","套",1]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[74,"可替换式挂图灯箱","尺寸：60cm*60cm 定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm 边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银，Led 光源","套",2]
[75,"教学挂图灯箱片","尺寸：60cm*60cm，灯箱片要求：1440dpi 高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（50 张）：埃舍尔绘画系列（埃舍尔、极限圆Ⅲ、日与月、天与水、鱼和规模、Gravity、Eight Heads、多立克柱、瀑布、黑白骑士、画手、蜥蜴）， 国外数学家系列（泰勒斯、毕达哥拉斯、芝诺、德谟克利特、柏拉图、亚里士多德、欧几里德、阿基米德、伽利略、开普勒、笛卡尔、牛顿、泰勒、欧拉、高斯、罗素、爱因斯坦、斐波那契），中国数学家系列（熊庆来、华罗庚、陈省身、陈景润、潘承洞、苏步青、吴文俊、杨乐、丘成桐、刘徽、祖冲之、沈括、秦九韶、郭守敬、徐光启、李善兰），建筑与数学系列（天坛&泰姬陵、文 艺复兴时期建筑油画、雪花曲线、地震与对数）  ","张",25]
[76,"可替换式挂图灯箱","尺寸：120cm*60cm 定制，可开启式超薄铝合金成型灯箱，3cm 边框、表面静电喷涂、颜色为闪光银, Led 光源","套",2]
[77,"教学挂图灯箱片","尺寸：120cm*60cm 定制，灯箱片要求： 1440dpi 高清晰度灯箱片，覆亮膜，包含（10 张）：埃舍尔绘画--骑士，绘画与数学系列（达芬奇—最后的晚餐、拉斐尔—雅典学派），分形系列（分形 1、分形 2），中国剩余定理，7 种方法证明勾股定理（1）、7 种方法证明勾股定理（2）、7 种方法证明勾股定理（3）、魔方与数学","张",20]
[78,"数学知识展板","教室装饰知识展板、工艺边框，版面由专业设计人员设计，美观实用。采用雪弗板打底，永不起泡，内容包含：斐波那契数列与植物花瓣、模拟美丽的花朵的数学方程、动物中的数学等","张",4]
[79,"数学知识窗帘","根据学校教室实际窗帘大小进行调整，在窗帘上印制中国古代数学成就系列、数学主题分类表等知识内容，集教学、观赏为一体","平",20]
[80,"数学人物挂图","1，展示中外数学史上的重要人物及其主要数学成就；\n2，挂图的尺寸：600mm×900mm×8mm， \n3，共 4 幅，包括中国古代数学家、中国近现代数学家、国外古代数学家或国外近现代数学家. \n4，雪弗板材质","幅",6]
[81,"视图与方位创客套装","1，主要材质为 ABS. 2，主要配件及相关数量：（1）棱长≥40mm 的立方体 64 个：正方体方块的六个面共三种颜色，其中对面正方形的颜色相同；（2） 三色十六格背板：三色背板可以拼接成一个 4 阶的空间三面背景墙，用于挑战任务中搭建正方体的平台；（3）三色九格背板：三色背板可以拼接成一个 3 阶的空间三面背景墙，用于挑战任务中搭建正方体的平台；（4）任务背板：任务搭建主题道具，内含：≥ 260*260*0.2mm 彩钢板，一面具有 3 阶背板的棋盘，另一面具有 4 阶背板的棋盘，两个背板可以紧密地扣在一起而不会散落或分 开；（5）背板支脚：共 2 个，可以将将任务背板立起；（6）磁性菱形：三种颜色的磁性菱形分别 24 个，共 72 个，厚度均为10mm，每个菱形内含规格为直径为 4mm、厚度为 2mm 的磁铁。（7）磁性三角：三种颜色的磁性三角分别 6 个，共 18 个，厚度均为 10mm，每个三角内含规格为直径为 4mm、厚度为 2mm 的磁铁.","套",6]
[82,"几何体表面探究套装","一、整体要求 \n1、功能：（1）探索与研究常见几何体的表面展开图的形状；（2）探索与研究几何体的表面积计算公式. \n2、数量：（1）≥17 个几何体，（2）≥17 个几何体的表面展开图. \n3、结构：每个几何体的底部都可以从几何体当中独立分开，也可以重新结合在一起. \n4、材质：每个空间几何体都是一体注塑成型的透明材料. \n二、项目详情\n（1）正方体：≥150mm×150mm×150mm，1 个； （2）长方体：≥150mm×150mm×75mm，1 个； \n（3） 正三棱柱：底面边长≥120mm、高度≥ 150mm，1 个； 正四棱柱：底面边长≥100mm、高度≥ 150mm，1 个； 正五棱柱：底面边长≥80mm、高度≥ 150mm，1 个； 正六棱柱：底面边长≥70mm、高度≥ 150mm，1 个； 正三棱锥：底面边长≥120mm、高度≥ 150mm，1 个； 正四棱锥：底面边长≥100mm、高度≥ 150mm，1 个； 正五棱锥：底面边长≥80mm、高度≥ 150mm，1 个； 正六棱锥：底面边长≥70mm、高度≥ 150mm，1 个； 正三棱台：上底面边长≥60mm、下底面边长≥60mm、高度≥75mm，1 个； 正四棱台：上底面边长≥50mm、下底面边长≥100mm、高度≥75mm，1 个； 正五棱台：上底面边长≥40mm、下底面边长≥80mm、高度≥75mm，1 个； 正六棱台：上底面边长≥35mm、下底面边长≥70mm、高度≥75mm，1 个； 圆柱：底面直径≥120mm、高度≥ 150mm，1 个； 圆锥：底面直径≥120mm、高度≥ 150mm，1 个； 圆台：下底面直径≥120mm、上底面直径≥60mm、高度≥150mm，1 个.","套",6]
[83,"空间几何探究学习搭建套装","1、数学 STEM 教育系列之空间几何探究性学习搭建套装。\n2、材质为食品级安全材料 POM。\n3、含460个几何图形，包括等边三角形210个、正方形142个、正五边形72个、正六边形36个等。\n4、任何一个几何图形的每一边都带有一个子扣与母扣，任意两个几何图形之间，无需磁性，均可以搭建在一起，跌落之后也不会分开。\n5、套装可以构建起平面密铺图形、柏拉图多面体、阿基米德多面体等多种立体几何体模型，可以用于探究平面的折叠与多面体的展开等问题，是一套独一无二且极具价值的学习工具，可以最大限度激发学生的创造性，帮助学生建立空间意识，培养学生的空间想象力，达到教学目标。","套",1]
[84,"智慧黑板\n（核心产品）","一、整体设计\n1.整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机背板采用金属材质。\n2.无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。\n3.整体外观尺寸：宽≥4200mm，高≥1200mm。\n4.整机采用86英寸超高清LED液晶显示屏，显示比例16:9，分辨率3840×2160，钢化玻璃表面硬度≥9H或≥莫氏7级。\n5.采用红外触控方式，支持Windows系统中进行40点或以上触控，支持在Android系统中进行40点或以上触控。\n6.整机嵌入式系统版本≥Android 14，内存≥2GB，存储空间≥8GB。\n7.整机嵌入式芯片内置2TOPS AI算力，可用于AI图像、音频处理。\n8.整机内置2.2声道扬声器，位于设备上边框，额定总功率60W。\n9.整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m。\n10.整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。\n11.整机内置摄像头，可拍摄≥1300万像素数的照片。\n12.支持智能书写功能，书写文字自动识别为标准印刷体，支持图形识别功能，可将多种手绘图形转化为矩形、三角形、圆形等标准图形。\n13.支持通过账号密码、手机扫码、人脸识别、声纹识别等多种方式进行整机账号登录，且打开教学软件无需二次登录操作。\n二、OPS电脑\n★1.采用不低于第12代酷睿系列i5处理器。\n2.运行内存不低于16GB。\n3.固态硬盘内存不低于512GB。\n三、备课授课软件\n1、支持为教师提供可扩展的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传文档、图片、音视频等资源。\n2、教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。\n3、为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。\n4、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、等学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。\n5、支持与PPT文件的双向兼容：教师可将pptx课件转化为互动教学课件，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。也支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接。导出的课件支持在多终端(包含windows、Macos、iOS、安卓、国产化系统)进行二次编辑。\n6、具备云端静默推送下载功能，无需用户手动下载即可实现应用的在线升级，升级具有信息验证机制，确保教学秩序不受干扰。\n7、可一键插入思维导图，支持直接在教案页面的轻量化编辑，进入全屏后可设置更多导图格式。\n8、具有文本工具、图形工具、图片工具、蒙层工具、动画、音视频播放组件、交互表格工具、学科思维导图工具、图表工具等基础工具可以制作互动式课件。\n9、判断题竞赛游戏：支持创建判断题竞赛游戏，教师可设置正确项和干扰项，让两组学生进行判断对错游戏竞争。提供简单、中等、困难难度及多种预设游戏背景模版，模版样式支持自定义修改。支持记录和展示学生作答结果，便于课堂知识点对比讲解。\n10、语文方面提供覆盖高中的古诗词、古文教学资源：包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍。","套",1]
{"$rows_empty":7}
[85,"多功能课桌","规格：1200*1400*740mm 台面：采用新型、环保、12.7mm 实心理化板\n台面，台面为六边形。 台身架构：台身所有部件采用高分子环保 ABS 结构（整桌无木质材料），组合而成， 两个组位之间采用榫卯连接结构，牢固易安装。可接触面部件需做圆弧或 R 角处理。台身颜色：采用白色，蓝色组位交替组合搭配，整体漂亮多变。 台身功能：台身采用 ABS 注塑件相互连接， 整体牢固，防水，防霉，坚固耐用，桌身内含学生书包斗，下部位是综合功能柜。整体尺寸比例经过人体工程学设计，方便舒适。美观大方。","套",9]
[86,"学生凳","规格：￠300mm×300mm×450mm1、整体美观结实，牢固耐用。四爪升降凳，凳面和脚垫采用优质 PP 塑料一次注塑成型，2、凳面： ABS 材质，模具一次成型。3、脚垫：采用优质 PP 材料注塑。","把",54]
[87,"讲台","材质：桌面主体选用马钢优质冷轧钢板，精加工制作,板材厚度 1.2mm。表面经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑处理，喷后均匀，光洁度好，塑面经久耐用、桌面前部为高密度防火板。具有防尘钢化汽车玻璃，要求达到防水、防尘功能。 \n产品规格：1100*700*960±10MM，底台高度 210MM，底台与讲台紧密连接","套",1]
[88,"柜子","1、规格：500*1000*2000mm\n2、材质：PP材质\n3、柜体：侧板，顶板及底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。表面做磨砂处理，结构紧密，耐腐蚀性强。\n4、上柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型，外嵌5mm钢化烤漆玻璃，中间玻璃做镂空处理，透明可视。\n5、下柜门：采用增强型PP材质一次注塑成型。\n6、层板：配三块活动层板，层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板加强筋为整体抽芯工艺，抽芯处加入两根1.2mm厚方管，承重不低于20公斤。美观耐用。层板可以抽取，自由组合各层空间。\n7、门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型，美观耐用。\n8、门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏安装方便，耐腐蚀。\n9、仪器柜内部无可视金属材料\n10、柜体预留通风系统，可以与通风管路连接。\n11、技术要求：依据GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》。","套",4]
[93,"基础环境和设施","装修设计、地面铺设、造型吊顶、墙面乳胶漆、拆除、顶面乳胶漆、电路改造、垃圾清运、地插、软膜天花、石膏本封板等","套",1]
["合计"]

{"sheet":"心理咨询室","index":18,"n_rows":27,"n_cols":5,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,4],[8,0,9,0],[8,1,9,1],[8,2,9,2],[8,3,9,3],[8,4,9,4],[10,0,13,0],[10,1,13,1],[10,2,13,2],[10,3,13,3],[10,4,13,4],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[18,2,20,2],[18,3,20,3],[18,4,20,4],[22,0,23,0],[22,1,23,1],[22,2,23,2],[22,3,23,3],[22,4,23,4],[26,0,26,4]]}
["心理咨询室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求 ","数量 ","单位 "]
[1,"沙发茶几","三人沙发；\n规格：长度 180cm，宽度 65cm，高度 60cm；松木框架,三人位，简约时尚， 高弹海绵，回弹性好。",1,"套"]
[2,"办公桌椅","心理教师办公用，基材实木，漆面光泽度高、硬度达 H 级，椅子框架采用一次性成型不锈钢材料，优质超纤皮。透气性强，柔软而富有弹性，厚度适中。",1,"台"]
[3,"电脑","1.商用台式机    \n2.市面品牌，支持win7 或 win10 系统；\n3.显示器：≥19 英寸低蓝光显示器；\"\n4.键鼠：主机同品牌USB 光电鼠标、防水键盘；\n5.内存容量:≥8GB;\n6.硬盘容量:≥1TB;\n7.显存容量:≥2GB;\n8.固态硬盘容量:≥256GB",1,"台"]
[4,"档案柜","长 1800mm*宽 850mm*高 390mm，上下对开门，钢板厚 0.6mm；隔板钢板厚 0.6mm，柜体表面采用绿色环保型粉末静电喷塑。",1,"组"]
[5,"打印机","小型激光黑白打印机。",1,"套"]
[6,"书架","高度不低于 170CM，宽度不低于 80CM，深度不低于 25CM，上面四层，下面一层，带柜门。表面实木清漆，无异味",1,"组"]
[7,"心理干预与冲突化解套装","心理干预与冲突化解套装包括：4 个内容不同的冲突化解 6 面体，6 面体分别代表爱、正、真、责、义和信，可通过扫描每面的二维码形式查看视频课程。心理干预与冲突化解分为八个步骤：事件陈述、察觉感受、描述行动、孩子回应、目的判断、观念分析、原因反思和锦囊妙计。\n1、创作“电影剧本”（对应事件陈述，提供一部参考相关视频课程。）想一想你与自己的孩子最近遇到的一次挑战。将其写下 来。描述当时发生了什么，就像写电影脚本一样：你的孩子做了什么，你是如何反应的， 然后发生了什么。\n2、父母找出自己当时的感受。（对应察觉感受，提供一部参考相关视频课程。）  当亲子冲突发生时，作为父母的感受是什么。从心理干预与冲突化解套装中的四套的A 面中选出最贴合或最接近的一个。这一步可能会发现有两个六面体A 面的表述跟父母自己的感受都比较接近，这时可以把两个六面体暂且都拿出来，再进行下一步。因为现实情况是很多人在觉察自我感受方面不足够敏感，不过没关系，心理干预与冲突化解套装使用第三步会帮助我们继续澄清自己的感受。\n3、父母找出当时采取的行动。（对应描述行动，提供一部参考相关视频课程。）  从心理干预与冲突化解套装使用第二步选择的六面体中翻到 B 面，看看自己基于当时感受所采取的行为是否与B 面描述的典型行动相近。相较于上一步觉察自己的内在感受来说，找出自己的行动要容易的，因为行动是可观察到的。但之所以先觉察感受再找自己的行动与之对应，因为我们都是先有一种感受，然后再采取行动——虽然感受经常被\n忽略，但其实在人际沟通中感受有着非常重大的作用和使命。如果发现你的行为出现在另一个六面体的 B 面，就再看看另一个六面体B 面所描述的感受是否更接近你当时的深层感受。\n4、查看孩子的回应。（对应孩子回应，提供一部参考相关视频课程。）\n当找到 A 面感受与B 面父母的行动以后，查看这个六面体的 C 面，看看那些描述中有哪一种与孩子对你行动的回应相近吗。经过前面三步，找到三面都跟自己实际情况一致的六面体，这个“心理干预与冲突化解套装” 对应的就是自己亲子冲突的化解方案。若发现三面不能一致，就需要在指导者的陪伴下重新进行梳理，最终一定能够找到跟自己实际情况一致的心理干预与冲突化解套装作 为亲子冲突问题化解的参考。\n5、做出推断。（对应目的判断，提供一部参考相关视频课程。）\n要想化解问题，首先得有一个对问题的诊 断。每个孩子做出的“问题行为”背后，都有其未被满足的心理需要，或者说是想要达成一个目的。由浅至深分别是：寻求过度关注、寻求权力、寻求报复、自暴自弃。心理干预与冲突化解套装D 面帮助父母做出准确的推断。详细解读请参考相应课程。\n6、了解孩子内心深处的错误观念。（对应观念分析，提供一部参考相关视频课程。） 根据心理学 ABC 理论，孩子之所以有第四步中所诊断的不良需要和目的，就是因为内心深处有些错误的观念，了解大概孩子有哪些错误观念，就可以帮助父母在接下来的陪伴养育过程中有目的的进行转化。心理干预与冲突化解套装E 面所罗列的是核心的错误观念。\n7、觉察父母的不良行为与观念。（对应原因反思，提供一部参考视频相关课程。） 我们都知道孩子的不良观念大多来自父母言行与观念的影响。对照心理干预与冲突化解套装 F 面，看看上面所罗列的观念，横线下所罗列的行为，父母做个自我反思：这些观念和行为，在自己养育孩子过程中有过或者还有着么。如果我们想要转化孩子的观念，转变孩子的行为，首先就需要我们父母转变自己的观念、改变自己的行为。觉察到自己的不良行为与观念之后，请思考自己打算怎么改变。请记住：F 面所罗列的这些，不是为了责备或羞辱父母，只是为了觉察。\n8、打开心理干预与冲突化解套装（对应锦囊妙计，提供 150 部参考相关视频课程。） 内有 3 种锦囊妙计分别为思维锦囊、言语锦囊和行动锦囊。其中思维锦囊 8 张（妙计卡4 张是“青少年行为问题的循环怪圈”和核心密码 4 张都可以通过扫描二维码每张卡片有相关视频解读）、语言锦囊妙计卡 82 张， 每条妙计有相关视频解读。行动锦囊（其中38 张妙计卡和9 张禁忌卡每张卡片有相关视频解读）。",1,"套"]
[]
[8,"注意力训练系统","一、软件部分\n主页面包含：十二大训练子系统入口、系统说明、基础设置、退出按钮\n训练模块入口\n（1）注意力广度训练系统\n采用舒尔特方格训练法，分为初中高级，练习数字，初级 25 个数字，中级 49 个数字，\n高级 100 个数字，点击错误数量以及剩余数量实时显示。舒尔特方格不仅可用来测量学生注意力的稳定性，而且可以训练学生的注意力，包括注意力的稳定性、转移速度和广度。分为具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（2）阅读训练系统\n阅读训练，训练运用了挑剔训练法，可以有效的训练学生阅读能力及转移能力。分为初中高三个级别训练，在界面中找出指定数量的“夭”字，实时显示剩余数及错误数量。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（3）潜能测试开发指导系统\n本项训练通过视觉集中搜寻与手部动作控制练习，可以有效地训练练习者的注意力并抑制多动，发展其耐心及持久力，并发展练习者的空间思维能力和计划能力训练时，练习者点击方向按纽或键盘上下左右键来移动小球，练习者需要提前计划好移动的方向和路线，尽快的找到出口。具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对\n测试者进行分析指导。\n（4）自信心训练引导系统\n本项训练通过点击获取界面中的星星，运用动静结合的原理，有效地训练练习者注意力的反应速度及手眼协调能力、动作控制能 力。训练时，练习者点击获取星星的数量， 实时显示获取的数量及闪出数量，级别越高星星显示越小，难度增加。数量及得分实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功 能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（5）注意力与记忆力训练系统\n本项训练通过对图片的对比及查找，要求练习者在极短的时间看清图片及其位置，可以训练测出练习者的注意力范围，对练习者的视觉敏感性与即时记忆力是很好的训练。训练时，练习者用鼠标点击图片，找出两两相同的图片。实时显示剩余数及错误数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（6）注意力与观察能力训练系统\n本项训练通过对图片的分辨及排列组合，强化练习者注意力的集中性与持久性，发展练习者的观察力与形象思维能力。训练时，练习者点击开始训练后，图片会进行分割并消失一块，剩余的图片会进行洗牌，级别越高， 分割的图片越小越多，练习者点击空格周边的分割图片，将该分割图片移动到空白位 置，显示步数，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（7）注意力与手眼协调能力训练系统\n本项训练通过运动性视觉辨别练习,有效训练练习者的注意力与手眼协调能力。眼协调能力是练习者完成学习任务的必要条件，这种功能的强化可以提高练习者学习效率。训练时，练习者移动小篮子，接住上面掉下来的各种水果，接的越多越好，一定躲避炸弹、地雷、鞭炮。接住数量以及掉落数量实时显示，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（8）心理认知测试训练系统\n本项训练来源于生活，通过训练可以有效地提高孩子的注意力识别能力及专注能力。对练习者的认知测试具有一定的帮助。训练  时，练习者根据上方显示的图片点击下方相应的按钮，训练分为三类：国旗(共计 51 题)，省份(共计 34 题)，节气(共计 24 题)。实时显示错误数量及正确数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（9）注意力与动作稳定性训练系统\n本项训练是视觉集中练习,可以有效地训练练习者注意力的集中性和稳定性。训练时， 练习者通过点击鼠标控制移动的飞机将快 递放入货物厢，放入其他车厢或掉入地面则游戏结束。实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（10）注意力与动作控制训练\n本项训练是一个具有实际意义的综合注意训练项目。提高训练者动作控制的能力、以及空间定向和思维能力。训练时，练习者利用鼠标移动挡板接球，小球速度会逐渐加快到一定的速度，级别越高，小球移动速度越快。实时显示生命值以及分值，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（11）注意力训练系统\n本项训练是通过视觉注意力训练，提高训练者的注意力持续时间、注意力广度以及注意力的专注水平。训练时，练习者通过视觉观察，找出每组中不同的图片并点击，实时显示得分情况，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n（12）创新思维训练系统\n本项训练通过三维的立体转向辨别，发展练习者的空间思维的能力，同时训练练习者的注意力及观察力。训练时，练习者通过上、下、左、右按钮或者键盘上下左右键）及中间反转按钮（进行三维旋转，然后找出指定数量的蘑菇，用时越短越好，级别越高寻找数量越多，找寻范围越大，难度增加。实时显示剩余蘑菇数量，具有记录功能及独特的导出报告功能，指导师可根据报告对测试者进行分析指导。\n系统说明：针对本系统做出简单介绍，用户可上一页下一页自由切面。\n基础设置：用户可根据需求自主调节训练过程中按钮的音效小大，以及背景音乐的大小，具体一键恢复系统设置功能。\n退出按钮：具有退出系统提示面板，避免操作失误而退出系统。\n硬件部分\n显示器：32 英寸电容触屏（液晶显示分辩率1920*1080，触屏分辩率 4096*4096）\n机柜：钢制柜体，外表面金属漆，防磁、防静电 颜色：白色 控制面板：电源开关（主机、显示器、音响、风扇）音量调谐、触摸屏运行监控指示。\n音 响：采用双声道，立体声环绕功放系统， 输出功率 2×8 欧 5 瓦。 \n风 扇：工控正轴流风扇，无噪音，循环散热。",1,"套"]
[]
[]
[]
[9,"心理图书","适合中小学生、成人的心理学书籍和杂志。",100,"本"]
[10,"心理挂图","心理挂图中的图片所包含内容有心理学家、\n不可能图形、两歧图形、错觉图形、心理趣\n味图和主题统觉图片以及励志，积极向上等图片。实木边框，规格：40*40cm。",4,"幅"]
[11,"心理沙盘","1、设备简介\n沙盘设备、材质、工艺达到质检与认证标准。\n2、设备组成\n标准沙具 1200 件+个体实木沙箱 1 个+实木沙箱腿 1 个+实木陈列架 2 个+海沙 15 公斤+辅助工具 1 套+指导手册 1 本+沙盘管理系统1 套。\n3、详细介绍\n（1） 沙具：由大到小四级分类全面深入， 包括人物、建筑物、动物、植物、食品果实、家具生活用品、交通工具、宇宙天体、自然景观等 10 大类，57 小类。每个沙具类别下包括各种原型象征物；根据用户需求使用国家标准环保树脂、塑料、ABS、铁艺、油漆、陶瓷、树脂、木质、塑胶、搪胶、泥质等材质，严格执行打磨、清漆、上色、哑光漆等生产工艺步骤。\n（2） 个体防水实木沙箱：材质：实木。标准沙盘，技术参数：57×72×7 cm，干湿两用。箱庭的箱子，箱子内侧底与边框均漆成海蓝色。\n（3） 实木沙箱腿：高度 65-75CM，材质： 实木。沙箱架高度采取独特人性化设计，根据来访者年龄特点不同，支架高度有差异； 支架摆放灵活，操作方便，便于放置，不占用太多空间。\n（4）实木陈列架： 1600×800×300MM，5 层 9 阶。全实木材质，经过严格的流水线生产：底漆、涂蜡、喷漆、干燥、打磨、抛光等多道手续，设计美观大方，手感光滑。\n（5） 天然海沙：精选优质海沙，大小在 10 目-15 目左右，颗粒均匀、色泽柔和、清洁卫生。\n（6） 心理沙盘进行心理教育、心理咨询、心理辅导的管理软件。该软件可以存储记录来访者在沙盘游戏过程中的图片和视频资 料，以完整、详细地呈现其沙盘心理历程。此外，心理工作者针对来访者的沙盘所进行的体验、分析及后续的辅导均可得到记录、输出和转换。\n①、心理沙盘管理系统：添加完整的个人信息；将个体沙盘作品进行上传，内容包含沙盘主题，个人信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。\n②、 团体沙盘管理：批量增加来访者；将团体沙盘作品进行上传，内容包括沙盘主 题，团队信息，沙盘图片、视频，以及老师咨询问题和过程解读备注。（提供相关检测报告进行佐证）\n③、系统内置沙盘教学视频包括：沙盘游戏的运用、展沙盘游戏工作基本条件、空间及规则设置、操作性意义、心理分析与沙盘游戏咨询：基本原理与临床运用发展、理解沙盘游戏技术：基本原理、内涵与运用、积极想象的原理与内涵：从催眠、自由联想到积极想象和积极想象的步骤：如何进行积极想象（提供相关检测报告进行佐证）\n④、查询管理：可根据各条件进行个体、团体，或时间段内的作品查询。\n⑤、数据保护：具备强大的数据备份和还原功能。\n⑥、沙盘象征：建筑物、文化宗教、自然景观、人物意义、动物意义、植物意义、交通工具、神话传说、其他物品和事件意义。\n建筑物包括：房屋、商业场所、塔及庙宇、图书馆、加油站、取款机、城堡、连接物和障碍物等。文化宗教包括：僧侣、教士、牧师、修女、法师和古代的神等。自然景观包括：太阳、月亮、星星、森林、山岳、山谷、水、湖泊、沙漠、山洞和石头等。人物意义包括：普通人物、神话人物、战争人物、父亲、母亲、 医护人员、老人、儿童、运动员、战士、文娱演员、机器人、卡通人物 和陌生人等。动物意义包括：鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪、狮子、豹、熊、象、狼、鹿、猫、鱼、鲸、观赏鱼、鲤鱼、贝、龟青蛙、蟾蜍、鸟、凤凰、鹰、猫头鹰、鸿子、鹌鹑、蝙蝠、蝴蝶、蜘蛛等。植物意义包括：松树、果树、花卉、牡丹、莲花和草等。交通工具包括：汽车、自行车、火车、船、飞机和军用车辆等。神话传说包括：三皇五帝、女娲补天、死亡之神阎罗王、哪吒、钟馗、八仙过海等，古希腊的天神宙斯、太阳神阿波罗、月亮女神塞勒涅、爱神阿芙洛狄忒、战神雅典娜和童话故事中的白雪公主、圣诞老人、灰姑娘等。其他物品包括：照明物、乐器、食物、家具、镜子、伞、武器、成瘾和医疗药物及物件和多用途材料等。事件意义包括： 战争、旅行和交流等。\n（7）辅助工具 1 套（沙刷、沙耙、沙框、洒水壶）等。",1,"套"]
[]
[12,"生物反馈音乐放松系统","产品设计要点：\n在轻松、安静的氛围中，通过音乐来调节人体的紧张状态，帮助老师和学生放松心情、缓解疲劳，同时，音乐中的α 波能通过共振方式脑波调节到α 波状态，对消除学生和老师常见的悲观、压抑、不安、恐惧等不良情绪有很好的辅助作用。\n部件描述：\n1、放松椅：人体工程学设计的外形，电动可收缩折叠，浅色真皮外套，音乐体感。  2、沙发靠背内置心理学专用音响系统，失真度（THD):〈5% at 0.1W/1KHz，声压灵敏度（SPL）:100±3(dB)at 0.1W/0.05m ，音乐保真性强，提高神经放松程度。  \n3、按摩技术：通过遥控器控制震动按摩， 对臀部，腰部，背部，颈部震动按摩，多种智能开启模式，通过特殊设计波形和频率的震动刺人体激神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强 Alpha 波活动，减少Delta 波活动，影响和改善异常的脑电波， 并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善 疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。\n4、系统将进入耳朵的音乐声控制在 20-42 分贝范围左右，并通过特殊设计波形和频率刺激人体神经系统，促使大脑分泌各种有益于健康的活性物质（如内啡呔等），调整植物神经功能，增强 Alpha 波活动，减少Delta 波活动，影响和改善异常的脑电波，并使得大脑产生能够调节人的情绪和改善疾病的神经递质和激素，从而对焦虑、抑郁、失眠起到有效地缓解作用。\n5、系统附带专业音乐 50 套，专业配套心理图片 50 余套，减压音乐、放松音乐、催眠音乐可根据需求进行自由选择，还可以根据需求自由添加音乐添加图片、心理电影等。 6、内置环绕高保真音响系统，提高神经放松程度\n7、百万像素，10 寸\"4G+64G 内存，HD 全高清屏，主频 2.0Ghz 支持心理音乐、心理图片、心理视频等各种文件格式播放，无线遥控控制。高清视频真实还原，显示效果细腻出众；\n二、通过采集人体的生理指标来反映人体的心理状态。依据生物反馈原理，采用游戏、音乐、图像等多种方式进行训练，可以起到消除焦虑紧张情绪，缓解压力，实现身心健康。以团队形式进行训练，可 50 人同时、同地、同等条件下进行训练，不仅能增强来访者的团队感和目标感，还可培养相互信 任、相互支持的品质。游戏化的训练可增强训练的趣味性和依从性，提高训练的效果。情绪压力与认知调节系统分为：用户管理、健康检测、报告管理、系统设置以及训练模块。训练模块展示包含：呼吸训练、音乐调试、视频调试、心理电影、松弛疗愈、睡眠入梦、沉思冥想、思绪场景、形象放松、认知疗愈、健康检测、萌芽小宠、眼动训练和应激训练等 14 个训练模块。 \n1、用户管理：有以下三种模式登录进入：\n（1） 游客：游客模式仅限部分功能使用， 且数据信息不会录入系统保存。\n（2） 管理员：包含用户管理、系统设置、健康检测、报告管理。用户管理可记录查看本设备所有人员信息。\n（3） 注册：用户可自主注册信息进行使用， 注册用户不包含用户管理权限。\n2、健康检测：适度的压力有助于提高学习和工作效率，但过度的压力会危害人的健 康，压力可以通过 PSTR 心理压力量表来了解，用户通过佩戴生理指标采集仪，结合心理压力测试量表，可以从生理、情绪、行为、认知等维度对来访者的心理压力进行评估。在答题过程中对用户的生理指标进行检测 以及计算，实时显示心率、血氧饱和度、抗压能力、血流灌注、身体疲劳状态、精神压\n力、情绪指数、PNN50、SDNN、LF/HF、RMSDD、SDSD 等指标数据。\n3、悬浮小球：状态检测，实时显示疲劳指数、抗压能力、精神压力。可点击隐藏和展示。\n4、报告管理：有效的保存个人数据信息， 包含个人的压力评估以及使用的各类数据值，可导出 PDF 文件。 \n列表展示昵称、邮箱、监测项目以及监测时间，可以删除该报告。  \n4、用户管理：管理员登录的可以管理该设备所有人员信息，可对人员进行编辑修改删除等操作。也可以在这里单独创建用户。 5、系统设置：  \n（1） 连接采集仪：检测是否正常连接生理指标采集仪。\n（2） 个人信息：对个人信息的编辑修改删除等操作。\n（3） 时间设置：为萌芽小宠和眼动训练模块设置倒计时，以秒为单位，可自主添加时长。\n（4） 皮肤设置：有科技蓝、涧石蓝、清水绿、橄榄绿、薄荷青、烟灰白、象牙白、柠檬黄、茉莉黄、山茶红、丹粉红、珊瑚红等十二种皮肤颜色可选择。\n6、首页：训练展示模块内容。\n(1) 呼吸训练：具备训练方案 40 部、愉悦放松 6 部、专业应用 30 部和自由呼吸 7 部。通过呼吸方法的训练改善机体的供养分配修复调节各项身体机能，达到平衡身心的目的。\n(2) 音乐调试：具备昂扬向上 7 部、激情动感 7 部、交响曲 14 部、考试压力 23 部、疗愈音乐 9 部、身心缓解 5 部、舒缓心灵 14部、五行疗愈 5 部、音乐疗愈 30 部和自然疗愈 18 部。\n(3) 视频调试：心理调试解压视频 23 部，通过看解压视频可以缓解心理压力。在现代社会，人们的工作压力、生活压力等都很大。当情绪达到一定的累积时，人们需要一种方法来释放这种压力。看解压视频可以让人们暂时忘记自己的烦恼，放松自己的心情。这种方式可以让人们在短时间内得到心理上 的缓解。\n(4) 心理电影：内置 5 部电影和 1 部心理电视剧。通过对心理影片的欣赏,让大家可以在电影中学会释放压力,放松心情,懂得如\n何去调节内心;更重要的是让大家能够在以\n后的学习生活中更加轻松与开心。通过心理电影可以让学生直观感受心理知识,获得体验,有所感悟,促进成长。  \n(5) 松弛疗愈：8 部松弛疗愈，缓解紧张时可能会压迫肌肉当中的血管，影响血液的流 动，而放松肌肉可以改善血液循环的症状， 从而促使血液流动更加的通畅，能缓解疲 劳，同时还能够避免运动损伤。\n(6) 睡眠入梦：包括动物叫声 10 部、活力调整 7 部、交通声 7 部、空灵梵音 4 部、朗读声 12 部、乐器独奏 28 部、脑电波 5 部、潜意识 14 部、情绪调整 8 部、生活声 29 部、心灵关爱 8 部和自然声 49 部。\n(7) 沉思冥想：包括 17 天冥想 17 部、30 天冥想训练 30 部、冥想科普 8 部、睡眠冥想法 7 部、学习冥想 2 部和正念冥想 4 部。\n(8) 思绪场景：普通场景 8 部。测试者内心对环境的挑选。当你置身其外的时候，它对你也虎视眈眈。当你把它视为自己的环境时，它也会对你视如己出。想找回自己，不妨先从认同环境开始。\n(9) 想象放松：自然风光 5 部。提升测试者的格局与视野美妙舒服的环境，则让我们驱走坏情绪，产生好心情。\n(10) 认知疗愈:控制怒火、疗愈心理、心情缓解和找回自信 4 部 \n(11) 健康检测：\n(12) 萌芽小宠：通过生理指标变化可以控制宠物表情变化。可以设置训练时长，如训练成果较好可以提前结束训练，出具训练报告。\n(13) 眼动训练：基于EMDR 眼动脱敏技术， 可对训练者进行心理调适，降低应激事件带来的负面影响。系统支持调节眼动训练 2 种摆动的轨迹以及 3 种速度调节。\n（14）应激训练：包括灾难和自然灾害。具有火灾、飓风、地震、洪水、雷电、泥石流、沉船、火山、海啸、战争、车祸、矿难、空难多种应激心理训练情境，可有效对训练者进行专业的心理干预、调适，缓解心理和生理的压力，降低应激事件带来的负面影响， 提高心理健康水平。训练过程中实时监控训练者各项生理指标，训练结束后出具详细的训练报告。",1,"套"]
[]
[]
[13,"宣泄器材（专业版）","1、宣泄人 1 个， \n(1) .产品尺寸： 身高： 1 70CM ， 可击打身高： 90cm，\n(2). 产品设计：全硅胶宣泄人造型美观，质感细腻，弹性可以模拟人体肌肉， 在搏击中不仅能享受搏击时的快感， 更能释放高节奏生活及社会竞争带来的压力， 同时具备健身训练和减压阀的多重功能，是心理咨询师最佳的辅助器材和宣泄室必备的宣泄器材。\n(3). 特点： 硅橡胶系列产品， 采用一次成型的橡胶传统工艺，硅橡胶厚度达 3mm 以上， 坚固耐用， 使用寿命是普通皮类沙包的 1 0 倍以上。 \n(4). 宣泄人材料： 全硅胶材质 \n(5). 底座： 底座和注水可灌沙， 底部设计为橡胶吸盘， 都是为了更好的稳定宣泄人主体。\n2、宣泄柱 1 个，重量 29-33kg，总高度\n1650mm，主体高度 1150mm，主体直径 310mm。填充物为环保高弹性发泡料，皮革厚度为\n3-4mm，不需要支架，底部有吸盘，增加了宣泄柱的稳定性。\n3、立式宣泄球 2 个，落地式. 产品特点： 明显提升宣泄的效果。\n4、手套 4 幅，国标\n5、宣泄棒，2 根，PVC 材质一体成型\n6、宣泄抱枕，2 个\n7、宣泄面罩，10 个\n8、宣泄挂图，6 幅，PVC 材质\n9、宣泄室制度 1 张,PVC 材质",1,"套"]
[14,"团体素质拓展训练箱","团体素质拓展训练箱包含有软件和活动器 材，活动内容包括有轨电车、急速 60 秒、穿越生死网、动力圈、突破雷阵、动感颠球、珠行万里、袋鼠跳等活动。\n有轨电车\n培养学员之间沟通协作的能力；理解个人行为对整个团队的影响，个人要服从于团队； 体验团队和谐的快乐支持多组竞赛。\n急速 60 秒\n培养团队意识和团队协作能力；锻炼团队领导力和决策力；提升团队执行力和有效沟通能力。\n穿越生死网\n体现学员的领导力，沟通协调能力；培养学员解决问题的能力；培养学员面对困难时的做事方式。\n动力圈\n培养学员之间互相沟通的能力。突破雷阵\n1）培养领导力，充分体现管理者在组织中的作用；2）培养领导者的决策能力与决策目标；3）帮助团队成员突破思维定势； 动感颠球\n培养学员取长补短，团结协作的团队能力。培养学员不怕挫折，不断进取，争创佳绩的意识。感受相互鼓励对完成任务的积极作 用。\n珠行万里\n感受团队间的力量，锻炼自我控制能力，提升团队的荣誉感。\n袋鼠跳\n锻炼学员的团队合作能力及协调能力，提升团队的荣誉感\n管理软件 1 套:此产品产品内置 3 大系统A、团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等；\nB、团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、活动查询等；\nC、团体活动协同追踪系统：通过调用所安\n装电脑摄像头捕捉追踪次数，并通过系统进行记录以及统计，今日追踪、本周追踪和本月追踪的数据。\n1、部门信息模块：系统支持部门信息的增删改查。（提供相关检测报告进行佐证） \n2、视频管理模块：支持活动视频信息的增删改查。\n3、活动总结模块：系统每次活动的内容和过程进行信息的增删改查\n4、系统活动模块：活动内容包括：音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索、卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方等。（提供相关检测报告进行佐证）  5、基础设置和数据管理模块：可以根据所在单位信息更改名称和 logo。为方便数据保存拥有强大的数据备份和还原功能。",1,"套"]
[]
[15,"团体活动工具箱","团体活动工具箱课程主要包括有热身游戏、放松游戏，以及八个系列的主题训练活动： 环境适应、沟通交往、竞争合作、自我意识、创新实践、意志责任、学习管理、心灵成长。相应的活动器材包括有活动工具箱和活动 音乐等，包含了学生在活动过程中将要使用的工具和配乐。活动包尺寸：55*35*22cm 各类型，适合 30－50 个人同时使用，适用于公司、社区、企事业单位、学校、监狱、部队等所有进行团体活动的部门。\n1、环境适应篇：有缘相识、寻人行动、个\n性名片“松鼠”搬家、多元排队、体验放松\n“蜈蚣”翻身。\n2、沟通交往篇：“变形虫”、我说你画、“盲人”旅行、最佳配图、我说你剪、风雨同行、找“领袖”、人体“拷贝”。\n3、竞争合作篇：“啄木鸟”行动、广告设计、解开“手链”、造“房子”、穿越“沼泽地”。\n4、自我意识篇：画“自画像”、音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索。 5、创新实践篇：卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方。\n6、意志责任篇：突出重围、举手仪式、护蛋行动、手指的力量、祝福花篮、接受现实、承担责任、信任后仰。\n7、学习管理篇：时间分割、于无声处、时装秀、用途无限、资源共享、寻找变化、一分钟价值、集思广益。\n8、心灵成长篇：走出“舒服圈”、收获“糖弹”、看我“走过来”、规则的意义、寻宝记、心灵电报、感恩父母、命运之牌。   同时配有：活动指导手册 1 套 、活动工具箱 1 个 、活动音乐盘 1 张 \n管理软件 1 套:此产品产品内置 3 大系统A、团体活动训练系统：单个活动团体活动训练记录、备注、场景上传等；\nB、团体活动素质拓展训练系统：户外拓展项目的登记记录、信息上传、活动查询等；\nC、团体活动协同追踪系统：通过调用所安装电脑摄像头捕捉追踪次数，并通过系统进行记录以及统计，今日追踪、本周追踪和本月追踪的数据。\n1、部门信息模块：系统支持部门信息的增删改查。\n2、视频管理模块：支持活动视频信息的增删改查。\n3、活动总结模块：系统每次活动的内容和过程进行信息的增删改查\n4、系统活动模块：活动内容包括：音乐与意象、我要、留舍最爱、背后留言、目标搜索、卖梳子、遵从指导、心中的塔、传球夺秒、比比谁高、高空飞蛋、畅想拼图、平面魔方等。\n 5、基础设置和数据管理模块：可以根据所在单位信息更改名称和 logo。为方便数据保存拥有强大的数据备份和还原功能。",1,"套"]
[16,"装饰设计","面积：根据现场实际情况进行装修室内装修内容：\n  1、墙面处理(腻子粉刮平、环保乳胶墙面处理，调制温馨色彩)\n  2、软包：疏导室墙面软包、地面防护地板\n  3、心理辅导室门牌及管理制度牌的制定、\n文化墙",1,"项"]
["合计"]

{"sheet":"会议室","index":19,"n_rows":42,"n_cols":5,"rows_kept":42,"merged":[[0,0,0,4],[5,0,6,0],[5,1,6,1],[5,2,6,2],[5,3,6,3],[5,4,6,4],[7,0,9,0],[7,1,9,1],[7,2,9,2],[7,3,9,3],[7,4,9,4],[23,0,26,0],[23,1,26,1],[23,2,26,2],[23,3,26,3],[23,4,26,4],[41,2,41,4]]}
["会议室"]
["序号","设备名称","基本技术参数要求","单位","数量"]
[1,"LED高清模组","1、温升 按GB4943.1-2022的规定进行，LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升应不超过20K,绝缘材料温升应不超过30K。\n★2、点间距≤2mm（提供具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件）\n3、像素密度：≥250000点/平米\n4、箱体尺寸：640mm*480mm\n5、箱体重量≤8KC\n6、箱体材质 压铸铝合金设计，一次性整体压铸，无风扇、防尘、静音设计\n7、模组分辨率：160x80 箱体分辨率：320x240\n8、灯管寿命  依据标准进行灯管寿命测试；样品在燃点3000 h时，其光通维持率应不低于92%;出厂老化燃点6000 h时，其光通维持率应不低于88%;根据公式推算在燃点至70%光通维持率时寿命≥200000 h\n9、维护方式  全前维护、支持磁吸固定方式\n10、模组磁吸强度 单模块磁吸强度≥10KG,高强度磁吸能力能 避免发生掉落事故。\n11、平均无故障 运行被检测设备在额定电压下正常运行，运行100000小时，全程检测被测设备，产品无任何异常、报错。\n12、平均失效间隔工作时间 (MTBF)  LED显示屏的平均失效间隔工作时间MTBF的检验，按GB/T11463-1989规定的定时定数截尾实验 方案1-2,a=20%,β=20%,Dm=3.0进行，≥50000h，检测结果为200000小时。\n13、PCB电路设计 PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计及沉金工艺设计符合CQC13-471301-2018标准\n14、灯珠封装 支持SMD1515金线/铜线工艺磨砂面黑灯，可提升视觉对比度。\n15、LED灯珠封装工艺  支持GOB,纳米光学镀膜(真空镀膜)3D防护工艺等技术，具备防尘、防水、防盐雾、耐高温高湿、抗静电、散热均匀特性\n16、电流增益调节 电流增益调节范围：1%~199%,电流增益调节级28位\n17、供电方式  支持电源均流DC4.2V～DC5V供电；支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V(共阴电路供电)\n18、动态节能带有智能节电功能、带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%\n19、最大功耗 ≤500W/m²\n20、平均功耗 ≤160W/m²\n21、休眠模式功耗 显示屏黑屏不亮下功耗≤50W/平米\n22、灼热丝测试  显示屏塑料面罩底壳应能通过GB4943.1-2022条款4.7的550℃灼热丝试验要求，满足HB等级要求。\n23、电气防护 LED显示屏通过过流、断路、短路、过压、欠压、超温、超负荷、断电等测试\n24、刷新率 支持通过配套软件调节刷新率的设置选项，刷新率720Hz-7680Hz\n25、HDR3.0显示技术 依据CESI/TS 008-2019标准，支持HDR3.C高动态光照渲染技术。\n26、8K超高清显示 依据GESI/TS006-2020标准，支持8K超高清显示技术。\n27、有毒有害物质检测 LED显示屏所使用的各种材料和元器件，满足《SJ/T 11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》,铅、汞、六价铬、多溴联  苯、多溴二苯醚(十溴二苯醚除外)的含量不应超过0.1%,镉的含量不应超过0.01%。\n28、色域空间 LED显示屏Color Space覆盖率≥125%YIC (NTSC)，LED显示屏Color Space覆盖率≥175%YUV(PAL)\n29、拼装结构 LED显示屏拼装结构采用环保型铝型材框架安装，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家《GB/T26572-2011》标准限量要求。","㎡",18.24]
[2,"信号接收卡","1、单卡最大支持40组数据输出。\n2、为保证接收卡工作稳定性，减少接插连接件，减少故障点，接收卡不得使用转接板连接。\n3、为保证显示效果，接收卡需支持高灰高刷、低亮高灰显示。\n4、为保证接收卡带载冗余，接收卡可最高带载不得低于2048，最宽带载不得低于1024。\n5、为减少电压波动对显示屏的影响，接收卡需支持宽电压输入。\n6、为保证显示屏的画质一致性，接收卡需支持逐点校正功能。\n7、为解决因箱体及模组拼接造成的显示屏亮暗线问题，接收卡需支持修缝功能。\n8、为方便显示屏后期维护，接收卡需支持测试屏幕连接功能，维护人员无需工程文件，即可快速定位接收卡顺序。\n9、为提高屏幕调试的多样性和便捷性，需同时支持设备和千兆网络调屏。\n10、为有效提高画质色彩，显示屏需具备gama调节功能，修正颜色跳变及偏色，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，提高画质色彩。\n11、为让LED模组还原真实色彩，接收卡需具备颜色空间调整功能，使显示屏的色彩呈现更精准，可解决因显示屏色域差异而导致的颜色失真问题。\n12、为方便后期维护，接收卡需支持参数回读，接收卡信息回读，接收卡固件升级，提高显示效果。\n13、为保证产品性能不断优化、更新迭代，接收需支持升级的功能，且接收卡升级过程中需具备有断电保护功能。\n14、为保证显示屏持续无故障安全运行，接收卡需支持网线热备份功能。\n15、为方便调试、维护，接收卡需支持通过指示灯判断屏体工作状态。\n16、为方便后期模组调试、维护，接收卡需支持硬件测试功能。\n17、为防止固件加载错误，方便后期系统升级，升级固件需由软件根据接收卡版本自动推荐。\n18、为方便后期系统可扩展，接收卡需配合多功能卡实现音频的远距离传输。\n19、为提高快速安装搭建的便捷性，接收卡需支持免设置维护。\n20、为提高接收卡供电的可靠性，接收卡需具备两种电源接口。\n21、为有效提高维护效率，接收卡需坏板快速定位功能。\n★22、为保证产品使用安全，产品具备抗电击及能量危险防护特性。\n23、为节约使用和维护成本，接收卡需支持数据组交换功能，在特殊单元板或接口顺序接错或接口有余量的情况下、部分接口损坏等，可通过仿真图拖动修改HUB接口位置、进行数据组交换，并单独固化到接收卡中。\n24、为提高模组兼容性及适应多样化显示屏，接收卡支持列译码、行译码、抽点显示、位置留空与数据偏移功能，支持行信号自定义、接收卡旋转、镜像画面显示、反扫设置、OE微调和数据模式、RGB组数设置。\n25、为保障系统信息安全，要求核心运算芯片和通讯芯片必须为高性能国产芯片。\n26、为保障接收卡稳定性，接收卡需具备防静电措施。\n27、为便于显示屏维护，在不改变网线连接的情况下，支持对指定接收卡参数单独调整，同时不影响其他接收卡参数和显示。\n28、为保证控制系统兼容性、稳定性，控制系统（视频控制器、独立主控、同步接收卡）采用同一生产厂家同一品牌产品，严禁贴牌。","张",25]
[3,"模组电源","1、输出纹波&噪声≤200mV ；\n2、输入特性：额定输入电压范围200-240Vac；\n3、输入频率范围50 / 60HZ；\n4、输出电压3.8-5V；\n5、电源效率≥75%(典型值)\n6、MTBF平均无故障时间≥30000H","台",62]
[4,"LED视频发送器","分辨率：高1440*宽3040m≥4377600点\n1、为方便安装，设备应符合标准机架式结构。\n2、支持以下输出信号接口：\nLAN(RJ45)×8（带网口连接状态指示），支持上下、左右任意拼接；整机最大支持分辨率为520万像素，支持自定义分辨率，最宽16384像素，最高4320像素、 \n3、为方便查看设备工作状态：设备需自带12864液晶屏，可显示设备运行参数与状态，如：设备型号、工作状态心跳、信号源状态、LED屏幕分辨率、亮度等级、网络通讯状态等。支持显示屏亮度设置、窗口属性、输入设置、画面控制、场景设置、高级设置和设备信息等。\n4、支持至少6路信号输入，不低于 2 路 HDMI 2.0、1路HDMI 1.4、1路DP1.2、1路TYPE-C、一路U盘。\n5、支持至少4路4K@60HZ的输入分辨率接口。\n6、为达到音视频同步切换效果，视频处理器应同时具备常用信号源HDMI、DP、USB音频输入接口，达到音视频同步切换效果。\n7、为方便对接音响设备，处理器需自带Audio（PJ35）音频输出。（不得使用多功能卡）\n8、为避免因网线故障引起的显示屏显示异常，设备需支持备份功能。\n9、为提高设备分辨率兼容性，设备需支持EDID配置管理。\n10、为解决输入信号产生的黑边问题，保证满屏显示，设备需具备对任意信号源做任意裁剪/去黑边。\n11、为解决画面尺寸缩小限制，保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象，设备需支持Super Resolution放大技术及视频补偿处理算法功能。\n12、为避免过电压、过电流的冲击，保护输入输出I/O接口，设备需具备通道保护功能，通道间相互独立且彼此互补。\n13、为保证显示屏的画质一致性，处理器需支持逐点校正功能。\n14、为方便使用，设备需同时支持面板和PC 2种调试方式，支持可查看设备版本号、场景设置、输入设置、支持场景预设、加载、保存、删除和复制功能，场景数不低于8个。\n15、为方便使用中快速切换信号，设备需支持快捷切换任意画面信道的功能。\n16、支持LED屏幕测试，黑屏、蓝屏、红屏等任意显示切换。\n17、支持亮度调节。 \n18、支持色温调节。\n19、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持直切的切换特效。\n20、支持画面冻结。\n21、为方便后期使用，随时随地查看设备状态，设备需支持远程查看运行状态功能。\n22、设备需具备网线检测功能，通过指示灯状态判断网线通断问题。\n23、为方便调试和使用，处理器旋钮需具备自动精准对位功能。\n24、支持编辑定时任务，支持定时切换通道、场景。\n25、为防止误操作，导致显示屏参数紊乱，需具备菜单锁功能，锁定后不能进行参数更改，但不影响信道正常切换。26、为防止误操作，需支持全键锁锁定功能。\n27、为保证系统稳定，操作简单方便，以及售后服务统一可靠，控制系统（视频控制器）必须具备优秀的前端视频处理功能，不再另行配置其他品牌或同一品牌下其他型号的视频处理器。控制系统（含视频控制器、独立主控、同步接收卡）及播控系统（含播控软件及服务器）采用同一生产厂家同一品牌产品。\n28、为方便屏幕带载显示，设备网口需支持最长15000点，最高4096点，总点数65万，任意漫游显示。\n29、为方便管理使用，设备需自带RJ45网络接口，支持中控协议对接。\n30、为兼容不同输入信号的显示，设备需支持HDCP2、0\\1、4。\n31、为带载更大屏幕的显示，设备需支持多台设备拼接功能。\n32、正常工作时，噪声不大于45dB(A)(距离 1m处）。\n33、设备外壳防护等级符合GB/T 4208-2017中IP20等级的要求。\n34、为有效降低设备温度和噪音，设备需支持散热风扇智能管理，可根据温度自动调节转速。\n35、为方便播放使用，设备需支持U盘即插即播功能，且支持控制素材播放、暂停、上一个、下一个等。","台",1]
[]
[5,"LED播放软件","1、为显示效果突出，软件需支持炫彩字；\n2、为播放素材的多样性，软件需支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持 Microsoft office 的 Word、Excel、PPT 显示;支持时钟、计时、天气预报、网页、流媒体、摄像头、桌面截屏显示;支持数据库、json数据、PLC、数采仪、传感器等对接配置；\n3、为方便后期持续使用，软件需支持云资源下载；\n4、为使用的便捷性，软件需支持定时指令；\n5、为方便后期查看软件运行情况，软件需支持播放日志查询功能；\n6、为方便使用，软件需支持开机自启动播放；\n7、为方便节目播放，软件支持快捷键控制播放、暂停、素材切换、节目切换、指定节目播放；\n8、支持修缝功能；\n9、为实现模组快速点亮，软件需具有自定义模组功能；\n10、为保留原文件PPT动画、音乐等效果，不得使用转换图片的方式播放PPT，且可自动匹配播放窗口后，不影响翻页笔和快捷键的使用；\n11、为方便使用，同一软件支持同步播放编辑软件、异步播放编辑软件、屏幕调试软件和云发布软件四合一；\n12、为方便使用，播放软件和调试软件需一体化设计，不得分离；\n13、实时天气预报灾害预警功能；\n14、为方便用户操作简便快捷，软件需支持模式自由切换，同一软件支持同步系统、异步系统，并支持千兆网连接接收卡；\n15、为临时显示通知不黑屏，软件需支持通知插播功能；\n16、支持体育比分功能；\n17、为便于编排节目，软件需支持播放窗口任意大小缩放；\n18、为便于编排节目，软件需支持多页面多分区的节目编辑，提供了丰富灵活的视频切换功能、分区特效；\n19、支持对LED显示屏的智能参数设置；\n20、为支持节目背景音乐，软件需支持音频文件；\n21、为编辑具有复杂格式的多行文字，软件需支持多行文本；\n22、支持图片： 支持jpg、bmp、jpeg、png等多种图片格式；\n23、支持GIF：支持直接添加GIF动画；\n24、支持视频：支持常见视频格式MP4、RMVB、AVI、WMV、MPEG等；\n25、支持FLASH文件：可添加SWF等格式文件；\n26、支持WORD/ EXCEL/PPT：支持导入WORD EXCEL/PPT；\n27、支持时钟：多种风格款式的时钟样式；\n28、支持计时器：支持倒计时、正计时；\n29、支持天气预报：支持国内和国际主要城市天气预报（需连接互联网）；\n30、支持添加网页：支持添加浏览器IE等；\n31、为显示桌面任意位置，软件需支持桌面区域功能，可抓屏显示桌面；\n32、支持支持访问内网或外网多种类型数据库；\n33、支持在线网络视频；支持网络获取json数据；支持获取PLC设备数据；\n34、为视频播放的兼容，软件需支持自带解码器，转码功能；","套",1]
[]
[]
[6,"定制框架","框架：高2.98m*长6.18m*2套=18.42㎡   \n实体墙安装免焊接框架+不锈钢包边","套",1]
[7,"专用配电柜","1、具有过热、过湿、过压、过流、短路、防雷等保护装置；\n2、输出总功率20KW；\n3、分路启动、每路之间延时启动，防止瞬间电流过大；\n4、定时启动，可以设置开关机时间，更加便利","台",1]
[8,"供电电缆","3火1零1地(国标)","批",1]
[9,"控制电脑","DIY+独显商务机","台",1]
[10,"后端显示器","75寸后端显示设备，含可伸缩式安装支架","台",2]
[11,"辅助线材","长排线/网线/HDMI/配套线材","项",1]
[12,"P10字幕屏","P10红色  含网口控制卡","㎡",10]
[13,"安装运输费用","安装、运输、调试","项",1]
[14,"主扩音箱","产品参数：\n低频单元配置：10″×1\n额定功率：250W\n峰值功率：500W\n额定阻抗：8Ω\n颜色：黑色\n分频方式：内置分频网络\n连接方式：2×NL4\n安装方式：置地或专业支架固定安装\n尺寸(长*高*深）：305*533*350mm\n外箱尺寸：42.5*40.5*60cm\n单只音箱净重：16KG\n一只装1箱，重量约19KG","只",6]
[15,"主扩功放","特点：采用H类放大线路，隧道式散热器，双风扇散热，输出电流检测，输出短路保护，开关机保护，星型接地技术；系统输出功率：8Ω/650W×2、4Ω/1100W×2；频率响应：20Hz～20kHz(±0.5dB)；\n电源：220V(50Hz～60Hz)；阻尼系数：≥200@8Ω\n失真度：＜0.02％Rated power@8Ω/1KHz；信噪比≥100dB（A计权）；输入阻抗：Balance 20K/unbalance10K(平衡/不平衡)；\n转换速率：20V/US；\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/1.4Vrms；\n包装尺寸：59*55*16.5mm  重量：17KG","台",3]
[16,"调音台","1、12通道，最多6个话筒\n2、12个线路输入4个单声道+4个立体声）\n3、2编组母线+1立体声母线\n4、“D-PRE”话放\n5、带有倒晶体管线路\n6、单声道输入通道上的PAD开关 \n7、USB音频2.0兼容采样\n8、XLR平衡输出\n9、优质+48V幻象供电\n10、高级效果器：SPX，含24组预置效果\n11、轻巧耐用金属机身设计","台",1]
[17,"反馈抑制器","2寸液晶真彩显示，中英文可选；\n24BIT高性能A/D及D/A转换；\n双通道18点独立高速自动陷波，快速抑制啸叫点；\n自动并可手动扫描啸叫点，对于啸叫点频率精确到1Hz，提升系统声压的同时保持完美音质；\n个性化PC调试软件，USB免驱通迅方式，操作方便，得心应手；\n噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰；\n输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态；\n每通道，增益-80dB到0dB；\n本机设有移频工作模式，配合陷波器使用，防啸叫效果出类拨萃；\n独特的面板锁功能，开机后能对机器进","台",1]
[18,"无线手持话筒","1.铝合金CNC一体成型，整体高档庄重，符合现代审美标准\n2.鹅颈及方形麦克风可选，方杆及话筒底座一体式，可调俯仰角度，高档大气\n3.支持开机动画与关机动画\n4.专业高保真电容咪芯，拾音灵敏、语音清晰，带宽达到50Hz~18KHz\n5.进口按键式开关，发言状态时亮绿色，聆听状态时亮红色\n6.接收主机机采用2.69寸彩色TFT屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值。单元和接收机通信后数字彩色；\n7.会议单元采用3.2寸IPS TET 彩色显示屏，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间\n8、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进。\n9、先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及自动频道追锁功能；\n10. 话筒带发言计时，聆听计时\n11.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰\n12.单元采用真分集无线技术传输音频及控制信号，有效通信距离为:室内100米 室外150米\n13.采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。\n14.内置高性能 1500 毫安锂电池，自带TVPE-C 接口，动态画面显示充电。\n15，超低功耗电路设计，连续发言时间不少干10小时\n16.具备2路独立卡侬输出及一路6.35和卡侬混合输出，方便会议全程音频独立录音保存,适应不同的设备连接需求。\n17、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。\n拖二天线分集接收机：\n载波频段：610-670MHZ\n振荡方式：DPLL数字锁相环技术\n频带宽度：60MHZ\n频率响应：60Hz～15KHz\n接收灵敏度:在偏移度等于25KHZ,输入6dBuV时 ,S/N>58dB\n频率稳定度:±0.005%\n最大偏移度:±45KHz","套",2]
[19,"无线一拖四会议话筒","1、UHF频段传输信号，频率范围：520MHz-830MHz。\n2、各通道配备独有的ID号，增强抗干扰功能，具备320个可选频点，方便多套使用，轻松避开各类干扰。\n3、采用稳定的PLL数位锁相环合成技术和智能数字线路，整机性能稳定性显著提高。\n4、红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进。\n5、先进的自动对频技术，系统具备自动搜索选择频率及ACT（自动频道追锁）功能；\n6、高保真单指向性电容咪芯，声音还原好。拾音距离可达到30-50CM。\n7、主机采用4个独立 LCD屏，单元LCD白光显示屏，可动态显示系统信号、音量、通道、频点数值；\n8、接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体。\n9、采用专业级音频压缩扩展技术，噪音小,尾音小,动态范围更大。\n10、同一会场可五套主机同时使用，领夹话筒、手持话筒、会议话筒混合搭配使用，通用性强。\n11、灵活的鹅颈式咪杆设计，可360°全方位调节，咪杆灯环指示发言状态。\n12、具备四路独立卡侬输出及一路6.35mm混合输出，方便会议全程音频独立录音保存,适应不同的设备连接需求。\n13、超强的抗干扰能力,能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。\n14、采用三级防静电、防雷保护技术，可抗8000V静电\n15、使用距离: 空旷环境：80-100米\n复杂环境：50-80米。\n16、可选配内置反馈抑制器模块，具有独立接收灵敏度调节功能，可对系统输出信号人性化调节，提升拾音距离；17.会议话筒内置高容量锂电池，续航时间超长，使用常用TYPE-接口USB充电\n综合特性\n载波频率范围:500MHz-830MHz(取决于适用的国家规范)\n频带宽度：50MHz\n调制方式：FM调频\n最大频偏：±45KHz\n频率响应：80Hz—15KHz\n信噪比（S/N）：≥50dB(A)\n失真度（1kDz）：＜2%\n工作温度：-10℃~55℃\n工作距离：80米（理想环境下）\n消耗功率：8W\n静态功率：3W\n\n接收机\n振荡模式：PLL（数字频率合成器）\n杂散抑制: ≥80dB\n镜像抑制：≥80dB\n灵敏度：5dBuV\n音频输出电平：平衡输出(XLR output jack): 250mV/600Ω\n\n非平衡输出(1/4\"\"output jack)：400mV/3KΩ\n工作电压:  DC12—16V\n工作电流：≤500mA\n\n手持式发射器\nRF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)\n振荡模式：PLL(数字频率合成器)\n发射频率稳定度:＜30ppm\n动态范围：≥100dB(A)\n频率响应：50Hz—15KHz\n最大输入声压：130dB SPL\n话筒拾音头：动圈式\n电  源：2节AA型碱性电池\n\n腰包式发射器\nRF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)\n振荡模式：PLL(数字频率合成器)\n发射频率稳定度：＜30ppm\n动态范围：≥100dB(A)\n频率响应：50Hz—15KHz\n最大输入声压：130dB SPL\n话筒拾音头：电容式\n电  源：2节AA型碱性电池\n\n会议式发射器\nRF功率输出：最大30mW(取决于适用的国家规范)\n振荡模式：PLL(数字频率合成器)\n发射频率稳定度：＜30ppm\n动态范围：≥100dB(A)\n频率响应：50Hz—15KHz\n最大输入声压：130dB SPL\n话筒拾音头：电容式    充电方式：TYE C-USB\n电  源：1500mA锂电池","套",2]
[]
[]
[]
[20,"电源时序器","产品型号：D108\n适用范围：娱乐、会议、多功能厅、影K系列，(可带3~4台1000W功放)\n8路独立可控制，可全部通道直通。\n最大输入功率：30A\n最大输出总功率：5000W \n单路输出功率：13A  2000W\n输出电源插座：万能插座\n输出路数：8路受控，2路直通\n间隔时间：1秒\n供电方案：变压器\n电源线：3*6平方的电缆线，电缆线配置长度为1米（不带插头）\n产品尺寸(mm)：482*250*48.5\n产品净重：3.4KG\n产品毛重：3.7KG","台",1]
[21,"LED帕灯","额定电压：AC100V-240V，50HZ/60HZ \n额定功率：180W  光源：54颗3W（RGB 三合一）大功率LED\n驱动电流：350MA\n显示界面：数码管显示\n操作：显示板控制，自走/自定义编程   接收信号：DMX512信号，带主/从机功能，内置自走程序\n通道：9个DMX通道 \n调光：0-100%线性调节，会场暖光功能 \n频闪：独立电子频闪，1-25Hz \n透镜：新型25゜珠面透镜，光效更加均匀\n投光角度：25゜，45゜ 可选\n冷却系统：智能风扇控制，常温工作时0噪音\n外壳：压铸铝","台",6]
[22,"4眼面光灯","透镜角度：25°、75°可选\n颜色：双色\n光源：4*50W\n功率：220W\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：3/4/8个DMX通道\nIP20","台",6]
[23,"灯光控台","产品详细说明\n240电脑控台\n电压:220V-240V,50-60Hz;\n总功率:10W;\n功能特点:DMX512国际标准;\n240路总通道数;\n12场程序(场)数.23步程序最大步数(场景);\n276步程序总步数(场景).0.1-25.5秒/步场景停顿时间,0.1-25.5秒场景渐变速度;\n24通道调光通道;\nLCD液晶显示屏,16×2字符;\nDMX512输出接口,128K大容量记忆卡","台",1]
[24,"灯钩","灯光吊挂件，保险绳","套",12]
[25,"专业机柜","42U机柜","个",1]
[26,"音响灯光线材","PVVC信号线/1.5平方音响线缆","批",1]
[27,"灯杆","灯光安装吊杆","项",1]
[28,"配套辅材","设备连接线，配件，音箱壁架","批",1]
[29,"安装运输费用","安装、运输、调试","项",1]
[30,"环境提升","1、轻钢龙骨冲孔铝板吊顶，国标38轻钢龙骨，32烤漆主骨，硬吊；冲孔铝板规格600*600mm，厚1.0mm。\n2、墙面吸音处理；规格1220*2420*12mm，要求吸音率高、隔音性能好，保温隔热，    防水、不发霉、无味，使用寿命长，甲醛含量须符合国家要求。        \n3、窗帘盒、踢脚线根据现场定制，材质：实木。\n4、 灯具，600*600mmLED平板灯，色温4000K；正白光 ，不低于60个。    \n5、会议室电路强弱电改造：包含开槽，埋管，独立电箱控制，2.5国标铜线 照明 插座；空调4平方国标铜线 6平方主线 以及辅料。\n6、窗帘，现场定制全遮光窗帘。\n7、舞台、根据现场定制尺寸，台面采用木地板，符合国家环保要求，耐磨，有效降低噪音","间",1]
[31,"礼堂椅","1. 椅背 背海绵： 采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 45 -60 kg/m3\n2. 背内板：采用优质多层板经模具成型，具有曲线，符合人体学原理\n3. 背外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm(±0.5mm)，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。油漆颜色可选择\n4. 椅座 座海绵：采用高密度冷发泡定型绵，舒适耐用，密度高达 50-60 kg/m3\n5. 座框架：采用 1.5mm(±0.05mm)厚优质冷轧钢板，经模具冲压焊接组合成型，铁框+夹板结构，承托力更强，不易变形断裂，坚固耐用。\n6. 座外板：采用多层硬木成型板，常规厚度 15mm，表面压木皮，经高周波，高压制成，承托力强，抗变形。附独特蜂窝式吸音气孔，整体吸音率 0.5，全场能在 0.1 秒内消除回音，保证座椅的良好透气性能和整个会场无噪音。油漆颜色可选择\n7. 布料 采用优质耐磨棉麻面料，手感舒适，抗污，抗静电，防褪色。可根据客户要求进行阻燃处理。有多种颜色可供选择。\n8. 扶手脚架 扶手框和底脚板采用优质冷轧钢板(T2.0mm)，脚管采用优质方管(80(±0.5mm)x40(±0.5mm)xT2.0mm(±0.5mm)，经模具冲压焊接组合成型。表面采  用防锈磷化处理，静电喷亚光黑，并经高温烤锔塑化。\n9. 扶手面 采用进口橡木或榉木，经 6 次油漆工艺精制而成\n10. 写字板 采用三聚氰氨写字板长 265x 宽 235x 厚 15mm(±5mm), 四周 PU 封边， 翻折无异响。写字板收藏于扶手脚内部，美观方便。\n11. 侧板 采用优质木板，面覆海绵和麻绒，采用活动式扣钉，易于拆装\n12. 回复机构 采用弹簧加阻尼器自动回复装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈无杂音，零故障。","张",225]
[32,"会议桌、演讲台","实木定制","套",1]
[33,"制冷系统","1.定频/变频:变频\n2.全年能源消耗效率:≥3.51\n3.额定制冷量:≥7290W\n4.额定制热量:≥9210W\n5.额定制冷输入功率:≤2350W\n6.额定制热输入功率:≤2800W\n7.额定制冷输入电流:≤10.9A\n8.额定制热输入电流:≤13A\n9.电辅热输入功率:≤2500W\n10.室内噪声(低风档):≤35dB(A)\n11.室内噪声(高风档):≤44dB(A)\n12.室外噪声:≤56dB(A)\n13.循环风量:≥1210(m³ /h)\n14.最大输入功率:≤6950W\n15.最大输入电流:≤32A\n16.防触电保护类别:I\n17.防水等级(室外机):IPX4\n18.随机配备:铜管4米","台",6]
[null,null,"合计"]